Вобщем если я правильно понял, Ярослав, берем Теслу с правильной накачкой односторонними импульсами, вторичку подкорачиваем, третичка внутри вторички в большей плотности магнитных линий и в вихревом поле, да еще и развязана от индуктора, на нее уже нагрузку прилаживаем?

[3:03:55] Bolivar Sergey: и не забываем магнитный разрядник
