Дмитрий это гений. Кто спорит. А репликатор Руслан и таких несколько. Теория без практики ноль. А тут уникальный случай поучится на их промохах, а модернизировать можно до бесконесности. Постоянно отклабывая её показ.
[18:42:27] bmat: Тебя что в чате нет?
[18:42:30] bmat: [12:52:06] bmat: "Просто надо иметь у всех  2 схемы простую как у Руслана и более сложную "система двойного разгона" для прошедших первый этап."

Писал и Дмитрию и админу. Что схему с "система двойного разгона" зажали?

Руслан молодец. Он делал что делал, а это практика. Это делали еще несколько неизвестных искателей. У них есть достижения в повторении и есть вопросы и проблеммы (при их желанни можно и их варианты разобрать). Почему бы не рассмотреть конкретный вариант Руслана и на его примере показать, что и как и как в следующей репликауии не сделать лучше, например с "система двойного разгона" ?

Интересно как дальше будут развиваться события. Одно ясно - лучше не спешить. Но схемы прорисовывать надо сейчас.
[14:53:20] CE_Юрий: https://www.youtube.com/watch?v=tOsgiIr5niM
[15:08:41] CE_Владимир_papa39: В выложенных  bmat схемах, предлагаемых Руслану 1 и 2 есть всё, в том числе число витков, направление намотки и начало обмоток.
Направление намотки, и в том числе начало обмоток показаны на каждой катушке стрелкой с волновой линией.
Так что мотайте сначала вправо, затем меняйте направление намотки, если стрелка указывает на противоположное направление.
Или наоборот, если вам нравится. 
Только придерживайтесь направлению намотки соответствующей обмотки, что указано на рисунках.
Начало обмотки катушки находится в стороне, противоположной стрелке.
[15:08:45 | Изменены 15:09:55] bmat: "... Имя
001-LAB.COM
Владелец
Leonid Poguireichik
Расположение
6 Forest Laneway, Apt. 604, North York, ON M2N5X9, CA
Контактная информация
unknown, Leonid Poguireichik 001lab.com@gmail.com "
Написал по этому мылу админу лаба. Жду ответа.

http://www.realstrannik.ru/forum/48-temy-freeenergylt-antanasa/103535-ruslan-i-dmitrij-ustanovka.html?limit=18&start=90#104561
[15:11:30 | Изменены 15:12:35] CE_Владимир_papa39: По рекомендациям Руслана из разговоров в ТС3 диаметр проводов нужен не менее 1,5 мм (это его рекомендация). При более толстом проводе скорость распространения волны замедляется. И это вроде бы лучше. Это мне  не понять!!!
[15:18:03] CE_Владимир_papa39: Каркас пластмассовая труба диаметром 50 мм.
[15:23:36] CE_Владимир_papa39: Из сегдняшных сообщений ДмитрияСообщения – dmit  Сегодня в 12:36:45

Был вопрос о цветных схемах и рисунках где предлогалось обмотки размещать определенным оброзом. Я отрицаю это как свой Вариант в моем варианте размещение и обмотка были выполнены при прогонки системы в другом исполнении. Поэтому просьбу подтвердить , проверено мной. выполнить не смогу, по причине что нет желания тратить время впустую. Рабочая версия и последовательность настройки будут положены в теме по гену. Извените за задержку но была необходимость разобраться во всем что твориться . С ув.

Сегодня в 14:23:55
Здравствуйте. земля не при делах вобще. Изменяя конструкцию от нее легко уйти. Вы представляете ситуацию с точки зрения трубы заполненой водой, и с одного конца резко создаеться удар , воде нужно место куда сдвинуться , для этого подходит резервуар, ресивер. Из которого затем вода возрощаеться в трубу. Если в системе создать условие куда вода будет смещаться без ущерба то ресивер (земля) не требуеться.  Если же есть цель использовать землю как проводник , а земля грубо большой рессивер, то следует создать необходимое усилие в трубе чтоб раскачать его. и делать это не гармоническим колебанием а ударом с определенной частотой