
Ну что тут рассказывать. Посмотрите на схемы, там две Теслы, они работают как приемники и передатчики одновременно. Только разное время прохождения волны у каждой. Одна идет с одной скоростью другая с другой. когда они переходят в нейтральную зону, то получается как примерно по Мельниченко отвязываются от своих ТТ. Сталкиваются, развернулись и полетели обратно к источнику который их породил. Так как связь между ТТ1 и Индуктором тесная (мотается все одним сечением провода), то ТТ1 как бы преодолев ЭДС впрыскивает положительную волну в индуктор. В разряднике не его конце появился положительный потенциал. Ну и куда искре светить в это время? все она тут же отрезается. И возникает хз. что и как это правильно назвать (экстраток, самоиндукция или хрен знает чего, и откуда). Но это еще не все. там работает все по системе маятника. Система начинает раскачиваться и умножать свою мощь, по этому и надо ее ограничить. Если вы тупо поставите разрядник, то через несколько секунд он у вас расплавится. По этому Dmit и Капанадзе применили обмотки, что бы глушить поле в катушках. Этой дохлой искры хватает что бы тормознуть нарастание. Вот в принципе и все. Установка работает на частоте от 130 до 250 кГц. По наблюдениям Dmit все пропорционально 1/1, 1/3, 1/5. То есть нечетные как бы гармоники. Хотя резонанса там нет. Частота в разряднике определяет частоту выхода, только на выходе идут положительные импульсы по отношению к земле. Но во всей этой каше есть удивительный момент. Система начинает работу на третьем разряде разрядника. Тогда возникает вопрос а что произошло со вторым разрядом? Почему он не заглушил процесс первого? И мне кажется что тут срабатывает эффект солитонов. Это две волны проходящие сквозь друг друга не оказывая влияния на самих себя. Но я не ученый это только мое предположение.