
doktorsvet написал:
Руслан большое спасибо что делишься с нами своими разработками!   
Ждем дальнейших уточнений по схеме и по теории  

Ну что тут рассказывать. Посмотрите на схемы, там две Теслы, они работают как приемники и передатчики одновременно. Только разное время прохождения волны у каждой. Одна идет с одной скоростью другая с другой. когда они переходят в нейтральную зону, то получается как примерно по Мельниченко отвязываются от своих ТТ. Сталкиваются, развернулись и полетели обратно к источнику который их породил. Так как связь между ТТ1 и Индуктором тесная (мотается все одним сечением провода), то ТТ1 как бы преодолев ЭДС впрыскивает положительную волну в индуктор. В разряднике не его конце появился положительный потенциал. Ну и куда искре светить в это время? все она тут же отрезается. И возникает хз. что и как это правильно назвать (экстраток, самоиндукция или хрен знает чего, и откуда). Но это еще не все. там работает все по системе маятника. Система начинает раскачиваться и умножать свою мощь, по этому и надо ее ограничить. Если вы тупо поставите разрядник, то через несколько секунд он у вас расплавится. По этому Dmit и Капанадзе применили обмотки, что бы глушить поле в катушках. Этой дохлой искры хватает что бы тормознуть нарастание. Вот в принципе и все. Установка работает на частоте от 130 до 250 кГц. По наблюдениям Dmit все пропорционально 1/1, 1/3, 1/5. То есть нечетные как бы гармоники. Хотя резонанса там нет. Частота в разряднике определяет частоту выхода, только на выходе идут положительные импульсы по отношению к земле. Но во всей этой каше есть удивительный момент. Система начинает работу на третьем разряде разрядника. Тогда возникает вопрос а что произошло со вторым разрядом? Почему он не заглушил процесс первого? И мне кажется что тут срабатывает эффект солитонов. Это две волны проходящие сквозь друг друга не оказывая влияния на самих себя. Но я не ученый это только мое предположение.
















Руслан и Дмитрий установкa

ТЕОРИЯ СЕ ДМИТРИЯ 

Много рассуждений о том, как сделать генератор, производящий энергии, в большем объеме, чем ему требуется для поддержания собственной работы. По-другому генератор "свободной энергии". 

Для того, чтобы его сделать вы должны понимать суть процессов и что конкретно надо сделать, чего добиться. Энергию, которую Вы хотите получить просто взять нельзя, но ее можно спровоцировать на ответное действие, которое и позволит это действие использовать.

Энергия находится вокруг нас, но она является и основой любого материального объекта. 
Она резко реагирует только на действие себе подобной в чистом виде. Любой материальный объект превращает ее из монолита в дымчатую структуру, объект в форме пирамиды или воронки закручивает ее в спираль. Некоторые физические процессы так же ее затрагивают, и она становится переносчиком этих явлений. Многие проявления вам известны. К примеру, силы, возникающие при торможении и ускорении, электрический ток, магнитные поля.

Т.к. мы хотим сделать устройство, позволяющее обеспечить нас энергией в большем объеме, чем затрачено энергии, для этого самое простое использовать проводники и их свойства. Представьте себе трубу большого объема, по которой движется "нечто" и в этом "нечто" попадаются песчинки, эти песчинки и есть наши электроны – тяжелые материальные объекты, а поток "нечто" – это наша энергия. Для того чтобы ее освободить, достать нам нужно нашу трубу разъединить, это простой РАЗРЯДНИК.

Скорость движения энергии выше материи, и чем сильнее это движение, тем больше песчинок увлекается этим потоком. В современной физике это называется электрический ток. Наша энергия из проводника может выйти на поверхность и воздействовать на окружающее пространство только при условии, если в нашей трубе, по которой движется поток энергии и электронов, вы создадите такой же поток, но направление его будет встречным. От мощности встречного потока и будет зависеть объем нашего выброса энергии через разрядник, и соответственно сила нашего воздействия на окружающий мир. В физике это называется ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ВСПЛЕСК.

По сути эти два потока провоцируют разрыв поля, удерживающего энергию и электроны в 
разряднике. Это подобно взрыву, который может сформировать в окружающем пространстве вдавленную форму, как если бы надавили рукой в гелевую структуру, а она сразу же попыталась вернуться в исходную форму. 

Вы знакомы с устройством называемым "детекторным приемником", который может работать за счет того, что волна энергии производит смещение энергии и электронов в проводнике (гармонические колебания). В нашем случае волны, как таковой нет. Есть провокация пространства и обратное действие, выражающееся в виде воздействия на проводник, в котором происходит смещение энергии и электронов в виде однонаправленного вектора, т.е. УДАР-СМЕЩЕНИЕ-ОТСКОК. Вся прелесть заключается в том, что и удар и смещение происходит за счет энергии, заключенной в проводнике и энергии окружающего пространства. А наша задача - создать небольшой встречный поток и условия, при которых возникают эти движения. А это - всего лишь создать разность "потенциала" на обкладках конденсатора маленькой емкости.

Частота работы устройства устанавливается вашим источником стабильного высокого 
напряжения, зазором разрядника и емкости. Проблема заключается в том, что воздействовать на поток, движущийся из отрицательной области емкости к положительной, сложно, ввиду того, что пока энергия не сделает какое-либо движение через разрядник, не будет никакой работы, которую мы можем использовать.Следовательно, первую ступень движения мы вынуждены пропустить. Нам остается ловить то, что будет двигаться из положительной области емкости к отрицательной. Следовательно, провод, соединяющий минус емкости и разрядник, должны иметь некоторую длину. Его обычно скручивают в форме катушки. 

Если есть вопросы, говорите. Мы получили цепь, которую обычно рисуют в учебниках 
(трансформатор, выпрямитель, емкость, разрядник со стороны положительного элемента выпрямителя и индуктивность). После сбора этой цепи мы вроде бы имеем область с большим и малым содержанием электронов и энергии, а так же путь, состоящий из разрядника и волновой ударной катушки.

Все Вы знаете, что один проводник, по которому движется "нечто" вызывает движение в другом проводнике, расположенном рядом, но через определенный интервал времени. 
Следовательно, организовать быстрый перехват, т.е. создать встречный поток вы не можете, т.к. вы запаздываете во времени. По сути, Вы должны поймать то, что уже пролетело мимо Вас. Один из выходов из данной ситуации: Вы должны первоначально использовать разность потенциалов вашей емкости для создания еще одного действия, т.е. создание еще одной "емкости". Создание - это время, которое нам необходимо. Но емкость наша будет представлена в виде катушки, имеющей две бмотки (одна поверх другой). Одна сторона обмотки удет подключена через разрядник к минусу, а другая через разрядник к плюсу. Вторая обмотка будет иметь один выход, и он будет подключен через разрядник к плюсу или к минусу. У Вас получится индуктивная емкость с тремя выводами, подключенными через разрядники к источнику разности потенциалов. 

Теперь ваша цепь будет выглядеть по-другому.
- Точка отсчета; 
- потом сопротивление (можно небольшую катушку с небольшим количеством витков); 
- потом разрядник; 
- потом обмотка, от которой идут волны; 
- потом обмотка, которая закручивает спираль;
- потом следует волновой удар и отдача.
 

Вспомните магниты, которые отталкиваются одноименными полюсами. Это устройство позволяет кратковременно поднять потенциал в определенной точке. НО это не единственный способ. Возможны различные варианты. 

Учтите, что при всех выше описанных действиях, энергия с отрицательной обкладки конденсатора еще не начала путь, т.к. мы получили работу за счет кратковременного "всасывания" электронов из нашей волновой катушки в сторону плюса емкости и блокирования их затем другой обмоткой. В итоге у нас есть выведенная из равновесия емкость, работа, которую мы сделали и которая позволит нам подготовиться к нашему главному действию. Мы должны будем создать поток, двигающийся на встречу другому потоку. Их разделяет наш разрядник. 

Вы, уже должны понять, что создание потока (который будет двигаться навстречу другому потоку, который перед этим прошел данным путем и теперь стремиться вернуться обратно) и их встреча, могут произойти в результате движения энергии по двум соседним проводникам в одном направлении, что приводит к отдаче. Чем сильнее "скрутим", тем сильнее "откинет". Следовательно, наша система разделения энергии электронов будет состоять из двух частей. Первая часть описана ранее. Вторая часть почти полностью повторяет первую, в действии, которое делает первая часть "сворачивание" и "отдача"). 

Вы, должны найти способ организовать два встречных потока. Один будет двигаться со стороны "положительной", другой со стороны "отрицательной". Это приведет к разрыву поля в разряднике и выходу энергии на поверхность. С этим эффектом борются на подстанциях; он возникает при включении и выключении выключателей высокого напряжения. После того, как вы создали два встречных потока, и их встреча произошла в разряднике, возник электростатический всплеск (экстратоки), этот выброс энергии нужно отправить на катушку с большим шагом и малым количеством витков (обычно используют толстую медную шину (волновая передающая катушка)). Энергию для индуктивной нагрузки нужно снять с катушки расположенной на одной линии с волновой. Также из-за того что в системе, в высоковольтном преобразователе используются полупроводники необходимо продумать их защиту от мощных статических всплесков. Для этих целей подойдет "заземление" или аккумулятор. 

С уважением, Дмитрий.