Назначение перемычек на плате EG8010

JP1 60Гц

JP5 50Гц

JP7 и JP8 300ns

JP3 и JP8 500ns

JP4 и JP7 1us

JP3 и JP4 1.5us

JP2 плавный пуск включен

JP6 плавный пуск выключен

Светодиодная индикация:

перегрузка по току - 2 вспышки через 2секунды

перенапряжение - 3 вспышки через 2секунды

пониженное напряжение - 4 вспышки через 2секунды

перегрев - 5 вспышек через 2 секунды