 
Рис. 1. Схема и общий вид (a) головки для исследования вихревых токов, а также схема мгновенных вихревых токов в сердечнике (I2) и в накладке 4 (I3) этой головки с точки зрения стандартной концепции (b) при мгновенном токе в первичной обмотке I1; 1 – сердечник из ферромагнитного материала (трансформаторное железо Э330), 2 – первичная однорядовая сплошная обмотка 110 витков провода ø0,23, 3 - вторичная однорядовая сплошная обмотка 110 витков провода ø0,23, 4 – накладка из исследуемого материала размером 15х15х6 мм
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Опыт проводился на частоте 20 кГц, амплитуда входного сигнала составляла 2 В, синхронизация осциллографа была внешняя и осуществлялась по сигналу, подаваемому на первичную обмотку головки.
В качестве накладок, ассиметрично устанавливаемых в углах головки, использовались четыре материала: медь – диамагнетик, алюминий – парамагнетик, трансформаторное железо и феррит – ферромагнетики. Вид накладок представлен на рис. 3.
Все накладки были изготовлены из нескольких слоёв. Медная накладка содержала 8 слоёв, алюминиевая – 4 слоя, железная – 20 слоёв и феррит – 2 слоя. Всё это было склеено клеем Стелс. 
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i)  Железо (торцом) и алюминий     -см. картинку справа.   Видишь идёт прибавка!
Верхний сигнал синусоида –это на входной катушке  нижний сигнал большой по амплитуде синусоида –это на выходной катушке.
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