	Действительно, соотношение 1:4 можно сделать на любой частоте!
Но как эта "любая частота" соотносится с окружающей средой, из которой Вы собираетесь качать энергию???
Вы об этом не задумывались???


С ув.
Леонид Волков
P.S. Руслан в своих роликах в речах о частотах качера и пуш-пульного генератора был очень близок к их реальным значениям. В одном месте он даже сказал: "Ворота 100 кГц. Чуть левее-правее - и все!" (Но это он очень оптимистично сказал! Там ворота гораздо меньше [image: :)])
Очевидно, он не раз "ловил" эти соотношения, но вскоре их терял, потом опять находил..., и т.д. Поэтому у него в разных роликах были озвучены разные значения вышеупомянутых частот, но он пока что не нашел, с чем их связать...
О "волшебном высоковольтном импульсе" вообще отдельный разговор... 

	



О частотах, длинах волн, и длине провода для намотки гантели.

В рекомендациях Руслана дается практически точная длина провода для намотки трифиляра.
При сечении провода 2,5 мм2, (диаметр с изоляцией 3,9 мм), длина провода 37,5 м.
Длина одной половины трифиляра 10-11 см, всей катушки 21-22 см

Откуда берутся эти размеры?

Длины проводов катушек БТГ однозначно связаны с длинами волн спиновой инверсии состояний электронов в атомах атмосферного водорода и атмосферного азота.

Водород 1Н задает полную длину намотки всего трифиляра, а также длину всех его секций, а азот 14Ν задает длину всего провода, а также длину провода в каждой секции (вместе с выводами и перемычками).
Если говорить обо всем, то диаметр катушки тоже имеет значение, но пока что отложим этот момент на будущее. Кто захочет - сам поймет.
[image: 2015-07-03_082932_2.gif]


Вычисляем длины волн и длины проводов.

По водороду:

λ(Нspin) = 300/f(Нspin) = 300/1420,4058 = 0,2111 м;

Lкатушки = 1λ(Нspin) = 0,2111 м = 211,1 мм.

Это полная длина катушки. Половина соответственно занимает 105,5 мм, -(Руслан говорил "10-11 см"), - четверть занимает 52,775 мм, (Руслан называл близкую цифирь). . 


По азоту:
У азота 14N работают обе длины волны спиновых переходов электронов из одного состояния в другое.

λ1(14Nspin1) = 300/f((14Nspin1) = 300/15,6764*2 = 19,137 м
λ2(14Nspin2) = 300/f((14Nspin2) = 300/26,1273*2 = 11,482 м

При сечении провода 2,5 мм2 длина провода вычисляется согласно длине волны первого спинового перехода в атомах азота 14N.
При сечении провода 4 мм2 длина провода вычисляется согласно длине волны второго спинового перехода в атомах азота 14N:

Lпровода(2,5_мм_кв) = 2λ1(14Nspin1) = 19,137 * 2 = 38,274 м (две длины волны: 1λ+1λ встречно). (Руслан говорил "...длина провода для намотки "гранаты" равна 37,5 м, она подгоняется в процессе настройки. Можно взять 40 м...").
Lпровода(4_мм_кв) = 2λ2((14Nspin2)) = 11,482 * 2 = 22,965 м (две длины волны встречно). (Об этом варианте Руслан ничего не говорил. Я его просчитал - все должно работать. [image: :)]). 


Возбуждение системы:

Качер должен быть настроен на одну из трех гармоник основной частоты ЭДР в атомах меди в окрестности: 5.22546, 2.51273, 1,306365 мГц
(Значения "медных" частот даны ориентировочно, потому что значения этих частот для конкретного девайса зависят от напряженности МП Земли в данной местности в данное время, а также от величины монополярного тока, протекающего через медные катушки (от величины тока самоподмагничивания)).
Для справки: Частота 1,306365 мГц работает в QEG Тимоти Траппа. Именно на эту частоту настроена катушка "EXITER COIL".

5.22546 * 3 = 15,67638 мГц (см. таблицу).
5.22546 * 5 = 26,1273 мГц (см. таблицу).

2.51273 * 6 = 15,67638 мГц (см. таблицу).
2.51273 * 10 = 26,1273 мГц (см. таблицу).

1,306365 * 12 = 15,67638 мГц (см. таблицу).
1,306365 * 20 = 26,1273 мГц (см. таблицу).

Частоты, меньшие или больше трех вышеперечисленных, использовать не имеет смысла. (Хотя на доске Смита используется неонник, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО настроенный на частоту 15,67638/480 = 0,032659125 мГц = 32,659125 кГц. Но никакой стабилизации или подстройки частоты там нет. Подстройка амплитуды ВВ-источника есть, частоты - нет).

В данной системе чем выше частота возбуждения катушки Тесла, - (верхний предел 5.22546 мГц) - тем выше ее устойчивость, а значит - стабильность всего устройства в целом. На низких частотах возбуждения катушки Тесла (ниже 2.51273 мГц) все очень ерзает, и чем ниже частота, тем больше! См. Калюжин Ю.В. "Дневники охотника за синей птицей". eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...-ptitsey-chast1-2014

Пуш-пулл настраивается на частоту, кратную любой из вышеперечисленных частот качера. Они делятся на 15, 30, 60, 120, 240, 480... кГц соответственно.


Например, Руслан говорил о частоте в диапазоне (20-22) кГц.

5.22546/240 = 2.51273/120 = 1,306365/60 = 0,02177275 мГц = 21,77275 кГц.

Здесь могут быть использованы и другие частоты, кратные трем вычисленным, причем как выше 21,77275 кГц, так и ниже. Можно использовать делитель частоты качера.

Согласование системы производится доп. катушками с подвижным ферритом.
Цитата из вышеупомянутой книги Калюжина Ю.В. :
Но, возникновение пространственной волны в катушке – это ещё не волновой резонанс. Проявление волнового резонанса в катушке без настроек - маловероятно. СВ в катушке будет формироваться автоматически, без каких либо настроек, а вот волновой резонанс – нет. Для его проявления необходимо будет обязательно произвести следующие настройки:
- либо, не меняя частоты LC резонанса, изменять в меньшую или большую сторону длину провода, которым навита наша катушка, подгоняя волновой резонанс под LC резонанс;
- либо же, наоборот, не меняя длины провода, из которого навита катушка, путем изменения любым доступным способом собственной ёмкости или индуктивности катушки, изменить частоту LC резонанса, а соответственно и длину распространяемой вдоль катушки волны, таким образом, чтобы получить необходимую для проявления волнового резонанса фазу отраженной волны.

Можно круглый феррит, который используется в установках Акулы и Руслана, не двигать, а подмагничивать его специальной катушкой подмагничивания - (как в ГКЧ...) - и автоматом не только настраивать аппарат, но и промодулировать выход частотой 50/60 Гц с любой глубиной модуляции!!!. - это уже от меня. [image: :)]

Объясните мне неучу какое отношение имеет водород и азот в воздухе к медным проводам в катушке? [image: :silly:]
В наименовании "...Трансформатор Тесла" есть еще одно слово: "ВОЗДУШНЫЙ!!!"
В трансформаторе Тесла, не имеющем ЯВНОГО магнитного сердечника, спиноактивные атомы воздуха магнитными моментами спинов своих электронов и протонов как бы ЗАМЕНЯЮТ железо, феррит, и т.д.!. Но все эти атомы работают не в широкой полосе частот - как железо и феррит, - а ТОЛЬКО на строго фиксированных частотах. (линейчатый спектр). На этом принципе работают ПРОТОННЫЕ магнитометры, все томографы, и пр.
На этом же принципе работают ВСЕ БТГ, которые улавливают и используют характеристические линии спиновых переходов протонов и ВНЕШНИХ электронов некоторых спиноактивных атомов воздушной среды. Одно без другого не бывает, поскольку протоны и электроны связаны внутриатомными и гравитационными связями. Если вышеупомянутые резонансные переходы возбуждаются без искровых зазоров, то при малых мощностях возбуждения они, как правило, БЕЗИОНИЗАЦИОННЫЕ - в обычном смысле этого слова... Смит назвал такие переходы "НЕИОННЫМИ".
Как только вы СОБСТВЕННЫЙ (распределенный!!!) LC-резонанс того или иного формфактора совмещаете с одним из спиновых резонансов атомов воздушной среды, вы тут же открываете для себя возможность взаимодействия с бесконечным эфиром...

Приведенные мною данные свидетельствуют о том, что граната, намотанная проводом 4 мм2 соответствующей длины, будет работать эффективнее намотанной проводом 2,5 мм2.
При намотке гранаты проводом 4 мм2 его длина уменьшается в 1,66 раз, но зато периметр круглого сечения провода увеличивается в 1,6 раз, так что здесь все остается практически без изменений. Но зато вероятность второго спинового перехода в атомах азота азота 14N в 3,32 раз больше, чем первого!!! (См. таблицу). А это значит, что правильно изготовленная граната, намотанная проводом 4 мм2, должна быть в три раза эффективнее такой же гранаты, намотанной проводом 2,5 мм2!!!
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Длины проводов катушек БТГ однозначно связаны с длинами волн спиновой инверсии состояний электронов в атомах атмосферного водорода и атмосферного азота.
Объясните мне неучу какое отношение имеет водород и азот в воздухе к медным проводам в катушке? [image: :silly:]
В наименовании "...Трансформатор Тесла" есть еще одно слово: "ВОЗДУШНЫЙ!!!"
В трансформаторе Тесла, не имеющем ЯВНОГО магнитного сердечника, спиноактивные атомы воздуха магнитными моментами спинов своих электронов и протонов как бы ЗАМЕНЯЮТ железо, феррит, и т.д.!.

Вы забыли наверное что водород, азот и другие газы диамагнетики.
Или проще говоря они гасят магнитное поле. А если они еще и возбудятся, то еще больше будут поглощать электромагнитную энергию. "На этом принципе работают ПРОТОННЫЕ магнитометры, все томографы, и пр."
О генерации энергии здесь вообще речь не идет.
А это легко проверить! Подключите к качеру, а затем к пуш-пулу частотомер - (но не напрямую - здесь достаточно небольшой петельки связи), - выставьте частоты, которые требуются аппарату для связи с воздушной средой, и посмотрите на лампочку [image: :)]
Эффект гарантрован! - при условии точной настройки, т.е совмещения волнового и спинового резонансов. Руслан насчет ворот шириной 100 кГц явно загнул! Здесь речь идет о Герцах, и даже о долях Герц!

О диамагнетике - ну так медный провод еще больший диамагнетик. Вот как раз диамагнитная медь, выталкивая свое магнитное поле наружу - (но не прощаясь с ним!) - и взаимодействует с теми атомами, которые тоже выталкивают магнитные поля, а через них - с эфиром.
Куда все эти шустрики выталкивают свои магнитные поля???

Архитектор Хемиуну при строительстве пирамиды для фараона Хуфу-Хеопса в ее энергоустановке установил две пары МЕДНЫХ четвертьволновых штыревых переизлучателей, настроенных на длину волны 21,11 см. А ведь мог поставить золотые - туда до наших времен никто не мог добраться! Но поставил медные... и... Эти медные переизлучатели с виду как будто бы "никуда не подключены"... Только пара петель для связи медных штыревых четвертьволновых переизлучателей с закрытой диэлектрической (каменной) четвертьволновой камерой-резонатором - и все!
Так что видите - для спиновых волн диэлектрик еще 4,5 тысячи лет назад, и до наших времен являлся формирователем, отражателем, проводником...
Все, что вы учили об электромагнитных волнах - на время забудьте! Здесь совсем другие волны! 
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