Michel Meyer - NMR Generator.
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Originally by Renaud de la Taille.

"Science et Vie" nr.700 March 1976 (pages 42-45).
Эльзас, Франция, Мишель Мейер, ученый студент. Исследования которого в настоящее время направлены на теории электрического поля. В своей работе он опирается также на результаты волновой и квантовой механики. 

Основная идея достаточно проста и базируется на нынешних понятиях мощности; это на самом деле электрон движется от одного атома к другому под действием электрического поля передачи. В более общем виде, все движение зарядов тока; в металлах, дело в том, что тока проводимости, когда движение отрицательных зарядов, электроны, вызывают срыв, ну обозначаются наличием поля. Но поскольку есть движение заряженных частиц есть электрический ток. Как материя состоит из атомов, в свою очередь, состоят из положительного ядра, окруженного отрицательными электронами, это огромный резервуар энергии.
В то время как синергетика эксперименты проводятся в нескольких лабораториях, другой изобретатель, Мишель Мейер, принес нам генератор мощностью другому принципу, но не менее интересного. Итак, ниже приведены два инструмента, которые могли бы запустить огромная научная революция: энергетическая независимость. 
Проблема в том, чтобы привести их в движение, ведь, в принципе, сбалансированы электронов вокруг ядра, и он принимает входной энергии, чтобы отправить их в большом количестве в том же направлении. Этот входной энергии может быть изменение магнитного поля - процесс, используемый в генераторы, генераторы, трансформаторы, и др. - химическая реакция - батарейки и аккумуляторы - луч света - фотоэлементы - и так далее. Но эта мощность все равно привнесена извне, что неестественно, если учесть, что вещество содержит значительную энергию.
Наиболее интересные генератор ни Динамо, ни фото-электрический элемент или батарею, даже если она является атомарной, но машина, которая может привлечь в электрической форме непосредственно из энергии, заключенной в металле. Именно здесь цитирую атомная схема волновой механики, вклад картины выступил Мишель Мейер. Картина является немного упрощенным, но атома, как небольшой планетарной системы, с большим ядром и электронами по очень точным орбитам. 
Понятия физической конструкции существенно отличаются от красивой простоты, чтобы стать более точной статистики. Мы уже не говорим о орбиты электронов, однако орбиталь, сферические пустоты вокруг ядра, где это только вероятно найти электрон в заданной точке. В целом атом является также рассматривать как колебательную систему, любые частицы, скрепленные в волну и наоборот. Каждый атом представляет собой колебательную систему, частота которых может быть точно выведена. Основная идея электрического генератора основана на использовании резонансной частоте путем изменения поля электрона соединенного с ядром, поэтому происходит вылет электрона с заданной орбиты. Это означает, что радиус орбиты имеет свойство расти до бесконечности, которая означает, что электрон покинет ядро. Почему резонансная частота? Ведь давно известно, что предание о колебательную систему с волновой энергии с той же скоростью усиливает движение как далеко, как вы хотите, и вообще находится на грани развала. Таким образом, любая колебательная система может быть установлена на вынужденных колебаний до предела: достаточно было просто дать ему немного энергии на соответствующей частоте. Так как атом представляет собой колебательную систему, то понятно, что можно резонансом отщепить электрон. Трудности с чрезвычайно высокие частоты, которые связаны с электронами является то, что они колеблются в миллиарды циклов в секунду, что гораздо выше, чем то, что он, как известно, производят. К счастью, явление резонанса возникает не только с собственной частотой осциллятора, но с любой частотой, кратной или дольная единица. Иными словами, если стандартный резонанс 440 циклов в секунду, он вводится в резонанс на частоте 440 Гц и на обоих 880, 220 или 110 Гц - который называется гармоники основной частоты. Атом, частота и результаты квантово-волнового уравнения дается выражением.
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Где;

- r0 ,радиус выбранной орбиты, 
- m0 ,масса электрона, 
- с ,скорость света, 

-  ε0 ,диэлектрическая проницаемость вакуума, 
-  e , заряд электрона,

-  h ,постоянная Планка . 
Принимая медь как металл и орбитального проводимости для r0, мы находим гармоники резонансной частоты на 172 753,867 Гц. На практике, он применяется к катушке, чтобы обеспечить магнитное поле той же частоты. Выбранного металла меди в этом случае окунается в это переменное индукционное поле и, через резонанс; атомы металла превращаются в излучатели электронов.
Там тогда создавать течения, которые на первый взгляд не очень оригинально. Что является более интересным является то, что производимые в меди очень превосходит ток, необходимый для поддержания резонансной частоты. На лучших условиях монтажа сборки, Мейер пришел к мультипликативный фактор от 30 до 40: 1 Вт расход электроэнергии для поддержания частоты, он собрал мощностью от 30 до 40 Вт, которое было прямо использовать. В соответствии с принципом сохранения энергии следует, что система ведет себя как преобразователь, который черпает энергию изнутри материала; ядром электрона энергия преобразуется в электричество. Поэтому это самостоятельный генератор энергии.
С двух сторон-теоретической и практической, прибор разработан Мейер предлагает никаких серьезных трудностей. Для техники, генераторы, способные достигать сотен кГц существовать. Те, что использовались в первом опыте на самом деле был собран сам изобретатель по обычной схеме колебательные контуры: компоненты, дроссели, конденсаторы, транзисторы, расположенном в торговом. Недостатком этих систем заключается, скорее, в их отсутствие стабильности частоты. Тем не менее, требуется гармония должна быть очень точной, представляющие все девять значащих цифр со значительной степенью точности. Источник питания представляет, без проблем: от 6 до 15 в несколько десятых ампер, это сила несколько обычных круглых батареек. Что касается выходного тока, является функцией сопротивления цепи нагрузки; если это сопротивление уменьшается, сила тока увеличивается, а напряжение остается практически постоянным. Первоначальные тесты показывают, что предел этого процесса остается нагрева металла генератора с северной стороны. Что касается теоретического вопроса, мы можем только оставить это специалистам, чтобы обсудить с г-н Мейер обоснованность предположений. Однако, обратите внимание, что они являются результатом самых надежных уравнений механико-волновой или квантовой, а не вызов нынешнему мышления в физике. По сравнению с внутренней энергией атомного ядра, выход аппарата от 10¯7 или 0.00001. Это небольшие, конечно, но приложенной энергии в одном грамме материала настолько огромен, что очень низкая доходность по-прежнему удовлетворяет наши потребности в энергии на индивидуальном уровне. Также специфической для ограничения данного устройства являются границы ядерной стабильности, во-первых, потому что вы не можете выкачать всю энергию из ядра, не разрушая его, или по крайней мере серьезно подрывают внутренний баланс. Затем практические ограничения, в генератор этого типа ограничена внутренних систем отопления, связанные с движением электронов, генерируемого потока в приемнике.
Поэтому практическая реализация генератора потребует генератора, катушки и металла. Наиболее сложной проблемой является осциллятором, потому что он должен быть очень стабильным. В идеале нужно использовать кварцевый генератор, но это гораздо дороже, чем колебательные контуры, которые являются более доступными. Она (кварцевый генератор) имеет то преимущество, что гораздо более стабильным с течением времени. Катушки не проблема; ее самоиндукции порядка (0.4 мГн для установку, которую мы видели рабочих). Металл также должен быть как можно чище, не тратя слишком много за высокой химической чистотой для первых тестов. Майер выбрал медь, но принцип тот же с железом или алюминием. Наконец, в цепи приемника может состоять из простого пассивного сопротивления, чтобы принять меры, или по любой потребитель электроэнергии. Самый продвинутый генератор находится на самоподдержке, это значит, что часть тока, полученное возвращается на вход для обеспечения работы генератора, в ток экспериментов, питания стабилизированный на 12В и 0,1 А, или очень почти 1Вт. Но самое главное для успешного проведения эксперимента является точное значение частоты, что требует измерительное оборудование и высокий контроль качества: осциллограф, мультиметр и частота. Все это очень дорого.
Но это устройство, которое мы видели рабочих, и если мы не признаем удивительно неправильной установки или конструкции, показанный результат показывает, что это совершенно новое устройство. В начале мы сказали, что это было сделано по постоянной в течение 0,1 А. в конце концов, мультиметр показал 20В и 0,38 или 7.2 Вт 1,2 Вт в начале. Поэтому выход был шесть раз входной, изобретатель сказал нам, что он получил, после поляризации медного проводника, 45В и 1А, затем 45ВТ. Коэффициент умножения достигает там 37.
Не удалось найти такое высокое значение, когда мы там были; частота не может быть стабилизировано с достаточной точностью. Но мы не имеем никаких оснований сомневаться, выдвинутые изобретатель, главный интерес остальных в том, что устройство ведет себя как настоящий генератор энергии. Мощность установки при пуске имеет большого значения с момента, когда это лишь малая часть энергии, восстановился на выходе достаточно, чтобы отвлечь часть выходного к входному производить непрерывно действующий генератор. Однако обратите внимание, что текущая доставлены на выходе переменного тока, имеющие частоты между 100 и 1000 Гц. Подходящего устройства может быть снижена до 50 Гц и напряжением 220 В для питания стандартных устройств на рынке.
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Для встряхивания атом: и чтобы взять их энергии, содержащейся в нем, должны быть отправлены с высокочастотный генератор (порядка 173 кГц) волны, резонирующие с вибрацией электродов из меди. Через красивые поля осциллируют из-за обмотки соединяется с генератором и окружающие меди. Часть идущая сила чувствует, чтобы поляризовать металл, который затем возвращает до 30 раз больше энергии, потребляемой генератором.
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Note :- alimentation ,,clasique" a 9 Volts ;
- le condensateur C este semivariable et
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LC=1/(47"f ).
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