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Ia présente invention concerne le secteur de 1'électro-technique
et dans ce secteur les instruments zénérateurs d'énergie électrique sous forme

de courant électrique.

Dans 1'état actuel ces instruments fonctionnent soit par 1'apport
d'une énergie extérieure motrice qui agissant par le shénoméne de 1'induction
oroduit un flux électronique soit par la rupture des liaisons &lectroniques
dans les générateurs électro-chimique tous produisent moins d'énergie qu'ils
n'en regoivent dii au coéfficient de rendement, et présentent ainsi 1'inconvé-
nient de n'&tre que des transformateurs d'énergie.

Le dispositif de 1‘1nv}ention permet de créer de 1'énergie au sein
méme de celui-ci, et par la réinjection d'une petite partie de 1'énergie
produite servant i zlimenter le systime d'auto entretenir la marche du
systéme.

Le dispositif est issu des résultats des recherches sur la théorie
unitaire des champs et plus particulidrement des calculs sur le champ électri-
que. L'effet recherché est 1'éjection des électrons de 1'atome par rupture
de la liaison électron-noraa.-eu moyen d'une fréquence de résonance . Le maté-
riel mathématique se compose de tableaux de compilation des résultats des

théories ondulatoires et quantiques.
Posons : Force centripdde = Force du nogau
Fe =m?2=_1 _e® =Enm, 1'nergie de 1'électron

5110 W
est Et = moC2 + 1 mov2 d'od mov2 = 2 (Et-moc2) dans Fe = Fm

2 (Bt - moC?) =1 C? posons i =k
4 B0 2 5 B
2 (Bt -moc®) =k_e2 = k e

d'lod = _ke? nous désirons que  tende vers 1'infini donc que :
2 (Et - moc?

2 (5t - moc?) > tende vers zéro condition réalisée pour Et = moC2

2tme V= e2 est le champ potentiel électrostatique engendré par le nogau

si 0 dans la fonction d'onde du noyau résumé sous la
forme (E -V ) =0 on peut identifier E = V toute réduction de V

une réduction de E 1'énergie du noyau (de V). Ce qui induit la possibilité
d'utiliser 1'énergie nucléaire dans notre calcul et donc de n'utiliser qu'une
résonance , 1'énergie totale étant celle du noyau. Si j'éeris l'orbital de
1'électron sous la forme simple :

+ 8 CE- ) =Oavec = _=e




[image: image2.jpg]et si 1'électron déerit par sa trajectoire doit répondre 4 la condition
ET = moC2, dans 1'équation compl¥te de sechrtdinger on peut peser la condition
déerite au ler.

o=1 __ )+ 2 e
w1
E- = Bt +____ 5 nous posons Et = moC?
comme condition, meis isolons _I_ en posant :
A=
etC= 1
(E- )

n

pour que la fonetion 40 11 faut que E - = o ainsi en ler nous

avons montée que 1'énergie de la particule devait @tre telle que Et = moc?
en 2tme 1'équotion ondulatoire donne la méme condition les 2 espects ondes-
cerpuscules nous donnent le méme résultat soit désormais :

-2 =moc? ; - 2 = moc® x 4

et b =2

1la période de resonnance d'un processus vibratoire est donnée par
T =2
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Et = moC?
moC2 = énergle élémentaire de 1'électron
0 = valeur classique du vide
0 = rayon de l'arbite fondamentale de référence
= change élementaire

1=
=I du et dw = fréquence de Rydleig
at at
de 1'électron sur 1'arbital et de valeur _moCt
8¢
d'ou T =

1'application de valeurs numériques  f domne la fréquence des oscillations
altérantes en résomance pour un atome particulier;l'électron déerit par la
fonction ainsi altérée subit une répulsion et se trouve éjecté dans la liaison |
électron-noyau dont on a altéré une composante

Etude numérique

F=

este = 8,854185 Frn x 1072
h = 6,625 x 107 era/s

6,625 x 107" zoule/s
(9,2091) x 107" kg




[image: image4.png]18 soule

= 2, 17972 x 10 ~
8 5
e = 1,602 x 1072 Cofkond

4

- 15
1a fréquence de rydberg = moC' _ 5 s8ogun x 1078

o=mdo ao=05ex10" 0 =
z

m entier

2 = nombre de charge

£ numérique =

avec pour valeur de rudberg 3,289 842 x 10 ~ -125

102 30 4% 1 o107

10-21

pour variable et 2

ordre de grandeur N 10 7 d'ou N = 10 + 17
D 10 "% D 2

ordre de 108 £ 109

compris entre 100 Mz et 1 Ghz soit U.M.F.

Nous venons de démontrer qu'il fallalt générer une fréquence d'oscil~
lation des électrons de 1'ordre de celles dénommées par la mention U.H.F. ultra-
haute~fréquence. La génératrice se compose d'éléments constitués en modéles
issues des technologles déji existantes et qui sont utilisés pour produire,
une fréquence trés stable U.H.F. convertir le courant produit suivant les
besoins extérieurs celui-ci étant sous forme de courant continu réinjecter et
auto-alimenter 1'ensemble.
contrdler : les fréquences, intensité et tension et pulssance dans les points

clefs du systeme<

Le matériel se compose : d'une fréquence de résomnance fonction de
deux veriables m et z
- d'un métal ayant un m et un z déterminé (5)

- a'un générateur de fréquence U.H.F. (3)
- d'une antenne cylindrique U.H.F. entourant le barreau de métal (%)
~ d'un fréquence métre (3 bis)
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d'alimentations H.T B.T. stabilisées (2)
- a'ampérimtre, voltmdtre, wattmitre (13)
- de tableau de contr8le de convertisseur AC __7DC et DC i Ac (7) - (9) -
(12) - (11)
- de tampon de charge batterie 10
- charge frective fermant le circuit (6)
Prineipe de la réinjection : on utilise une partie du courant
produit pour alimenter le circuit et oréér une auto-alimentation (9) - (14 et

15)

L'assemblage de ces éléments est déeris & 1'aide du shéma principal

Jolnt & cette notice.

L'objet de 1'invention étant une source de courant, son domaine
d'application couvre 1'ensemble des utilisateurs de courant et permet ainsi :

- La production de courant domestique et industriel, en place des
centrales thermiques barrages et autre systime.

- La production de courant assurant le fonctionnement des moteurs
électriques pour les véhicules automobiles, et les véhicules & propulsion &
hélice, maritime et aérien.

- La production d'énergie pour toutes les bases autonomes - polaires,
lunaires, spatiales ou simplement isolées.

- Tous les domaines couverts usuellement par batteries, piles,
groupes électro-générateurs. )




