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ТЕМА: Устройство от TUNGUS TS-TK
Устройство от TUNGUS TS-TK 2 мес. 3 нед. назад#123187
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image6.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	Один из вариантов устройства TS/TK. 







Основной принцип TS-TK сохранен. 
На схеме изображены не все компоненты в силу их стандартного размещения и выходная часть не содержит системы управления ключами, она может быть любой. Полумост на выходе должен формировать синусоиду в нагрузке частотой 50 Гц с вч заполнением. 

Слева изображен автогенератор, функцией которого остается всё тот же принцип быстрой зарядки емкости (С4 в прошлых схемах) С1+С3 до 600v-800v. 

Достигается это попарной накачкой плечами автогенератора по принципу повышающего преобразователя. Обмотки в плечах автогенератора могут быть разного сечения относительно точки подключения дросселя и разным количеством витков. Одна полуобмотка может быть источником тока, вторая источником напряжения. Если сделать симметричные полуобмотки (токовые), то для повышенного потенциала можно продеть полвитка катушки автогенератора через ТВС и после выпрямления направить высокое на C1+C3.(на схеме не показано) 

После запуска автогенератора самоиндукция заряжает через диоды VD1,VD2 конденсаторы С1+С3 до нужного напряжения (цепь контроля заряда и дозировка уровня заряда не показана, можно выставлять уровнем питания в точке +А.) 

Особенностью данной схемы является синфазное включение нескольких токовых витков после диодов VD1,VD2 вокруг дросселя питания автогенератора. Это возвращает часть энергии в питание автогенератора и повышает его КПД. 

Быстрый заряд конденсаторов спаренными плечами повышающего преобразователя в таком включении автоенератора позволяет повысить мощность в импульсах питания нагрузки. 

Выходной каскад - полумост, содержит катушку фильтр, постоянная времени T=L/R, R - нагрузка. 

Заземление постоянно находится под переменным ускоряющим напряжением 300v-400v от средней точки С1+С3. 

Дальнейшее повышение мощности происходит за счет увеличения емкости конденсаторов С1+С3 и подключении ускоряющего их зарядку потенциала от ТВС или иного повышающего трансформатора.( в полвитка автогенератора). Или питание повышающего трансформатора от тдельного генератора с последующим дозированием напряжения зарядки. 

Самозапитка производится стандартным методом от нагрузки и через цепь преобразований до уровня питания схемы в точке +А. 

Управление ключами VT2,VT5 может быть не автогенераторным а от самостоятельных генераторов (можно от ne555) с раздельной регулировкой частоты и скважности. В таком случае, общую катушку автогенератора необходимо развязать по взаимоиндукции (разделить, экранировать или полностью сделать самостоятельными). Такие меры повысят мощность системы и скорость накачки С1+С3. 

Для тех, кто любит посложнее, можно ввести принципы обратноходовика, где нагрузка не видит источник. 
Тогда нужно ввести прерывание накачки С1+С3 от повышающего преобразователя на периоды времени съема с них энергии выходным полумостом как указано на временной диаграмме. Обратите внимание, что синус 50 Гц рисуется ШИМом. Поэтому достаточно ввести отключение(модуляцию) повышающего преобразователя сигналом ШИМа. 








PS Напоминаю - ПОВЫШАЮЩИЙ преобразователь БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!! Возникают опасные и мощные выбросы энергии!!!! (при настройке повышающего преобразователя параллельно С1+С3, ставьте лампу мощностью не меньше 500w)

	
	Последнее редактирование: 4 дн. 20 ч. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: maxfomin2007 , F19sf , diod , anatol130164 , SSA , Mebius , kolia , amnpk , fantom , , setyp , GTA , x_name41 ,Андрей Аронович , adulov , Georg46 , Anatolu , Milbor , ♫♫♫♫ , Jirkason , Язар , sorgof77 ...


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK 2 мес. 3 нед. назад#123424
	· x_name41
· 


· ВНЕ САЙТА
· Осваиваюсь на форуме
· [image: image10.png]000000




· Сообщений: 344
· Спасибо получено: 195
·  
	большое спасибо TUNGUS, вы подчеркнули что данный апарат быстро разрушает земли, между прочим при установкафела тоже заземление разрушалось из-за электролизные процессый в почве, а это на самом деле как я читал наверно может избегнуть как написано там в материал Никола Тесла "О токе или явлениях динамического электричества" , и так Тариэль думаю может решить эти проблемый если сообразить с это замечание (для решения этого проблема там наверно на выходе напряжение должно будет нефильтровано от LR фильтр (с пачками на землю) , как думаете? 

это цитата из статии Никола Тесла "О токе или явлениях динамического электричества" 




	
	"музыка продлевает жизнь"
Последнее редактирование: 2 мес. 3 нед. назад от x_name41 .
Тема заблокирована.


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK 2 мес. 3 нед. назад#123623
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image13.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	



    видео  zapitka cherez zemlju  https://www.youtube.com/watch?v=pnRVCEku6kI

[image: image15.wmf]

	
	Последнее редактирование: 3 нед. 19 ч. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: maxfomin2007 , miromad , F19sf , diod , setyp , URAN235KFFM , Rebro


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK 2 мес. 3 нед. назад#123629
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image17.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	Nagruzka po odnamu provodu! Efekt Dominik.flv    https://www.youtube.com/watch?v=PA4OKDDKtls&feature=youtu.be


	
	Последнее редактирование: 1 мес. 3 нед. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf , URAN235KFFM , Milbor


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK 2 мес. 3 нед. назад#123754
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image19.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	eltorro пишет:
Трехфазной установки Тариэла работают без земля.

Ошибаетесь, смотрите внимательно два толстых синих провода от ламп к установке один и от установки к двери и поверх нее второй.......не теште себя ложной информацией......... 

Вот по поводу земли  https://www.youtube.com/watch?v=1lH2Mb6auNA



Трехфазная и земляной провод.....   https://www.youtube.com/watch?v=h_UAPqNmNMo



	
	Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK 2 мес. 3 нед. назад#123829
	· Gonchar
· 


· ВНЕ САЙТА
· Захожу иногда
· [image: image21.png]



· Сообщений: 691
· Спасибо получено: 342
· 
	Заземление в 100кВт-ной установке есть. 
Если очень сильно захотеть и сотню раз покадрово посмотреть и расписать провода, то можно его вычислить. 
Что и было сделано... на нем как раз стоят. 

Но там оно другое. 






	
	День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. (Псалтирь 18:3)
Последнее редактирование: 2 мес. 3 нед. назад от Gonchar .
Тема заблокирована.


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK 2 мес. 2 нед. назад#125073
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image24.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	Вот экспериментальные исследования весьма интересны для многих и получают они совсем не шуточные параметры. 
https://www.youtube.com/watch?v=D3WF5bhB9FE

[image: image25.wmf]

	
	Последнее редактирование: 1 мес. 2 нед. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: Badro , x_name41


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK прочее 2 мес. 1 нед. назад#126100
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image27.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	Maserr пишет:
Так вот Тунгус, ваши смещенные электроны ни куда не денутся..они обратно сваляться на землю. а ток уйдет через паразитку с сетью.. Вот и вуаля! ток из земли!!! Ура! А через лампочку большие токи пускать не мудрено..

Аккумуляторные радиостанции в руках не держали?....ватт на 50?......ваши вуаля...где там сеть?...какая паразитка?.......ждите экса под вашим постом, на видео, специально для вас......потом будете фантазировать....... 
https://www.youtube.com/watch?v=0p-taioBClQ

[image: image28.wmf]

	
	Последнее редактирование: 1 мес. 4 нед. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK прочее 2 мес. 1 нед. назад#126853
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image30.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	Если нет нормальной земли и правильно собранного девайса, работать ничего не будет. 
Тем кто собирается здесь выдавать свои теории и предположения, обсуждайте в балаболке. 
Схема на видео не имеет отношения к устройству, выложенному мной на первой странице, первой ветки! 
Здесь всё больше похоже на эксы DLL c индукционкой, поэтому детально ее обсуждать не буду. 
https://www.youtube.com/watch?v=1uKFZZhSR7k

[image: image31.wmf]

	
	Последнее редактирование: 2 мес. 1 нед. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf , vladko-44 , lota , x_name41 , fed , Jirkason , Язар


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK прочее 2 мес. 1 нед. назад#126923
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image33.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	Схема экса к видео. 





Это то, что не удалось DLL в его опытах с индукционкой (на видео ниже), он не смог ее запитать от аккумов. 
Рассужденияы DLL не важны, важно то, что он демонстрирует. 


https://www.youtube.com/watch?v=1uKFZZhSR7k

[image: image35.wmf]








На этой схеме изображен вариант подключения нагрузки и в соответствии с нижним видео две катушки изготовлены плоскими бифилярами. Токи и напряжения должны быть такими, что бы обеспечить нагрузку необходимой мощностью. 

zapitka cherez zemlju!.flv  https://www.youtube.com/watch?v=pnRVCEku6kI
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Вложения:
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	Последнее редактирование: 3 нед. 19 ч. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: v_burakov51 , F19sf , kolia , vladko-44 , mikhail777 , x_name41 , Jirkason , Язар , jarun


Re: Устройство от TUNGUS TS-TK прочее 2 мес. 1 нед. назад#126934
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image41.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	Думаю что, затронутая тема на ветке довольно обширна, можно много чего придумать, вопрос в простой реализации.Задача была простым решением получить максимум возможного. Принцип определен. Схема принципа выложена. Здесь, на ветке, уже пошли модификации принципа, кому то проще индукционку приспособить, кому то нужно всё своими руками сделать. Выходных каскадов может быть довольно много разных по исполнению, но в основе будет лежать самоиндукция L(R). С ее помощью решается множество вопросов эффективного преобразования, эта индуктивность должна смещать электроны через лампу и заземление в процессе самоиндукции, как она будет подключена - это вопрос эффективности, ее можно изготовить как плоский бифиляр и снимать вторым плоским бифиляром, можно подключить по схеме автотрансформатора, можно добавить элементы для согласования сопротивлений с линией заземления,........всё это разновидности одного и того же процесса, мы заставляем электроны в проводе дергаться и используем это для прокачки нагрузок.

	
	Последнее редактирование: 1 мес. 2 нед. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: diod , kolia , iona , Язар


Устройство от TUNGUS TS-TK 3 нед. 2 дн. назад#136668
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image43.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	[image: image44.wmf] https://www.youtube.com/watch?v=fD6E6K_aMVo

	
	Последнее редактирование: 2 нед. 3 дн. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf , kolia , Avgan , dozor , setyp , черкес


Устройство от TUNGUS TS-TK 2 нед. 3 дн. назад#137840
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image46.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	[image: image47.wmf] energy power TUNGUS TS 09.flv https://www.youtube.com/watch?v=KGeIGYu8ZG4

	
	Последнее редактирование: 2 нед. 3 дн. назад от Tungus .
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf , setyp , alex.bogdanov50 , кадир,,,


Устройство от TUNGUS TS-TK 2 нед. 16 ч. назад#138396
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image49.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	[image: image50.wmf] energy power TUNGUS TS 10,flv https://www.youtube.com/watch?v=M_W_aJR-4S4&feature=youtu.be

	
	Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf


Устройство от TUNGUS TS-TK 2 нед. 16 ч. назад#138397
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image52.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	[image: image53.wmf] energy power TUNGUS TS 11,flv https://www.youtube.com/watch?v=rjCZzKfozUA

	
	Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf


Устройство от TUNGUS TS-TK 2 нед. 16 ч. назад#138404
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image55.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	[image: image56.png]



[image: image57.wmf] energy power TUNGUS TS 12-flv 
https://www.youtube.com/watch?v=BB27Pr6E6No

	
	Тема заблокирована.
Спасибо сказали: F19sf , Андрей Аронович


Устройство от TUNGUS TS-TK 4 дн. 21 ч. назад#140279
	· Tungus
· 


· ВНЕ САЙТА
· Модератор
· [image: image59.png]



· Сообщений: 191
· Спасибо получено: 903
· 
	Вариант установки Тариэля 2004 года. 

На схеме слева не умножитель напряжения! 
Слева преобразователь высокого напряжения в большой ток - можно назвать понижающий преобразователь. 

Смысл затеи в быстром заряде в первом такте высоким напряжением последовательно соединенных конденсаторов большой емкости 

1/Собщ = 1/С1+1/С2+1/С3 ..... суммарная емкость 10 конденсаторов по 2200 мкф 250v - около 220 мкф.(получаем суммарное пробивное напряжение - 2500v). 

При следующем такте происходит разряд в нагрузку с параллельно соединенных 

Собщ=С1+С2+С3...... уже - 22000 мкф 250v, при этом энергия тока становится многократно выше. 

На схеме присутствует модулятор тока 50 Гц от трансформатора 250w, его выходная обмотка изготовлена из провода 6-10 кв.мм., должна пропускать ток до 25-35 Ампер. 

Автогенератор на ключах сам выставляет частоту высокочастотных колебаний. Несколько витков провода от затворов ключей размещены на силовой катушке. 

Самозапит (как вариант) заведен по высокому напряжению от многовитковой катушки с тонким проводом, помещенной внутрь силовой катушки. 

Пуск осуществляется коротким зарядом силовых конденсаторов С14-С15 от сетевого напряжения 220v. 

HV-сброс показан простым, но его можно пустить как индикатор через 6-8 витков толстой медной трубки вокруг основной мощной катушки, как это на видео сделано, но особых функций в этом нет как и во многих платах от старых телевизоров.Искры может и не быть в HV-сбросе, если вся энергия уходит в нагрузку при сливе с емкостей. 

Подробнее об усилителе тока здесь - www.istochnikpitania.ru/index.files/130.htm 
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Тема заблокирована.
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