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TEMA: La unidad de Tungus TS-TK
El dispositivo de la Tungus TS-TK 2 meses. 3 semanas. espalda# 123187
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	Una forma de realización del dispositivo de TS / CT. 







El principio básico de la TS-TK almacena. 
El diagrama no muestra todos los componentes en vista de su colocación estándar y el lado de salida no contiene sistema de gestión de claves, puede ser arbitraria. Salida de medio puente debe generar una onda sinusoidal en la frecuencia de carga de 50 Hz con HF relleno. 

Izquierda muestra el oscilador cuya función sigue siendo el mismo principio de capacidad de carga rápida (C4 en los esquemas anteriores) C1 + C3 a 600v-800v. 

Esto se consigue por los hombros pares oscilador bombeado por un principio de convertidor elevador. Los devanados en el oscilador hombros pueden ser una sección diferente con respecto al punto de conexión de la válvula reguladora y un número diferente de vueltas. Uno puede poluobmotka fuente de corriente, la segunda fuente de tensión. Si hacemos poluobmotki equilibrada (actual), el potencial de aumento polvitka posible pase a través de los conjuntos de osciladores de bobina y después de enderezar para enviar alta en C1 + C3. (No se muestra en el diagrama) 

Después de iniciar las cargas de inductancia oscilador a través del diodo VD1, VD2 condensadores C1 + C3 a la tensión deseada (circuito de control de carga y el nivel de dosificación de la carga no se muestra, se puede establecer en el nivel de la oferta + A) 

La característica de este programa es la inclusión de varias espiras de corriente de fase después de diodos VD1, VD2 alrededor oscilador de potencia del acelerador. Me trae algo de la energía en el oscilador de potencia y aumenta su eficiencia. 

Condensadores de carga rápida hombros junto impulsar convertidor tal inclusión avtoeneratora mejora la carga de potencia máxima. 

Etapa de salida - medio puente comprende un filtro constante de tiempo de la bobina, T = L / R, R - carga. 

Puesta a tierra está constantemente bajo tensión de aceleración variables de 300v-400v desde el punto medio de C1 + C3. 

El aumento adicional en el poder es debido al aumento de los condensadores C1 + C3 y conectar la aceleración de su capacidad de carga del conjunto de combustible u otro transformador elevador (En polvitka oscilador).. O transformador elevador del generador de energía tdelnogo seguido de la dosificación de la tensión de carga. 

Samozapitka producido por el método estándar de carga y a través de la cadena de transformaciones para el nivel de potencia del circuito en + A. 

La gestión de claves VT2, VT5 no puede ser un auto-oscilante de los generadores independientes (incluso de NE555) con ajuste independiente de la frecuencia y ciclo de trabajo. En este caso, el oscilador total del serpentín para desatar en la mutua (dividido, detección y acaba de hacer el suyo propio). Estas medidas aumentarán la capacidad del sistema y la velocidad de la bomba de C1 + C3. 

Para aquellos que les gusta un poco más complicado, es posible introducir los principios de obratnohodovika donde la carga no se ve la fuente. 
A continuación, introduzca la interrupción de la bomba C1 + C3 del impulso períodos Converter son desmontable potencia de medio puente, como se indica en el diagrama de tiempos. Tenga en cuenta que la onda 50 Hz sinusoidal se dibuja ShIMom. Por lo tanto, es suficiente para entrar en el cierre (modulación) señal de impulso convertidor de Shima. 








PS Recuerde - Impulsar convertidor se desconecta CARGA! Condiciones, emisiones peligrosas y la energía poderosa! (Cuando la creación de convertidor en paralelo C1 + C3, puso una lámpara no es inferior a 500w)

	
	Última Edición: hace 4 días. Hace 14 horas desde la Tungus .
El tema está cerrado.
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Re: El dispositivo de Tungus TS-TK 2 meses. 3 semanas. espalda# 123424
	· x_name41
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	muchas gracias Tungus, estás estresado que este mashines rápidamente destruye la tierra, por cierto al instalar Fela también la conexión a tierra destruida por el proceso de electrólisis en el suelo, pero en realidad es como he leído probablemente lo puede evitar, como está escrito en el material de Nikola Tesla "La actual o los fenómenos de la electricidad dinámica " , y así creo que Tariel puede resolver estos problemas si la figura con esta observación (para la solución de este problema es, probablemente, no a la tensión de salida debe ser sin filtrar del filtro LR (con bultos en el suelo), qué te parece? 

esta es una cita de un artículo de Nikola Tesla "Los acontecimientos actuales o electricidad dinámica" 




	
	"La música prolonga la vida"
Última edición: 2 meses. 3 semanas. detrás de x_name41 .
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zapitka cherez zemlju!.flv  https://www.youtube.com/watch?v=pnRVCEku6kI
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	Última edición: 3 semanas. Hace 13 horas desde la Tungus .
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	Nagruzka po odnamu provodu! Efekt Dominik.flv  https://www.youtube.com/watch?v=PA4OKDDKtls&feature=youtu.be


	
	Última Edición: hace 1 mes. 3 semanas. detrás de la Tungus .
El tema está cerrado.
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	eltorro escribe:
Instalación trifásica trabajo Tariel sin tierra.

Te equivocas, mira cuidadosamente dos cables azules gruesas de las lámparas instalar uno y plantas a la puerta y en la parte superior de una segunda ....... no teshte propios con información falsa ......... 

Eso es alrededor de la tierra 
free energy KWatts of power from Tariel Kapanadze.flv https://www.youtube.com/watch?v=1lH2Mb6auNA



Trifásica y cable de tierra ..... 
Генератор Капанадзе 2005.03.07.flv    https://www.youtube.com/watch?v=h_UAPqNmNMo
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	Conexión a tierra de ajuste 100kW-ción es. 
Si un deseo muy fuerte y un marco de cien veces por cuadro para ver y pintar el alambre, es posible para calcularlo. 
Lo que se ha hecho ... es sólo vale la pena. 

Pero no se trata de otra. 






	
	Día tras día al otro la noticia, y una noche a otra noche declara sabiduría. (Salmos 18:03)
Última edición: 2 meses. 3 semanas. detrás de Gonchar .
El tema está cerrado.
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	Aquí hay una muy interesante estudios piloto para muchos, no reciben la configuración de historietas
. Передача электроэнергии без обратного провода.mp4  https://www.youtube.com/watch?v=D3WF5bhB9FE
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	Última Edición: hace 1 mes. 2 semanas. detrás de la Tungus .
El tema está cerrado.
Gracias: badro , x_name41


Re: El dispositivo de Tungus TS-TK otros 2 meses. 1 semana. espalda# 126100
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	Maserr escribe:
Así Tunguska, los electrones desplazados o donde no puedan volver .. enmarañado al suelo. y la corriente pasará a través parazitku a la red .. Así voila! actual de la tierra! Hooray! Una gran cantidad de corriente a través de la bombilla para que no me extraña ..

Estaciones de radio recargables en las manos no tienen? .... Watts a 50? ...... Voila ... la red donde no ... ¿Qué parazitka? ....... Espere a que exa bajo su cargo, a video, especialmente para usted ...... entonces se fantasear ....... 
MVI0318.flv     https://www.youtube.com/watch?v=0p-taioBClQ
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	Última Edición: hace 1 mes. 3 semanas. detrás de la Tungus .
El tema está cerrado.
Gracias: F19sf


Re: El dispositivo de Tungus TS-TK otros 2 meses. 1 semana. espalda# 126853
	· Tungus
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	Si no hay terreno normal y devaysa montado correctamente, nada funcionará. 
Los que van a dar a conocer sus teorías e hipótesis se discuten en el parlanchín. 
El circuito en el vídeo no está relacionada con el dispositivo, puse a cabo en la primera página de la primera rama! 
Todo aquí es más como el expropiaciones DLL c induktsionkoy tan detallada que no discutirá. 
MVI0320.flv  https://www.youtube.com/watch?v=1uKFZZhSR7k
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	Última edición: 2 meses. 1 semana. detrás de la Tungus .
El tema está cerrado.
Gracias: F19sf , Vladko-44 , Lota , x_name41 , Fed , Jirkason , yazar


Re: El dispositivo de Tungus TS-TK otros 2 meses. 6 días. espalda# 126923
	· Tungus
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	El EXA esquema para el vídeo. 





Esto es lo que DLL fracasó en sus experimentos con induktsionkoy (en el vídeo a continuación), no fue capaz de ser alimentado con una batería. 
Rassuzhdeniyay DLL no es importante, lo importante es que demuestra. 



MVI0320.flv   https://www.youtube.com/watch?v=1uKFZZhSR7k
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Este diagrama muestra una forma de realización de la conexión de una carga de acuerdo con las dos bobinas inferiores vídeo bifilyarami hizo plana. Las corrientes y los voltajes deben ser tales como para asegurar que la capacidad de carga requerida. 


zapitka cherez zemlju!.flv  https://www.youtube.com/watch?v=pnRVCEku6kI
La transmisión de electricidad a través de un cable y cómo funcio     
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Gracias: v_burakov51 , F19sf , Kolia , Vladko-44 , mikhail777 , x_name41 , Jirkason , yazar , Jarun


Re: El dispositivo de Tungus TS-TK otros 2 meses. 6 días. espalda# 126934
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· 
	Creo que ese puesto es en una rama más amplia, es mucho para entender el problema de una aplicación simple. La tarea era una solución sencilla para obtener el máximo posible. Principio está definido. Diagrama del principio diseñada. Aquí, en una rama, ya han pasado modificación del principio, a los que es más fácil de adaptar induktsionku, alguien que tiene que hacer las cosas ellos mismos. Etapas de salida pueden ser muy diferentes en la ejecución, sino que se base en la autoinducción L (R). Con ella resolvió muchos problemas de transformación efectiva, la inductancia debe desplazar electrones a través de la lámpara y de puesta a tierra en el proceso de auto-inducción, se puede conectar - se trata de una cuestión de eficiencia, que se puede hacer como un bifilyar plana y tome una segunda bifilyarom plana, se puede conectar el autotransformador esquema puede ser añadir artículos a la impedancia a juego con la línea de tierra, ........ todas las variedades de un mismo proceso, nos obligamos a los electrones en el alambre se contraigan y lo utilizan para el bombeo de cargas.

	
	Última Edición: hace 1 mes. 2 semanas. detrás de la Tungus .
El tema está cerrado.
Gracias: DIOD , Kolia , Iona , yazar


El dispositivo de la Tungus TS-TK 3 semanas. Hace 1 día# 136668
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	[image: image44.wmf] energy power TUNGUS TS 08,flv https://www.youtube.com/watch?v=fD6E6K_aMVo


	
	Última Edición: hace 2 semanas. 3 días. detrás de la Tungus .
El tema está cerrado.
Gracias: F19sf , Kolia , Avgan , Dozor , setyp , circasianos


El dispositivo de la Tungus TS-TK 2 semanas. 3 días. espalda# 137840
	· Tungus
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	[image: image47.wmf] energy power TUNGUS TS 09.flv https://www.youtube.com/watch?v=KGeIGYu8ZG4


	
	Última Edición: hace 2 semanas. 3 días. detrás de la Tungus .
El tema está cerrado.
Gracias: F19sf , setyp , alex.bogdanov50 , Kadir,,,


El dispositivo de la Tungus TS-TK 2 semanas. Hace 10 horas# 138396
	· Tungus
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	[image: image50.wmf] energy power TUNGUS TS 10,flv  https://www.youtube.com/watch?v=M_W_aJR-4S4&feature=youtu.be


	
	El tema está cerrado.
Gracias: F19sf


El dispositivo de la Tungus TS-TK 2 semanas. Hace 10 horas# 138397
	· Tungus
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· DESCONECTADO
· Moderador
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	[image: image53.wmf] energy power TUNGUS TS 11,flv https://www.youtube.com/watch?v=rjCZzKfozUA


	
	El tema está cerrado.
Gracias: F19sf


El dispositivo de la Tungus TS-TK 2 semanas. Hace 10 horas# 138404
	· Tungus
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[image: image57.wmf] energy power TUNGUS TS 12-flv 
https://www.youtube.com/watch?v=BB27Pr6E6No

	
	El tema está cerrado.
Gracias: F19sf , Andrew Aaronovitch


El dispositivo de la Tungus TS-TK 4 días. Hace 14 horas# 140279
	· Tungus
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	Opción de instalación Tariel 2004. 

El diagrama de la izquierda es un multiplicador de tensión! 
Conversor de Izquierda de alto voltaje de alta corriente - puede ser llamado un convertidor reductor. 

El significado de la realización de una carga rápida en los primeros miden los condensadores de alta tensión conectados en serie de alta capacidad 

1/Sobsch 1/S1 = 1/1 C2 / C3 ..... capacidad total de 10 condensadores de 2200 uF 250v - cerca de 220 microfaradios (obtener el voltaje total ruptura - 2500v).. 

En el siguiente ciclo de la descarga tiene lugar en paralelo con la carga conectada 

Con un total = C1 + C2 + C3 ...... ya - 22000 uF 250v, con la energía de la corriente es muchas veces mayor. 

En un sistema con un modulador 50 corriente desde el transformador de 250w Hz, su cable de la bobina de salida se hace de 6,10 mm cuadrados, debe llevar a una corriente de hasta 25-35 amperios. 

Oscilador de las teclas se expone oscilaciones de alta frecuencia. Unas pocas vueltas de alambre en las teclas de la puerta se colocan sobre la bobina de potencia. 

Grabación con (como opción) terminó en el alto voltaje de una bobina multi-vueltas con un alambre delgado que se coloca dentro de una bobina de alimentación. 

Start es un corto de carga de los condensadores C14-C15 de la tensión de red 220V. 

HV-dumping parece simple, pero puede ser enviado como un indicador de 6-8 vueltas de las bobinas de tubo de cobre de espesor alrededor de los principales poderosa como se hace en el video, pero las características especiales esto no es como muchas juntas de televisores viejos. Las chispas pueden no estar en HV-reset si toda la energía que entra en la carga durante la descarga de los buques. 

Más detalles sobre el amplificador de corriente aquí - www.istochnikpitania.ru/index.files/130.htm 
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