Alexkor Zero-Back-EMF Катушка
Alex в России , который разделяет некоторые из его неподвижных импульсных систем зарядки для батарей, теперь разделяет его дизайн , который не оказывает какой - либо эффект обратного ЭДСА на первичной обмотке. Если это так, то любое увеличение выходного тока ничьи не соответствующее увеличение тока , протекающего через первичную катушку. Это совершенно отличается от того , каким образом обычный трансформатор работает. 

Устройство несколько напоминает расположение передатчика / приемника Дона Смита и в то время как она выглядит как простое устройство, это не так . Алекс выхватывает конфигурацию катушки , как это: 
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Здесь его выбранная форма конструкции представляет собой раму из двенадцати длиной 20 мм пластиковых труб диаметром - четыре в верхней части, четыре в нижней части и четырех вертикалей. Каждая труба заполнена порошком феррита и есть выходная катушка намотана на каждом из четырех вертикальных труб. Взвешенная в центре является первичной обмоткой которого составляет 15 мм в диаметре. Все пять катушки намотаны с использованием 0,5 мм диаметр эмалированного медного провода (SWG 25 или AWG # 24). В то время как рисунок Алекса показывает одну нить проволоки, фактическое устройство для четырех выходных катушек является то, что они намотаны в виде одного слоя би-Filar катушки: 
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Для этого, выходные катушки намотаны с двумя нитями бок о бок проволоки, в одном слое по длине пластиковой трубы. Затем, начало одного провода соединяется с концом другого провода. Поскольку катушки заполнены феррита, они могут работать на высоких частотах, когда 15 мм первичная обмотка подается либо с импульсами постоянного тока или Ак Син волны. Каждая выходная катушка может обеспечить отдельный выход или выход катушки могут быть соединены последовательно , чтобы дать более высокое напряжение или соединены параллельно , чтобы дать более высокий выходной ток. 

Алекс также показывает , как феррит тороидов может быть использован, даже при 220 В сети, чтобы дать противо-ЭДС работы без трансформатора. Если частота входного сигнала по цене от электрической сети, то тороиды могут быть типом железа-пыль или они могут быть изготовлены из железа прокладок таким же образом , что обычные сетевые трансформаторы построены. Тем не менее, пожалуйста , четко понимать , что ток , протекающий через катушку любой подключенную через высокое напряжение источник , такие как 110V или 220V и с использованием любого из следующих конфигураций, ограничиваются сопротивлением самой катушки. «Сопротивление» эффективно «переменного сопротивления» на частоте питающего напряжения переменного тока. Если катушка импеданса мала, то ток , протекающий через катушку будет высокой , а так как мощность , выделяемая при протекании тока в напряжение х ток, рассеивание мощности с увеличением тока идет очень быстро , когда уровень напряжения достигает 220 вольт. Рассеивание мощности в виде тепла , что означает , что при чрезмерной рассеиваемой мощности, провод в катушке, подлежит расплавить или «выгорает» в удивительном вспышке пламени, дым и почерневшей проволоки. Следовательно, катушка обмотки должны иметь множество витков и диаметр проволоки должна быть достаточными , чтобы нести электрический ток - таблицу проводов на странице 1 Приложения показывает ток , который может быть осуществлен с помощью каждого размера проволоки при намотана на катушку , Если нет эффекта противо-ЭДС со следующими конфигурациями, то ток в первичной обмотке подключен через сети не будут затронуты другими катушками, так что помните , что при подготовке первичной катушки. 

Первая система использует три тороидов , чтобы получить четыре отдельных выхода. Количество тока , который можно сделать из любых вторичных зависит от количества магнитного потока , который может быть осуществлен с помощью магнитного сердечника или сердечников между первичной катушкой и конкретной вторичной катушкой. Очевидно, что ток выхода также будет ограничен ток несущей способностью проволоки , используемой во вторичной обмотке. Если уровень тока превышен в течение длительного времени, то изоляция провода не получится , повороты будут короткое замыкание вместе, катушка сопротивление будет падать, текущее увеличение дальше и катушка выгорит - это так, здравый смысл вызывается для 
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Здесь, первичная обмотка «1» наматывает на тороиде , которая является горизонтальной на рисунке выше, а вторичные обмотки «2» намотаны на тороидах , которые показаны в виде вертикально на чертеже. Важный момент здесь является то , что тороид с вторичными обмотками, потрогать тороид первичной катушки под прямым углом, то есть под углом 90 градусов. Для удобства намотки катушек, любой тороид может быть собран из двух половин тороидов , что позволяет катушка должна быть намотана отдельно и после завершения, скользила по одному из С-образной половиной тороидов до того , как две половинки помещены вместе , чтобы сформировать полный тороид. 

Второе расположение использует три тороидов: 
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Третье расположение использует четыре тороидов в более мощного механизма, где магнитный поток несущей способности трансформатора удваивается как площадь поперечного сечения тороидов внутри каждой катушки удваивается. Это более сложная договоренность построить и если катушки должны быть намотано на отдельную катушке моталки, то Тороиды каждый должны быть сделаны из одной половины тороида плюс две четверти торов, так что катушки могут быть поскользнулись на две отдельные разделы четверти тороида, которые изогнутые в противоположных направлениях, если, конечно, внутренний диаметр катушки не является хорошей сделкой больше поперечного сечения тороида (что уменьшает число оборотов для любой заданной длины провода катушки): 
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Если эти простые механизмы работают как трансформаторные противо-ЭДС-свободные устройства , как утверждается, то ток от любого или всех из вторичных обмоток не оказывает никакого влияния на ток , протекающий через первичную катушку. Это совершенно непохоже сегодняшний день коммерческих трансформаторы , которые наматывают симметрично, что , в свою очередь , приводит к тому , потребляемому току во вторичной катушке , чтобы заставить увеличенный ток в первичной обмотке. 

Alex ( www.radiant4you.net ) также показывает другое устройство , которое использует семь тороидов. Он утверждает , что этот механизм также свободен от энергии, тратить противо-ЭДС конструкций в настоящее время используется в большинстве коммерческих единиц оборудования. Он указывает , что предполагаемая рабочая частота 50 Гц , которая является частотой сети как разница между 50 Гц и 60 Гц , используемой в Америке не имеет существенного значения в любом случае. Эта частота позволяет предположить , что тороиды могут быть легко изготовлены из железа , как в коммерческих трансформаторах. Прототип был намотан с проволокой диаметром 0,5 мм , и направлен на уровне мощности 100 Вт. Конденсаторы высокой мощности заполненное масло с емкостями до 40 мкФов и рассчитан на 450V при использовании 220 сетевых ввода. Тюнинговая очень напоминает , что в RotoVerter , показанной в главе 2. Физическое расположение является: 
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Центральный тороид намотана вокруг его окружности , как обозначено синим цветом. Эта обмотка подаются непосредственно с источником тока входного сигнала , который , как правило , быть от сети или от сетевого трансформатора, вероятно , при более низком напряжении. 

Есть тогда двенадцать выходных катушек, шесть показаны здесь в зеленый и шесть показаны красным цветом. Для лучшей работы, каждый из этих выходных катушек должен быть «настроен» на центральную катушку , и что должно быть сделано путем изменения размера конденсатора с помощью эксперимента , чтобы получить максимальную производительность от каждой катушки. При правильной настройке, увеличивая потребление тока от любого из выходных катушек не приводит к увеличению мощности , поступающей в центральную входную катушку. Это противоречит тому , что обычно в школах и университетах , как они знакомы только с симметрично обмоточных трансформаторов и двигателей , где выходной ток увеличился действительно выступают против входной мощности, в результате чего увеличилась входного тока и тепла отходов. Схема: 
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Синяя катушка имеет входной мощности на «A» и конденсатор, включенный последовательно с каждой катушки есть, чтобы получить все из обмоток, чтобы резонировать на той же частоте. Элементы «B» и «C» представляют собой полезную нагрузку быть питание от каждой катушки, хотя, очевидно, только два из двенадцати выходных катушек показаны на схеме выше, и есть еще пять зеленых и пять красных катушек, которые не показаны на схеме. 
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Это, вероятно , стоит помнить , что добавление магнита к основной трансформатор тороида или замкнутого контура может повысить выход при условии , что постоянный магнит не является достаточно сильным , чтобы полностью насытить ядро и предотвратить колебания магнитного потока. Это было показано Лоуренс Тзеунг, Грэм Гандерсон и другие, и поэтому оно может быть стоит экспериментировать дальше с этими конфигурациями вдоль линий , показанных на видео здесь . 

Самая простая версия:
Alexkor выпустила упрощенную Ленцу степенной свободной конструкции, с использованием коммерческих тороидов уже намотанными вкачестве понижающих силовых трансформаторов. Один поставщик здесь с трансформаторами этого типа на предложение: 
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Метод , чтобы удалить пластину , закрывающую центральное отверстие и соединяющие обмотки 22 и 11 в серии. Два из этих трансформаторов используются, каждый из них связан с их 220В и 110В обмоток проводной в серии , а затем тороидов либо размещены бок о бок , или , альтернативно , уложенных друг на друга с листа толщиной 1 миллиметра пластика между ними. 

В конфигурации , где тороиды «A» и «B» размещены бок о боке, экстракция силовой обмотки «D» наматывают между ними: 


[image: image11.png]




В случае, когда тороиды «A» и «B» расположены в стеке с 1 мм пластикового листом между ними, экстракцией силовой обмоткой «D», наматывают вокруг двух тороидов, заключая их оба: 
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В то время как обмотка «D» отображается в виде узкой полоски на диаграмме, то есть только , чтобы сделать рисунок легче понять , как в действительности, обмотка «D» продолжается весь путь вокруг всей окружности тороидов и это может быть много слоев глубоко , чтобы удовлетворить требуемое выходное напряжение. 

Тороида «А» имеет настроечный конденсатор , «C1» , которая корректируется в значении , чтобы достичь резонанса в этой схеме, что и сводит к минимуму тока , протекающей в тороид «A» от сети. 

Тороида «В» имеет конденсатор «C2» , который настраивается , чтобы дать самое высокое выходное напряжение ( как правило , 600 вольт) , поступающие из тороида «B». Цель тороида «B», чтобы отвлечь обратный магнитный поток в Тороиде «А» и так, производить эффективную рабочую систему. Нагрузка «L» в теории, фиктивной нагрузки, но в действительности нет никаких причин , почему она не должна рассматриваться как фактическая рабочая нагрузка , если это выход удобно использовать. 

Выходной обмоткой «D» , свободен от эффекта закона Ленца и входного тока от сети не влияет каким - либо образом , когда ток от катушки «D» увеличивается, или даже короткое замыкание. Alexkor подчеркивает тот факт , что , как Тороиды поставляются уже намотаны, это на самом деле очень простой дизайн повторить. 
