Извиняюсь что короткая, с моим интернетом выкладывать большие проблематично. 

Итак, на видео разряд радианта, получен по той же схеме что я уже выкладывал. При разряде он подхватывает порядочное количество оргона, который виден в виде облака. 

Как оказалось не только облака! При задуве воздухом из компрессора, явно видно что облако сдувает, но также и разряд делится на двое, и второй, тонкий и белый, можно растягивать раз в 5-7 и он не рвется. Что говорит о следующих вещах: 

- разряд имеет большую массу и инертен. фактически, это поток нейтронов. 

- частицы в разряде не имеют электростатического отталкивания друг с другом, но неплохо притягиваются, поэтому возникает эффект прилипания друг к другу, и этот "паровозик" можно растягивать как резинку! 

Кроме этого удалось заметить что скаляр летит с запаздыванием, ориентировочно 1/100-1/150 секунды, на некоторых кадрах это заметно. Похоже не то, что он все-таки цепляется задним фронтом разряда, и возникает эффект накатывающей волны. 

Я тут накатал свои мысли на досуге, по поводу классификации токов в проводнике, чтобы терминология стала более прозрачной. По ходу дела свойства по каждому из пунктов будут дополняться (или исправляться). 

Классификация токов по типу волны, эффектам, появлению оргона (нейтронов, нейтрино), статики 

1) Поперечная волна, классический ток, максимальная энтропия 

- есть движение электронов 

- движения магнитного заряда нет, позитронные токи циркулируют вкруговую по поверхности проводника, чем и создают вихревое поле вокруг него 

- магнитное поле направлено поперечно к проводнику 

2) Двухкомпонентная волна, аккумуляторный ток, катушка зажигания, любая схема где есть конденсаторы, полупроводники, энтропия пропорциональна радиальной компоненте в движении позитронного тока. Появляется белый цвет в смеси, либо некоторые нестандартные оттенки, разряд приобретает сферическую форму 

- есть движение электронов 

- движение магнитного заряда есть, направление зависит от поляризации позитронного тока 

- вихревое поле присутствует, но уже слабее 

3) Продольная волна, не-классический ток, радиант, магнито-электрический ток, энтропия минимальна (в идеале отсутствует), искра чисто белая, разряд сферический, слепящий, холодный, при высокой скорости разряда и напряжении появляется золотой огонь или белое облако, которые не фиксирует камера 

- нет движения электронов 

- движение магнитного заряда максимально направление определяется фазой позитронного тока 

- позитронный ток двигается как ему и положено 

- поперечная компонента, как помеха, проявляется в виде фиолетового оттенка в разряде, в идеале надо от неё избавляться 

4) Магнитный ток, скаляр, инерционный ток. Проявляется золотым огнем в разряде, накоплением статики которая ведет себя странно, разряжается за несколько (много) раз. Поток чистого магнитного заряда (липкого), копится в огромных количествах в силу налипания (на емкости). Проходит сквозь железо, любит алюминий, всегда копится в алюминии в большом количестве. Детище аккумулятора райха. 

Его появление есть функция градиента радианта. Чем круче задний фронт , тем больше подхват. Крайне инертен, поскольку обладает массой (нейтрон). Способен не хило циркулировать в замкнутом контуре, давая прибавку к радианту, здесь же СЕ. Его движение создает самоподдерживающиеся системы, а также саморазгоняющиеся. 

Условие - отсутствие помех в виде левой (рассеивающей) компоненты.

Такой вот замысловатый эффект получил: 

У меня разряды происходят в разряднике, который выполнен из картона с мелованной частью. Сверху соответственно вырезано окно для наблюдений. Так вот наладил я частоту где-то 1 вспышка в 2 секунды, и попробовал следующее: поместил руку над разрядником близко, но не касаясь. Разряды прекратились почти совсем. Время между вспышками увеличилось до 10-15 секунд и можно более, я думаю. Причем можно вручную задавать разряды, просто отодвигая ладонь или касаясь ей разрядного короба (!). 

Так же пробовали следующее: товарищ держит руку надо разрядником, я одной рукой беру его за руку а второй касаюсь разрядного короба и у меня с руки идет белый разряд магнитного тока (скаляра) на мелованную часть коробки! В это время соответственно происходит разряд кондера. 

Какая возникла теория: для формирования радиантного разряда необходим канал из магнитной статики - фактически магнитное поле, которая в разряд насасывается из среды в виде фазового эфира. Мы же поднося руку собираем этот поток на себя как на емкость, то есть фактически становимся частью системы. Получается таким образом можно снимать всю скалярную компоненту из системы. Не такая простая штука разрядник как кажется! 

Видимо это как раз и есть та фиолетовая штука (странник) которая летит к месту разряда до его появления. Получается его можно "поймать" и разряд не происходит! 

Отсюда к тлеющему разряду. Получается что тлейющий разряд (именно его радиантная компонента) создает непрерывный подсос фазового эфира, отсюда наблюдаемое в такиз системах увеличение тока и напряжения "ниоткуда".

Саша браво! 

Попробовал , все так и есть подтверждаю , походу ты прав разряд действительно происходит тогда когда создается канал магнитного тока. Кстати скорость последней компоненты по ходу превышает скорость света.

Конечно, это моя версия, но может быть излученный свет это и есть собранный таким образом фазовый эфир? Отсюда работа разного рода ламп на тлеющем разряде - собирают фазовый эфир и излучают в постоянном режиме уже в виде света. 

А мощный разряд уже начинает втаскивать в себя и решетку вакуума, что проявляется как потемнение вокруг эпицентра разряда (и ядерного взрыва). Судя по всему мощность выражается именно в токовом градиенте, значит и на малых мощностях с хорошим градиентом - читай прерывателем - будет рваться решетка вакуума.

В добавление к предыдущему посту. 

А вакуум в лампах создается потому что фазовый эфир с удовольствием в него лезет - этакий подсос постоянный, отсюда гораздо легче идет поджиг разряда. 

К слову об инертных газах. У газов есть пороговый режим после которого они перестают затормаживать разряд вообще, то есть начинают вести себя подобно вакууму в отношении разряда. Возможно это связано с тем что они, накручивая на себя магнитную статику (в межатомных связях то они почти не участвуют, поверхность вся свободна!), начинают вести себя подобно стеклу, проводя по своей поверхности с усиливающим эффектом, не пропуская внутрь. Т.е. становятся частью магнитного канала для пробоя. При этом форма поверхности уже принципиального значения не играет...

Еще такое наблюдение. 

Разряд в разряднике можно коммутировать просто касанием разрядной коробки пальцем. Если руку прислонить, то частота разрядов повышается раза в два. Вот что значит донор поля. 

Такие напрашиваются выводы для правльной организации разрядника: 

- сверху трубка из меди например, она подключена к тому концу где заземление. Она является одновременно рекуператором энергии что вываливается во время разряда (а там реально до фига), и в то же время выступает донором фазового эфира для создания пробойного канала 

- разряд должен идти по диэлектрику с хорошей магнитной проводимостью, например стекло. Стекло хорошо впитывает поле, меньше энергии надо для создания разряда. Опять же длиной разряда (а она по поверхности стекла гораздо больше) можно отфильтровывать поперечную компоненту, она по стеклу не ползет. 

Как вариант еще можно медную трубку покрыть стеклом, чтобы минимизировать излучение наружу.

Попробовал кондрядник из двух пластин, в стекле с воздушным зазором. Подключил к выводам трансформатора, который был включен в разрядный контур. Ориентировочное напряжение на пластинах 12-15кВ, частота разрядов где-то 20-25Гц. 

Наблюдается такой интересный разряд (?) голубого цвета. Хлопок очень мягкий, булькающий, но звук какой-то проникающий, явно идет между пластин. Образуется большое количество озона. При том что если стекла убрать то озона нет вообще. 

Сей факт согласуется с тем что для создания молекулы озона нужна именно магнитная статика. Отсюда и цвет неба, цвет Черного моря из космоса... (Черное море единственное, если не ошибаюсь, из космоса выглядит голубым, остальные моря серым) 

Теперь понятно что там произошло у "ядерного электрика" при озонировании воды высшим озоном, откуда там заряд взялся такой огромный. 

Удалось на порядок увеличить количество инерционного тока в разряде, и сразу выплыли интересные моменты. 
При наблюдении за "странником" раньше казалось что он улетает и прилетает, пойзже было замечено что он повторяет форму разряда. Но сейчас при большом количестве оргона он стал повторять форму разрядника, с явным градиентом к центру разряда. Случайно сдвинул рукой камеру и странник стал "прилетать" в усеченном виде, т.е. очевидно что он повторяет только ту форму что попадает в камеру. Ниже на фото это хорошо видно. 



Этот же разряд следующий кадр, здесь вспышка белого света уже была и за ней следует вспышка инерционного тока жетого цвета. 
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Вот уже после желтой вспышки остаточный "догоняющий" поток желтого инерционного тока. 
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Возобновил я опыты по исследованию положительного электричества, буду выкладывать некоторые результаты. 
(Для тех кто не в курсе, самый простой способ получить такое электричество это вилка Авраменко) 

Использование энергии положительного тока. 
Свойства. 
1) Нет емкостной связи со средой. Следствие - нет нагрева, нет пробоев изоляции. 
тончайшая изоляция может держать сотни кВ. 
То есть можно на конденсатор номиналом 400В подать 40кВ и его не пробьет (только если по краю обкладок). 
Реально получал на воздушном трансформаторе 70-80кВ (пока), ниакаких даже намеков на пробой. Хотя есть куча нюансов по изготовлению трансформаторов для такого тока. 
Можно использовать конденсаторы с полимерным диэлектриком на частотах в несколько килогерц на масимальном напряжении, при этом не будет абсолютно никакого нагрева. 
2) Мера энергии, запасаемой в конденсаторе 
на разделение положительного электричества используются положительные нейтрино, которые заключены в диэлектрике. Это же определяет его диэлектрическую емкость. 
напряжение определяется только толщиной и диэлектрической проницаемостью. 
Соответственно, конденсатор возьмет только то напряжение, которое может поятнуть диэлектрик. 
В процессе зарядки, он будет до победного пытаться разделить заряды в диэлектрике, 
и работа на это не тратится. (Чтобы выровнять электрическую разность потенциалов) 
То есть проявляются в совокупности магнитные свойства (разделение электричества) и электростатические. 
Чем выше напряжение, тем более высокие частоты лучистой энергии будут использоваться, вплоть до гравитации и мельче. 
Возможны пороговые эффекты. 
Учитывая вышеуказанные свойства, можно использовать пункты 1 и 2 для создания высокоэффективного стока положительных нейтрино. 
Что собственно и рекомендовал Тесла.
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