Потенциальная энергия. 

26.05.2017
Мищук Андрей zabotavdome@gmail.com
Для тех у кого появится желание сохранить схемы ЭКСов, или посмотреть видео с пояснениями ниже приведённых ЭКСов:

Сайт: http://tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#yhCarousel

То, что сегодня считается невозможным на основе всем известных фактов, завтра становится возможным на основе более глубокого их анализа. 

Ощепков В.С.
Понятие "встречное" в рассматриваемом типе устройстве - это столкновение "лбами" двух фронтов. Хлопок в ладоши. Кинетическая энергия движения переходит в звуковую и иные формы, но не исчезает бесследно, как это принято в официальной среде.

Электрическая цепь состоит из генератора сигналов, источника питания постоянного тока, схемы управления транзисторным ключом и трансформатора, состоящего из катушек L1 и L2 - встречные намотки на ферритовом кольце. 

Между L1 и L2 включены диоды (КЦ109А) и шунт (Rш) для оценки изменения тока в цепи. Чтобы максимально исключить влияние электросети, источник питания, генератор, питание схемы управления осуществляются через разделительный трансформатор. 
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Источник питания позволяет менять напряжение от 0 до 60 вольт и ограничивать ток. К источнику питания подключена автомобильная лампа накаливания 12V*4W. Лампа начинает гореть при напряжении в районе 10 вольт. Амперметр источника питания в рабочем состоянии, ток потребления лампы накаливания 100 ма.
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Трансформатор представляет из себя ферритовое кольцо на которое намотаны две катушки, каждая из которых расположена на своей половине кольца. Одна катушка намотана по часовой стрелке, другая против часовой стрелки. В английской интерпретации это CW/CCW намотки. Провода одинаковой длинны от пятнадцати до двадцати метров. Провод мотаем до конца катушки, далее прямым проводом по внешнему радиусу кольца возвращаемся к началу и повторяем намотку. Влияния количества витков, используемый материал проволоки, наличие изоляции, толщина медной проволоки на эффективность работы трансформатора не изучены. 

Материал феррита - карбональное железо, цвет маркировки красная + чёрная. Хочу предостеречь от использования высокочастотных ферритов. В рассматриваемой схеме его использование неоправданно и малоэффективно.

Исследуемый трансформатор представляет собой разновидность бифилярных намоток. В патенте на бифилярные намотки Никола Тесла указывает, что его изобретение предназначено для нейтрализации ЭДС самоиндукции (to neutralize its self-induction). Это значит что нет преобразования запасённого индуктивностью магнитного поля в электрическое.

За счёт чего достигается нейтрализация ЭДС самоиндукции и для каких целей это необходимо будет показано далее.
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С генератора сигналов в схему управления электронным ключом подаются прямоугольные импульсы с коэффициентом заполнения 50%. Драйвер в схеме инверсный, поэтому коэффициенту заполнения (duty cycle) в 100% соответствует полное отсутствие питания. 

Чтобы оценить характер тока, проходящий через трансформатор, левая и правые намотки соединены через шунтирующее сопротивление для токовых измерений. Изменение напряжения на сопротивлении в 25mv эквивалентно изменению тока в один ампер. К шунтирующему сопротивлению подключен синий щуп осциллографа . 

Чтобы оценить наличие магнитного поля, вокруг катушки намотаны витки индуктивной связи (жёлтый провод), При возникновении магнитного поля, в витке связи будет сформировано ЭДС индукции, которую отобразит осциллограф. 

На фотографмии ниже показано, что ток (синий луч) на шунтирующем сопротивлении увеличивается до какого-то значения, затем резко падает до нуля. В момент изменения тока от максимума к минимуму на витке индуктивной связи фиксируем всплеск магнитного поля (жёлтый луч). 
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Магнитное поле, на всём участке роста тока отсутсвует, а формируется в момент закрытия ключа (прекращение тока в цепи). Официальной наукой эти данные замалчиваются.

Движущиеся заряды формируют вокруг проводника магнитное поле, которое создаёт ЭДС в катушке на ферритовом кольце, внури которой проходит данный проводник. Это принцип работы татчиков тока, который был установлен между левой и равой катушками. 

Датчик тока показывает что магнитное поле в отдельно взятом проводнике есть (жёлтый луч). Как и в случае с шунтирующим сопротивлением, ток растёт, но виток индуктивной связи фиксирует результат взаимной компенсации - полное отсутсвие магнитного поле вокруг ферритового кольца со встречными катушки (синий луч), 
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Магнитное поле индуктивностью не запасено, очевидно, что и ЭДС самоиндукции (ОЭДС) невозможна. Это подтверждает справедливость патента Теслы в том числе.

Магнитное поле индуктивностью не запасается что далее? Далее происходит выключение ключа. В тот же момент из "ниоткуда" возникает магнитное поле, которое и фиксирует осциллограф как импульс. Важно понять, данное магнитное поле не было запасено индуктивностью на этапе роста тока, до момента закрытия ключа. Очевидно, что данное магнитное поле формируется внешними (нелокальными) процессами.

· Эксперимент демонстрирует, что на этапе роста тока во встрнчных катушках магнитное поле отсутсвует, индуктивностью не запасается, значит ЭДС самоиндукции не возможна. 

· В момент выключения ключа единомоментно образуется магнитное поле, которое формируется внешними (нелокальными) процессами. Можно сказать, что любое "МП" локально, точнее, МП не бывает не-локальным. Это следствие локализации. 

Чтобы окончательно утвердиться в моменте времени возникновения импульса напряжения на витке связи перенесём один щуп осциллографа на затвор полевого транзистора. Импульс магнитного поля возникает ПОСЛЕ закрытия транзистора, но в трансформаторе со встречными намотками магнитное поле индуктивностью запасено не было, а значит ЭДС самоиндукции невозможно. Противоречие? Если расширить рамки восприятия, то нет.
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Локальный и нелокальный процессы. 

29.05.2017

Выше вводятся понятия локальный и нелокальный процессы. Не претендую на авторство, могу лишь отметить новый, значительно более широкий и точный взгляд на мироздание. 

Вы живёте в загородном доме, территория участка обнесена забором. Это Ваше локальное пространство. 

Вас утвердили в безумии, что Мир ограничен территорией Вашего участка и вне его ничего не существует.

Однажды, осматривая территорию своего участка, Вы обнаруживаете там Нечто, чего ранее не было, совершено иное. Поскольку Вам навязан Шаблон ограниченной модели Мира, новое Нечто вызовет Стресс, Панику, Агрессию и включит мехнизмы отторжения очевидного. В итоге Вы придадите новому, нелокальному явлению подтертые очертания обыденного или попросту не заметите его.

Вам понятно, что опосредовано, через коррекцию восприятия, подменяется источник происхождения магнитного поля?

Но даже если что-то, вне пределов вашего замкнутого пространства и существует, то оно обязательно враждебно. Данная идея (Шаблон-Паразит) заносится и фиксируется в Вашем сознании через видео продукцию и литературу. Как следствие, падающий в бездну будет отбиваться от протянутой руки помощи, поскольку уверен, что находится на верном пути, а рука "врага" не приведёт к спасению.

Вам понятно, что сознание, наполненное ложными представлениями, будет считать источником Магнитного поля, изменение тока в цепи? Хотя во множестве и показано, что Магнитное поле формируется нелокальными процессами, выписаться из палаты №6 будет не просто.

Какие идеи привнесены и поощряются наукой по рассматриваемой теме оэдс? Возникший после открытия ключа ток формирует магнитное поле в пространстве дросселя. В этом магнитном поле запасается энергия. После закрытия транзисторного ключа запасенное магнитное поле преобразуется в электрический ток. 

Данное описание вредоносно не тем, что это поддерживаемая на всех уровнях ложь. А тем, что показывает процесс как полностью локальный - происходящий последовательно здесь и сейчас - в закрытой системе. К закрытой системе применим закон сохранения энергии. Сколько энергии будет запасено в магнитном поле, столько энергии и будет возвращено в электрическую цепь. 

На разных типах катушек индуктивностей показано, что ни о какой непрерывности энергообразования речи не идет, а магнитное поле в пространстве дросселя это результат работы нелокальных процессов, процессов иной мерности. Система не является закрытой и разговоры о законе сохранения энергии несостоятельны. 

Понимание и принятие нелокальности процессов, описываемых как ОЭДС, ставит вопросы иного уровня. Что за процессы, можно ли используя их получить энергии сколько необходимо, как это сделать. Новый вектор развития способен не только разрушить колосса науки на глиняных ногах, но и проявить сущностей иных генераций и их намерения, что в принципе недопустимо.
Если обобщить сведения из различных источников. Мир простирается не только в длину, высоту и ширину. Но и в сторону увеличения мерностей. Границы мерностей проходят не за краем вселенной, а пронизывают всё сущее. Попытки преодолеть границу мерностей с любой стороны запускают нелокальные процессы защиты пространств. Формируемый рост потенциала и последующее прерывание процесса энергообразования является процессом-нарушителем границ мерностей, запускающим нелокальные процессы. Посмотрите на силу гравитации под иным углом - как на высокоэффективную охранную систему, стража, не позволяющего биоценозу покинуть его место пребывания.

Мифы про ЭДС самоиндукции (ОЭДС). 

27.05.2017

Миф первый.

В данном разделе в качестве источника нелокальной (потенциальной) энергии рассматривается схема - Ячейка. 
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Для специалистов это повышающий DC-DC преобразователь бустерного типа.
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Если ключевой транзистор открыт, схема находится в фазе накопления энергии дросселя... В чем запасется данная энергия? Очевидно что это магнитном поле в пространстве дросселя. 

Насколько это очевидно? Смотрим осциллограмму. Жёлтый луч - это затвор транзистора, синий изменение напряжения на стоке. Магнитное поле в пространстве дросселя, изменяясь, наводит ЭДС в витках проволоки, намотанных вокруг дросселя. Изменение магнитного поля демонстрирует зелёный луч осциллографа. 
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Если ключевой транзистор открыт, схема находится в фазе накопления энергии дросселя... Но зеленый луч показывает полное отсутствие магнитного поля в пространстве дросселя при открытом транзисторе.

Ответьте на вопрос. Что является источником ОЭДС, если при открытом транзисторе магнитное поле в пространстве дросселя отсутствует, а значит накопления энергии магнитным полем не происходит?

Вам понятно, что описываемое физическое явление является чем угодно, но только не ЭДС самоиндукции, поэтому использовать классическое определение ОЭДС для объяснения совершенно иных физических процессов нельзя?

Дальше начинается невежество окруженное смехом. Что за сумасшествие сидит в сознании профессионалов и заставляет твердить как мантру что источником ОЭДС является энергия магнитного поля, которого нет? И это сумасшествие заразно настолько, что передаётся из поколения в поколение? 

Классическая схема демонстрации работы ОЭДС включает в себя элемент питания, ключ, индуктивность и резистивную нагрузку, включенную параллельно, тем самым формируется видимость замкнутой цепи в которой уже возможен ток. 

Преподаватель разъясняет и демонстрирует – разомкнули ключ, препятствуя мгновенному исчезновению тока, запасённое индуктивностью магнитное поле катушки будет преобразовано в электрический ток, лампа кратковременно вспыхнет. 
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Урок физики в Ришельевском лицее. Явление самоиндукции. 

Вам понятно, что преподаватель прав только в одном? Лампа действительно вспыхивает. Преподавателя трудно в чём либо винить, он всего лишь рупор науки. А какие претензии могут быть предъявлены к рупору, устройству механическому, действующему по заданной программе? 

Вам намеренно даётся только тот материал и в таком виде, чтобы в Вашем сознании сформировать и закрепить устойчивую Связь (Сущность) - изменение тока влечёт за собой изменение магнитного поля как впрочем и наоборот. 

Сформиованный вирус в мышлении исключает любую возможность разорвать умственный стереотип (Связь) и комплексно исследовать временные маркеры возникновения магнитного поля и соотнести эти моменты с изменениями тока в цепи. 

Вы начинаете фиксировать только один параметр, считая что второй изменяется пропорционально. Показано, что так бывает не всегда, но сформированная Сущность не допустит Вас к пониманию этого, в общем-то, очевидного факта. 

Миф второй.

На ферритовом кольце со встречными намотками сформирована последовательность максимально коротких импульсов. К точке пересечния встречных намоток подключена лампа накаливания. Второй вывод лампы накаливания подключен к проводу заземления. Оставим пока без внимания тот факт, что электролампа горит. 
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Если Вы предоставите данную осциллограмму экспертному сообществу, то незамедлительно получите следующие фундаментальные разъяснения.
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В кругах, сильно знающих науку, объясняют последовательности импульсов всегда положительной полярности после закрытия транзистора как "Выбросы ОЭДС" или звон катушки. Последовательности импульсов наблюдаются "далеко за полночь", после полного закрытия транзистора. Это значит что цепь разомкнута. Вам понятно, что следуя "логике" науки, в разомкнутой цепи ток не возможен, а при отсутствии тока, магнитное поле не формируется.

Задайте себе вопрос - "Если нет тока и в разомкнутой цепи он не возможен, что является источником магнитного поля, импульсы которого фиксирует осциллограф?

Прежде чем принять домыслы, что сопротивление сток исток транзистора хотя и значительно, но присутствует, поэтому цепь замкнута, ток возможен, вспомните про механический аналог ключевого транзистора - электромагнитное реле, при использовании которого все описанные явления присутствуют в ещё большей степени. 

Следующая попытка объяснить - это последовательный колебательный контур с индуктивностью и ёмкостью перехода транзистора. Но диапазон резонансных частот емкости перехода транзистора лежит в мегагерцовом диапазоне. И главное, резонансные колебания должны быть гармоническими! Но это не синусоида, а более сложный сигнал, множественной структуры спектра. 

· Потенциальная Энергия - это энергия формируемая нелокальными процессами. Следствием локализации является формирование магнитного поля. 

· Колебания - это следствие множественной работы нелокальных процессов.

Различия в токах потенциальной энергии и токе локальной генерации наглядно показаны на видео.

Миф третий.

Направление индукционного тока определяет Правило Ленца. Если внешний ток увеличивается, то растёт создаваемое им магнитное поле и его поток, что приводит к появлению индукционного тока, уменьшающего это увеличение. В этом случае индукционный ток направлен в сторону, противоположную основному. 

При включении транзистора в цепи начинает течь ток. Ток движется от плюса к минуса. Этот ток формирует вихревое магнитное поле (наука других не признаёт), его направление Вы можете определить по правилу буравчика и допустим оно направлено по часовой стрелке. Читаем Ленца. При замыкании ключа возникает ток направленный против основного тока. Это значит что по правилу буравчика магнитное поле токов Ленца должно быть направлено в противоположную сторону. 

С этого момента левому полушарию мозга трудно найти правое. Возникло два встречных магнитных поля которые делают что? Компенсируют друг-друга? Если компенсируют, то магнитное поле отсутствует. Если магнитное поле отсутствует, то в чём запасается энергия которая возникает при закрытии ключа? Токи Ленца разумны. Если основной ток начнёт уменьшаться, вихрь магнитного поля сразу замечает это и разворачивается на 180 градусов, чтобы поддержаить основной ток, который направления не менял. 

Автомобиль не может тронуться с места. Вам понятно, что движению автомобиля, препятствуют совершенно конкретные физические силы и явления? Сила трения, встречный ветер, сугроб снега в который он уперся? 

Ответьте на вопрос: "Какая реальная сила формирует ток, встречный основному в одном случае и поодерживает его, если основной ток падает"? В научно-религиозной среде всё просто - данной силой является божественное слово Ленца, разумные токи творящее.

Ниже приведена схема, состоящая из диода, индуктивности, лампы накаливания и транзисторного ключа, включенных последовательно. В качестве транзисторного ключа использован драйвер. Транзистор в схеме на фотографии. C2M0080120D. Ислледование простое. Сопоставить моменты образования магнитного поля с изменением тока в контуре.
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Фронт энергии стандартной (локальной) генерации образуется в момент начала тока в электрической цепи при открытии транзистора. В момент закрытия ключа процесс энергообразования прерывается и образуется фронт (не-локальной) энергии. Фронты направлены на встречу друг, другу, ток в контуре отсутствует, магнитное поле в дросселе не формируется.

Сказанное можно видеть при увеличении частоты. Красный луч - сток-исток транзистора, синий луч - сигнал с витков индикации магнитного поля. Обратите внимание. При зымакании цепи транзисторным ключом, магнитное поле индуктивностью не запасается, оэдс в её официальных трактовках не возможна.
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На осциллограмме показано, что при открытом ключе, МП в дросселе (синий луч) отсутствует. Значит по закону Ленца, из ниоткуда возник ток, создающий МП иного направления, но куда исчезло МП, созданное током стандартной генерации? Надо быть религиозным фанатом науки, чтобы веровать в этот абсурд.
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В моменты времени закрытия ключа и его последующего открытия формируются два встречных фронта энергии стандартной генерации и нелокальной энергии. Можно подобрать частоту при которой энергии складываясь образуют один импульс (через период).

Миф четвертый.

Официалами навязано мнение, что в случае с ОЭДС, магнитное поле преобразуется в электрический ток ровно в том количестве энергии, которое было затрачено на формирование магнитного поля. 

На разных типах катушек индуктивностей показано что магнитное поле в пространстве дросселя это результат работы нелокальных процессов, процессов иной мерности. Система не является закрытой, значит и применение закона сохранения энергии противоречат логике самого закона, области его применимости и действия. Но кого останавливает такой пустяк в наши дни? 

Если осознание противоречий источника возникновения магнитного поля нарушают Ваше душевное спокойствие, незамедлительно обратитесь к экспертам. Вам обязательно предложат объяснения из серии выбросов ОЭДС, токовых протечек, влияния индуктивностей контактов и проводников, бозонов хиггса и иных сказочных персонажей. 

Если не ЭДС самоиндукции, то что? 

28.05.2017

Раз есть импульсы, неважно какой природы, то можно попытаться включить и электролампу. Что и было сделано в следующем эксперименте. Лампа горит. Ещё раз ответим на вопрос какая энергия заставляет лампу светиться? Это не электрический ток источника питания. 
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Включили источник питания - индуктивность препятсвует мнгновеенномуросту тока, а значит тока в цепи от источника питания ЕЩЕ нет, выключили источник питания тока УЖЕ быть не может. На амперметре видим ноуль. 

Полученный вид потенциальной энергии отличается от привычной электрической генерации. Попытаюсь выделить различия. 

Потенциальная Энергия формирует импульсы, которые образуются после разрыва электрической цепи за счёт прямого преобразования сформированного нелокальным процессом магнитного поля дросселя в потенциал.

Потенциальная энергия взаимодействует с землёй. Если подключить электрическую лампу к проводу заземления, в условиях городской застройки проверялись радиаторы отопления, возникает потенциальный электрический ток, лампа горит.
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В точке соединения левой и правой обмоток, последовательно с токовым шунтом, было выполнено включение диода с направлением от плюса к минусу. В обычной электрической цепи это эквивалентно короткому замыканию. На фотографиях это КЦ109А, проверялись и другие диоды. Диод должен быть максимально быстрым иначе он начинает греться и выходит из строя. Параллельно диодам была включена электрическая лампа и она горит ярче, чем в предыдущих экспериментах. 

У лампы накаливания сопротивление выше, чем у открытого диода. Потенциальный электрический ток выбирает участок цепи с более высоким сопротивлением. 
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Если расположить два диода встречно-параллельно. Катод и анод пары диодов одновременно подключить к выводу одной катушки. Катод второго дода к выходу второй катушки. Если между катодом и анодом включить лампу, она будет гореть. Можно заряжать как аккумулятор, так и конденсатор. Конденсатор заряжается до высоких напряжений, это показано на видео в другом разделе.
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Потенциальное электричество горячее на ощупь, любит искрить на плохих контактах, жжётся, оставляет неприятные ощущения, но удара током аналогичного электричеству стандартной генерации нет. 

При подключении электролампы на землю, ток потребления может достигать десятков ампер. Почему в таком случае, на всех фотографиях, показания амперметра всегда равны нулю? Я считаю этот режим работы штатным для данной схемы и ориентируюсь именно на нулевое значение тока потребления. Влияет на этот параметр частота, напряжение питания, скважность импульсов. Варьируя этими параметрами я выхожу на нулевое значение, если быть более точным менее 100 ма. 

Пока нет технической возможности, но безусловный интерес вызывают эксперименты с высоким напряжением. Частично результат был ранее описан - появление мощного электростатического поля, но нет понимания физики процессов и как утилизировать потенциальную энергию. 

Надеюсь данная статья послужит базой для понимания основ происхождения потенциальной энергии и поможет выйти из зазеркалья в котором нарушены причинно-следственные механизмы восприятия мира и явлений. 

Потенциальный электрический ток. 

02.06.2017

Все вышеописанные эффекты можно проверить обладая парой бухт проволоки. Достаточно соеденить их встречно по часовой и против часовой стрелки. Ниже приведена серия фотографий без комментариев, поскольку разъяснения даны выше. 
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Соленоид со встречными намотками. 
03.06.2017

В данном эксперементе используется соленоид с намотаным на нём в два ряда и в одном направлении проволокой. Намотки были включены встречно. 

Соленоид со встречным включением намоток является источником Потенциальной Энергии. Интерес представляет структура магнитного поля соленоида. Для анализа предлагается краткое видео. В центре соленоида плоскость смены знака - магнитное поле меняет направление. Витки катушки съема расположены перпендикалярно по отношению к виткам источнка ЭМ поля. У официалов есть указания на этот счёт, эдс в витке связи наводиться не должна. 
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Общие положения. 

02.11.2017

· Физические процессы делятся на локальные и нелокальные. Нелокальность непознаваема. Нелокальные процессы не относятся к мерности нашего пространства/времени. 

· "Энергообразование непрерывно. Прерывать процесс энергообразования - это создать градиент (перепад давления). В результате запускается нелокальный процесс, который направлен на выравнивание градиента (перепада давления). Следствием работы нелокального процесса по достижению балланса является образование локального магнитнго поля. Созданное нелокальным процессом магнитное поле формирует потенциальную энергию." 

· Потенциальная энергия распространена повсеместно и её легко получить. Данная тема в официальной среде закрыта, фальсифицируется и подменяется ОЭДС. Почему? Причиной возникновения магнитного поля формирующего ОЭДС является работа нелокальных процессов. Нелокальность противоречит навязанным внешним управлением особых форм систематизации знаний. 

· Правило Ленца - вымысел, призванный скрыть реальные процессы и явления, проявления которых формирует ток встречный току стандартной генерации. 

· Колебательный контур это устройство взаимного преобразования энергий разного рода. Фактором преобразования являются нелокальные процессы, которые во вневременном контексте трансформируют энергию электрического поля в его энергетический эквивалент - магнитное поле. 

· Желание исследователей объяснить новые явления через известное - обречено, но путает и уводит в сторону. Логично обосновывать явления как нелокальные, не более. 

Примером подобной классификации является 1001 забытое чудо, Книга проклятых Чарльза Форта. Где Сила, объявившая всем этим вещам, что они прокляты, догматическая наука. 

Ячейка источник нелокальной энергии. 

03.11.2017

Для изучения проявлений нелокальности процессов можно собрать Ячейку. Ячейка воспринимается специалистами как повышающий DC-DC преобразователь бустерного типа. Нелокальность проявляется в получении трансферным конденсатором дополнительной энергии при прерывании процесса энергообразования транзисторным ключом. Описание эксперимента, сомнения и результаты приведены на форуме. 
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Приоритет - большая индуктивность (латр не подходит), меньшая ёмкость. Оптимальный режим подбирается регулировкой частоты и скважности сигнала, диод перед дросселем обязателен. Можно использовать ключ, схема которого приведена выше. Наилучший результат, в качестве дросселя, из имеющегося, дала первичная обмотка трансформатора компютерного источника питания. Потенциальная энергия "оседает" в трансферном конденсаторе (0.1мкф) по схеме и далее зажигает ЛН. Указания на иной вид энергии в ячейке и способы её утилизации можно посмотреть на данном видео.
Появление энергии из "ниоткуда" в ложной парадигме закрытой системы Мира и человека, как единственного венца творения, временно отбывающего срок за недостойное поведение в садах Эдема объяснить невозможно. Нелокальность процессов означает множественность мира и явлений и порождает множество вопросов, что апологетами научной и религиозной сект жестко пресекается и карается.

В высоковольтной реализации Ячейки была использована пара электромагнитных неоновых трансформаторов FART. Один в качестве источника питания, второй в качестве дросселя. Эффективность работы высоковольтной Ячейки будет оценена в дальнейшем при помощи калориметрии. Сравнение объема нагретой воды и расходов электроэнергии по электросчётчику за время. 

В качестве нагрузки использована натриевая лампа либо по причине высокого напряжения необходимо последовательно включать лампы на 220 вольт. 
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В качестве нагрузки использован Сагаер. С него осуществляется съём энергии. Энергия отличестся от энергии стандартной генерации.
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Ячейка. Перезаряд конденсаторов. 

19.12.2017

Если к обкладкам полностью разряженного конденсатора подключить источник постоянного тока, через конденсатор начнёт течь электрический ток до момента полной его зарядки. Это достадное недоразумение позволяют исправить приводимые схемы. Конденсатор заряжается до максимальных значений не потребляя из сети электрический ток. 
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Используется схема "Ячейка". В качестве нагрузки два конденсатора включеных последовательно. Заряд конденсаторов происходит от одного провода через пару диодов включенных встречно. К точке соединения конденсаторов подключен провод заземления. На обкладке конднсатора катодом диода формируется плюс, анодом - минус. Между диодом и обкладками конденсатора подключается лампа накаливания, по яркости свечения которой можно оценить ток, протекающей при заряде конденсатора. 

Выполнив разряд конденсатора через короткое замыкание, можно наблюдать как аналогичный заряд возникает на противоположном конденсаторе. Полярность заряда остаётся без изменений, заряд разряженного конденсатора практически прекращается. Заряд на втором конденсаторе, с соблюдением полярности, образуется не по электрической цепи. При разряде конденсаторов в 50 мкф на лампу накаливания 12V*6W, вольфрамовая нить ЛН испарится. На видеоролике видно, что нить ЛН едва тлеет. 

Теоретически можно предположить, что разряжая один конденсатор на низкоомную нагрузку. На втоом конденсаторе заряд будет восстановлен. 
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В планах проверить и сравнить заряд ёмкости ячейкой с двумя транзисторами.
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Линейный ускоритель 

05.11.2017

В отличии от обилия теорий и попыток объяснить его работу, Линейный Ускоритель (ЛУ), оказался очень простым устройством для повторения. На фотографии ниже представлено два соленоида. Оба идентичны и выполнены размещением виток к витку пары проводов. Используемый в экспериментах соленоид намотан парой медных проводов 0.63мм, высота соленоида 500мм, диаметр 60мм. 

ЛУ (линейный ускоритель) интересен для изучения тем, что в нём присутсвуют нелокальные процессы, которые проявляют себя в неравномерном нагреве соленоида. Электростатическое поле в ЛУ выражено слабо. 

Внимательно посмотрев на фотографию становится понятно, что пара витков расположенные рядом представляют из себя конденсатор с вполне конкретной ёмкостью. Соленоид с намоткой из пары проводов, расположенных вплотную друг к другу, в импульсном режиме работает как градиентный конденсатор. За счёт движения зарядов потенциал повышается, заряды, от витка к витку, ускоряются. Любой, самый малый промежуток между парой проводников, приводит к высоковольтному пробою и требует максимум внимания и тщательности при изготовлении. 
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Для обеспечения условий и режимов работы ЛУ (линейного ускорителя) использовались Ячейки как с высоковольтным, так и низковольтным питанием. Схема Ячейки с низковольтным питанием приведена ниже. К выводам ЛУ (линейного ускорителя) подключена неоновая лампа. Свечение неоновой лампы свидетельствует о появлении высокого напряжение на выводах ЛУ (линейного ускорителя).
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В схеме драйвера использован высоковольтный транзистор C2M0160120D Для защиты транзисторов от выхода из строя по схеме Aviso в сток транзистора включен диод C4D10120D. 

Использование транзистора C2M0160120D обусловлено желанием обеспечить максимально-возможную эффективность работы Ячейки за счёт крутзны фронтов включения и выключения ключа. Ранее использовались транзисторы IRFP460. 
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Жёлтый луч - затвор. Красный луч - сток-исток. Зелёный - выход линейного ускорителя.
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К осциллограмме приведённой выше добавлен синий луч с витка индуктивной связи дросселя.
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При открытом транзисторе (жёлтый луч), через дроссель начинает идти ток, потенциал на стоке транзистора (красный луч) соотетственно падает. Однако магнитное поле в дросселе в течении всего времени открытия транзистора (наличия тока в цепи) не формируется, не запасается. После закрытия транзистор на его стоке (красный луч) начинет плавно формироваться потенциал. График аналогичен графику заряда конденсатора. При этом на выходе линейного ускорителя - зеленый луч указывает на наличие отрицательной области, для чего нет предпосылок. 


Линейный ускоритель даёт более высокий потенциал если из схемы убрать буферный конденсатор.
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Работа с Потенциальной энергией достаточно специфична. Потенциальная энергия носит исключительно ёмкостный характер, поэтому подключение к выводам ЛУ (линейного ускорителя) резистивной нагрузки (ЛН), организует токовый канал, что увеличивает потребление из сети и интереса не представляет. 

Ёмкостный режим работы реализован в светодиодном фонаре и лампе, работа которых строится на подключении светодиодной матрицы после заряда конденсатора до некоторого значения. Поэтому светодиодная лампа не увеличивает тока потребления Линейным Ускорителем из сети. 
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Чтобы прервать движение зарядов энергии стандартной генерации, в цепь был поставлен диод. Анод диода подключен к минусу питания, поэтому для энергии стандартной генерации диод будет закрыт, тока в цепи не будет. Для потенциальной энергии диод препятствием не является и конденсатор будет заряжен.
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Работа с Потенциальной энергией осуществляется в импульсном режиме. Заряд конденсатора и его разряд на нагрузку должен быть организован через ключ, искровой промежуток или газоразрядники. Мост, конденсатор, ключ и осветительный элемент, изображённые на схеме, являются частью схем управления светодиодными лампами и носят информативный характер.
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Цель проверки работы линейного ускорителя с питанием от АКБ состояла в том, чтобы посмотреть как схема взаимодействует с землёй. Провод заземления был подключен к выводу заземления светодиодного фонаря или светодиодной лампы. Тоесть между электронной схемой и корпусом была образована ёмкостная связь, которая служит причиной свечения диодов.
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Ранее было заявлено, что Линейный ускоритель - это конденсатор некоторой ёмкости. Поэтому, если заменить Линейный ускоритель на конденсатор, ячейка работает с тем же результатом.
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Краткий итог. Ёмкостный режим Потенциальной энергии с землёй на порядок выше, если схема питается от сети чем от аккумулятора. Это значит что в электросети данная энергия уже присутствует или привлекается в гораздо большей степени чем при автономном питани от АКБ. 

В схемах управления светодиодными светильниками используется диодный мост. В случае с Потенциальной Энергией для заряда конденсатора достаточным условием является пара диодов включенных встречно-параллельно и обязательным условием является наличие заземления, иначе заряд конденсатора не выполняется. При использовании одного диода конденсатор так же не заряжается. 
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Представьте, что Вы находитесь между обкладками конденсатора. В момент начала заряда конденсатора в электрической цепи есть электрический ток. Предлагаю задуматься, посредством какого поля или явления осуществляется передача энергии от одной обкладки к другой? Однозначно, это не вихревые магнитные поля. Передача энергии между обкладками конденсатора предполагает совершенно иные механизмы и энергию. Я обозначаю её как Потенциальная (возможная) энергия. Ещё раз предлагаю посмотреть на линейный ускоритель. Соленоид работает не как индуктивность, а как ёмкость.
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Если для индикации магнитных вихревых полей мы используем виток индуктивной связи подключенный к осциллографу, то для идентификации потенциальной энергии необходимо использовать ёмкость – второй, аналогичный линейный ускоритель. Сможете ли Вы определить заряд конденсатора предварительно выполнив на нём короткое замыкание? КЗ для Потенциальной энергии это виток индуктивной связи, подключенный к осциллографу, светодиодный детектор поля или резистивная нагрузка. 

Выше шла речь о гипотетической возможности нахождения между обкладками конденсатора. Одной обкладкой конденсатора является Линейный ускоритель (Исток), а второй – земля (Сток). Между обкладками конденсатора циркулирует энергия, которая специфична и её Потенциал (возможность) на Истоке формируется работой схемы - "Ячейка". 

Следует чётко понимать, что между истоком и стоком (обкладки конденсатора) поле немагнитное, поэтому работать с потенциальной энергией необходимо через циклы - заряд/разаряд конденсатора на нагрузку (в т.ч. резистивную). Пока конденсатор не заряжен, энергия передаётся с одной обкладки на другую. Землю зарядить сложно, отсюда постоянная передача энергии между истоком и стоком, посредством ёмкостной связи. 

Примером схемотехники, работающей в цикле заряд конденсатора и его разряд на нагрузку являются светодиодные фонари. Имеет смысл разработка схемы, которая опираясь на фронт сигнала генератора, сформирует задержку, по истечению которой открывает транзистор на заданное время. Возможна привязка и к напряжению заряда конденсатора, но алгоритм должен быть дополнением. 

Линейный ускоритель. Перезаряд ёмкости нелокальной энергией. 

02.01.2018

Конденсаторы на схеме были предварительно заряжены высоким напряжением 10KV. Один из выводов ЛУ (Линейного Ускорителя) поочерёдно подносится к одной обкладке конденсатора, возникает искра-разряд. Затем к другой. Так же возникает искра-разряд. 
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Можно предположить, что после длительной работы устройства конденсаторы будут разряжены. Но данный процеесс носит нелинейный характер. 

Транзитно-ёмкостный эффект заряда конденсатора. 

28.12.2017

Заряд конденсатора C1 осуществляется ёмкостью между вторичной и первичной обмотками высоковольтного трансформатора. Отсюда видимо и произошло название эффекта. Транзит заряда через ёмкость вторичной и первичной обмотками трансформатора. Схемы заряда конденсаторов, описанные ниже, работают как при питании от бытовой сети 220 вольт, так и при работе от бензинового электрогенератора. Тоесть явно выраженная связь с землёй отсутсвует. Искра при этом чище. 
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Бытует мнение, что важным условием быстрого заряда конденсатора в транзитно-ёмкостном режиме является "Правильная искра". "Правильная искра" значительно снижает ток потребления и увеличивает скорость заряда конденсаторов высокой ёмкости от 500мкф. Поймать "Правильную искру" пока не удаётся. Но если судить по искре на свече зажигания, разряжающей конденсатор, скорость заряда конденсаторов высока, Подключение конденсатора не меняет потребление из сети - 0.35квт/ч пна электросчётчике.
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Наличие потенциала на обкладках конденсатора запускает процесс его заряда. Скорость заряда определяется током, который в данный момент проходит через ёмкость. В момент начала заряда конденсатора ток, который проходит через конденсатор, равен току короткого замыкания. 

Мгновенные значения тока на амперметре электрического счётчика более пяти ампер. Это определяет высокую скорость заряда конденсатора. На Высоковольтном конденсаторе цикл работы устройства выглядит следующим образом. При поднесении электрода после выпрямительных диодов к обкладке конденсатора возникает небольшая искра синеватого цвета. Искра организует токовый канал, конденсатор заряжается. Как только конденсатор зарядился, искра прекращается. Плазменный разряд, в отличие от низковольтных конденсаторов не возникает. После этого конденсатор необходимо разрядить на нагрузку и повторить заряд конденсатора. 

[image: image49.jpg]



В ролике показано что повторное касание к обкладке конденсатора искры не даёт. Это означает что конденсатор полностью заряжен. Конденсатор заряжен полностью - нет разницы потенциалов между плюсом и обкладкой. Нет разницы потенциалов - нет искры, ток потребления на электросчётчике равен току холостого хода. Конденсатор работает как клапан и перекрывает ток на землю как только будет полностью заряжен. В момент времени когда конденсатор не заряжен, ток через него равен току коротокого замыкания. После того как конденсатор заряжен, можно снять энергию со схемы и разрядить его конденсатор на нагрузку. 

Поскольку мгновенные токи высоки и не фиксируются приборами, необходимо внимательно отнестись к оценкам тока потребления из электрической сети, которые идут на заряд конденсатора и сравнить с работой, которую способен совершить заряд накопленный на обкладках конденсатора. 

Высокое напряжение. 

05.11.2017

Прервать последовательность энергообразования помимо ключа и получить потенциальную энергию возможно с помощью разрядника в цепи высокого напряжения. Данный подход получения потенциальной энергии показан на видео. 
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Сагаер как преобразователь потенциальной энергии. 

04.11.2017

В интернет широкую популярность приобрели преобразователи энергии - Сагаеры. Сагаер прост в изготовлении. Необходимы ферритовые кольца и медная трубка. 

Одеваем ферритовые кольца на медную трубку, продеваем через медную трубку проводник и сагаер готов. "Питание" подается непосредственно на медную трубку или на провод прооходящий внутри медной трубки сагаера. 
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Для изучения энергии, локализуемой сагаером, предлагается схема, приведённая ниже. Важным является наличие выполненного по ГОСТ заземления. Провод заземления проходит внутри медной трубки сагаера. Лампа накаливания подключена к краям медной трубки.
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На контактных площадках сагаера к которым подключена лампа накаливания потенциал отсутствует. Наличие энергии определяется визуально, как следствие свечения лампы накаливания. Частота генератора также подбирается произвольно, по свечению ЛН. Приведённые осциллограммы носят информационный характер, ориентироваться на них не стоит.
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На амперметре блока питания указан ток 0.31 ампера. Большая часть тока потребления, тратится на компенсацию образованной в контуре потенциальной энергии. Это подтверждается установкой дополнительного сагаера и включением его параллельно первому. Ток потребления падает, ЛН начинает гореть ярче. Светодиод подключенный вместо ЛН не светится, но обычный диод заряжает ёмкость. В целом поле электрическое, взаимодействия носят индукционный характер. 

Проверена возможность использования сагаера для преобразования потенциальной энергии в электрический ток в цепи высокого напряжения, содержащей разрядник. 
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Эффективность преобразования (локализация) сагаером потенциальной энергии в электрический ток не рассматривается, стоит лишь отметить, что подключение лампы накаливания не влияет на ток потребления из сети.
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Потенциальная энергия локализованная сагаером специфична. Наличие искры предполагает высокое напряжения, но удара током не происходит. Краткое видео. Контакты при этом нагреваются. 

Заряд ёмкости энергией локализуемой Сагаером. 

07.11.2017
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После оптимизации "расходов", вполне допустимо создание устройства, которое заряжает конденсатор. По достижении некоторого значения напряжения - разряд на нагрузку. Краткое видео демонстрации данного алгоритма через разрядник. 

Потенциальная энергия ферритового кольца. 

22.11.2017

Важным условием работы схемы является чтобы катушки были расположены на противоположных сегментах ферритового кольца. Длина проволоки для каждой из катушек 20 метров. Одна из катушек короткозамкнута. Через вторую пропускался прямоугольный сигнал напряжением от 30 до 50 вольт. 
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Пространственное поле вокруг ферритового кольца является электрическим и носит ёмкостный характер. При внесении в пространство кольца сотового телефона, его сенсорный экран начинает самопроизвольно срабатывать. Один конец светодиодной лампы подключен к проводу заземления. Светодиодная лампа начинает гореть при подключении второго её конца к любому из оголённых проводов электрической цепи (включая ферромагнетик). Однако ток потребления начинает снижаться только если светодиодной нагрузка подключена к аноду диода защищающего транзистор. Если убрать короткое замыкание со второй катушки, формирование потенциальной энергии прекращается, лампа гореть перестаёт.
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На генераторе была установлена частота в районе 200 кГц исходя из условия максимального тока потребления. При касании к любому из оголённых проводов на коже появляется ожог. Официалы объясняют ожоги ВЧ токами. Но это не так. Если убрать короткозамкнутый виток без изменения частотных характеристик, потенциальная энергия не формируется, ожогов не будет, лампа гореть перестаёт.
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Что собственно это такое - Потенциальная энергия? 

06.02.2087

Что произойдёт если выполнить взрыв в закрытом пространстве? Энергия взрыва будет распространяться от центра взрыва к периферии во всех направлениях. 

Электронным аналогом взрыва являются схемы построенные на принципах прерывания процесса энергообразования. Простейшими примерами является искра, быстрое размыкание контактов. В результате прерывания возникает градиент (перепад давления), который компенсируется образованием в локальном пространстве потенциальной энергии. Потенциальная энергия, по аналогии с обычным взрывом, распространяется от точки образования во всех направлениях, пытаясь заполнить всё окружающее пространство, но в результате малых концентраций - рассеивается. 

Носителем потенциальной энергии является само пространство - воздух, диэлектрик, металл, всё что находится вблизи эпицентра образования потенциальной энергии. Потенциальная энергия - это энергия среды, её носителем не являются электроны в общепринятой концепции электрического тока.

Детектором потенциальной энергии является светодиодный фонарь либо светодиодная лампа. Важен принцип работы данных устройств. Мост, емкость и далее электронная схема-ключ, понижающая напряжение и разряжающая заряженную емкость на светодиодную нагрузку .
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У распространения потенциальной энергии, есть предпочтения. Безусловно это металл. Поэтому наибольшее перераспределение потенциальной энергии происходит в среде проводников, где уже присутствует электричество стандартной генерации. Отсюда наблюдается дуализм и путаница в осознании, что и как происходит в электрической цепи при наличии потенциальной энергии. 

Наилучшим вместилищем энергии является земля. Поэтому подключив провод заземления к участку схемы с эпицентром образования потенциальной энергии происходит её рассеивание и поглащение землёй. Стандартная энергия источника питания с землёй не взаимодействует. 

[image: image62.png]CeeToanoaHasa namna

Ipoccenb

D1

3asemnenune




[image: image63.jpg]



Но если потенциальная энергия рассеивается, распространяясь от эпицентра, то достаточным условием ее перераспределения должен быть и обычный моток провода? Максимальное свечение светодиодной лампы достигается в случае если провод занимет большее пространство.
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Для рассеивания потенциальной энергии можно использовать стандартную электрическую цепь. Поступление энергии стандартной генерации в светодиодную лампу закрыто диодными вентилями. Данный способ отличается высокой степенью утилизации потенциальной энергии и не вызывает срабатывания устройств защиты утечек тока (УЗО) при питании схемы от выпрямленных 220 вольт.
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Определить на сколько и как взаимодействует потенциальная энергия с электронным током стандартной генерации не представляется возможным. Можно предположить, что на разных участках проводника возникает разница потенциалов и как следствие начинается электронный ток. Сепарацию зарядов выполняют диодные вентили. В результате выполняется заряд конденсаторов.
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Заряд ёмкости осуществляется через светодиодную матрицу. Пока ёмкость 50мкф*1000V заряжается светодиодная матрица горит. После заряда конденсатора 50мкф*1000V светодиодная матрица гаснет. Далее следует разряд ёмкости через разрядник на лампу накаливания. Заряженный конденсатор 50мкф*1000V - это бонус способный увеличить время работы схемы при отключении питания. Логика использовании заряда конденсатора должна отключить источник питания перед тем как использовать энергию заряженной ёмкости. На видео показано. Сразу после включения питания и заряда электролитического конденсатора питание отключается. Схему отличает малое энергопотребление и длительное время работы.
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Светодиодные лампы.
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Раритететы. 

30.05.2017

1910 год. Электричество и его применения в общедоступном изложении. 
1933 год. В. Ф. Ммиткевич. Физические основы электротехники. 
Копилка. 

30.05.2017

ЭНЕРГЕТИКА ПРОШЛОГО. 

Уничтожение источников бесплатной энергии. 

Магнитное поле и Электрический ток 

Демонстрация сборки БТГ Виктора DIN часть 1. 

Лавинный режим на лампочках. 

Модулятор с наносекундным фронтом. 

Какой вид электрического поля получился?
Радиантное электричество (потенциальная энергия)
Бифиляр Николы Тесла
КПД генератора на встречных катушках.
Катушка как заряженная Емкость
Сила Лоренца - мировой лохотрон
МИФИ Закон самоиндукции
Физика. Электричество. Зарядка конденсатора.
Формирователи импульсов.
Усилитель тока (free energy).
Использование компаратора.
Эффект Бифельда — Брауна.
Способ измерения тока насыщения сердечника катушки 

Форум по Хмелевскому 

Феррорезонансная энергетическая установка. 

Феррорезонансные стабилизаторы напряжения. 

Феррорезонансный, беззатратный высочастотный блок питания Хмелевского . 

Ферриты. Я.Смит, Х.Вейн. 

Резонансный преобразователь. Разобрать схему управления. 

Схема трансфоматор увеличения тока. 

Параметрический генератор. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ. 

DC to DC converter with high efficiency for light loads. 

Регулируемые тиристорные ключи. 
Магнитный Усилитель до 60-70 годов прошлого века. 

Power Homemade magnetic amplifiers made from common materials. 

Подборка. 

14.01.2018

Элементы с параметрическим возбуждением. Параметроны. 

Радиант. Подборка. 

21.01.2018

Ed Gray exp.7 (cold electricity 2)
Radian Energy - Inductive and Capacitive Receiver. 

Radiant Energy Oscillator. 

Resonant Buck Converter Radiant Circuit 

Tesla Impulse Technology on SSG Circuit Demo.AVI 

Radiant Energy Step-up Converter
Radiant Energy 6-Filer Battery Charger / Hydrogen Production
Simple Cold Electricity - Battery Current Measurement
Power Inverter 12V to 230V
Тесла свич для отопления
Заряд и разряд конденсатора. 

21.01.2018

Заряд и разряд конденсатора через обмотку двигателя. 

