Мысли Виктора Григ февраль 2013 года. 
Эти соображения он высказал применительно к созданию установки типа Капы.

Но основная мысль возможно вполне применима и к нашему случаю - Установке Чипа!
СЕ эффект с индуктивности мы можем получить только после укола Среды

магнитным полем, выполненный током индуктивности в строго и заранее

рассчитанных граничных пределов его величин.

В связи с этим вырисовывается следующая картина.

По индуктивности должен течь какой либо первоначальный ток, но своим

максимальным значением должен превышать точку перегиба функции А, более

того, его желательно вогнать в точку В, затем нужно кратковременно его ускорить,

причем скорость ускорения должна достичь значения тока нелинейного участка,

обозначенного как С, Рис.7..

Ускорение тока в этих пределах выложит СЕ повышенную энергию в виде

магнитного поля в окружающее пространство. Остаётся только эту энергию снять

в виде самоиндукции на основную индуктивность (зеркальное отражение!), либо

вторичной, размещённой в поле первичной.

Приёмов может быть много. Но один из приёмов этого беззатратного ускорения

был предложен Исмаилом Авизо — как кратковременное корочение

индуктивности, с чего и началась работа ветки ГМГ.

Рассмотрим один архи важный момент.

Как на практике методом корочения организовать в индуктивности мощный

пиковый бросок тока? Ведь этому броску тока препятствует омическое

сопротивление цепи, в которое входит неотъемлемой частью и омическое

сопротивление индуктивности, не считая её реактивного сопротивления. Как бы

мы не уменьшали омическое сопротивление ключа, проводящего корочение,

методом параллельного включения мосфетов, омическое сопротивление

индуктивности есть и будет всегда, даже если её изготовить из золотой проволоки

повышенного диаметра. Есть ли на практике приём по уменьшению этого

омического сопротивления индуктивности кроме намотки её литцендратом,

который, кстати, и не всегда спасает? Рассмотрим сначала вариант уменьшения

омического сопротивления, (в дальнейшем есть варианты и по уменьшению либо

полной "нейтрализации" реактивного сопротивления индуктивности).

Ответ: есть!

Но сначала маленькое отступление.

Рассмотрим лавинообразный процесс.

Представьте себе, что вы зимой находитесь на вершине очень крутой горы.

Берёте в руки комок снега и просто скатываете его вниз. Что при этом

происходит?


Потенциальная энергия занесенного на гору снега и лежащего на её склоне, будет превращаться в кинетическую, причём последняя будет расти по мере нарастания скорости снежной лавины и её массы, вызванной первоначальным комочком снега. В конечном итоге, потенциальная энергия процесса будет уменьшаться, а кинетическая расти. Аналогичное действие происходит и при разряде молнии. Напряжение пробоя по мере продвижения молнии к земле — уменьшается, а «толщина» ствола растёт, то есть, растёт ток разряда.


Это не что иное, как участок с отрицательным сопротивлением.

Этот приём широко используется для получения незатухающих колебаний,

методом компенсации активного сопротивления цепи колебательного контура, которое вносит в него затухание и тем самым уменьшает амплитуду колебаний. Делается это такими приборами как туннельный диод,

либо это можно сделать просто обыкновенной электрической дугой.

Но там и там — это всего лишь действие!

Поэтому, если мы сможем изготовит коммутационный ключ, который

способен включаться лавинообразно, то этот лавинообразный процесс внесёт

в цепь элемент отрицательного сопротивления, которое аннигилирует

действительное сопротивление индуктивности, тем самым позволит

достичь в цепи «офигенных» токов. Если это только претворить в жизнь, то

выход на любой участок нелинейной энергетической функции энергии

индуктивности — возможен без проблем!!!

Только лавинообразный процесс коммутации, как один из вариантов, способен

достичь неограниченного СЕ отклика Среды индуктивностью!

Как практически определить участок граничных значений токов индуктивности,

которые могут вызвать СЕ эффект, причём не просто СЕ эффект, а с заранее

программируемой мощностью? Представьте себе, сколько для этого должно быть

предварительных данных: кулоны, их ускорения и тому прочее...

Но выход из положения есть.

Для этого надо отождествить индуктивность с ёмкостью, а ток с зарядовым

напряжением. И уже отработанными приёмами по дозаряду и частичному разряду

емкости найти этот диапазон для искомой индуктивности.

Есть уже отработанный приём и по замеру тока, протекающего по индуктивности,

к сожалению, отработанный не нами, но любезно предложенный нам одним

исследователем.

Для этого надо последовательно с индуктивностью включить безиндуктивное и

малоомное сопротивление в виде графитовой щётки, либо другого бруска

графита. По эпюрам осциллограмм можно судить о динамике протекающих

процессов и их амплитудных величин.

