Да не жму я инфу!
Ей богу, господа, всё лежит на поверхности.

Наверное,  плохо объясняю, давайте ещё раз и поподробней.

Энергия,  мощность, которая накапливается в конденсаторе,  вычисляется так.
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Для простоты примем     
                               тогда   [image: image3.png]



Таким образом, мы имеем дело с нелинейной функцией, хотя и примитивной, как квадрат.

Хотелось бы степень поднять выше двух, но и на этом спасибо!

А раз «нелинейщина», то линейный процесс «два плюс два» будет равняться далеко не четырём, а намного больше.

Об этом говорит А.Мельниченко и подтверждает всё это своими экспериментами.

Не вникая, а самое главное,  не отвлекаясь на схемотехническое решение этого вопроса, рассмотрим только теорию.

Для этого самым наглядным приёмом для нас будет графическое построение.

Строим три кривых, зависимость мощности от напряжения при заряде трёх конденсаторов на 20мкФ, 200мкФ и 2000мкФ.

Как видите,  значения номиналов вполне приемлемы для нас.

Тогда коэффициенты пропорциональности функции для каждого конденсатора будут:
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 Коэффициенты довольно таки мизерные, но это для нас не помеха.

График кривых выглядит так.
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Обратите внимание, допустим, на кривую в 200 мкФ.

Если мы конденсатор будем заряжать разностью потенциалов в 100В, но только от нуля  и до  тех же 100В, а потом будем выбирать из конденсатора всю энергию, то получим всего лишь 1Вт.

Но если мы тот же конденсатор будем заряжать той же разностью потенциалов, но только от 100В до 200В, то снимаемая мощность  с него будет уже 3Вт.
Согласитесь, господа, весьма наглядно: ОДИН и ТРИ  Вт от тех же 100В.

Идем дальше.

«Слупив» с кондёра 3Вт от 100В, мы тем самым слупили квант, дискретку  мощности.

В данной системе координат, то есть на этом конденсаторе в номинале 200мкФ больше не будет.

Но мы можем в единицу времени такую дискретку брать с кондёра очень много раз, количество которого определяется уже схемным решением и связано  с увеличением циклов предварительной накачки по его заряду.

Тут же, для этих целей можно увеличить амплитуду «накачиваемого» напряжения, что детально  было рассмотрено в моей последней статье, как способ накачки через резонанс.

Если мы эти же 3Вт умудримся в секунду накачать и снять 1000 раз, то получим на такой малогабаритной детали как кондёр в 200мкФ фонарик, мощностью уже в 3кВт! 
Теперь по индуктивности.

Мощность, запасённая в индуктивности,  выглядит так.
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То есть, те же «шарики», только в профиль.

«Профиль» - это ток.

 Если конденсатор рассматривался как аккумулятор напряжения, вернее, как «складыватель» амплитуд, то индуктивность должна рассматриваться как  аккумулятор тока с аналогичными выше выводами.

А где накапливается ток в стоячей волне так, что плавятся медные провода индуктивности?

Правильно!

 В трансформаторе Тесла!

Второй вопрос.

А где накапливается крутящий момент механического движения?

Тоже правильно!

В электромеханических устройствах, что наглядно нам демонстрируют люди Капанадзе.

Просто Капанадзе вышел на это «складывание не от нуля»,  что является «мотивчиком» для всех его дальнейших  технических «симфоний», а если быть предельно точным, то «мотивчик» Мельниченко, а если быть ещё точнее, то – это «мотивчик» Н.Теслы, так как он первый узрел халявное накопление мощности в стоячей волне. 

На сим, пока.

                                                                                                        С уважением, Виктор Григ, 

                                                                                                                        январь  2010 года.
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