Для любителей "погонять Блох или подвигать стенку Блоха", а также проводить пустопорожние рассуждения, не имеющие никакого отношения к работе Резонатора в установке Чипа, предлагаю заняться теоретическими измышлизмами в их любимом направлении, почитав так называемые теоретические основы работы длинных линий, откуда наши любители гонять блох нахватались "верхушек" из основ работы длинных линий, которые вполне подходят для понимания принципов работы катушек Теслы.

Метрам и практикам, часто путающим стандартный LC резонанс в контуре "резонатора Чипа" с резонансными явлениями в длинных линиях, в которых присутствуют как стоячие, так и бегущие, и отраженные волны, данный материал позволит освежить имеющиеся у них знания в данной области и позволит в дальнейшей работе над установкой Чипа, хотя бы временно, забыть о существовании всех явлений присущих длинным линиям и более трезво оценивать возможные варианты работы резонатора Чипа. 


Только такое очищение извилин головы от ненужной, в данный момент, информации позволит более рационально прорабатывать конструкцию узлов и блоков "Генератора Чипа".

См. литературу "Режимы работы линии, формирование стоячих волн в линии":
из которой взята маленькая выдержка - 

Данная волна не перемещается вдоль линии, а значит, нет и переноса энергии вдоль линии. Существуют определенные значения координаты, в которых амплитуда колебаний равна нулю, говорят, что в данной точке находится узел стоячей волны. Также нетрудно догадаться, что существуют и точки с максимальной амплитудой, про них говорят, что в данной точке находится пучность стоячей волны. Расстояние от одного узла до ближайшего соседнего (для пучностей – аналогично) равно половине длины волны (рис. 4).
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Как видим на рис. 4а) форма сигнала как 2 капли воды похожа на форму так называемых "Рыбок" на резонаторе Чипа, но с МАЛЮСЕНЬКИМ отличием:
- в длинных линиях такая форма сигнала появляется при сложении прямой и отражённой волн на мегагерцовых частотах близких к частоте волнового резонанса длинной линии!!;

- а в резонаторе Чипа такая форма сигнала получается за счёт модуляции сетевой частоты 50Гц высокочастотными импульсами равными частоте LC резонанса контура Резонатора Чипа.
Все остальные рассуждения, как обычно принято говорить на Руси, это от лукавого.

Но в более худшем варианте это от чистого заблуждения, из-за невозможности или нежелания вашего подсознания уйти от ложной оценки принципов работы резонатора Чипа, в результате чего в головах образуется каша из смеси глубоких знаний в разных областях, мешающих трезвому осмыслению рассматриваемой темы.

Ну а теоретические рассуждения (размышлизмы, словесный понос и т.д. и т.п.) любителей погонять и подвигать Блох в резонаторе Чипа, это проявление абсолютной безграмотности чистейшей воды, граничащая с полётом фантазии "крутых специалистов" о которых принято говорить, что они слышали звон, но знают где он!
