Решил глянуть как работает коаксиал,,,и сразу , типа, "СЕ" полезло [image: smile] . Вот мляяя,,,корочу кусок меди а лампочка в параллели зажигается !!
Началось с того , что решил глянуть ток КЗ этой трубки(казалось бы ну какой тама ток должен быть в конструктиве на столе с минимумом питания ?!). Тестера показывали(стрелочники шкалили/пределы слабые до 2,5А/, цифровики казали от 6А до 8А) ....не поверил никому /всё,ж частота около 160Кгц/ !!! зацепил осцилл на эфту трубку и потома коротнул её куском монтажного провода, результат - на осцилле около 7вольт размах и лампочка засветилась ! Снимаю КЗ - потреба по входу падает почти до нуля и Л. также тухнет...
Чёт какой то неправильный бутербродт получился [image: smile] , типа сварка наоборот - чем больше КЗ тем больше напруга на закоротке,,,ну и точара за ней также ростёт -(это нормально !).
Вод.
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