Власов В.Н.
Катушки Вильяма Купера и эфир.
Прежде чем начать повествование о Вильяме Купере и его патенте US 3610971, надо немного погрузиться в прошлое, когда электродинамика только-только вставала на ноги и обрастала разного рода законами, которые открывались в результате проводимых экспериментов великих физиков прошлого – Фарадея, Эрстеда, Ампера и др. Один из законов открыл Андре Мари Ампер. И значение этого закона выходит далеко за пределы самой электродинамики, так как этот закон отражает свойства окружающей нас среды – эфира.
Дело в том, что в окончательной формулировке данного закона в качестве одной из переменных фигурирует магнитная индукция. И когда мы рассматриваем проявление закона Ампера в отношении двух параллельных проводников с токами, то вроде бы при этом нарушения законов физики не отмечается. Но когда этот же закон проявляется при взаимодействии двух проводников с током, расположенных под углом, а тем более одного проводника, но изогнутого под углом, то выясняются странные вещи, что, якобы, проводники, отталкиваются от пустого пространства, чего современная физика не признает. Хотя в этом нет ничего удивительного, так как сила Ампера – это результат «векторного» произведения вектора направления тока и вектора магнитной индукции, т.е., сила направлена перпендикулярно плоскости, в которой лежат вектор направления тока и вектор магнитной индукции и равна по модулю произведению векторов этих сил на синус угла между ними.
Чтобы читателю было более понятно, предоставляю ему возможность познакомиться с теорией возникновения силы Ампера на примере одной хорошей статьи:
Закон электромагнитных сил Ампера
(http://principact.ru/content/view/187/)

Магнитное поле оказывает на рамку с током ориентирующее действие. Следовательно, вращающий момент, испытываемой рамкой, есть результат действия сил на отдельные ее элементы. Ампер установил, что сила dF, с которой магнитное поле действует на элемент проводника dl с током, находящегося в магнитном поле, равна
            dF =I[dl,B]
 Где dl – вектор, по модулю равный dl и совпадающий по направлению с током, B – вектор магнитной индукции.
 Направление вектора dF может быть найдено по общим правилам векторного произведения, откуда следует правило левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил вектор B, а четыре вытянутых пальца расположить по направлению тока в проводнике, то отогнутый большой палец покажет направление силы, действующей на ток. Модуль силы Ампера вычисляется по формуле
           dF = IB dl  sin α
 где α – угол между векторами  dl и B.
Закон Ампера применяется для определения силы взаимодействия двух токов. Рассмотрим два бесконечных прямолинейных параллельных тока I1 и I2 (направления токов указаны на рис. 1), расстояние между которыми равно R. Каждый из проводников создает магнитное поле, которое действует (по закону Ампера) на другой проводник с током. Рассмотрим, с какой силой действует магнитное поле тока I1 на элемент dl второго проводника с током I2. Ток I1 создает вокруг себя магнитное поле, линии магнитной индукции которого представляют собой концентрические окружности. Направление вектора B1 определяется правилом правого винта, его модуль равен
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Рис.1
 Направление илы dF , с которой поле B действует на участок dl второго тока, определяется по правилу левой руки и указано на рис.1. Модуль силы с учетом того, что угол α между элементами тока I2 и вектором B1 прямой
        dF1 = I2B1dl
подставим значение для B1
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Рассуждая аналогично, можно показать, что сила dF2, с которой магнитное поле тока I2 действует на элемент dl первого проводника с током I1, направлена в противоположную сторону и по модулю равна
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  Сравним два последних выражения. Получается, что
            dF1 = dF2,
 т.е. два параллельных тока одинакового направления притягиваются друг к другу с силой
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Если токи имеют противоположные направления, то, используя правило левой руки, можно показать, что между ними действует сила отталкивания.
Таким образом, закон электромагнитных сил Ампера гласит: сила механического взаимодействия проводника с током I и магнитного поля с индукцией B прямо пропорционально произведению магнитной индукции, длины проводника и силы тока в проводнике.
          F = B l I sin α
Теперь читатель знает природу силы Ампера, хотя вывод этой силы дан исключительно с позиций электромагнитной теории. Но даже этот вывод современная официальная физика старается не замечать, так как сила Ампера подрывает авторитет автора СТО и ОТО А.Эйнштейна, а вместе с этим позиции и привилегии большой группы физики, который принято называть релятивистами. Релятивисты упорно отрицают наличие эфира, несмотря на то, что сам А.Эйнштейн под конец своей жизни понял, что без признания эфира дальнейшее развитие физики невозможно.
К настоящему времени многими физиками доказано наличие эфира самыми разными способами, обнаружено, что имеет место взаимодействие между веществом, как формой существования эфира, доступной нашим ощущениям и самим эфиром, как средой, находящей в кристаллическом, жидком и газообразном состоянии, нашим органам чувств недоступной. И самое главное, закон Ампера как раз и отражает закономерности силового взаимодействия между веществом, как сильно завихренным эфиром, доведенного до «газового» состояния (пара эфира), и окружающим это вещество более или менее спокойным и однородным кристаллическим или жидким эфиром.
Ученых, доказывающих наличие эфира и сил, возникающих между эфиром и веществом, в частности, проводников с током, с каждым годом становится все больше и больше. Нет необходимости напоминать читателю о таком корифее, как Никола Тесла, у которого было много предшественников и учителей, Тесла как раз и смог перевернуть мир своими изобретениями потому, что стоял на позициях эфирной теории. Но если говорить о силах Ампера, то их значение для теории так называемого безопорного, а точнее эфироопорного движения, было подтверждено в работах таких ученых, как Г.П.Иванов, А.Ю.Кушелев, Р.Г.Сигалов и многих других. Г.П.Иванов, А.Ю.Кушелев, Р.Г.Сигалов не только доказали теоретически возможность эфироопорного движения, но и доказали это практически, проведя для этого ряд простых экспериментов. И если Р.Г.Сигалов доказал это для постоянных токов, то Г.П.Иванов и А.Ю.Кушелев доказали это для СВЧ-волн, показав при этом, что мощность эфироопорных сил растёт с увеличением частоты СВЧ-излучения. При этом они же обнаружили такой факт, что работа производимая эфироопорными силами может быть больше тех затрат энергии, которые необходимы для создания стоячей СВЧ-волны, создающей эту эфироопорную силу. Кому-то этот факт покажется невозможным, но с позиций энергоинформационной энергетики, с позиций того, что наш мир – это одно огромное кибернетическое устройство, нет ничего удивительного. Затраты энергии на управление устройства или потока всегда меньше того объема энергии, которое может быть получено от управляемого устройства или потока. И как показывает анализ положений современной официальной физики не всегда этот факт находит отражение в физических теориях (гипотезах). Отсюда и неприятие возможности существования эфироопорных сил.
О Вильяме Купере, авторе ряда изобретений согласно патенту US 3610917, мне из Интернета достаточно внятную информацию получить не удалось. Единственно, что известно точно, что в его патенте имеется указания на странное поведение катушек с его способом намотки. Именно способ намотки приводит к появлению сил, которые по своим проявлениям неотличимы от гравитации, поэтому немудрено, что Вильям Купер считал, что он открыл природу гравитации и методы управления этими силами. И никто лучше о своем изобретении не расскажет, чем это сделает сам автор, поэтому предлагаю читателю познакомиться с самим патентом в переводе Dragons' Lord:
Патент US 3610971 Купер
Dragons' Lord
http://www.matri-x.ru/energy/pat_3610971.shtml
       Сегодня я выкладываю патент на Электро-Генератор Гравитационного Поля от товарища Купера. По сути, здесь описываются те самые бифилярные катушки Купера, о которых я уже упоминал ранее, и в которых гражданин Купер узрел эффект антигравитации.
       Почему именно этот патент? - Во-первых, очень плохо путать по незнанию бифилярки Купера и Теслы. Не смотря на одинаковое название, имеем два РАЗНЫХ устройства по сути. Катушки Теслы индуктивные и в них практически отсутствует самоиндукция, а катушки Купера не индуктивные, но в них присутствует явление антигравитации и прочие аномалии.
       А вообще, честно говоря, я ожидал от изобретения Купера гораздо большего. Поспешил он с регистрацией. На лет пятьдесят поспешил... Типа, да - нашёл нечто, но эффект ничтожный и работать будет ТОЛЬКО при применении криогенных технологий, т.е. при обеспечении сверхпроводимости компонентов.
       Так что, для общего развития наших будущих инженерных кадров - статья полезная. Ибо Вам - молодёжь, жить дальше, и именно на Вашем веку будет найден дешёвый и простой способ создания и поддержания условий сверхпроводимости. И уж тогда не теряйтесь, - начинайте юзать антигравитацию "на полную катушку".
       (Примечание: Внимание, 8 августа 2004 года новосибирский ученый Института неорганический химии СО РАН Геннадий Марков открыл метод достижения сверхпроводимости металла в диапазоне температур от минус 50 до плюс 3300 градусов по шкале Цельсия с критическим током 2 миллиарда ампер на один квадратный сантиметр ! Номер Российского патента: № 2233349)
       Извлечение
       Это изобретение относится к электрогенераторному устройству, создающему двигательное элетрическое поле в пространстве, окружающем это устройство, и не требует никаких механических перемещений частей этого устройства в создании этого поля. Теория объясняющая создание такого поля основана на постулате, что каждый движущийся электрон, образующий ток в линейном проводнике несёт с собой волну магнитного поля.
       Предистория
       Магнитное поле вокруг проводника с током было впервые обнаружено в 1820 Гансом Эрстедом. Это открытие открыло новую область в науке электричества и магнетизма. Моё эксперементальное открытие заключается в том, что магнитный поток фактически движется вдоль проводника с током и открывает большие возможности в объединении трёх областей - злектричества, магнетизма и гравитации. Для лучшего объяснения изобретения приведены схемы :
       Fig 1. Схематическая иллюстрация проводника с током, генерирующего магнитный поток.
       Fig 2. Схематическое изображение изобретения.
       Fig 3,4. Схема модификации генератора, изображенного на Fig 2, для изучения феномена гравитации и антигравитации.
       Fig 5. Схема намотки катушки в устройстве, изображенном на Fig 2.
       Fig 6. Схема намотки катушки в устройстве, изображенном на Fig 4.
       Fig 7. Схема размещения нескольких устройств в космическом аппарате, где они могут быть использованы.
       Fig 8. Схема катушки для создания противоположенно заряженных ионов в жидкостях и газах.
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 Основополагающая информация
       Закон Био-Савара гласит, что
       B=mоI/2Пr, (1)
       где B - магн. поток (вебер\м2),
       mо =4Пx1017 - (вебер\амп.метр),
       I - ток (А).
       Как указано на Fig 1. этот поток состоит из концентрических волн направленных против часовой стрелки (стрелка 10) притом, что ток в проводнике (12) направлен под прямым углом к плоскости и в направлении читателя.
       Электроны создающие этот поток движутся перпендикулярно к плоскости, на которой лежит бумага со скоростью V (м\сек). Поэтому в любой точке Р на расстоянии r1 от проводника (12) создаётся двигательное электрическое поле плотностью E=BxV (в\м) направленное радиально внутрь к проводу в плоскости листа бумаги, как указано стрелкой 14.
Применение
       Вариант применения изобретения указан на Fig.2, который состоит из многих изолированных параллельных проводников (номер 16), плотно упакованных и соединённых последовательно, так, что создают блок (18) в цилиндрической форме. Когда постоянный ток от источника (20) течёт через проводники (22) этого устройства с осью в вертикальном направлении, то половина проводников (16) будут иметь поток тока вверх, а другая половина - вниз. Получится неиндуктивное устройство, т.к. окружающий его магнитный поток, образованный движущимся вверх током, будет наложенным и, таким образом, этот поток может быть замеряем.
       В соответствии с известным "Принципом сложения полей", когда одно из них существует, а другое, на первый взгляд, кажется отсутствующим. Когда пакет (18) проводников имеет цилиндрическое сечение, тогда будут существовать две системы кругообразно направленных магнитных полей, одна направлен по часовой, другая против часовой стрелки. Но что наиболее важно - каждая из этих систем растёт в направлениях радиально и внутрь, направляемые движительными магнитными полями, распределёнными в горизонтальной плоскости в пространстве вокруг цилиндрического устройства.
       Таким образом мы имеем поле, которое ни магнитное, ни электростатическое и, как я определил экспериментально, не зависит от электростатического экрана. Никаких подобных полей не известно в физике на сегодняшний день, кроме гравитационных. Я доказал теоретически, что это поле может притягивать электрически нейтральную материю. Я доказал экспериментально, что интенсивность такого поля может быть замерена с помощью электрометрических систем (24, 28), приводимыми в действие разностью потенциалов возникающей в проводниках (30), соединяющих эту систему с конденсатором (26). Головка электрометра (24) приводит в действие индикатор (28).
       При криогенных температурах поток электронов в проводнике значительно увеличивается. Теоретические расчёты показывают, что эта скорость в меди при 20С составляет 3.6х1012 (см\сек) при плотности тока 480 (амп\см2). Средняя скорость свободных электронов в проводнике теоретически составляет 108 (см\сек). При сверхпроводниковых температурах, когда электросопротивление достигает нуля, скорость электронов достигает значения 1011(см\сек). Эта скорость в 1010 раз больше чем скорость при 20С. Это показывает, что интенсивность (BxV) поля описанного устройства может быть увеличена до 1010 раз при температуре близкой к абсолютному нулю. Поэтому изобретение предполагает, что каждое из описанных устройств будет работать при критических температурах, при которых проводник становится суперпроводником. При сегодняшних технологиях доступны новые проводниковые материалы способные работать при температурах около абсолютного нуля.
       Устройство, описанное на Fig 2, показывает невозможным генерацию пространственного распределения электрополя до настоящего времени, но является средством для исследования свойств этого поля в связи с его взаимоотношениями с феноменом гравитации и антигравитации. К тому же позволяет, впервые, применить прямой экспериментальный метод для определения скорости электронов в проводниках из различных материалов.
       Когда цилиндрический конденсатор (26) заряжен (BxV) полем и его разность потенциалов (РП) определяется:
       РП (вольт) = BxVxl, (2)
       где l - расстояние между пластинами конденсатора.
       Откуда V=РП/Bхl (м/сек), (3)
       где B измеряется в (вебер/м2).
       Это устройство демонстрирует силу притяжение электрически нейтральной материи, которую лучше назвать дифференциальной силой, т.е. результирующей силой между отталкиванием и притяжением.
       Поле BxV является электрическим полем, действующим на все элементарные заряды включая атомы материи, электроны, протоны, даже нейтроны. Сила этого поля, будучи слабой, не ионизирует атомы материи, но будучи не подверженной экранированию, поляризует их. Это приводит к небольшому удлинению орбит некоторых электронов в направлении поля. Положительные заряды движутся в слегка более интенсивный район схождения радиально направленного поля, в то время, как отрицательные заряды движутся слегка дальше, в более слабый район поля. Таким образом дифференциальная сила между отталкиванием и притяжением действующая на составляющие атома приводит в результате к поляризации атомов и возникновению этой силы притяжения, которая является, по-моему, эквивалентной гравитации.
       Небольшой, электрически нейтральный, простой маятник (32) подвешенный близко к одной стороне моего устройства (Fig 2) подвергается небольшому, но заметному отклонению под действием сильного (BxV) двигательного электрического поля.
       При криогенных температурах сила притяжения будет больше. Когда устройство расположено горизонтально, гравиметр, расположенный в середине над устройством, показывает определённое значение.
       Благодаря модификации моего генератора, как показано на Fig 3 и 4, стали возможными различные методы для изучения феномена гравитации и антигравитации. На Fig 3 показана прямоугольная катушка (40), сделанная из одиночного провода, много раз проходящего через конфигурацию, образующую большую ногу (А), предпочтительно круглого сечения. Необходимое условие - витки должны быть параллельны и плотно намотаны. Одна нога катушки (цил. гильза 42), сделана из электрически нейтрального проводимого или не проводимого материала подвешена на раме (44) и имеет на одном конце чувствительный балансир (46). Балансир опирается на поддержку (48) и нагружён грузом (50) для уравновешивания веса гильзы (42). Когда достаточно сильный постоянный ток (I) проходит по линиям (52) и через катушку, магнитный поток, плотностью (В) образуется в области цилиндрического веса, чьи стенки являются расстоянием r от центральной оси катушки.
       B=mоnI/2Пr (вебер/м2), (4)
       где n - число витков.
       Если ток неожиданно отключится, магнитный поток прекратится. Этот поток в течении процесса прекращения пересекает стенки подвешенного цилиндра с направленной горизонтально и внутрь скоростью V (м/сек). Это создаёт приличное двигательное вертикальное электрополе (BxV) в стенках цилиндра, направленное вверх или вниз, в зависимости от направления тока в катушке.
       В данном устройстве двигательное вертикальное электрополе (BxV) не является сходящимся, но формируется вертикально, поэтому притягивание и отталкивание атомов цилиндра будет одинаковым. Другими словами, действие этого поля или увеличит или уменьшит состояние, уже существующей посредством земной гравитации, поляризации внутри цилиндра. Если поляризация увеличится, тогда гравитационное притяжение земного поля будет больше. Если поляризация уменьшится, тогда вес цилиндра будет меньше. Вполне вероятно, что поляризация может быть уменьшена до нуля. В этом случае объект будет невесом. Если интенсивность де-поляризации поля (BxV) будет увеличиваться, тогда возникнет поляризация производимая земным полем в противоположном направлении. В этом случае земное притяжение на цилиндр будет действовать отталкивающе. И это будет антигравитация в чистом виде.
       Прибор который я описал, действует лишь на мгновение (лишь в промежуток угасания магнитного потока) и при этом вес цилиндра (Рис 3) меняется. Теперь желательно иметь аппарат с которым можно изучать феномен гравитации и антигравитации продолжительно. На Fig 4 показана другая модификация устройства, показанного на Fig 2. Здесь я использовал неиндуктивную катушку в форме цельного, низкого, толстостенного, пустого цилиндра (60). Постоянный ток, по проводам (62) поступает на катушку (60). В области прямо под катушкой я разместил такой же формы не ферритовый диск (64), поддерживаемый опорой (66) на конце балки (68). Балка имеет точку опоры (70) и сбалансирована с грузом (72). При положении диска (64) под катушкой (60) поле (BxV) может быть направленно только вертикально, когда постоянный ток подключён и течёт через катушку (60). Надо отметить, что это поле практически однородное и параллельно диску, поэтому он не притягивается к нейтральной материи. Его действие, таким образом, может лишь изменить состояние электрической поляризации материи.
       Любое изменение в состоянии поляризации, таким образом, является причиной того, что земная гравитация на любой объект расположенный под устройством уменьшается, что является причиной потери веса (становится невесомой) или, на самом деле, в вертикальном направлении действует антигравитационное действие. На Fig 5 показано как неиндуктивное устройство (Fig 2) с обмоткой проводов (22) поворачивается на 180 град. На Fig 6 показано как осуществляется неиндуктивная обмотка на устройстве, показанном на Fig 4. Один длинный, изолированный провод просто поворачивается назад в средней точке и наматывается дважды образуя катушку изображенной формы.
       На Fig 8 изображена модификация изобретения, состоящая из простой катушки (80) намотанной вокруг полой трубки (82). Ток течёт по проводам (84) в катушку (80) и при низкой температуре эта катушка производит радиальное, направленное наружу внутреннее движительное электрическое поле (BxV) от оси (86) цилиндра к внутренней окружности (80а) катушки (80). Провод образующий катушку (80) должен быть ленточной формы с соответствующей изоляцией. Расстояние между витками должно быть минимальным. Трубка (82) должна быть из материала с небольшой или отсутствующей магнитной проницаемостью.
       Аппарат, показанный на Fig 8 может быть использован для разделения или сгущения жидкостей. Например, при обессаливании воды (BxV) электрополе, образованное прохождением тока через катушку (80), действует на ионы хлорида соды в растворе. Поэтому, при прохождении солёной воды через конец (82а) трубки (82) и при наличии разделительной трубы (90) на конце (82в) трубки (82), отделённый хлорин может быть отведён через пространство между наружными стенками трубы (90) и внутренними стенками трубки (82).
       Перспективы применения
       Значимость данного проекта трудно переоценить по сравнению с примитивизмом использования горючего для подъёма в воздух. В ближайшем будущем интенсификация поля (BxV) отменит гравитационную поляризацию объектов. При этом только небольшое количество энергии будет требоваться для удержания поляризации. Энергия атомов земли будет источником движения. Наибольшая проблема при этом обеспечение работы (BxV) генератора при криогенных температурах. Ввиду больших возможностей данного изобретения эта проблема не является не решаемой. Открытия в области суперпроводниковых материалов прямой путь для решения этой проблемы.
       На Fig 7 показаны возможности применения данного устройства посредством оператора (71) регулирующего прохождение тока через катушки (73 и 74), являющимися частью конструкции и обеспечивающими движение транспортного средства (76). Подходящие криогенные генераторы (73а и 74а) в ассоциации с катушками (73 и 74) обеспечивают охлаждение близкое к абс. нулю, что создаёт необходимые условия для работы изобретения. Хотя я демонстрировал работу устройства и на переменном токе, но постоянный ток много предпочтительнее.
       Изобретение может применяться в средствах связи, скажем по обе стороны цементного барьера или танка, посредством импульсов (BxV) генератора. По схеме электрометра (Fig 2) могут вестись секретные переговоры даже внутри цельного металлического бункера. На указанных принципах также оно может применяться во взрывных детонационных устройствах.
       В соответствии с патентным статусом, только общая часть изобретения описана, но вполне понятно, что ограничений для применения его не существует.
       Заявленные права
       1. Аппарат для демонстрации электрического феномена состоит из катушки, сделанной из электропроводника, имеющей многочисленные плотно упакованные секции в определённой связи с центральной осью, где она формирует цельные цилиндрические формы, и из средств для прохождения тока через эту катушку так, что он течёт в обоих направлениях для компенсации магнитных потоков.
       2. В аппарате, в соответствии с заявлением 1, соседние секции изолированы друг от друга и катушка состоит из одного провода, формирующего секцию.
       3. В аппарате, в соответствии с заявлением 1, имеются средства увеличения проходимости тока через проводник.
       4. В аппарате, в соответствии с заявлением 3, средством улучшения является криогенный генератор, снижающий температуру проводника до или ниже его критической температуоы, при которой он становится сверхпроводником.
       5. В аппарате, в соответствии с заявлением 1, который включает удлинённую полую трубу имеющую ось, проводник принимает форму этой трубы.
Вильям Купер широко в своем устройстве использовал такие намотки (катушки), при которых токи в соседних проводниках текут в разных направлениях. Это касается бифилярной (спирально) катушки (FIG.6), а также плоской (меандровой) катушки (FIG.5) на рис.2. Поэтому нам надо напомнить, что в зависимости от направления тока в проводниках, проводники могут притягиваться или отталкиваться. На рис.3. показано, что проводники, в которых направление токов одинаково, «притягиваются» друг к другу, а проводники, в которых направление токов противоположное, «отталкиваются» друг от друга. Это официальный электродинамический закон Ампера. Но с позиций эфирной теории эти факты имеют несколько иное объяснение.
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Рис 3.

Дело в том, что любая сила, которая действует на вещественное тело – это результат локального или глобального воздействия на него окружающего эфира. Даже когда взаимодействуют два вещественных тела, то вначале одно тело воздействует на окружающий эфир, а уже окружающий эфир воздействует на второе тело. Да и любое тело на 99% и более состоит из «спокойного», незавихрённого эфира. И если вдруг наблюдается так называемое безопорное движение, то в этом случае имеет место воздействие тела на окружающий эфир, а окружающего эфира на тело. Закон Ньютона о равенстве сил действия и противодействия остается верным в любом случае, как при взаимодействии двух тел друг на друга, так и при взаимодействии тела с окружающим эфиром.
Только эфир не способен ничего притягивать. Эфир, находясь под высоким давлением, способен только «давить» в направлении от области с «высоким» давлением к области с «низким» давлением. Поэтому закон Ампера с позиций эфиродинамики немного звучит по-другому. Когда в двух проводниках токи текут в одном направлении, то магнитные поля вокруг проводников взаимодействуют друг с другом так, что между проводниками эти магнитные поля (потоки эфира) направлены в разные стороны, а это приводит к тому, что давление эфира между проводниками снижается по сравнению с давлением эфира в других областях. Это ведет к тому, что давлением окружающего эфира проводники «вдавливаются» в область эфира с пониженным давлением, что воспринимается приборами и человеком как притяжение проводников друг к другу. Если же токи в проводниках текут в разные стороны, то между проводниками направление магнитных полей (потоков эфира) таково, что давление эфира в области между проводниками увеличивается по сравнению с другими областями. Поэтому эфир между проводниками, находящийся под более высоким давлением, отталкивает проводники друг от друга, что воспринимается приборами и человеком как отталкивание проводников друг от друга. В результате, как в первом, так и во втором случае, сам эфир, как бы выпадает из процесса взаимодействия, а человеку кажется, что это проводники через магнитные поля воздействуют друг на друга.
Но нам из двух вариантов взаимодействия токов важен вариант, когда токи текут в противоположных направления. И мы показали с эфирных позиций, что между такими проводниками возникает область с повышенным давлением эфира. А в катушках Купера направления тока в двух любых соседних проводниках всегда противоположны. Это означает, что между такими проводниками, а значит, в катушке в целом возникает множество областей пространства (эфира) с повышенным эфирным давлением. Причем в этих областях давление эфира всегда повышено независимо от направления тока. И если даже на такие катушки подавать переменный ток, то в этих областях давление эфира будет изменяться от условного нуля до определенного условного максимума. Конечно, к этому давлению надо приплюсовать давление самого эфира, как среды, но для оценки сил, возникающих при воздействии эфира на вещество важна именно разность эфирного давления с одной и другой стороны вещественного тела. И если разность эфирного давления возникает, то независимо от причины возникновения этой разности, появится сила, равная произведению перепада давления на площадь сечения тела, а если тело начнет перемещаться, то эфир совершит над телом работу равную произведению силы на длину пути, которое это вещественное тело пройдет. Так что, как видите, все банально просто.
Так что немудрено, что на рис.2 (FIG.2) катушка, намотанная по варианту, указанному на FIG.5, создает вокруг себя область, где давление эфира больше, чем вдали от неё. И поэтому маятник 32 будет отклоняться от катушки, а электрометр показывать между точками катушки некую разность потенциалов, так как разность потенциалов – это разность эфирного давления.
На FIG.6 показана схема намотки так называемой бифилярной катушки Купера, которая не обладает индуктивностью, но с помощью спиральной области с повышенным эфирным давлением способна оказывать воздействия на окружающий эфир и вещественные тела, в том числе живые существа. Использую такие катушки, естественно больших размеров и способных пропускать без потерь через себя большие токи, а тем более СВЧ-волны, можно получить замечательное устройство, способное выполнять роль эфироопорного движителя или двигателя не только для космических аппаратов, но и для летательных аппаратов для полетов в атмосфере. Сам Вильям Купер на FIG.7 показал, как можно использовать его катушки при конструировании космических аппаратов.
Также Купер предлагает использовать свое изобретение в средствах связи, скажем по обе стороны цементного барьера или танка, посредством импульсов генератора. С использованием электрометра (FIG.2) могут вестись секретные переговоры даже внутри цельного металлического бункера. На указанных принципах также оно может применяться во взрывных детонационных устройствах. Спиральную катушку Купера можно использовать в качестве эффективной передающей антенны, так как излучение эфирных (электромагнитных) волн от зон с повышенным (пульсирующим) эфирным давлением (вплоть до формирования эфирных ударных волн) в окружающее пространство будет происходить с более высоким КПД. А вот для принятия таких волн необходима антенна (например, для телевизора), в которой создаются области с пониженным эфирным давлением. И для такой приемной антенны прекрасным вариантом будет уже «бифилярная» катушка Николы Тесла, в которой во всех витках направление тока одинаково, просто конструкция такова, что вначале ток идет по одним виткам (через виток), а затем вновь возвращается в центр катушки и продолжает движение, но уже по другим виткам. В результате вероятность межвиткового пробоя в катушке Тесла минимальна, а индуктивность максимальна. По сравнению с такой же катушкой, но намотанной в обычном порядке, индуктивность в 3-5 раз больше, что уже неоднократно проверено на практике разными авторами. А индуктивность, как показывает анализ, это есть способность катушки создавать вокруг себя или между своими витками области с пониженным эфирным давлением, что позволяет превращать такие катушки в эфирные энергетические стоки и аккумуляторы энергии.
Возьмем цилиндр, по форме близкой к той, что имеется у НЛО. Снизу к основанию прикрепим спиральную катушку Купера, а сверху катушку Тесла. Соединим их так, чтобы подаваемый ток последовательно проходил по обеим катушкам или синхронизируем подачу пульсирующего тока на катушки. В итоге в области днища НЛО будет создавать область повышенного эфирного давления, а сверху НЛО будет формироваться зона с пониженным давлением эфира. При одном и том же токе можно получить таким способом двукратное увеличение перепада эфирного давления, по сравнению с раздельным использование только катушки Купера или катушки Тесла. А это означает увеличение мощности эфироопорного движителя (двигателя) практически при одних и тех же затратах энергии, а если удастся добиться сверхпроводящего состояния для проводников катушек, то можно путешествовать в космосе и атмосфере практически без затрат энергии. А если этот механизм перемещения дополнить механизмом взаимодействия эфирного вихря с эфирным потоком через эффект Магнуса, то получим летательный аппарат, способный мгновенно менять направление полета и использовать для полета любое магнитное поле, любое перепад давления в эфире, любой достаточной мощный эфирный поток.
Используя катушку Купера в виде меандра в качестве первичной обмотки трансформатора Тесла, можно, похоже, повысить КПД и стабильность работы этого устройства. Такая конструкция первичной обмотки позволит превратить её в цилиндрический излучатель ударных эфирных волн, излучателями этих ударных волн будут как раз области пространства между «витками» меандровой катушки, в которых по закону Ампера будет формироваться области с повышенным давлением эфира. Причем в такой катушке нет условий для формирования областей с пониженным давлением эфира. Значит ударные эфирыне волны будут строго одной полярности. В качестве вторичной обмотки в такой трансформаторе Тесла нужно обязательно использовать «бифилярную» катушку Тесла, которая будет с высокой эффективностью формировать из волн, идущих от первичной обмотки стоячую волну — солитон. Первичная обмотка будет работать исключительно на излучение, а вторичная на прием энергии и формирование стоячей волны, энергию которой можно будет частями направлять в нужном потребителю направлении — либо в нагрузку, либо в Землю про запас.
Что касается утверждения Вильяма Купера, что он понял природу гравитации, то следует заметить, что в основе электростатики, магнетизма и гравитации, а также и взаимодействия между протонами, нейтронами и электронами, лежат один и тот же принцип - сила взаимодействия появляется только при наличии разности давления эфира между взаимодействующими объектами. Есть разность давления эфира – есть взаимодействие, есть сила. Нет разности давления – нет силы и нет взаимодействия. И, поэтому, если появляется желание заставить взаимодействовать объекты между собой, надо тем или иным способом создать между этими объектами (ближайшим пространством) перепад эфирного давления. А если «заставить» объект нести этот перепад на себе, то можно заставить объект перемещаться в пространстве (в эфире). Это и есть механизм эфироопорной силы. Так что Мюнхаузен в чём-то был прав, только для формирования силы, способной вытащить его из болота, он придумал не совсем удачный пример. Хотя, как знать, человек – это мощным генератор электромагнитной энергии, и если человек научится управлять им, то научится не только летать, но и изменять окружающие пространство и объекты так, как надо человеку. Например, менять структуру камней или перемещать их по воздуху, формировать молнии и ударные волны, вести разговор на СВЧ-волнах с далёкими звездами, готовить себе пищу из воздуха, и многое другое.
Значение открытия и изобретений Вильяма Купера велико, но сделанное им того же порядка, что и работы Г.П.Иванова, Р.Г.Сигалова или Николаева. И, похоже, достижения Купера также замалчиваются, как это делается в отношении работ многих отечественных авторов. Пришло время с этим замалчиванием покончить. Пора осваивать Космос.
