Май  2018г, посты Аркадия Погосяна к самой сильной его схеме  ( https://youtu.be/sbvCIqHKKrM ) :
увидел одно видио и вспомнил твои слова ты прав если все собирают схемы и не могут оторваться от заземления не понимают что это такое что же требовать от остальных напишу подробней читай внимательно схема очень сильная проверяй каждый вариант по этапно﻿
1 замени толстые провода в раёне 6,5 на алюминиевые так же намотай встречно если получишь больше оставь их﻿
2 намотай второй индуктор первичную обмотку точно такую только в другую сторону расположи её в противоположном конце всей конструкции и конец крайний подключи к концу первичной той что уже стоит и находится ближе к середины конструкции а крайний той что уже есть к кону второй находящейся ближе к﻿
середине то есть на изнанку получится эта вторая первичка усилит выход с права где ты снимал 40 ватт гораздо больше и проверь﻿
3 катушка с которой ты снимал 60 должна намотана из алюминия не много витков у меня получалась разница в 15 раз больше витки подбай сам они зависят от всего один конец сажаешь на лампу второй на катоды двух диодов анод одного на плюс второго на минус и от лампы также на катоды и проверь﻿
4 над катушкой в ценре которая 60 ватт расположи новый 3 индуктор который будет облучать и усиливать выход её два конца подключи справа туда куда ты подключал лампу 40 ватт тем самым закольцуеш и усилишь ещё больше да провод алюминиевый для 3 индуктора витков 5 или 6 наверно хватит они должны находи﻿
находиться точно в зоне 6,5 см не больше проверь если не справишся такой силой то можешь просто 3 индуктор использовать как усилитель для второй конструкции какую тебе захочется конечно будет уже меньше чем вся эта смотри катушку с которой снимал 60 можешь подбирать может с отдельным питанием д﻿
двойная больше даст и не нужны будут диоды смотри сам как тебе удобней и сильней проверяй я тебе дал варианты те что проверял если 3 подключишь к схеме с ферритом то он прибавку даст бльше﻿
эти схемы я показывал отдельно может ты не видел и не смог бы разобраться как применить в таком исполнении вот я тебе помог уж очень они сложные и сильные сам видишь такого нет и не было ни у кого одни провода ни какой не надёжной электроники и ни какой земли собирай по ходу помогу если буду жив удачи﻿
подумал над твоими словами решил пояснить доступно для всех хотя не знаю кто прочитает Тесла и другие пользовались искровиками а я полем которое так же сталкиваю и безопасно все зают что если вращать магнит вокруг провода можно получать сколько хочешь электричества а я вращаю магнитное пол﻿
поле в проводе поэтому ферритом и поучается больше он выполняет функцию магнита помогает выкачить дополнительное магнитное поле восстанавливает использованное чем сильнее раскрутить поле ускорить закольцевать разогнать сталкивать заставляя больше генерировать самим полемГотово﻿
тогда и ненужна будет первичная генерация получается такой магнит с своим генератором при получении от него пользы он сам как постоянный магнит будет восстанавливаться вот так просто я генерирую сразу и плюс и минус а осталные только плюс а минус без генерации качают из земли поэтому﻿
мои хемы и мощнее и безопасны и не чему сгорать вот и все секреты теперь кто первый поймёт и соберёт тот и в шоколаде всем удачи читайте вниматльно я не знаю куда проще пояснять все это видят смотрят и не видят﻿
решил ещё важное написать очень важно где и как проходят соединительные провода не забывай простой провод иногда можно использовать вместо катушки тот же результат можно потерять всю полученную силу или усилить её смотри мою маленькую схему и другие удачи﻿
это не качер и не Тесла не игрушка тутогромная сила такого нет ни у кого постараюсь ещё раз пояснить работу установки читай пожалуйста внимательно без меня не кому пояснить﻿
1 катушка индуктор разгоняет в 2 катушке провод 0,8 мм электроны влетают в 3мм в обратку потом в другую не дают возможности вернуться назад провод толще потом попадают в 0,8мм сжимаются сталкиваются тем самым увеличивают силу потом попадают в 0,4 опять сталкиваются усиливают﻿
при этом сталкиваются внутренние поля катушек и эта сила ударяется с полем катушки соединённой с минусом и на которую воздействует 1 индуктор и катушка идущая на базу вся схема включается при правильно выставленным зазоре у меня было 6,5 а ты закоротил вот и получил ,,бах,,﻿
а эта сила должна была усилить в 3мм катушке в центре и пустить по замкнутой системе с усилением и смотри сколько ты потерял а то что я написал тебе надо собрать усилит гораздо больше и если не прочиешь внимательно то лучше не собирай это буквы и то не можете разобраться﻿
прошу пойми читай потом собирай и настраивай это не игрушки мои схемы очень сильные а если питать как другие от 300 вольт то через чур такого нет ни укого слушай меня ребята приезжали всё сами ганяли и проверяли думали я вру как все без предупреждения приехали но всё правда﻿
