В резонансном контуре конденсатор заменяется вот такой схемой. 
Контур видит схему как конденсатор, нагрузка изменяет емкость, видимую контуром, но питание не видит нагрузки. 
Схема в каждом конкретном случае подбирается под параметры исходной катушки контура. Намотка делается той же толщиной провода, подобный магнитопровод, сопоставимое число витков (относительно катушки контура). 
В схеме количество витков одинаковое. Я наматывал двойным проводом. 
Питание подаем на выводы 1-2, съем – выводы 3-4. 
На одном из конденсаторов будет двойное напряжение от напряжения входа, это надо учитывать. Съем лучше всего производить с дополнительной обмотки съемного трансформатора. 
Как вариант можно использовать в Ф-трансформаторе, если катушку контура сделать на центральном керне, а на двух боковых намотать такие съемные катушки. 
Вообще это по патенту Тесла. Вроде назывался «трансформатор без потерь». Является разновидностью токового трансформатора с возможностью съема. 
Пользуйтесь! 
Информацию рекомендуется распространять бесплатно и без ограничений. 
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Мой вопрос:

Здесь одно но, данная схема предназначена для работы на трансформаторном сердечнике и как её присобачить к резонатору - это большой вопрос, т.к. любой трансформатор сразу гасит сигнал в резонаторе почти до нуля!
karnel, он же Алексей Овчинников:

Ничего подобного, с этим как раз проблем нет. Вы просто не уловили логику работы этой схемы. Представьте, что вы подключили просто 2 конденсатора параллельно в резонансный контур. Что произойдет? Ничего, все как работало, так и будет работать. Один конденсатор или два конденсатора - роли не играет, лишь бы суммарная емкость осталась прежней. 
Катушка съема подключается так, что току, чтобы зарядить конденсаторы, нужно пройти в противоположных направлениях. Ток сам разберется, где он будет в той же фазе, а где в противоположной. 
Главное чтобы параметры катушки были подобны катушке резонатора. 
Ещё раз повторяю - контур "видит" эту схему как конденсатор, а разницу потенциалов между конденсаторами - это и есть наша халява, снимайте сколько сможете. Если бы я не делал это, не писал бы. 
Эта схема не гасит сигнал резонатора! Я тоже перепробовал десятка два вариантов съем, пока не пришел к этой схеме. Её ещё можно улучшить, это не окончательный вариант. На данный момент просто это лучшее, что работает. Можно и по другому снимать, но там свои особенности. Удачи в экспериментах!

Это явление прекрасно объясняется наукой. Это и есть принцип работы резонансного контура. Конденсатор, который стоит в контуре, тоже участвует в процессах, протекающих в цепи. 
На самом деле ток сильно похож на воду. Сначала происходит разгон тока с приложением энергии, зато потом, разогнанный ток перезаряжает конденсатор в обратной полярности. 
Все просто, на форуме эта мысль тоже выказывалась не раз . И здесь нет большой разницы - подталкивать качели только с одной стороны или с двух сторон - значение имеет сила или другими словами, приложенная энергия. Она и позволяет раскачать качели и в 100 и в 10000 раз больше, чем приложенная энергия. И вот эту энергию, которая циркулирует в контуре, и нужно снимать. Энергии там много и достаточно просто понимать принцип работы трансформатора - когда на одной обмотке возникает ток, он создает ток на других обмотках. А если мы не забираем ток - создается магнитное поле. 
Вспомните трансформаторы тока - они работают строго под нагрузкой, они по принципу противоположны трансформаторам напряжения, а предложенная мной схема объединяет и трансформатор тока и напряжения в одно устройство. 
Это просто надо понять. 
Пробуйте, практика всегда интереснее голой теории!

Спасибо, обязательно проверю в работе ваш вариант.
И, если я правильно вас понял, эти катушки съёма необходимо мотать на отдельном каркасе?
Да, вы правильно поняли. Но есть теоретический вариант намотать катушки съема на боковых кернах ш-образного сердечника, а индуктивную катушку - на центральном. Теоретически они должны подмагничивать центральный керн своим полем, что должно ещё увеличить КПД. Сейчас работаю над этим.

Спасибо, т.е. если говорить грубо, то под ваше главное условие - "Главное чтобы параметры катушки были подобны катушке индуктора" - может подходить вариант, в котором индуктивность трансформатора съёма будет примерно одинаковой с индуктивностью катушки резонатора.
И в таком случае трансформатор съёма удобнее намотать на мощном ферритовом сердечнике с относительно небольшим числом витков, т.к. 4 тысячи вольт нам не нужны на нагрузке, а вот 220В с соответствующим количеством витков нам будет самое то.
И допустим, если в катушке резонатора 480 витков на 4000В, то на трансформаторе съёма необходимо намотать две катушки по 26 витков, ну а диаметр провода придётся использовать гораздо большего диаметра чем в катушке резонатора.
Если конечно я всё правильно понял?

К сожалению, такой вариант не пойдет. Лучше мотать катушку с расчетом на 4000 В. Напряжение на катушке съема будет в 2 раза больше напряжения на конденсаторе в контуре. Т.е если у вас на конденсаторе при работе контура напряжение было 4000 В, то напряжение на зажимах съема будет 8000 В. Если нужно получить 220 вольт, можно просто добавить силовую обмотку на катушку съема на 26 витков. Основной контурный ток будет идти по рабочей обмотке, а на маленькой обмотке как раз и будет желаемые 220 вольт с большим током (переменка). Здесь идет взаимодействие контурных токов с противоположным направлением ЭДС, они разгоняют друг друга и при этом излишек энергии как раз проявляется в разнице потенциалов конденсаторов. Они так работают, что напряжение, которое при нормальной работе работает в контуре, удваивается. Чтобы снять другое напряжение, просто домотайте дополнительную обмотку как в обычном трансформаторе.
Спасибо.
Сделаю вариант катушки съёма с одинаковым (в два провода) числом витков с катушкой резонатора на отдельном каркасе того же диаметра что и резонатор.
А поверх катушки съёма, через хорошую изоляцию, буду мотать вторичную обмотку с количеством витков под 220В и, естественно, более толстым проводом.
Правда для такого варианта придётся намотать новую катушку резонатора и для меньшего напряжения (4кВ многовато для подобных эксов), т.к. для намотки в два провода существующий вариант резонатора потребуется метровой длины каркас и почти 200 м литцендрата - многовато и дороговато, да и в наличии такого количества литцендрата нет!
Но с помощью какой-то матери и имеющихся запасов мне вполне по силам намотать новый резонатор и трансформатор съёма к нему.

Пожалуйста, лишь бы у вас все заработало! Пару слов по поводу настройки контура с двумя катушками: 
Конденсаторы берите одинаковые, но вот емкость придется подбирать экспериментально. 
У меня первый вариант катушки съема не запустился вообще, со вторым было неожиданное значение емкостей, хотел сделать токовую раскачку, но резонанс поймал только на напряжении. 
Я работаю с низким напряжением - проще держать резонанс, дешевле транзисторы и провода, конденсаторы подходят ширпотребовские. У меня при питании 5 вольт на контуре летает 80 вольт, если повысить питание до 12 вольт, то на конденсаторах уже около 240. С учетом, что конденсаторы на 270 вольт, это почти предел. Обычный лакированный обмоточный провод тоже держит всего 1000 вольт, так что при работе сдвоенным проводом нужно учитывать это напряжение. Плюс проще снимать осциллограммы процессов при наладке устройства. 
Я не рекламирую, просто делюсь своим практическим опытом. 
Индуктор (автор под индуктором имеет ввиду РЕЗОНАТОР) у меня тоже намотан двойным проводом, потому я и использую сразу две катушки съема. Тогда получается ещё десяток вариантов зацепить нагрузку, ищу лучшее.
