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Схемка для изучения параметрического резонанса на нелинейной индуктивности:
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Вот только КПД этого устройства ужасно мал судя по осциллограмме. Этот способ не самый "выгодный" для СЕ.

Вы не внимательно читаете "схема для изучения".
Почему то никого не удивила двойная частота на выходе.
К тому же энергия перераспределяется между первой и второй частотой. Например, если прикрутить резонансный кондер на Tr3 амплитуда второй частоты возрастает в десятки раз, но первая немного просаживается, видимо из-за сдвига фаз между ними.
И почему так мало подвижек в этом перспективном направлении?
Неужели все уже разобрались в этом и поняли что "рыбы тут нет"???
Параметрический резонатор.
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Не удивлюсь, если так называемый "реактор на быстрых нейтронах", то бишь на уране 238, построенный на белоярской АЭС, работает именно по этому принципу.
Вообще, вместо урана можно засунуть магнетрон (где соединяются воедино напряженность и ток).

Вообще извратили Изобретения Тесла, превратив параметрический резонатор Теслы, который Тесла тоже спи...л у русс..., в "трансформатор ТЕСЛА".
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Общая суть работы заключается в том, что "разноименные заряды притягиваются на противоположных обкладках", т.е. в область с пониженным давлением эфира всегда устремляется эфир.
В момент колебания "красной" катушки ее вихревой эфирный поток создаст ориентацию вихрей проводника красной и синей катушек, располагающую к выстраиванию их в одном направлении кручения, ибо все есмь вихри, и все есмь катится (то есть по простому появится "електрическай токь" (моск скрипит от ереси)).
Далее в банке Лейденца происходит взаимодействие "токов" между обкладками, в результате которого вихревыми взаимодействиями между обкладками, которые ровно посередине банки (вторая и третья) "выкатится" лишний эфир. Это взаимодействие позволит этиму монстрячему конденсатору получить большее вихревое взаимодействие (по простому - "потенциал"), нежели когда все по отдельности.
Вообще данная система работает по принципу Фибоначчи.
Также в данной системе нет противодействия потокам, ибо "токовые" потоки "притягиваются" друг к другу в пространстве обкладок конденсатора, тем самым разгоняя друг друга вихревым взаимодействием катушек. 
До кучи вспомните Динатрона.
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