Один из вариантов устройства TS/TK.
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Основной принцип TS-TK сохранен.

 На схеме изображены не все компоненты в силу их стандартного размещения и выходная часть не содержит системы управления ключами, она может быть любой. Полумост на выходе должен формировать синусоиду в нагрузке частотой 50 Гц с вч заполнением.

 Слева изображен автогенератор, функцией которого остается всё тот же принцип быстрой зарядки емкости (С4 в прошлых схемах) С1+С3 до 600v-800v.

 Достигается это попарной накачкой плечами автогенератора по принципу повышающего преобразователя. Обмотки в плечах автогенератора могут быть разного сечения относительно точки подключения дросселя и разным количеством витков. Одна полуобмотка может быть источником тока, вторая источником напряжения. Если сделать симметричные полуобмотки (токовые), то для повышенного потенциала можно продеть полвитка катушки автогенератора через ТВС и после выпрямления направить высокое на C1+C3.(на схеме не показано)

 После запуска автогенератора самоиндукция заряжает через диоды VD1,VD2 конденсаторы С1+С3 до нужного напряжения (цепь контроля заряда и дозировка уровня заряда не показана, можно выставлять уровнем питания в точке +А.)

 Особенностью данной схемы является синфазное включение нескольких токовых витков после диодов VD1,VD2 вокруг дросселя питания автогенератора. Это возвращает часть энергии в питание автогенератора и повышает его КПД.

 Быстрый заряд конденсаторов спаренными плечами повышающего преобразователя в таком включении автоенератора позволяет повысить мощность в импульсах питания нагрузки.

 Выходной каскад - полумост, содержит катушку фильтр, постоянная времени T=L/R, R - нагрузка.

 Заземление постоянно находится под переменным ускоряющим напряжением 300v-400v от средней точки С1+С3.

 Дальнейшее повышение мощности происходит за счет увеличения емкости конденсаторов С1+С3 и подключении ускоряющего их зарядку потенциала от ТВС или иного повышающего трансформатора.( в полвитка автогенератора). Или питание повышающего трансформатора от тдельного генератора с последующим дозированием напряжения зарядки.

 Самозапитка производится стандартным методом от нагрузки и через цепь преобразований до уровня питания схемы в точке +А.

 Управление ключами VT2,VT5 может быть не автогенераторным а от самостоятельных генераторов (можно от ne555) с раздельной регулировкой частоты и скважности. В таком случае, общую катушку автогенератора необходимо развязать по взаимоиндукции (разделить, экранировать или полностью сделать самостоятельными). Такие меры повысят мощность системы и скорость накачки С1+С3.

 Для тех, кто любит посложнее, можно ввести принципы обратноходовика, где нагрузка не видит источник.

 Тогда нужно ввести прерывание накачки С1+С3 от повышающего преобразователя на периоды времени съема с них энергии выходным полумостом как указано на временной диаграмме. Обратите внимание, что синус 50 Гц рисуется ШИМом. Поэтому достаточно ввести отключение(модуляцию) повышающего преобразователя сигналом ШИМа.
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P.S. Напоминаю - ПОВЫШАЮЩИЙ преобразователь БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!! Возникают опасные и мощные выбросы энергии!!!! (при настройке повышающего преобразователя параллельно С1+С3, ставьте лампу мощностью не меньше 500w)
