Механизм ассоциации и диссоциации пар.
Рассмотрим ниже представленные цитаты:
1.
Два атома (иона), положительный и отрицательный, будучи помещены недалеко друг от друга, притягиваются и начинают обращаться один вокруг другого, образуя относительно стабильную пару: такая молекула (не ионные электроны) нейтральна.

Комбинации из трех и более атомов (ионов) бывают положительными, отрицательными или нейтральными соответственно их внутреннему расположению, нейтральные относительно стабильны, положительные же и отрицательные – постоянно в поиске соответствующих им противоположностей, с которыми они смогут установить относительно постоянный союз.

Ч. Ледбитер “Оккультная химия”. 1916г.
2.
Позитрон, элементарная частица, масса которой равна массе электрона, заряды электрона и позитрона равны по абсолютной величине, но противоположны по знаку. Говорят, что позитрон является античастицей по отношению к электрону. Пороговая энергия реакции определяется суммарной энергией покоя электрона и позитрона и составляет около одного мега электрон-вольта. Имеет место и обратная реакция аннигиляции электрона и позитрона, в этой реакции возникают два или три фотона.
3.
Подставляя значения энергии в формулу,
 дает следующее выражение 

hv =(2m0c2 )+(1hv/2Mc2) ~ 2m0c2, и далее мы уже получаем hv<<Mc2. Следовательно, порог значения энергии для связанной пары в веществе - это m0c2=1.022MeV. 
D.Kleppner, R.Kolenkow “An introduction to mechanics“. 2012.
4.
Как источник электроэнергии, не ионные (в не активном состоянии) электронные пары существуют в огромных количествах повсюду во вселенной. Они берут начало из проявления Солнечной Плазмы. Они обычно могут быть получены с помощью земного и воздушного заземления. Они существуют парами и один является более отрицательным чем другой. У более отрицательного есть спин левой руки. У менее отрицательного есть спин правой руки. Когда (вращением или отдельным толчком) нарушен покой окружающей среды, они выдают магнитную и электрическую энергию. Степень возбуждения (количество циклов) определяет уровень активированной энергии. Практические методы их возбуждения в том, чтобы перемещать катушки относительно магнитов или наоборот. Лучший путь – это пульсация (резонирующая индукция)  с магнитными полями и волнам около соленоидов.
В устройствах соленоидов, магнитная составляющая и амперах (сила тока) – один пакет. Это предполагает, что электроны в естественном не ионном состоянии существуют парами. Когда произведен отдельный толчок (импульс) для запуска процесса, один влево закрученный спин испускает (Вольт-потенциал) электроэнергию, а другой, вправо закрученный спин, (Амперо-магнитную) энергию. Один является более отрицательным чем другой. Это далее предполагает, что, когда они воссоединятся, мы имеем (Вольт х Ампер = Ватты) полезную электроэнергию. Вышеупомянутая идея, до сих пор была полностью исключена из базовых знаний.
Д.Л.Смит “Ответ на дефицит энергии в Америке”. 1994г.
5.

Дуплеты (связанная электрон-позитронная пара) летящие с космоса в окружающем пространстве ударяются в поверхность металла провода и “разваливаются” на отдельно позитрон –e+ и отдельно электрон –e либо сталкиваются в воздухе и также при соударении “разваливаются”. При низком напряжении в электрической цепи позитрон –e+ и электрон –e объединен в один “цельный” электрон.
Электрон с энергией 0,511 и электрон с энергией 0,711, находятся всегда вместе и составляют единое целое (дуплет) в природе, и в воздухе и в земле, но их можно расщепить. Энергии для расщепления требуется очень мало, поэтому позитрон –e+ и электрон –e  уже на грани диссоциации за счет перепадов потенциалов ионосфера-земля. Именно о расщеплении дуплета (электрона проводимости – не ионного) на два электрона с правым и левым спином вращения и говорил Д.Смит. Расщепленные не ионные электроны не чувствуют сопротивления, и закон Ома не действует. Электрон с правым спином (позитрон –e+) создает магнитное поле, электрон с левым спином – электрическое. То есть если происходит расщепления электрона –e от позитрона –e+ в проводе, то нагрева провода не будет при протекании тока, а если дуплет, то есть целый электрон движется на низком напряжении – то происходит нагрев сечения провода и тепловые потери. У “целого” (электрон-позитрон) электрона кроме прямолинейного движения есть еще и спиральное (вихревое) – поэтому происходит нагрев проводника. А у “расщепленного” электрона (то есть отдельно позитрон –e+  отдельно электрон –e), у двух отдельных частей только линейное движение. Также стоит учесть, что и отдельно позитрон –e+ и электрон –e перемещаются от катода полупроводникового диода к аноду. Если для примера взять классический трансформатор Тесла в режиме ¼ волнового резонанса, то на горячем конце (верхняя часть вторичной катушки) будут сосредотачиваться положительные позитроны, а на холодном конце (нижняя часть вторичной обмотки) отрицательные электроны, а не наоборот.
Dynatron. Цитаты из диалогов в “Skype”. 2018г.
6.

“Гальвани-электрон” это спаренный нейтральный электрон, который поляризуется за счет магнитного или электрического поля и только тогда приобретает заряд, но суммарный результирующий спин (вращение) имеет левозакрученный. “Гальвани-электроны” которые используются в Центральной Энергосистеме, ни как не связаны с окружающим “электронным фоном”, потому что вращение “электронного фона” правое, а у “Гальвани-электронов” преобладает – левое. В таком случае, если мы высоковольтным импульсом создаем расщепление электрон-позитронной пары (или целого нейтрального электрона - дуплета), то усиление (вмешательство внешнего “электронного фона” среды) происходит по правозакрученным электронам (позитроны), потому что их спин совпадает со спином вращения окружающего “электронного фона”. К примеру, направления вращения поля окружающей “электронной среды”, можно определить по закручиванию воды при её стоке.

Dynatron. Цитаты из диалогов в “Skype”. 2018г.
7.

Расщепленные части целого нейтрального электрона (дуплета) не соединятся снова в цельный нейтральный электрон, пока они движутся со скоростью и пока возбуждена среда внешнего “электронного фона”. Такие расщепленные части (отдельно электрон и отдельно позитрон) захватывают магнитные моменты окружающей электронной среды и в течение 10 микросекунд амплитуда колебаний в высоковольтном контуре возрастает, а дальше идет убывание колебаний, то есть рассеивание (возврат расщепленных электронов и позитронов в цельный нейтральный электрон - дуплет). При уменьшении колебаний, скорости и энергии расщепленных электронов и позитронов падают и когда их уровни достигают пороговых энергий покоя, позитрон и электрон объединяются в нейтральный дуплет (цельный электрон). Расщепленные электроны (отдельно электрон отдельно позитрон) имеют малую разницу в потенциале и сила притяжения их небольшая. Для понимания процесса,  представим наглядный пример с двумя маятники, на концах которых подвешены магниты разноименными полюсами друг к другу. Когда маятник пролетает один напротив другого, они не соединяются полюсами, потому что их кинетические скорости движении больше энергии притягивания магнитов. Но когда амплитуда колебаний маятников уменьшится, усилие притягивания полюсов магнитов превысит энергию качания маятников и магниты соединятся.
Dynatron. Цитаты из диалогов в “Skype”. 2018г.
