Часть четвёртая технологическая.
Предположим, конденсаторы С1 'и C2' заряжены, а C1 и C2 разряжены. Ключи К1 и К2 находятся в положении 1. При первом такте (Рис. 2б) ключ Кл закрывается. В этот момент, импульс тока  в обмотке Н1 индуцирует ток в обмотке Н2, который через диод Д1 и ключ К2 находящийся в положении 1 начинает заряжать конденсатор С2. При втором такте (Рис. 2а), открывается ключ Кл и начинается обратный процесс: поляризация изменяется на противоположную и заряд конденсатора С2 через диод  Д1 прекращается. Суммарная энергия от Н1 и батареи Ба через диод Д2 начнёт заряжать конденсатор С1 до следующего переключения ключа Кл. Два конденсатора С1 и С2 соединены последовательно и суммируют свою энергию. В этот момент, ключ К3 переключается из положения (б) в положение  (а),  начинается разряд конденсаторов группы «А» и заряд группы «Б» при помощи ключей К1 и К2 в положении 2. Продолжительность нагрузки равна длительности разряда. Таким образом, обеспечивается непрерывность выходного напряжения на нагрузке. Кроме того такая схема обеспечивает полный заряд конденсаторов перед их разрядом.
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Этот алгоритм может быть реализован как на логических элементах, так и на контроллерах, в зависимости от подготовки конструктора.
Что то не понятно? Всё просто, последовательная зарядка и разрядка групп конденсаторов «А» и «Б».
Очень важно точно определить параметры зарядки и параметры подключения конденсаторов к основной схеме. Конденсаторы обязательно составные (композитные), так как они должны выдерживать большие зарядные токи, а они весьма велики.  Обязательным условием является то, чтобы вы заказали конденсаторы последовательных  номиналов  (чтобы подбирая ёмкость не соединять их последовательно) а подключать в параллель, исходным можно считать  неполярный с ёмкостью около 10 - 47 мкФ, с рабочем напряжении, по крайней мере, в два раза больше, чем используемое напряжение на выходе. Связь между конденсаторами и ключами должна быть сделана через дроссели (Др1 и Др2) около 10 - 20 mkН, проводом с сечением для требуемого тока потребления. В противном случае, первый конденсатор, независимо от его рабочего напряжения будет нагреваться и в итоге выйдет из строя.
Энергия зарядки конденсатора С1 должна быть примерно в пять раз, или даже больше, чем та, что будет потребляться, а С2 в два или три раза в больше.
Потребляемая энергия (та, которая идет на нагрузку) из конденсаторов должна быть не более 20% для С1 и 50% для С2.
Если мощность заряда конденсатора C1 составляет 10 Дж / Вт / должны потреблять до 2 Дж / Вт / от его в заряженного состояния. С2 в 4 Дж должны потребляться 2 Дж. Расчеты конденсаторов будет дано в следующих документах. На данный момент схема функционально должна стать вам понятной!!!
Обратите самое пристальное внимание, что эта схема, которая до сих пор обговаривается должна быть выполнен на отдельной плате, материал для платы должен быть с толщиной фольги 100 мкм !!! В противном случае будет очень быстро перегреваться. Изготовленная плата не должна иметь никакого покрытия, потому что это так же ухудшает охлаждение.
Не делайте узкие дорожки, перегорят ярким огнём. Не касайтесь каких-либо деталей монтажа! Дорожка шириной 5 мм на фольге толщиной 100мкм в нормальных условия пропустит  до 30-35 А без покрытия припоем.
В 100 Ватном устройстве с 12 вольт на входе, потребление составляет до 10 - 12А. Как только напряжение на выходе увеличивается, так выходной ток уменьшается примерно для 100 Вт составляет от 0,5 - 1А при напряжении 100-200 вольт.

Пятая часть "УПРАВЛЕНИЕ" - чистая электроника. Я не даю методологии расчета, потому, что я убежден, в Вашей собственной способности выполнить эту работу, видя ваши комментарии к данному материалу.
ВАЖНО!!!! Энергетический остаток в конденсаторах необходим для того, чтобы не перезаряжать, а подзаряжать, тем самым уменьшается ток заряда!!!!
ВОПРОС: Почему необходимо последовательно переключать выходные конденсаторы ?????

 ОТВЕТ: Потому, что конденсаторы С1 и С2, С1 'и C2' не достигают полного заряда только от одного или двух импульсов. В зависимости от потребления число импульсов может составлять от 5 до 10 или более! Время разряда группы (конденсаторов) перекрывается временем заряда  и является не критичным и уравновешивается само по себе!
