Уважаемые коллеги! В начале будет немного скучно для тех , кто более продвинутый, а для других, я надеюсь - интересно. Я буду пытаться передать по существу. Тема достаточно сложная и затрагивает широкие сферы. Я вынужден признать, что у вас у всех средний уровень знаний и мне придётся лишь поверхностно затрагивать определённые моменты, на которые вы сможете сами найти ответы в Интернете.

Итак:
Все Вы имеете какую-то информацию о прямоходовом преобразователе. В техническом кругу их называют DC / DC-преобразователи. Они, имеют много различных типовых схемных решений, но мы остановимся только на одном типе, так называемом "Boost", который предназначен для повышения потенциала входной энергии,  выходное напряжение таких преобразователей ограничивается только ограничениями компонентов схемы. Такой преобразователь представлен на (рис.1), который на самом деле работает очень неплохо, несмотря на свою простоту!
Принцип работы этого вида преобразователя DC / DC достаточно подробно описан в интернете.
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Перед этим небольшое отступление: в соответствии с (фиг.1) у нас есть источник питания (Ба), который подключается с помощью двух проводников с последовательно соединёнными ключом (Кл1) и конденсатором С1. При включении ключа Кл1 конденсатора (С1) заряжается до уровня потенциала равного потенциалу (Ба). СПОРА НЕТ!!! Провода (А) и (Б), имеют длину например 1 метр. Если мы увеличим эту длину от 1м. до 10м. и повторим зарядку конденсатора, что-то изменится? НЕТ! Или, если что-то и  изменится, то это будет время заряда конденсатора, но не его значение энергии, которое зависит от ёмкости по формуле:
J = (U2 * C)/2           (1)
В данном случае, в первую очередь делается акцент на энергию, которая нас и интересует,  независимо от измеряемых величин! 

Другими словами, независимо от сопротивления соединительных проводов и времени заряда конденсатора, в конце концов, конденсатор будет заряжен энергией, потенциал которой будет равен потенциалу источника питания (Ба).

А что если, заменить все эти длинные провода на индуктивную катушку (рис. 2)? Что-то изменится? Да ничего! Результат будет тот же: конденсатор будет заряжен потенциалом, равным Ба и будет иметь то же значение энергии, независимо от времени заряда.

А, если эту индуктивность сделать составной частью трансформатора (рис. 3) в качестве первичной катушки (H1) и добавить еще вторичную катушку (Н2)? Что произойдет? Как ни странно - ничего! Конденсатор снова будет заряжен до потенциала источника (Ба) и снова энергия конденсатора будет ограничена лишь его ёмкостью, изменится только время заряда, нас пока не интересующее.
Бесспорно! Теперь обратите внимание как подключены индуктивности (H1 и H2),  в трансформаторе (TR)! Мы предполагаем, что число витков равны. Вопрос: в процессе зарядки конденсатора, что произойдет с трансформатором? Что бы там ни случилось? Я надеюсь, вы помните !!!!! ЭТО !!!!

Но продолжим:

Ток зарядки конденсатора протекает через проводник т. е. в первичной обмотке трансформатора  (Н1) создает основное магнитное поле, которое индуцирует эквивалентную мощность во второй обмотке (H2) за минусом суммы всех потерь: магнитного рассеяния, активного сопротивления, тепла и т.д. или:
Рс = Ртр + Рпотери      (2)
Ха, и что теперь! Выходит, что один поток энергии проявляется, как призрак два раза!

Ну, хорошо! Ловим первый. Ловим второй. Запрягаем их в ярмо и пошли пахать !!!

Хорошо! Но как вы их будете ловить? Вот это ключ от амбара!!!!

Я знаю, что излагаю очень коротко, но я не могу изложить на нескольких страницах весь объем, требующий, по меньшей мере, сто страниц. Надеюсь, технически образованные, читающие эти строки, поняли суть и передадут её другим, более расширенно! Все здесь изложено для того, чтобы Вы смогли уловить идею.
Продолжение:

Если к вторичной обмотке (H2) через диод (Д1) подключить другой конденсатор (С2), то этот конденсатор будет так же заряжен до определённого потенциала, но не до уровня источника питания, а до 1/2 энергии, индуцированной в ней. (H2) в этом случае выступает в роли источника энергии. Таким образом, энергия в конденсаторе (С2) будет равна ½ энергии конденсатора (С1). Исходя из этого, количество энергии обоих будет в 1,5 раза больше энергии, полученной в конденсатор (С1). 
Здесь, конечно, может возникнуть противоречие со стороны участников (форума). И у вас есть право, на свою точку зрения. Я буду краток: Окончательная характеристика зарядного тока конденсатора (С1) через индуктивность (H1) имеет треугольную форму, потому, что и в формуле (1) в знаменателе двойка. КАЖДЫЙ  ЭТОТ ТРЕУГОЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ ½-ОЙ ОТ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА. ДАЛЕЕ  ФОМУЛА ДЛЯ ЭНЕРГИИ ИНДУКТИВНОСТИ:

J = (L * I2)/2         (3)
Так в конечном итоге мы получаем половину от половины!
Но....давайте оставим это для математиков, а для нас важно то, что мы получили немного больше энергии из источника энергии.

Теперь проведём анализ! Что мы подали и, что мы получили. Мы дали две единицы энергии на конденсатор (С1) и в соответствии с формулой, получили одну. После прохода через катушки получили в общей сложности 0,5 или 1,5 единиц энергии из двух поданных, что соответствует эффективность КПД = 75%. Хорошо! 25%, что дает вам!? Но все-таки слишком мало. А мы хотим получить больше! КОНЕЧНО! Озвучьте проблему одному болгарину, он её решит, а другой воплотит!

Эта проблема была решена ещё в 2007 году с Божьей помощью!
Как вы можете видеть все это вы давно знаете. Даже где-то и использовали! Ничего нового под солнцем! Ничего не остается, кроме как взять "шпатель" и отполировать! Остальное вы знаете не хуже меня.

Давайте посмотрим:

Вот уже знаем, как и куда идти. Давайте рассмотрим схему преобразователя постоянного тока (фиг.3), изучим как она работает и что можно из неё получить. 
Схема основана на простом принципе, но сложна в реализации.

Схема состоит из нескольких элементов; источника питания (Ба), индуктивности (H1, H2), диодов (Д1, Д2) и ключа (Кл1).

Принципиальная схема работает следующим образом: от источника питания Ба клеммы (+) цепь замыкается через индуктивность (H1), ключ (Kл1) и клемму (-) источника питания. При закрытии переключателя (Kл1) индуктивности (H1) оказывается подключённой параллельно c источником тока (Ба). При закрытии ключа (Кл1) индуктивность (H1) оказывается включена параллельно с источником тока (Ба). Максимальный ток протекающий через нее (катушку Н1) определяется активным сопротивлением катушки индуктивности, и создаёт электромагнитное поле вокруг себя с полярностью плюс к источнику питания  и минус к ключу. Когда ключ (Кл1) открыт, магнитное поле сжимается к центру индуктивности, индуцируется электродвижущая сила с обратной полярностью - минус к источнику питания (Ба) и плюс к противоположному концу, т. е. к диоду (Д2). Таким образом, индуктивность играет роль второго источника питания подключенного последовательно с первым (Ба). Так в конденсатор (С1) подается сумма двух энергий через диода (Д2) и в соответствии с формулой (1) конденсатор (С1) заряжается до потенциала равного сумме потенциалов двух энергий и одной второй от суммы двух энергий. Коротко,  получается следующий механизм: первый такт - нагрузка индуктивности; второй такт - преобразование магнитной энергии индуктивности в электрическую с обратной полярностью; - суммирование двух энергий из источника питания  (Ба) с энергией от индуктивности (H1) и последующей зарядки конденсатора (С1) этой энергией;
( ЕБа + ЕН1) /2 = ЕС1

Таким образом, заряд энергии (C1) близок энергии потраченной на первый такт. Естественно, что в данном случае, КПД близок к единице, но из-за потерь, эффективность устройства всегда меньше, и составит - от 75% до 96%. Как видно коэффициент улучшен еще на 21% , что не так уж мало! Здесь можно отметить, что в настоящее время КПД от 97 до 98% - это уже не редкость. Но это еще не все! Цель состоит в том, чтобы достичь предела в 100%, который до недавнего науки не считаются не возможным, и всех, кто тайком пытается подойти к этому пределу предаются анафеме.
Так или иначе, нашлись люди, которые из старого кирпича построили новый дом, благодаря их камням и нашим головам. Бог дает, да в амбар не кладет! Нужно просто сделать только еще один шаг, и двери на использование энергии с эффективностью более чем 100%  откроются сами. Я думаю, что "свободная энергия" не существует, потому что это противоречит вековым законам, и они не измены ни во времени, ни в пространстве. Согласно Платону “ СВОБОДА СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО В ХАОСЕ, А НАША ВСЕЛЕННАЯ - ЭТО ОДНА СТРОГО ОРГАНИЗОВАННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ!” Нет религии, которая бы подтвердила в той или иной форме существование свободной энергии, потому что эти она разрушит себя!
Давайте остановимся! Для того, чтобы открыть дверь в будущее!

ЗДЕСЬ Я МОГУ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БЫТЬ ОЧЕНЬ КРАТКИМ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ ЭТОТ ПУТЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!

Он был описан еще в начале, чтобы направить вас в нужном направлении. Я уверен, что заметили это! Читайте первую страницу, где я говорил о проводах, конденсаторе и источнике энергии, Там где мы включили один трансформатор (Тр).

Напомним, для чего! Какова его роль?! И что получилось?! Давайте теперь применим это к этой маленькой невзрачной схемке! Посчитайте внимательно все! И вот те 25%, с той разницей, что это уже сверх тех 100%. Таким образом, эффективность вырастет ЕЩЕ на 50%, или в общей сложности получается от 140 до 150 %. Остальное уже элементарно!

МНОГИЕ ВСЁ ЭТО ПОНЯЛИ, И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!!!!
В остальных двух главах я покажу ВАМ, как можно практически построить эти “чудеса”, которые после этого дня, уже перестанут быть “чудесами”!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ – ТЕХНОЛОГИЯ


С теорией разобрались. Теперь к делу!
Мы будем работать на конечный контур и постепенно улучшать его.
Эти устройства – импульсное, работает с большими токами в течение очень короткого времени - микросекунды и даже меньше. В результате, токи достигают невероятных значений. Интенсивные магнитные поля,  скин-эффект, потери в сердечнике и так далее к ним нужно отнестись серьёзно.
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Источник питания Рис.1  ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВАС С ОЧЕНЬ низким внутренним сопротивлением.  Если никаких действий не предпринимается, схема может переходить в режим генератора через схему питания. Это необходимо исключить при помощи  безиндуктивных неполярных конденсаторов большой ёмкости, как  можно с меньшими тангенциальными потерями. Обычные электролитические конденсаторы имеют витки, и могут представлять из себя  индуктивный элемент,  создавая тем самым проблемы для всей схемы. Лучшим решением будет отказаться от их использования. Их ёмкость должна быть не меньше  (в нашем случае)   10-20 мкФ и рабочее напряжение, по крайней мере в два раза больше, но не меньше. Этот конденсатор должен быть с толстыми выводами, так как его цель состоит в формировании фронта импульса тока. Эти импульсные токи могут достигать 50 и более ампер. 
Таким образом, из-за высокой стоимости и больших размеров, а также для уменьшения индуктивности элемента к минимуму, применяются параллельно несколько или более конденсаторов, чтобы достичь необходимого потенциала. По этому, на выходе питания к импульсному устройству  требуется подключить дроссель DR1 с индуктивностью, которая определяется (подбирается) на рабочей частоте устройства. В нашем случае около 15 -25 микроГенри с толстой и короткой обмоткой, рассчитаной пропустить ток 5А на mm2 при среднем потреблении. В противном случае, он будет нагреваться. Падение на нём повлияет на выход. Внутри точки связи с импульсным устройством  также должен быть размещён неполярный конденсатор - обязательно !!!
Индуктивность (обмотка H1): Рис.2 
Здесь все немного сложнее, потому что это сердце системы, от которого в основном и зависит конечный результат.
Сердечник  трансформатора (индуктивности) обязательно из феррита c рабочей частотой в худшем случае 400-500 кГц -торроидальный. Мощность рассчитывается при В = 50 милиТесла. Проводник для намотки индуктивности должен состоять из скрученных вместе 20 шт. жил провода в лаковой изоляции диаметром 0,2 мм. Вторая обмотка Н2 должны быть намотаны в противоположную сторону таким же проводником. Не допускается намотка обмоток Н1 и Н2 сложенными вместе. Число витков в нашем случае N1 = 5, Н2 = 7. Не допускать длинные выводы от тороида до точки припаивания, допускается не более, чем 15 мм.
Здесь мы замечаем новые элементы в схеме, которая в настоящее время используются в данной технологии. Это диод D3, конденсаторы C6, C7, C8 и дроссель Dr2. Они являются фильтрующими элементами,  дроссель Dr2 улучшает процесс, и повышает  эффективность ещё на 0,2 … 0,3 единиц. Емкость С6, С7 и С8 нагрузочные емкости. Они предназначены только для зарядки импульсами и создают условия для работы блока коммутации (БК).
Эти конденсаторы имеют небольшую ёмкость от 0.2 до 0.68 мкФ. И обязательно керамические высококачественные. Утечка в любой из них может занизить все основные характеристики. Очень трудно поймать их с помощью мультиметра, практически невозможно, за исключением специальных инструментов  при высоких напряжениях. Также эти конденсаторы должны быть на рабочее напряжением переменного тока в несколько раз выше, чем можно было бы получить на выходе - не менее 450 вольт переменного тока. Потому, что в моменты коммутации возникают выбросы напряжения нескольких сотен вольт!
Диоды D1, D2 и D3 должна быть на ток раза в 3 выше, чем будет потребляться !!!!!! И должны быть высокочастотными. Фронты не должно быть больше, чем 50 наносекунд. В противном случае будут весьма сильно нагревается, в результате чего выдут из строя.
Очень важным элементом, является транзисторный ключ Kл. Я предупреждаю вас! Отклик переходным процессам должен быть в 15-20 наносекунд !!! Предпочтительно не  менее 10 наносекунд . Использовать только MOSFET транзисторы, которые не превышают командный импульс затвора более 12-13 вольт и ток драйвера не менее 1,5a, даже больше.!
Схема управления будет предоставлена вам отдельно. 
Это только часть схемы. …
Эта схема работает очень хорошо до мощности в 15 киловатт, из деталей купленных на рынке. Но не на барахолке! Для того чтобы подобрать 5 или 10 конденсатор я купил 100! Я могу показать вам счет-фактуру и уже исследовал десяток, что мне нужно, другие пошли в коробку в качестве  лома! 

Часть четвёртая технологическая.

Предположим, конденсаторы С1 'и C2' заряжены, а C1 и C2 разряжены. Ключи К1 и К2 находятся в положении 1. При первом такте (Рис. 2б) ключ Кл закрывается. В этот момент, импульс тока  в обмотке Н1 индуцирует ток в обмотке Н2, который через диод Д1 и ключ К2 находящийся в положении 1 начинает заряжать конденсатор С2. При втором такте (Рис. 2а), открывается ключ Кл и начинается обратный процесс: поляризация изменяется на противоположную и заряд конденсатора С2 через диод  Д1 прекращается. Суммарная энергия от Н1 и батареи Ба через диод Д2 начнёт заряжать конденсатор С1 до следующего переключения ключа Кл. Два конденсатора С1 и С2 соединены последовательно и суммируют свою энергию. В этот момент, ключ К3 переключается из положения (б) в положение  (а),  начинается разряд конденсаторов группы «А» и заряд группы «Б» при помощи ключей К1 и К2 в положении 2. Продолжительность нагрузки равна длительности разряда. Таким образом, обеспечивается непрерывность выходного напряжения на нагрузке. Кроме того такая схема обеспечивает полный заряд конденсаторов перед их разрядом.
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Этот алгоритм может быть реализован как на логических элементах, так и на контроллерах, в зависимости от подготовки конструктора.
Что то не понятно? Всё просто, последовательная зарядка и разрядка групп конденсаторов «А» и «Б».
Очень важно точно определить параметры зарядки и параметры подключения конденсаторов к основной схеме. Конденсаторы обязательно составные (композитные), так как они должны выдерживать большие зарядные токи, а они весьма велики.  Обязательным условием является то, чтобы вы заказали конденсаторы последовательных  номиналов  (чтобы подбирая ёмкость не соединять их последовательно) а подключать в параллель, исходным можно считать  неполярный с ёмкостью около 10 - 47 мкФ, с рабочем напряжении, по крайней мере, в два раза больше, чем используемое напряжение на выходе. Связь между конденсаторами и ключами должна быть сделана через дроссели (Др1 и Др2) около 10 - 20 mkН, проводом с сечением для требуемого тока потребления. В противном случае, первый конденсатор, независимо от его рабочего напряжения будет нагреваться и в итоге выйдет из строя.
Энергия зарядки конденсатора С1 должна быть примерно в пять раз, или даже больше, чем та, что будет потребляться, а С2 в два или три раза в больше.
Потребляемая энергия (та, которая идет на нагрузку) из конденсаторов должна быть не более 20% для С1 и 50% для С2.
Если мощность заряда конденсатора C1 составляет 10 Дж / Вт / должны потреблять до 2 Дж / Вт / от его в заряженного состояния. С2 в 4 Дж должны потребляться 2 Дж. Расчеты конденсаторов будет дано в следующих документах. На данный момент схема функционально должна стать вам понятной!!!

Обратите самое пристальное внимание, что эта схема, которая до сих пор обговаривается должна быть выполнен на отдельной плате, материал для платы должен быть с толщиной фольги 100 мкм !!! В противном случае будет очень быстро перегреваться. Изготовленная плата не должна иметь никакого покрытия, потому что это так же ухудшает охлаждение.
Не делайте узкие дорожки, перегорят ярким огнём. Не касайтесь каких-либо деталей монтажа! Дорожка шириной 5 мм на фольге толщиной 100мкм в нормальных условия пропустит  до 30-35 А без покрытия припоем.

В 100 Ватном устройстве с 12 вольт на входе, потребление составляет до 10 - 12А. Как только напряжение на выходе увеличивается, так выходной ток уменьшается примерно для 100 Вт составляет от 0,5 - 1А при напряжении 100-200 вольт.

Пятая часть "УПРАВЛЕНИЕ" - чистая электроника. Я не даю методологии расчета, потому, что я убежден, в Вашей собственной способности выполнить эту работу, видя ваши комментарии к данному материалу.
ВАЖНО!!!! Энергетический остаток в конденсаторах необходим для того, чтобы не перезаряжать, а подзаряжать, тем самым уменьшается ток заряда!!!!
ВОПРОС: Почему необходимо последовательно переключать выходные конденсаторы ?????

 ОТВЕТ: Потому, что конденсаторы С1 и С2, С1 'и C2' не достигают полного заряда только от одного или двух импульсов. В зависимости от потребления число импульсов может составлять от 5 до 10 или более! Время разряда группы (конденсаторов) перекрывается временем заряда  и является не критичным и уравновешивается само по себе!

