Уважаемые коллеги! В начале будет немного скучно для тех , кто более продвинутый, а для других, я надеюсь - интересно. Я буду пытаться передать по существу. Тема достаточно сложная и затрагивает широкие сферы. Я вынужден признать, что у вас у всех средний уровень знаний и мне придётся лишь поверхностно затрагивать определённые моменты, на которые вы сможете сами найти ответы в Интернете.

Итак:
Все Вы имеете какую-то информацию о прямоходовом преобразователе. В техническом кругу их называют DC / DC-преобразователи. Они, имеют много различных типовых схемных решений, но мы остановимся только на одном типе, так называемом "Boost", который предназначен для повышения потенциала входной энергии,  выходное напряжение таких преобразователей ограничивается только ограничениями компонентов схемы. Такой преобразователь представлен на (рис.1), который на самом деле работает очень неплохо, несмотря на свою простоту!
Принцип работы этого вида преобразователя DC / DC достаточно подробно описан в интернете.
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Перед этим небольшое отступление: в соответствии с (фиг.1) у нас есть источник питания (Ба), который подключается с помощью двух проводников с последовательно соединёнными ключом (Кл1) и конденсатором С1. При включении ключа Кл1 конденсатора (С1) заряжается до уровня потенциала равного потенциалу (Ба). СПОРА НЕТ!!! Провода (А) и (Б), имеют длину например 1 метр. Если мы увеличим эту длину от 1м. до 10м. и повторим зарядку конденсатора, что-то изменится? НЕТ! Или, если что-то и  изменится, то это будет время заряда конденсатора, но не его значение энергии, которое зависит от ёмкости по формуле:
J = (U2 * C)/2           (1)
В данном случае, в первую очередь делается акцент на энергию, которая нас и интересует,  независимо от измеряемых величин! 

Другими словами, независимо от сопротивления соединительных проводов и времени заряда конденсатора, в конце концов, конденсатор будет заряжен энергией, потенциал которой будет равен потенциалу источника питания (Ба).

А что если, заменить все эти длинные провода на индуктивную катушку (рис. 2)? Что-то изменится? Да ничего! Результат будет тот же: конденсатор будет заряжен потенциалом, равным Ба и будет иметь то же значение энергии, независимо от времени заряда.

А, если эту индуктивность сделать составной частью трансформатора (рис. 3) в качестве первичной катушки (H1) и добавить еще вторичную катушку (Н2)? Что произойдет? Как ни странно - ничего! Конденсатор снова будет заряжен до потенциала источника (Ба) и снова энергия конденсатора будет ограничена лишь его ёмкостью, изменится только время заряда, нас пока не интересующее.
Бесспорно! Теперь обратите внимание как подключены индуктивности (H1 и H2),  в трансформаторе (TR)! Мы предполагаем, что число витков равны. Вопрос: в процессе зарядки конденсатора, что произойдет с трансформатором? Что бы там ни случилось? Я надеюсь, вы помните !!!!! ЭТО !!!!

Но продолжим:

Ток зарядки конденсатора протекает через проводник т. е. в первичной обмотке трансформатора  (Н1) создает основное магнитное поле, которое индуцирует эквивалентную мощность во второй обмотке (H2) за минусом суммы всех потерь: магнитного рассеяния, активного сопротивления, тепла и т.д. или:
Рс = Ртр + Рпотери      (2)
Ха, и что теперь! Выходит, что один поток энергии проявляется, как призрак два раза!

Ну, хорошо! Ловим первый. Ловим второй. Запрягаем их в ярмо и пошли пахать !!!

Хорошо! Но как вы их будете ловить? Вот это ключ от амбара!!!!

Я знаю, что излагаю очень коротко, но я не могу изложить на нескольких страницах весь объем, требующий, по меньшей мере, сто страниц. Надеюсь, технически образованные, читающие эти строки, поняли суть и передадут её другим, более расширенно! Все здесь изложено для того, чтобы Вы смогли уловить идею.
Продолжение:

Если к вторичной обмотке (H2) через диод (Д1) подключить другой конденсатор (С2), то этот конденсатор будет так же заряжен до определённого потенциала, но не до уровня источника питания, а до 1/2 энергии, индуцированной в ней. (H2) в этом случае выступает в роли источника энергии. Таким образом, энергия в конденсаторе (С2) будет равна ½ энергии конденсатора (С1). Исходя из этого, количество энергии обоих будет в 1,5 раза больше энергии, полученной в конденсатор (С1). 
Здесь, конечно, может возникнуть противоречие со стороны участников (форума). И у вас есть право, на свою точку зрения. Я буду краток: Окончательная характеристика зарядного тока конденсатора (С1) через индуктивность (H1) имеет треугольную форму, потому, что и в формуле (1) в знаменателе двойка. КАЖДЫЙ  ЭТОТ ТРЕУГОЛЬНИК ЯВЛЯЕТСЯ ½-ОЙ ОТ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА. ДАЛЕЕ  ФОМУЛА ДЛЯ ЭНЕРГИИ ИНДУКТИВНОСТИ:

J = (L * I2)/2         (3)
Так в конечном итоге мы получаем половину от половины!
Но....давайте оставим это для математиков, а для нас важно то, что мы получили немного больше энергии из источника энергии.

Теперь проведём анализ! Что мы подали и, что мы получили. Мы дали две единицы энергии на конденсатор (С1) и в соответствии с формулой, получили одну. После прохода через катушки получили в общей сложности 0,5 или 1,5 единиц энергии из двух поданных, что соответствует эффективность КПД = 75%. Хорошо! 25%, что дает вам!? Но все-таки слишком мало. А мы хотим получить больше! КОНЕЧНО! Озвучьте проблему одному болгарину, он её решит, а другой воплотит!

Эта проблема была решена ещё в 2007 году с Божьей помощью!
Как вы можете видеть все это вы давно знаете. Даже где-то и использовали! Ничего нового под солнцем! Ничего не остается, кроме как взять "шпатель" и отполировать! Остальное вы знаете не хуже меня.

Давайте посмотрим:

Вот уже знаем, как и куда идти. Давайте рассмотрим схему преобразователя постоянного тока (фиг.3), изучим как она работает и что можно из неё получить. 
Схема основана на простом принципе, но сложна в реализации.

Схема состоит из нескольких элементов; источника питания (Ба), индуктивности (H1, H2), диодов (Д1, Д2) и ключа (Кл1).

Принципиальная схема работает следующим образом: от источника питания Ба клеммы (+) цепь замыкается через индуктивность (H1), ключ (Kл1) и клемму (-) источника питания. При закрытии переключателя (Kл1) индуктивности (H1) оказывается подключённой параллельно c источником тока (Ба). При закрытии ключа (Кл1) индуктивность (H1) оказывается включена параллельно с источником тока (Ба). Максимальный ток протекающий через нее (катушку Н1) определяется активным сопротивлением катушки индуктивности, и создаёт электромагнитное поле вокруг себя с полярностью плюс к источнику питания  и минус к ключу. Когда ключ (Кл1) открыт, магнитное поле сжимается к центру индуктивности, индуцируется электродвижущая сила с обратной полярностью - минус к источнику питания (Ба) и плюс к противоположному концу, т. е. к диоду (Д2). Таким образом, индуктивность играет роль второго источника питания подключенного последовательно с первым (Ба). Так в конденсатор (С1) подается сумма двух энергий через диода (Д2) и в соответствии с формулой (1) конденсатор (С1) заряжается до потенциала равного сумме потенциалов двух энергий и одной второй от суммы двух энергий. Коротко,  получается следующий механизм: первый такт - нагрузка индуктивности; второй такт - преобразование магнитной энергии индуктивности в электрическую с обратной полярностью; - суммирование двух энергий из источника питания  (Ба) с энергией от индуктивности (H1) и последующей зарядки конденсатора (С1) этой энергией;
( ЕБа + ЕН1) /2 = ЕС1

Таким образом, заряд энергии (C1) близок энергии потраченной на первый такт. Естественно, что в данном случае, КПД близок к единице, но из-за потерь, эффективность устройства всегда меньше, и составит - от 75% до 96%. Как видно коэффициент улучшен еще на 21% , что не так уж мало! Здесь можно отметить, что в настоящее время КПД от 97 до 98% - это уже не редкость. Но это еще не все! Цель состоит в том, чтобы достичь предела в 100%, который до недавнего науки не считаются не возможным, и всех, кто тайком пытается подойти к этому пределу предаются анафеме.
Так или иначе, нашлись люди, которые из старого кирпича построили новый дом, благодаря их камням и нашим головам. Бог дает, да в амбар не кладет! Нужно просто сделать только еще один шаг, и двери на использование энергии с эффективностью более чем 100%  откроются сами. Я думаю, что "свободная энергия" не существует, потому что это противоречит вековым законам, и они не измены ни во времени, ни в пространстве. Согласно Платону “ СВОБОДА СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО В ХАОСЕ, А НАША ВСЕЛЕННАЯ - ЭТО ОДНА СТРОГО ОРГАНИЗОВАННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ!” Нет религии, которая бы подтвердила в той или иной форме существование свободной энергии, потому что эти она разрушит себя!
Давайте остановимся! Для того, чтобы открыть дверь в будущее!

ЗДЕСЬ Я МОГУ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БЫТЬ ОЧЕНЬ КРАТКИМ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ ЭТОТ ПУТЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!

Он был описан еще в начале, чтобы направить вас в нужном направлении. Я уверен, что заметили это! Читайте первую страницу, где я говорил о проводах, конденсаторе и источнике энергии, Там где мы включили один трансформатор (Тр).

Напомним, для чего! Какова его роль?! И что получилось?! Давайте теперь применим это к этой маленькой невзрачной схемке! Посчитайте внимательно все! И вот те 25%, с той разницей, что это уже сверх тех 100%. Таким образом, эффективность вырастет ЕЩЕ на 50%, или в общей сложности получается от 140 до 150 %. Остальное уже элементарно!

МНОГИЕ ВСЁ ЭТО ПОНЯЛИ, И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!!!!
В остальных двух главах я покажу ВАМ, как можно практически построить эти “чудеса”, которые после этого дня, уже перестанут быть “чудесами”!
