Экран и его использование в съёме энергии

http://freenrg.info/4I/New_index-3.html
Preliminary  considerations:

If you try to light an 1 to 3 watts 220 Volts Leds bulb like this one:
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With this kind of  Sig. Gen :
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Это не сработает, потому что максимальный выход Pk-Pk Sig. Генеративное напряжение составляет около 20 вольт.
Вы можете попробовать такие мысли:
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Это тоже не сработает.

Фактически, простое моделирование может показать, что выходное напряжение такое же, как и входное.
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У нас есть:
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Сам предмет:

Ситуация совсем не то же самое, если для нашего «Z» (импеданс) мы используем этой конструкции странную вещь:
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ИЛИ ЖЕ
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Это смешанный конденсатор и катушка. Одна катушка в этой конфигурации, BTW.
Эта идея от «Владимира Уткина»

Следовательно, предлагаемый эксперимент:
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BTW, это не сработает с этими квадратами f 'bl':
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Так:
  Русский Гуру, Владимир Уткин говорил о «колпачках».
Другой русский парень, Акула, с любопытством (?) Использует эти странные устройства.
Если мы проанализируем схему Капанадзе (другого восточного человека), мы сможем найти ту же идею.
Я, Nerzh Dishual, протестировал его и нашел удивительные (IMO) странные результаты с одной катушкой.
Честно говоря, я не считаю, что не в тему!
Меня просто интересуют результаты с двойными или тройными катушками.

Конечно, я построю двойную катушку.
Но с единственным и старым одноканальным охватом невозможно получить точные результаты.
Вот почему я был бы очень рад получить какую-то ленту от других более оснащенных, чем я экспериментаторов.
В конце концов, это очень простой тест.
Или нет?
Теперь я могу «вывести» схему Дж. Л. Наудина Капанадзе:




Derivation 1:





Derivation 2:
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Derivation 3:





Derivation 4:
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Derivation 5:



Derivation 6:



Derivation 7:
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Следовательно, это еще один предложенный эксперимент:
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Мы также можем использовать как это:
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Эту «вещь» можно рассматривать как другой трансформатор Миславского:
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То, что мы видим здесь, представляет собой одну катушку между двумя пластинами конденсаторов.


Любопытно (?) Это применяется в одной из многочисленных схем фонарика Акулы:
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Мы также находим катушку между двумя пластинами как конденсатора (медная фольга).
Это не совпадение, ИМО.

Другой предложенный эксперимент с предыдущей «вещью»:
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Эти приспособления были также быстро протестированы. Они кажутся менее эффективными.
Они работают и способны загорать лампу накаливания мощностью 220 вольт, но тускнее, чем предыдущие устройства.
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Бифилярная катушка Tesla:
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ОБНОВЛЕНИЕ можно найти
Если вы обратитесь к веб-сайту Laser-Saber: http://laserhacker.com/?p=396
Вы найдете эту фотографию:








  Отрывок из схемы, не закороченная медная фольга:
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Еще одна металлическая фольга!

Это устройство, как утверждается, работает в течение длительного времени только с конденсатором (50V 10000uf и PCS LM2596 Buck DC-DC) используемом для старта...
Теперь вернемся к этому эксперименту:

[image: image32.jpg]Alu

Optional Scope.

Foil cover 2
“not’ short circuited doinga scape
changes the
Reson. Freq.
SIG. GEN. v L ] S o
Tens
= o
o 200
o >
Input
15 to 20V When well tuned the output
PPk voltage does not change.
St open or closed.





Добавление оболочки из фольги можно считать обманом, CCT становится:
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Алюминиевая фольга кажется бесполезной. На самом деле, это не так.
Кажется, что-то добавляет кое-что: светодиоды становятся менее яркими, когда вы её удаляете.

Во всяком случае, снимая фольгу, схема становится:
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Почему бы не тестировать (моделировать) эту простую схему с помощью Falstad?

Что-то вроде:
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По словам Фальстада, если вы:
- выберите L и C, чтобы получить Freq. - резонанс
-Выберите тщательно R-Load
Вы можете получить «OU» behavio (u) r:
Некоторые примеры:

EXAMPLE 1




    EXAMPLE 2
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4.62 watts In versus 6.66 watts out?


2.31 watts In versus 6.66 watts out?
Да, мы должны рассмотреть эти области.
Но как насчет этого? см. примеры 2 и 3








Or this one:
EXAMPLE 3:





EXAMPLE 4
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Это может звучать «OU». Неужели?
Тем не менее, я ничего не буду требовать, это всего лишь bl симулятор и области следов «видимости» необходимо учитывать.
В любом случае, что удивительно, IMO, заключается в том, что симулятор behavio (u)r очень сильно зависит от нагрузки.

В примере 1, например, мы можем построить эту диаграмму:
[image: image40.jpg]15

14

13

12

"COP"

09

08

07

Watts-Out ( R-LOAD) / Watts-In (SOURCE)

Pk-Pk. Example 1. DTC 50%

100

150

200 250 300
R-LOAD (Ohms)

30

400

450

500




Получается, что около 100 Ом является оптимальным для нагрузки.
«OU» или нет, это большой вопрос, ИМО.
Похоже, вам нужен резонанс, но, похоже, вам также нужен правильный импеданс нагрузки.
Для экспериментов с металлической фольгой теперь получается, что ниже приведённая схема не рекомендуется:
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Эта схема, даже если, согласно симулятору, предыдущая схема может быть интересной, больше подходит для экспериментов с этой металлической фольгой.
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 с сердечником или нет - это перевод (Сore or not)
С помощью этой вещи (уже цитированной), своего рода трансформатор Миславского:
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Я сделал этот эксперимент:
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Он работает: он производит больше выходного напряжения, чем входной. Это только бесполезное напряжение?
  Я не пытался ничего осветить из пластин конденсатора. Но я попробую.
