АТОМИСТИКА. ВОПРОСЫ ПО ТЕОРИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ К ОПЫТАМ.
А вот полная схема:
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это двухтактный усилитель мощности передатчика, к выходу подключается антенна в 1/4 длины волны, общий провод заземляется

Последний шаг к пониманию технологии СЕ и к получению значительных выходных мощностей (от едениц киловатт до десятков и сотен киловатт)
Это вот эти схемы и осциллограммы, которые очень внимательно нужно анализировать.



Эта схема показывает, каким способом подавать в катушку 220 вольт от сети или инвертора и метод ключевания через диодный мост.
Очень важный момент это развязка двумя конденсаторами источник питания и усиливающую часть.

Осциллограмма после блокирующих конденсаторов:

Разворот одного из полупериодов:


  

Тут также можно рассмотреть графики изменения:
Нейтрон - более отрицательный электрон - протон - более отрицателтный электрон - менее отрицательный электрон связки

Как и на этой осциллограмме, о которой я подробно рассказывал в видео:



Тот кто следил за веткой думаю просёк весь смысл этой технологии...

Что можно сказать по поводу накачки в виде подеорачивания обмотки сетевого транса через диодный мост и один блокиркющий конденсатор.

Это, имплозивная накачка, в момент подкарачивания создантся условие отрицательного дааления и заряды стекают из поверхности провода диэлектрической изоляции провода в сечение провода.

Что то подобное делал Мустафа и получил результат, но не смог повторить.

Вся сложности в понимании того сто мы хотим сднлать, если есть понимание, то собрать осень просто. Если понимания - нет. То это практически невозможно собрать.

Кароче вот такое расположение нагрузки и конденсатора получается, емкость конденсатора пока еще подбираю


 

Схема питания и подачи 220 в 50 гц в установку, значит картина такая:

При емкости конденсатора 22,6 мкФ , выхлоп на нагрузке 50 вт (напряэение на лампе 170 в 50гц), ток потребления на питающем трансформаторе 2,11-2,14 а 24 в.

При емкости конде5сатора 34 мкФ, выхлоп 75 вт (напряжение на лампе 173 в 50 гц), ток потребления на питающем трансформаторе 2,11-2.14 а (стабильно) 24 в.

Вывод:
- нужно загонять систему в резонанс и подгонять емкость, скорее всего надо пусковой кондер емкость 100 мкф как минимум.
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Страсти накаляются.)))






Текущая схема

Так более правильнее...
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Кароче ситуация проясняется понемногу, имплозивная накачка (накачка подкорачиванием) , она способствует образования разряженной зоны (участка цепи) , куда стекает статика с диэлектрической поверхности белого провода.

Это два процесса:
- первый процесс, это создание условий оседания
-е 0.711 электронов на поверхность диэлектрика белого провода, этот процесс выполняет электростатическая осцилляция через рулонный самопальный конденсатор.

- второй процесс, это создание условия перемещения осевших -е 0.711 электронов с диэлектрической поверхности белого провода (обмотка с толстой изоляцией по схеме) в зону с отрицательным давлением (участок цепи), которую создает имплозивная накачка (подкорачивание вторичной обмотки сетевого транса). Соотвественно электроны -е 0.711 с диэлектрика белого провода, перемещаются через нагрузку в зону с отрицательным давлением.

Но, перемещатся они будут самотёком и очень медленно, в связи с этим должен быть еще третий финальный процесс (который я догадался сегодня на практике, вернее только понял что он нужен) , этот узел есть как не странно в схеме установки Васмуса.

- третий процесс, это разгон тех электронов -е 0.711, которые стекли в зону с отрицательным давлением, и сидят там как вкопанные, теперь их надо от туда перенаправить через нагрузку, но с большой скоростью.

То есть механизм такой:

Сформировали приток -е 0.711, затем создали зону разряжения, они туда утекли, затем убираем зону с отрицательным давлением и в этот момент придаем им скорость и потоком прогоняем через нагрузку.

У меня схема работает не как у ЧИПа, хотя принуип тот же, на ключ приходит модулироаанный сигнал состоящиц из низкой и ввсокой частоты, нищкая около 2 кгц высокая 270 кгц, в итоге ключ холодный и не греется. Тут еще до конца не понятно что создает это подкорачивание и должно ли оно быть постоянно или работать выборочно.

Проанализировал эту схему, ориентировочная схема Васмуса, нарисованная Глухарём.

И что получается, а все тоже самое:
- создание условия стока -е 0.711
- накопление в конденсаторе
- и разгон (выстрел) -е 0.711 потоком на нагрузку.

Для разгона Васмус использует небольшой трансик, на которрм за счет резкого обрыва образуется потенциал из -е+ 0.511, которыми и разгоняет поток -е 0.711


Вспомните что писал Эд Лидскалнин, что такое электричеств:
- электричество это два встречных потоков (-е 0.711 и -е+ 0.511) образующий спираль с вращением вправо.

Вращение вправо это магнитная волна, которую формирует ЧИПовская накачка (имплозивная осцилляция).

Также Эд Лидскалнин писал, что любые токи образуются только ДВУМЯ ВСТРЕЧНЫМИ ПОТОКАМИ, а не одним.

Соответственно, у нас есть магнитная волна с вращением вправо, есть поток -е 0.711 , а нет встречного потока -е+ 0.511.

Только три эти условия создадут тот ток который уже может зажигать мощные лампы накаливания.

