АТОМИСТИКА-2


Я не стал делать как у Васмуса, потому что нехочется использовать ферриты и семисторы, вспомнил свой старый опыт с гранатой, что она как раз разгоняет потенциал и использовал её, пока что в проходном режиме без разгона (без коммутирующего ключа) , посмотреть как она поведет себя в цепи имплозивной накачки.

Работает, немного усилиося выхлоп...

Схема опыта:
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Схема Васмуса:

Потестил еще сегодня гранату, и опять же, убрал её из схемы так как существенного влияния она не оказывает, сооиветсвенно коммутировать её тоже нет смысла.

Далее также убрал белый провод в изоляции, он тоже не нужен.
Установка упрощается...
И так господа, предоставляю вашему вниманию схему, что она делает:

Допустим что вы изучили теорию и знаете, что вокруг нас в пространстве находится в огромном количестве природные электроны их энергия равна -е 0,711 ×10в6 эВ, как они обнаруживаются, очень легко, проведите пластмассовой расчесткой по волосам или потрите синтетические материалы, и вы получите концентрацию -е 0,711 электронов, это электроны которые отвечают за элеетрические заряды и напряжение в электрических контурах.

Вы скажите ну есть такие -е 0,711 природные электроны, ну и хрен с ними, а нет.

Из -е 0,711 электронов (электрические заряды, напряжение) , можно получить -е 0,511 электроны ( магнитные заряды, ток).

То есть можно получать из окружающего пространства ток, и столькл сколько вам нужно.

Вы скажите нихрена себе из воздуха получать ток, это то что нам надо, да еще малозатратно, потребление не более 10-15 вт, а получаемый ток более 20 а, именно эти условия выполняет вышепредставленная схема.


В чем была проблема разделения из -е 0.711 (электрические заряды) сделать -е+0.511 (магнитные заряды):
- необходим феррит, так как в нём оседают
-е+ 0.511 ( Д.Смит говорил, чем магнитомягче феррит, тем больше сток -е+ 0.511).
- необходима снабберная цепочка для резкого открытия и закрытия ключа)
- настройка обратной связи путем подачи необходимого НЧ сигнала с правильной длительностью и частатой)
- конструкция обратной связи
- использование бифилярной обмотки Н.Тесла, для разделения из -е 0.711 в -е+ 0.511

Возможно и феррит можно будет убрать, но пока нехочется сбивать настройки системы, еле настроил.


Если рассуждать логически, то так и получается, а как на самом деле покажут только эксперименты.

"Корень зла" , по моим представлениям это как раз
- е 0.711 более отрицательный электрон, он же электрический заряд, он же базовый заряд для образования магнитного заряда - е+ 0.511, и для образования более тяжелого заряда протона р+ 0.938 (он же плюс на клемме электролита и в цепях с постоянных током) , а нейтрон это как встроенный осциллятор внутри -е 0.711 и как следств е в других частицах.

Что такое сам электрический ток, это смещение атомов самого проводника металла, в данном случае медь.

Эд Лидскалнин говорил о полях, что ток образуется двумя встречными потоками и одним вектором с вращение по правилу правой руки.

Два встречных потока это потоки -е 0.711, но с смещением фазы, типо как "луч падения равен лучу отражения", вектор скручивания вправо, это смещение атомов самого металла, изменение прецессии вращения атомов металла, то есть по сути и перемещения нет, а есть смещение прецессии.

Такие вот соображения на данном этапе, все должно быть просто.

Дональд Смит говорил, что ток, это явление постфактум, то есть свершение факта после чего то, то есть потенциал электрический, это постфактум ток, вот так надо смотреть на эти явления.


Доказательством будет являтся автономно работающий БТГ, все остальные доказательства вы можете убидится в них самостоятельно изучив теорию и собрав схему, промерить все её узлы, просмотреть все осциллограмы в любых точках и сопоставить данные с теорией.


На бирке написано:
" -е+ 0.511 Токовые заряды"
Abadiya предлагает:
Тоже Бедини с электроникой. Разработан для микроконтроллера. IRGP20B120 - ИГБТ-транзнсторы. IRFP460 - НЕ КАТЯТ. С2М0160120D - не проверенный вариант замены. Теже точки А В


- Ооооооооочень интересная схема, очень в тему, спасибо!
Он что ли просто нарезает радиант, на две полуволны, хммм, если радиант это постоянный ток, тогда логично нарезать.

AntonW: Кадуционный дроссель (длинную катушку с белым проводом которую вы могли на видео, я ужал и сделал кароче, тупо намотал кадуцей не в 1 слой, а в два.)
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Схема подключения обмоток
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В идеаль обмоика L2, должна быть намотана медной широкой лентой или шиной в изоляции, необходим большой объем металла, но я намоиал три слоя толстым проводом 2.5 мм кв2, сам кадуцей более тонким проводом в изоляции 1,5 мм кв2

Фото установки
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AntonW пишет: Как не крути, а конвертация радианта будет идти через плоский бифиляр, прищлось его изготовить
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Тему плоских бифиляров мне пришлось хорошенько изучать. Твои ошибки:

1. У него плоский кабель типа ВВГ, у тебя круглый типа ПВС. Поэтому он чётко может сказать - какой по цвету проводник сверху или снизу, а ты нет.

2. Количество витков. Принцип чтобы было похоже и всё? Неправильно.
количество полных витков одиннадцать. Диаметр внутренней пустоты этой катушки должен быть равен 1/4 внешнего диаметра. Подсчитать просто: семь диаметров (в данном случае толщина - т.к кабель у него условно прямоугольный, а не круглый, то размер толщины, а не ширины) твоего кабеля это внутренний диаметр. 11+7+11=29 Двадцать девять диаметров толщины твоего кабеля это наружный размер. В этом видео аналог катушки для электромагнитов Н.Тесла. Только сделана своеобразно.
Удачи.

