Настоящее изобретение относится к электронному ускоряющему генератору или, более конкретно, к электронному генератору, способному производить большие токи однофазной, двухфазной или трехфазной электрической мощности на выходе из небольшого потребления электрического тока в его однофазный, двухфазный или трехфазный сетевой вход (количество фаз, равное на входе и выходе), сохраняя входное напряжение равным выходному напряжению. Настоящий генератор производит импульсы электрической энергии при любой нагрузке (электродвигатель, лампа и т. Д.) Для внутреннего или промышленного использования. Настоящее изобретение работает с переменным током, но не с постоянным током.

Современные промышленные электронные преобразователи, называемые инверторами или преобразователями напряжения, способны управлять однофазными, двухфазными или трехфазными нагрузками в однофазной, двухфазной или трехфазной сети. Однако такие преобразователи не могут создавать большие токи при их выходе из потребления малой доли тока на их входе, в состоянии поддержания постоянной напряжения, то есть путем поддержания входного напряжения равным выходному напряжению генератора , что делает их неэффективными.

Ввиду этого технологического ограничения и для его преодоления, нынешний генератор, цель этой патентной заявки, поддерживает входное напряжение, приблизительно равное входному напряжению, которое усиливает входной электрический ток, тем самым делая очень эффективный генератор с точки зрения производства энергии для однофазных, двухфазных и трехфазных нагрузок, которые потребляют десятки, сотни или даже тысячи ампер, от небольшого потребления электрического тока порядка долей ампера.

Это уже проработанный нами технологический прорыв, который может быть введен в эксплуатацию во всем мире, чтобы помочь сдержать дефицит энергии. Избыточную энергию можно использовать для вращения однофазных двухфазных и трехфазных двигателей с энергией, намного большей, чем энергия, потребляемая генератором, благодаря эффекту ускорения электронов, связанному с NP-переходами (положительно-отрицательным) внутри модуля IGBT, который составляет электронную схему генератора, в результате последовательных разрядов энергии из банка мегаконденсаторов во внешней нагрузке. «IGBT» означает «биполярный транзистор с изоляцией».

На прилагаемом чертеже показано расположение компонентов этого генератора, объекта настоящей патентной заявки, в его деталях, в которых:

На чертеже показана схема со всеми компонентами, составляющими настоящее генерирующее устройство.

Согласно рисунку, генератор электронного ускорителя состоит из электронной схемы, питаемой от сети с помощью выхода (1), двух выпрямительных мостов с напряжением 1000 В / 20 А (2-3), каждый из которых состоит из 4 выпрямительных диодов. Между гнездом (1) и выпрямительным мостиком (2) предусмотрен трансформатор 4 из 12 зерен сердечника сердечника из сердечника с поляризованными зернами с первичными напряжениями 110 В или 220 В (5) и 12 В (6) , Схема также включает в себя два электролитических конденсатора 1200 микрофарад / 400 7-8,  биполярный транзистор (9), резистивный (например, лампы накаливания, нагреватели) (30), мощность которых выше входной мощности генератора.

[007] Проводка между различными компонентами, показанными выше, четко показана на рисунке.

ПРИМЕР 1

Оборудование в соответствии с сопроводительным чертежом использовалось для проверки работы по изобретению. Электропитанием оборудования была внутренняя электрическая сеть 120 В и 60 Гц. Входной ток, измеренный амперметром, составлял 0,6 А. На выходе напряжение было равно входному напряжению, а именно 120 В и 60 Гц, тогда как выходной ток составлял 43 А. Вычисляя коэффициент производительности («КС»), мы получили следующий результат: Pin = 120 x 0, 6 = 72 Вт

Pout = 120 x 43 = 5160 Вт


ПРИМЕР 2

Оборудование в соответствии с сопроводительным чертежом снова использовалось для проведения второго испытания работы по изобретению. Электропитание оборудования снова было электрической электрической сетью 120 В и 60 Гц. Входной ток, измеренный амперметром, составлял 0,6 А. На выходе напряжение было равно входу, а именно 120 В и 60 Гц, тогда как выходной ток составлял 45 А. При вычислении коэффициента производительности («КС») мы получили следующий результат:

Pin = 120 x 0,6 = 72 Вт

Pout = 120 x 45 = 5400 Вт


Разница между примером 1 и примером 2 обусловлена флуктуациями процесса ускорения электронов между банком конденсатора и модулем IGBT.
Хотя настоящее изобретение было описано с определенной степенью детализации, предполагается, что изобретение включает в себя все модификации и модификации, которые совместимы с сущностью и объемом прилагаемой формулы изобретения.
Изобретение относится к электронному ускорительному генератору, который содержит электронную схему, питаемую от сети электропитания с помощью гнезда (1), двух мостовых выпрямителей, трансформатора (4), двух электролитических конденсаторов (7, [image: image1.png]


, биполярного транзистора ( 9), стабилитрон (10) напряжением 110 В или 220 В, токоограничивающий резистор 11000 Ом / 10 Вт для Zener, выполненный из оксида металла или провода (11), резистор (12) с сопротивлением 600 Ом / 45 Вт, a банк из шести или более мегаконденсаторов, подключенных последовательно от 20 до 1000 фарадов / 18 В каждый (13), оптопара MOC 3012 (14), два  фотоэлемента (15, 16), интегральная схема LM 555 (17), TIC 226 TRIAC или эквивалент (18), IGBT-модуль для 1000 В / 200 А или выше (19), металлический оксидный резистор (Ом) на 330 Ом / 1 Вт (20), металлооксидный резистор 220 Ом / 1 Вт ( 21), металлооксидный резистор 3300 Ом / 1 Вт (22), металлооксидный резистор 1000 Ом / 1 Вт (23), металлооксидный резистор 1000 Ом / 1 Вт (24), 100 Ом / 1 W (25), подключенного к интегральной схеме LM 555 (17), в w поскольку эта цепь в целом обеспечивает любую внешнюю нагрузку, мощность которой больше входной мощности генератора.
