Индукционный генератор литовского изобретателя Ромуальдаса, который разработол установку с выходными параметрами, которые равны: вход 250 Вт, выход 2,5 кВт, КПД установки 300%. Система работает на резонансном принципе, где съем происходит с помощью емкостных безиндуктивных бифиляров с верху и снизу основной излучающей индукционной катушки.
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Внимание , установка мощная сам автор получил ущерб здоровью из-за мощных высокочастотных магнитных полей и прекратил свои исследования. Будьте осторожны при репликации и не нарушайте технику безопасности при работе с ВЧ устройствами. Моя задача вас предупредить как о пользе устройства так и о его опасности.
Во вложении схема. Взята с болгарского форума.В папке 1 вариант первый, потом уточнённая в папке 2.
Схема не валяется в интернет, возможно что она и есть авторская
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Дополнительно.

Вложения 
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