что бы получить нужный нам резонанс система судя по всему должна быть зациклена сама на себя, из вторички на первичку из первички на вторичку, а между ними хитрая система вольтогерцотоко регулятор можно назвать это накопитель? вряд ли, скорее резонатор - управляющая схема.
Нараяна » 19 июн 2018, 22:42 на ветке Re: Реконструкция установки ЧИПа от Nazar-ia49. зелёного сайта http://energyscience.ru организованного WILL-ом:
Алекс, вот смотрите... имеем колебательный контур работающий в резонансе... с него мы хотим снять энергию... для этого нам необходимо два условия:

- первое - это поддерживать незатухающие колебания (желательно одной амплитуды, а это значит - накачка в каждый такт); 
- второе - создавать малозатратно второе внешнее поле, не принадлежащее резонансному контуру.

Так у нас получится система из двух полей....
первое - будет создавать необходимое нам напряжение; 
второе-мощность для этого напряжения (ток)... причем гальванически они обязательно должны быть отвязаны друг от друга и разнесены пространственно... иначе - ничего не получится.

Далее принцип такой, полученную выходную мощность мы рекуперируем в ток низкого потенциала и в минимуме амплитуды напряжения через сильноточный ключ (через отвод от дросселя) ключуем импульс в фазе с частотой контура для поддержания незатухающих колебаний... 

- т.е. заворачиваем систему саму на себя... или как говорят- делаем "косвенный" самозапит...
можно- непосредственный... через две цепочки преобразования... но это- большее количество узлов.

Почему получается в "выхлопе" больше? потому что воедино собираем (в выходном дросселе) две составляющие... напряжение и ток.
Нараяна » 19 июн 2018, 23:25 

просто это самая простая реализация... 

единственный ее недостаток- это накачка большим током... 

по сему нужен полевик с сопротивлением канала в 1,3-1,7 миллиом и напряжением в районе 40-50 вольт (что бы не уходить к концу такта в амплитудное значение тока за пределы 100А).

реализация подкупает своей простотой еще и тем, что можно сделать отвод с части витков и реализовать питание системы накачки... т.е. в упрощенном варианте получается КК в который синхронно "бьет" импульс и энергия для него берется с ИЗЛУЧЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО от этого же самого колл. контура.

К тому же изготовить всего один резонансный контур гораздо проще физически, чем лепить задающий генератор, усилитель, выходной контур, усилитель тока, блок питания и систему накачки... зачем? если можно сразу оперировать низкими потенциалами а уже "выхлоп" снимать непосредственно по высокой амплитуде без ее привязки к системе самозапита... 

единственный недостаток-это повышенное количество "следящей" электроники.

В тоже время сам WILL, он же Антон-В, заявил в начале открытой им ветки следующее:
Еще не было не одного практика сумевшего снять мощность с резонансного контура, не нарушив сам резонанс. Скорее всего логика подхода к снятию мощи не та.
А что касаемо установки ЧИПа там прикол в том что схема способна привлекать в коммутируемую цепь "заряды"/электроны /статику (кто как называет) из окружающего пространства. Это хорошо поняли некоторые на реалстранник.ком , но дальше этого никто не продвинулся ибо дальше надо включать мозг.)))
Но на мой вопрос: не подскажет ли он как можно "включать мозг" - он красноречиво промолчал... 
И позволил забить ветку мусором от юрия-м, удаляя всё остальное, в том числе навечно забанил Нараяну, удалив всю выложенную им информацию на данной ветке, т.к. он посмел предложить форумчанам, в связи с замусориванием ветки, приобрести у него за конкретную сумму в у.е. полный комплект информации об изготовлении действующего варианта реконструкции установки Капы, с оказанием помощи в её наладке и доведении до рабочего состояния...
ПОСЛЕ ЧЕГО ВЕТКА ЗАГЛОХЛА НА 1-Й СТРАНИЦЕ...
