
                                                             ПОИСК ТОКА В МЕДНОМ ПРОВОДНИКЕ
                                                          С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТОРА И  ПОЛУМОСТА 
                                                       По Романову Александру Владимировичу.
Об этом эффекте в телефонном разговоре так – же рассказывал и Акула 0083 Роман Карнаухов, и 
 Калобухов Русла на одной из конференций, но по порядку.

Р. Карноухов объяснял так – что бы найти резонансную частоту провода( будем называть структуированный ток ) нужно в качестве выходного каскада использовать полумост с драйвером управления к которому будет подключен лабораторный генератор сигналов меандра.
Дальше с полумоста мы подаём выходное напряжения на НЧ - трансформатор для поиска его собственной
Резонансной частоты структуированного тока. В качестве измерителя использовать стандартный амперметр
с 2-3 витками толстого провода вокруг  его обмотки. И при изменении частоты  генератора к примеру от 
50 Гц и  скважности примерно 30 – 40% искать наибольшее показания тока в амперметре без диодов и
конденсаторов. Когда эффект будет найден параметры частоты, и скважности нужно будет записать в тетрадь. Да ещё нужно найти наименьшее напряжения питания на первичной обмотке трансформатора
при котором будет сохраняться  эффект. А дальше по этим характеристикам нужно будет собрать генератор
с такими – же параметрами что нашли - частота, скважность, минимальное напряжение, и уже его потом
использовать в схеме с искравиком. Ударяя высоковольтным разрядом( или пачками разрядов) через каждый период по  структуированному токовому синусу медного повода, мы  частицам предаём движения к земле, или от земли причём крутясь при этом от источника практически не чего не потребляя.

Р .Колобухов  то же объяснял этот же эффект на конференции в интернете, приводил пример что Капанадзе
так же ищет эффект с помощью амперметра. На высоких частотах когда применяем  индуктор 20м то в качестве съёма тока используем ферритовое кольцо а в качестве прибора используем осцилограф и ищем биения синусоиды (рыбки в просторечье ).
    То есть вся эта информация объяснения, схожа по смыслу суть одна, так говорил и Калабухов и Карнаухов
вот почему люди не могут найти этот эффект, потому что мы ищем ток, а все лампочки подключили и ждут пока они вспыхнут никогда этого не будет…
А. Ромнов объяснял тот же эффект в одном из разговоров в интернете (2013-12-21. частоты, воздействия, время). Он объяснял как правильно найти частоту для индукционного нагревателя.
Для этого так же говорилось про полумост который работает не в резонансе с индуктором а поиск частоты не в проводе индуктора, а что собираемся разогревать медный стержень вот изменяя частоту нужно смотреть пока не увеличиться ток . В чём особенность моста и полумоста? мост, постоянно в любом 
случае потребляет ток его нужно знать как правильно настроить, а полумост когда индуктор не находиться в состоянии резонанса, он будет чётко реагировать на резонансную частоту, то - есть сам резонанс, это такая тороидальная  структура которая сосёт всё во круг, так вот как только попадаешь в частоту этого медного стержня он тебе сразу добавляет ток от источника. Эту частоту нужно запомнить, а дальше цыпочку обратной связи нужно настроить именно на ток, и потом это всё можно загонять в резонанс. А эту частоту с максимальным током он должен держать посредством цепи обратной связи. Тогда будет правильный нагрев стержня, почему потому что каждая структура, она имеет свою резонансную частоту в данном случае она имеет частоту резонансную высокую, но у неё есть много низких частот где она будет то – же в резонансе(они просто будут ниже по частоте), так вот если да же настроиться на самую нижнюю частоту, то разгонится вся система.
Как видно всё одно и то же, но ВВ импульсом нужно бить не только в токовый синус LC – контура, а именно и LC контура и резонанса токовой структуры самого провода, когда они  оба в резонансе на определённой частоте. На осцилографе это хорошо видно когда идёт пляшущая синусоида, то есть по им обоим пачкой импульсов, и тогда один импульс и с пачки попадает, что разгоняет ток в системе.    
