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Эта загадочная Вилка Аврааменко
"Разве это физика? Это какие-то стихи 
по поводу теоретической физики!"
Л. Ландау
Вилка Аврааменко, «грамотного» электротехника вводит в ступор: ну как это: ток - по одному проводу? Вот уже больше века в мозги вбито: электроны движутся по кругу, рождаясь в генераторе, и погибая в потребителе, производя, попутно, работу. Для этого надо, как минимум, два провода: туда и обратно. А если по одному – куда деваться несчастным электронам, когда они добегут до потребителя? И откуда им взяться, если возле генератора цепь разорвана? Гносеологический тупик!
Действительно: в рамках привычных понятий – не разрешимое противоречие, которое становится препятствием к переосмысливанию основ электротехники. Получается, что Вилка – краеугольный камень в фундаменте мировоззрений электротехника. Пока работа Вилки не станет доступной для понимания на подсознательном уровне, до тех пор она будет пребывать в категории «чудес». Чтобы подняться до вершин понимания Природы, надо научиться задавать ей по-детски глубокие вопросы.
Эти вопросы начал задавать Никола Тесла, и первый из них – «Радиант». Согласно Н.Тесла радиантная энергия – нечто, несущее работу через вихрь, а не через линейное движение заряженных частиц. Вторая его мысль – среда, служащая передаточным звеном, - подобна жидкости. Потом была теория В.А.Ацюковского [1] с её «амерами», вихревым строением всего и вся и количественными характеристиками эфира, проистекающими из его гидродинамической модели. 
В работе П. Д. Пруссова [2] декларируется: «…эфир представляется как смесь элементарных частиц эфира и образованных из них при флуктуациях эфира вихревых торов, причем переход между ними – непрерывный». Здесь, уже, эфир похож на флотский суп «с обломками кораблекрушения».  Кроме того, математическими методами [3], было установлено:

«- просматривается определенная аналогия между свойствами энергии поля заряда и свойства​ми обычной инерциальной массы.
- электромагнитная волна имеет чисто вихревой характер и не содержит компонент, принадлежащих продольным волнам;
–
электромагнитная масса обладает стандартными инерциальными свойствами;

- свойства электромагнитной массы полностью совпадают со свойствами механической массы».
Если за модель электромагнитных явлений принять модель жидкую, то есть надежда доказать себе реальность передачи энергии по одной линии, переведя Вилку Аврааменко из разряда «чудес» в нечто по-обыденному понятное.
Общеизвестно, что многие физические явления, принадлежащие к совершенно различным областям жизни, описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями. В этом проявляется как единство многообразия мира, так и объединяющая функция математики для этого многообразия. Но математика, обладая точностью, однозначностью, и красотой (для специалиста) описания, не всегда даёт наглядность, «физичность» картины. Пример – представление окружающего нас пространства, не как привычного для восприятия 3-хмерного континуума, а как чего-то 10-мерного, и даже 24-мерного. Как это себе представить? А что, если наша Вилка – из 10-мерной области? А что, если – из 24-мерной? А вдруг – вся «чудесность» Вилки Аврааменко – в её невообразимой многомерности? Нужен метод, который позволил бы ощутить всю сложность структуры, процесса.
К счастью, существует метод электро-механических эквивалентов, позволяющий перекинуть мостик между электрическими и механическими цепями [4]. Традиционно, этот метод используется для анализа сложных механических систем при помощи построения их электрических аналогов. Анализируется уже электрическая цепь с использованием хорошо развитого аналитического аппарата электротехники. При этом строится электрическая модель объекта, по своей функции эквивалентная механической.
В нашем же случае - именно электрическая цепь ведёт себя парадоксально. Поставим задачу наоборот: с помощью механических элементов построим модель, функционально соответствующую цепи Вилки Аврааменко, и попытаемся проанализировать ситуацию. 
[image: image1.wmf]
Вилка Аврааменко, как показано на рисунке, содержит два диода V1,V2, конденсатор нагрузки С, и паразитные ёмкости обрамления с-с.
Точка 1 цепи является её входом. На неё подаётся энергия от источника, причём второй провод, «земляной» - отсутствует.

Выходная энергия выделяется на ёмкости конденсатора С, включённого между выходными точками 2 и 3.
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Построим механическую модель, функционально эквивалентную диоду в Вилке. 
Средой модели будет жидкость-эфир плотностью 
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 и вязкостью p. Входному сигналу Вилки соответствует вращательное знакопеременное движение (дрожание) f вала  вокруг его центра О (вихревая энергия). Преобразователем вращательного движения f в линейное движение l, служит шатунно-кривошипный механизм, включающий вал В, шатун Ш, поршень П и цилиндр Ц. Поршень имеет клапан к, пропускающий жидкость-эфир только в одном направлении.  
Согласно [1], плотность эфира составляет крайне малое значение (10-13 кг/м3), не сопоставимое с плотностью реальных элементов, плотность которых (mi) порядка 100. 
Таким образом, механическая цепь представляет собой насос, преобразующий вращательное движение вала в однонаправленное движение жидкости в цилиндре. Это и есть механический эквивалент диода в Вилке. Крайне малое значение плотности эфира ведёт к тому, что при большой скорости вращения вала, производительность перекачки жидкости-эфира будет ничтожной, что означает очень высокий импеданс механической цепи.
Попадая во внутреннюю полость цилиндра Ц, энергия вихря приобретает линейную поляризацию, совпадающую с осевым направлением (l). Поперечные же компоненты усилия ослабляются в силу массивности стенок цилиндра. 
Итак, механическим эквивалентом диода в Вилке Аврааменко является одноцилиндровый плунжерный насос, функция которого – преобразование кругового движения вала в линейное, пульсирующее, однонаправленное движение эфира в цилиндре.
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Теперь, произведём синтез устройства, эквивалентного Вилке Аврааменко  из механических элементов. 

Два параллельных цилиндра открыты с одной стороны, и соединёны друг с другом – с другой. В каждом цилиндре размещён поршень с клапаном, а каждый поршень соединён шатуном со своим плечом качалки, вращающейся вокруг центра. Получился двухцилиндровый насос, преобразующий круговые колебания I качалки в однонаправленное движение I жидкости-эфира.
Колебания I – вихревые, вращательные, (не «кирхгофовы», поскольку происходят в открытом пространстве и ни на что не замкнуты), а движение I – однонаправленное, импульсное, вполне «кирхгофово» [3] (является частью контура). Вращательные движения в жидкости мы измерять не умеем (нам трудно даже вообразить нечто крутящееся без привязки к вещественной качалке), но что нам мешает обнаружить и измерить линейное движение I  жидкости в сегменте замкнутого контура? – ничего: мы это делать умеем.
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Если, теперь, перейти к исходной электрической цепи, то оказывается, что вихревая энергия I, действующая на входе Вилки, преобразована в энергию однонаправленного движения I на её выходе. Через нагрузку R, включённую между точками выхода 2 и 3, протекает ток I, который можно измерять и использовать привычным способом. 
Перечислим условия, принятые нами при рассуждениях:

- энергия (сила, усилие) действующая на входе Вилки, является вихревой, в терминах Николы Тесла, - радиантной.
- среда - рабочая жидкость (эфир) не имеет границ, и включает в себя все элементы механической модели (электрической цепи).
- конфигурация механической модели жёстко задана массами mi физических элементов (ёмкостями с электрической цепи), их пространственным взаимоположением, и фрикционными связями (вязкостью эфира).
- через нагрузку R проходит реальный ток, хотя цепь входного сигнала 1 – разорвана, и в ней тока нет.
- при рассуждениях, под обобщённым понятием «энергия», мы принимаем «движение»,  характеризующееся направлением, но без привязки к какому-либо носителю, оставляя вопрос о носителе открытым.
Определение:
Вилка Аврааменко – прибор для преобразования вихревой (круговой, радиантной) энергии в линейную (потоковую). Вихревая энергия может быть не обнаружимой как принципиально, по своей природе, так и технически – из-за ничтожно малой плотности эфира. Потоковая же энергия – вполне реальная (измеримая, используемая). 

Рабочая гипотеза:

Если вихревые движения в разных точках пространства совершенно не зависимы друг от друга, и не могут быть суммированы, то после преобразования их в линейную (потоковую) форму, суммирование становится принципиально возможным. Можем предположить возможность использования МНОЖЕСТВА ВИЛОК для сбора рассеянной вихревой энергии и суммирования её на одной нагрузке. Поскольку исходные вихревые движения не зависимы друг от друга в разных точках среды и в разное время, то результирующая потоковая энергия может быть и больше суммы исходных. А отсюда и возможная сверхъединичность.
Остаётся один вопрос: как может относительно большая мощность передаваться по тонкому проводу, не оставляя никаких следов вне провода?
Не будем забывать, что до диодов энергия представлена в вихревой форме – в форме кручения, действующего на одном конце вала. На второй конец этого вала кручение будет передано пропорционально жёсткости этого вала. Мы опять переходим к механическому эквиваленту Вилки. В технике распространены случаи применения в качестве рессор торсионов – упругих стержней, работающих на кручение. Рабочая функция торсиона зависит от его жёсткости: торсион из стали будет справляться с гашением ударов и вибраций, а сделай его из резины, пластического или пружинящего материала – ничего не получится: на втором конце торсиона энергии кручения уже не будет, она пропадёт – рассеется, растратится на упругие и пластические деформации, на тепло, то есть – на излучение во вне торсиона-провода. 
 Параметром, ответственным за эффективность передачи крутильных движений, является жёсткость, или родственный параметр – вязкость: чем больше вязкость (жёсткость, твёрдость), тем выше передаточная способность вала и меньше потери. В связи с этим, необходимо оценить значение этого параметра для нашего рабочего тела – эфира.
Вихревая модель эфира предложена в [1] и уточнена в [2]. Параметры эфира сведены в приведённую ниже таблицу. Наша задача заключается в проверке функционирования механического эквивалента приводного вала В Вилки Аврааменко в среде с параметрами эфира, предложенными в этих работах.
В рассуждениях будем использовать параметры эфира в целом:
	Эфир в целом

	Параметр и обозначение 


	Величина [1]
	Уточненная

величина [2]

	Единица

измерения



	Плотность, ρэ

Давление, P

Удельное энергосодержание, w

Температура, K

Скорость первого звука, v1

Скорость второго звука, v2=c

Коэффициент

температуропроводности, a

Коэффициент

теплопроводности, kT

Кинематическая вязкость, χ

Динамическая вязкость, η

Показатель адиабаты

Теплоемкость при постоянном

давлении, cP

Теплоемкость при постоянном

объеме, cV


	8,85·10-12

>1,3·1036

>1,3·1036

10-44

>4,3·1023

3·108

4·109

1,2·1089

4·109

3,5·10-2

1 – 1,4

>1,4·1091

>1091


	8,85·10-12

>9·1035

>9·1035

10-43

>3,6·1023

3·108

2,7·109

2,4·1087

2,7·109

2,4·10-2

1 – 1,4

>8,3·1089

>6·1089


	кг·м-3
Н·м-2
Дж·м-3
К

м·с-1
м·с-1
м2·с-1
кг·м·с-3·К-1
м2·с-1
кг·м-1·с-1
м2·с-2·К-1
м2·с-2·К-1


	

	
	
	
	


Способность тел и сред передавать крутильные движения и колебания определяется параметром «вязкость», как мерой внутреннего трения объекта. Вязкость разделяется на динамическую и кинематическую. Кинематическая вязкость равна динамической, отнесённой к плотности объекта.

Сравним эти два параметра для эфира, воздуха и воды, для чего воспользуемся справочными данными: [5 - 7], обеспечив единство размерности величин.

1. Кинематическая вязкость эфира, χ =   4·109        м2·с-1
2. Динамическая вязкость эфира, η =  3,5·10-2     кг·м-1·с-1
3. Вязкость (динамическая) воздуха при 20 Со  18*10-6  кг·м-1·с-1
4. Вязкость (динамическая) воды при 0 Со    1,75*10-3 кг·м-1·с-1
5. Вязкость кинематическая воздуха   18*10-6 * 1,293 = 23  х  10-6 м2·с-1
6. Вязкость кинематическая воды        1,75*10-3 * 1000 = 1,75 м2·с-1
Динамическая вязкость эфира превышает этот параметр для воды более чем на порядок, а для воздуха – на 7 порядков! И это притом, что эфир нами воспринимается как «пустота».

Ещё большее впечатление производит сравнение по кинематической вязкости, когда учитываются плотности сред: эфир вязче воздуха на 15 порядков, а воды – на 12 порядков! По кинематической вязкости при нормальной температуре эфир сравним, например, с пластиками, такими как полистирол, полиизобутилен ([5], Т1, стр. 358).
При плотности вакуума, эфир обладает жёсткостью к кручению, характерной для твёрдого тела. Этим и объясняется его способность к передаче крутильных (сдвиговых, вихревых) движений и усилий.

Выводы.

Сопоставив электрическую модель Вилки Аврааменко с механической моделью плунжерного насоса, постулируем, что на входе вилки, как и насоса, действуют крутильные (вихревые) движения. Сравнив эфир, газ, жидкость и пластмассы по вязкости, приходим к выводу, что способность эфира передавать крутильные усилия сопоставима по величине со способностью твёрдых тел. В то же время, свойства эфира к передаче линейных усилий и движений можно охарактеризовать как свойства пустоты, поскольку его плотность ничтожно мала -  8,85*10-12 кг·м-3.

Становится понятным, почему относительно большая вихревая энергия, легко проходящая через проводник к Вилке Аврааменко, совершенно не проявляет себя вне этого проводника. Только превратившись из вихревой в линейную и достигнув нагрузки,  она проявляется в виде тока вполне измеримой величины.

«Чудесные» свойства Вилки Аврааменко всецело объясняются трудно вообразимыми свойствами эфира – ничтожно малой плотностью при вязкости твёрдого тела. Сделанные выводы подтверждают вихревую теорию эфира.
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