#971 Lebowski
этот эскиз расставит все точки над "и"... ну, или почти все...  [image: :)]
Pн = 0,7 x (U x I)...
[image: принцип (1)]
да... нарисовал с ошибкой... катушки встречно, имеют одинаковые индуктивности и общая их индуктивность гораздо меньше...
разгоните токовую часть ампер до 30...35, потенциальная пусть будет вольт 450...500,... и полУчите свои законные 9...10кВт.
ток - НЧ, потенциал - ВЧ. Разница между НЧ и ВЧ - минимум 2 порядка... простой пример - 50гц и 5кГц.

#978 Freeman

А я вот так вот воткнул:
[image: WXzYxs (1)]
вообщем возможно  механизирую долблешку от пьезо, за счет поворота переделанного трамблера от мини магнитного привода шестерни трамблера, тот в свою очередь будет сжимать пъезо и так по кругу.
 
ну пока как то так.
 
помимо этого еще работы полно
 
а и еще там где раньше болт раскаленный был, ща не 16мм2 сечение, а диаметр провода 8-ми витков охрененный - его сечение толи 125 толи 240  голова квадратная ща лень диаметр в сечение переводить, на работе запарки, короче участок до диода клал точно коротким 16мм2, а после него чем жирнее тем лучше. 
 
О ДА АККУРАТНО С РАЗРЯДОМ(ЗАРЯДОМ) КЭФ !!! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ НЕСУ !!!! Т.К. КОГДА ДЕРЕВЯННОЙ ШВАБРОЙ РАЗРЯЖАТЬ ПОДНОСЯ ЕЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ НАПРИМЕР ОТВЕРТКУ ТО ОНА В ЛОБ МОЖЕТ УЛЕТЕТЬ А ЕСЛИ РУКАМИ - УБЬЕТ НАФИГ
 
ПОВТОРЯЮ - ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ НЕСУ, ПРИ ПОВТОРЕНИИ ТАКОЙ ЗАРЯДКИ КЕМ ЛИБО. 
 
Может что  Лебовски подправит  ?
#980 Lebowski
Тут нехрена добавлять... Ваш вариант - это один из множества вариантов.
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