Основная схема по использованию принципа умножения частоты и слежения за её изменением
МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ В PLL
Будучи частоты генератор 50 Гц и должно оставаться в допуск узкий ± 5% мы 52,5 Гц максимум и 47,5 Гц минимальные отправили к конвертеру F/V даст изменения напряжения слишком малы, чтобы отправить на компаратор.

Планируется таким образом использовать ФАПЧ для умножения частоты 100 гц, вырученные после диодный мост (См. стр. 4), в 16 раз так, чтобы иметь Fмакс=105 х 16 = 1680 Гц, Fmin= 95 х 16 = 1520 Гц.

В этих условиях конвертер F/V, 1,6 V, когда частота 100 пока 1,68 V для Fмакс и 1,52 V Fmin с deltaV максимальные 160 мв, приемлемых для управления с помощью усилители, подключенные к мосту.
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И CD4046 (PLL) сравните частота входа на pin 14 100 Гц (исходя из диодный мост) с возвращения из делителя CD4520 х 16 на 3 pin и корректировки внутреннего генератора, с выход на контакт 4 и связана с C3, R5, путем напряжение контроль на pin 9 исходя из сравнения участка на pin 13.

Чувствуется, что захват участка и т. е. Fin = F pin 3 вы будете иметь, когда F на пин 4 в 16 раз До, потому что только в этом случае после вы разделены от 4520 для 16 может быть приведен в размере Пока на выводе 3.

Вариант схемы с привязкой к частоте контура съёма (около 80 кГц) с дальнейшим её умножением на 2 за счёт применения делителя на триггере 74АС74 по аналогии с CD4520.
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В нашем случае применен дополнительный контур ОС из (5-:-7) витков намотанных в непосредственной близости от контура съёма, для исключения из схемы ОС сдвига фазы на R3,C3 и трансформатора тока, т.к. напряжение на контуре обратной связи и контуре съёма совпадают по фазе.
