Бедини с электроникой от Abadiya
инфа с иносайтов: http://www.underservice.org/index.php?topic=241.0
Vincent
Hello people.

Months ago I was tired of building oscillators and circuits with discrete components so I decided to move all my logic development to Arduino. Cheaper, simple and accurate. Also I can use the code with others ATMEL cpu's. This library wasn't wrote by me and all the credits are for the original developer.  I have more stuff to share and I will do it progressively. I highly recommend to use optocouplers for the high end section ( Mosfet Drivers, etc ).

ПЕРЕВОД: Привет, люди.
Несколько месяцев назад я устал от создания осцилляторов и схем с дискретными компонентами, поэтому решил переместить все свои логические разработки в Arduino. Дешевле, просто и точно. Также я могу использовать код с другими ATMEL cpu. Эта библиотека не была написана мной, и все кредиты для оригинального разработчика. У меня есть больше вещей, чтобы поделиться, и я буду делать это постепенно. Я настоятельно рекомендую использовать оптроны для секции высокого уровня (драйверы Mosfet и т. Д.).
Regards,

Vincent

Code

// Arduino UNO DDS
#include <PWM.h>

int32_t frequency_9 = 4000; //frequency (in Hz)
int32_t frequency_3 = 3000; //frequency (in Hz)
 
void setup()
{

InitTimersSafe(); 

SetPinFrequencySafe(9, frequency_9);
SetPinFrequencySafe(3, frequency_3);
 
}

void loop()
{
 
 int dutyC =222; // Duty Cycle 0 (0%) - 1023(100%)
 pwmWrite(9, dutyC / 4);
 pwmWrite(3, dutyC / 4);
 delay(30);
 
 }

Arduino Square Wave Generator (UNO - Mega - Pro.Mini)

Frequency Range : 1Hz to 1Mhz
Duty Cycle : 2% - 98%
Pins Out : 3 - 9

Information

http://code.google.com/p/arduino-pwm-frequency-library/downloads/list
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,117425.0.html

Recommended Mosfet driver : FOD3180
http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD3180.pdf
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#include <PV k>

int3z_t frequency 9
int3z_c frequency 3

4000;
3000;

equen
fErequency {in Hz)

void setup()
¢

TnitTinersdafe();

SetPinFrequencydare(9, frequency 9):
SetPinFrequencydare (3, frequency 3):

void loop()
¢

//int sensorValus = analogRead(Al) ;
int duryC =222; // Duty
puirite(9, duey / 4);
puiirite (3, dueyC / 4);
delay(30):

0 (03) - 1023(100%]
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kEhYo77
Hi Romero.
I think I can help you with that type of code.
You just need to describe in detail what you want.
I own an ArduinoUno an 2-line and 4-line LCD displays.
Will you be using a pulse detection to trigger the shorting?
ПЕРЕВОД:

Привет Ромеро.
Думаю, я могу помочь вам с этим типом кода.
Вам просто нужно подробно описать, что вы хотите.
У меня есть ArduinoUno 2-строчные и 4-строчные ЖК-дисплеи.
Будете ли вы использовать обнаружение импульсов для запуска короткого замыкания?
kEhYo

Romero
Quote from: kEhYo77 on February 07, 2014, 10:32:04 PM
Hi Romero.
I think I can help you with that type of code.
You just need to describe in detail what you want.
I own an ArduinoUno an 2-line and 4-line LCD displays.
Will you be using a pulse detection to trigger the shorting?

kEhYo

Hi kEhYo,

please have a look at the picture below and you will understand.
ПЕРЕВОД: пожалуйста, посмотрите на картинку ниже, и вы поймете.

Regards,
Romero
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 ssra.jpg
 (112.34 kB, 837x795 - viewed 1922 times.)
Vincent
Quote from: Romero on February 07, 2014, 10:01:35 PM
@Vincent

I need an Arduino code for coil shorting where I can chose the number or shortings per pulse also duration of the shorting pulse. Do you have  or know something like that? 
I will prefer to use arduino mega board 2560 with display and keypad.

Best regards,
Romero


Hi Romero,
You read my mind. I was working 1 month ago in that kind of code. I started from the scratch using a Zero Cross detector. Nothing fancy but it works. Originally was wrote for a dimmer and I need to finish the details about the items that are you asking.

Witch will be your trigger ? A truly clean sine-wave or a square waveform ?

@ kEhYo. Nice to meet you. Maybe the code that I started to work can help you too.

Regards, V.
ПЕРЕВОД: Привет Ромеро,

Ты читаешь мои мысли. Я работал 1 месяц назад в таком виде кода. Я начал с нуля с помощью детектора Zero Cross. Ничего необычного, но это работает. Первоначально было написано для диммера, и мне нужно закончить детали о предметах, которые вы просите.

Ведьма будет вашим триггером? Действительно чистая синусоидальная или квадратная форма волны?

@ kEhYo. Приятно познакомиться. Возможно, код, который я начал работать, может помочь вам.

 Zero_Cross_Ver2.txt
 (1.87 kB - downloaded 374 times.)
kEhYo77
Ok. I get it now.
I am working on coil shorting as well but things go slow on this. To many projects on my mind.
The arduino code for this setup shouldn't be difficult. I'll try to make some code for this soon.
I include my schematic for testing this.
Tell me what you think.

ПЕРЕВОД:
ОК. Я получаю это сейчас.
Я тоже работаю на коротком замыкании катушки, но на этом все замедляется. Многим проектам на мой взгляд.
Код arduino для этой настройки не должен быть сложным. Я постараюсь сделать код для этого в ближайшее время.
Я включаю мою схему для тестирования этого.
Скажи мне, что ты думаешь.
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 Coil Shorting.jpg
 (220.62 kB, 1600x1224 - viewed 1277 times.)
Romero
Quote from: kEhYo77 on February 08, 2014, 09:07:47 AM
Ok. I get it now.
I am working on coil shorting as well but things go slow on this. To many projects on my mind.
The arduino code for this setup shouldn't be difficult. I'll try to make some code for this soon.
I include my schematic for testing this.
Tell me what you think.

Hi,
I know your schematic for long time now but never tested it.
For now I would prefer to use my idea or instead of using cd4017 to replace it with arduino code too.
There is another idea that I must get arduino code for... shorting the bemf. people never understood the importance of this years back while I was playing with coil shorting.
I can do it with magnet motors but solid state will have many advantages.
ПЕРЕВОД: Здравствуй,

Я знаю вашу схему долгое время, но никогда не тестировал ее.
На данный момент я предпочел бы использовать свою идею или вместо использования cd4017, чтобы заменить ее на код arduino.
Есть еще одна идея, что я должен получить код arduino для ... shorting bemf. люди никогда не понимали важность этих лет назад, пока я играл с коротким замыканием.
Я могу сделать это с помощью магнитных двигателей, но твердое состояние будет иметь много преимуществ.
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Romero

kEhYo77
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Re: Arduino Square Wave Generator 

« Reply #8 on: February 08, 2014, 12:44:13 PM »

I got the feeling that Ismael Aviso is doing BEMF shorting [image: image11]
Vincent
Quote from: Romero on February 08, 2014, 12:26:12 PM
Quote from: kEhYo77 on February 08, 2014, 09:07:47 AM
Ok. I get it now.
I am working on coil shorting as well but things go slow on this. To many projects on my mind.
The arduino code for this setup shouldn't be difficult. I'll try to make some code for this soon.
I include my schematic for testing this.
Tell me what you think.

Hi,

I know your schematic for long time now but never tested it.
For now I would prefer to use my idea or instead of using cd4017 to replace it with arduino code too.
There is another idea that I must get arduino code for... shorting the bemf. people never understood the importance of this years back while I was playing with coil shorting.
I can do it with magnet motors but solid state will have many advantages.

Best regards,
Romero



Hi. Well the code is working. I'm just adjusting the last details. Maths are maths..

ПЕРЕВОД: Здравствуй. Ну код работает. Я просто корректирую последние данные. Математика - математика.
[image: image12.jpg]S oowe






 RomerosShortArd.jpg
 (27.51 kB, 800x345 - viewed 707 times.)
kEhYo77
OK, for now I dug up some old code of mine for coil shorting.
I uses a trigger pulse to start the shorting.
Needs to be changed a bit but its a good base.
Hope it helps to build upon.
Feel free to modify it.

Ill try to adapt it for LCD and no trigger but Vincent might be faster with this [image: image14]
ПЕРЕВОД: Хорошо, теперь я выкопал какой-то старый код для короткого замыкания катушки.
Я использую триггерный импульс для запуска короткого замыкания.
Нужно немного изменить, но это хорошая база.
Надеюсь, что это поможет.
Не стесняйтесь изменять его.

Я пытаюсь адаптировать его для ЖК-дисплея и не запускать, но Винсент может быть быстрее с этим

Cheers
kEhYo


 Coil_Shorting_2012.txt
 (7.42 kB - downloaded 340 times.)

kEhYo77
From my experience with Arduino to do anything with the signal like shorting, the source has to be below 30kHz.
ПЕРЕВОД: Из моего опыта работы с Arduino, чтобы сделать что-либо с сигналом как короткое замыкание, источник должен быть ниже 30 кГц.

Vincent
Quote from: Romero on February 10, 2014, 10:24:20 PM
can do with 10khz too, I would have to make different coils but that is not a problem.
With a 10khz what is the max number of shorts we can have without getting into problems? 
This same code can also be used for many other projects.
You can have a look at J L Naudin code here, that uses the same keypad and I have used that code in my experiments.
http://jlnlab-tools.googlecode.com/files/APMCv1b.zip
http://jnaudin.free.fr/dlenz/DLE26en.htm

I am planning to use similar schematic, controlling the mosfet via optocoupler.

Regards,
Romero


Hi Again,

Well, I did my research and I finished the first dummy. Before, I would share my thinking about shorting a coil. I'm writing this with humility and I'm open to any comments or improvements. This is not the truth revealed. I see the process of doing a short, also like a modulation. As you can see the 8 pulses are giving you a frequency of 380Khz over a carrier of 10 khz. Shorting is the modulation way, like you do with an AM or FM transmitter. The heterodyne effect is here.

Dummy 1 - Arduino UNO

This project is based on an Arduino UNO because can handle better processing speed than a Mega. Also the display maybe will be serial and a simple keypad with 4 buttons. But I will do a test with the keypad + parallel LCD too. As you can see at :

:: 10khz / DC 50%  = we have pulses of 1us.

This is the Max capabilities that this setup can handle. So if you go lower with the main frequency ( 8khz) you can do more shorting. Wen I did my tests, I found that going with more than 8-10 pulses of shorting, the result was the same. But I think this completely tide to the core and the coil that you are using and I think you have a lot of experience on that field than me. Just a thought. I forgot. This setup also is the DDS generator, so you don't need more than the arduino and the high driver for the Mosfet.

Dummy 2 - Arduino UNO / Mega Conditional to tests.

I did a few tests with the kEhYo77 code and I found it very cool. I like it. Well done. The only thing is I don't having any output at the csmPin. The plsPin reads the frequency with certains issues. Sometimes gave me 0. Also the int0Pin. i don't understand who is related to the setup. If you can help me with that, will be a pleasure to do the extra code for the keyboard and the LCD.

Dummy 3

Also if you reach the limit of the Arduino's capabilities, we can trigger external pulses from another processor or logic circuit. I did something like that years ago.

Brief, so Dummy1 or 2 can be done. I need to work on the maths if we chose Dummy1 for the keyboard and the interaction with the inputs or do the code for Dummy2 with a keyboard and the LCD.

Sorry if I look picky with this setup, but I think that having an accurate controller and good coils, can bring better results over the tests.
ПЕРЕВОД: Привет еще раз,
Ну, я сделал свое исследование, и я закончил первый манекен. Раньше я хотел бы поделиться своим мнением о том, чтобы закорачивать катушку. Я пишу это смирением, и я открыт для любых комментариев или улучшений. Это не правда. Я вижу процесс выполнения короткого, также как модуляция. Как вы можете видеть, 8 импульсов дают вам частоту 380 кГц на носителе 10 кГц. Короткое замыкание - это способ модуляции, как и с передатчиком AM или FM. Гетеродинный эффект здесь.

Dummy 1 - Arduino UNO

Этот проект основан на Arduino UNO, потому что может обрабатывать лучшую скорость обработки, чем Mega. Также дисплей может быть серийным и простой клавиатурой с 4 кнопками. Но я сделаю тест с клавиатуры + параллельный ЖК-дисплей тоже. Как вы можете видеть на:
:: 10khz / DC 50% = у нас есть импульсы 1us.

Это максимальные возможности, с которыми может справиться эта настройка. Поэтому, если вы идете ниже с основной частотой (8 кГц), вы можете сделать больше короткого замыкания. Вэнь, я сделал свои тесты, я обнаружил, что, двигаясь с более чем 8-10 импульсами короткого замыкания, результат был таким же. Но я думаю, что это полностью прилипает к ядру и катушке, которую вы используете, и я думаю, что у вас много опыта в этой области, кроме меня. Просто мысль. Я забыл. Эта установка также является генератором DDS, поэтому вам не нужно больше, чем ардуино и высокий драйвер для Mosfet.

Dummy 2 - Arduino UNO / Mega Условно для тестов.

Я сделал несколько тестов с кодом kEhYo77, и я нашел его очень крутым. Мне это нравится. Отлично сработано. Единственное, что у меня нет вывода на csmPin. PLSPin читает частоту с проблемами с сертификатами. Иногда мне давали 0. Также int0Pin. Я не понимаю, кто связан с настройкой. Если вы можете мне помочь, с удовольствием сделаем дополнительный код для клавиатуры и ЖК-дисплея.

Манекен 3

Также, если вы достигнете предела возможностей Arduino, мы можем инициировать внешние импульсы от другого процессора или логической схемы. Я сделал что-то подобное года назад.

Краткая информация, поэтому Dummy1 или 2 можно сделать. Мне нужно работать над математикой, если мы выбрали Dummy1 для клавиатуры и взаимодействия со входами или сделаем код для Dummy2 с помощью клавиатуры и ЖК-дисплея.

Извините, если я выгляжу придирчивым к этой настройке, но я думаю, что наличие точного контроллера и хороших катушек может принести лучшие результаты по результатам тестов.

Cheers, 

Vincent

kEhYo77
Quote from: Vincent on February 11, 2014, 09:36:08 PM

I did a few tests with the kEhYo77 code and I found it very cool. I like it. Well done. The only thing is I don't having any output at the csmPin. The plsPin reads the frequency with certains issues. Sometimes gave me 0. Also the int0Pin. i don't understand who is related to the setup. If you can help me with that, will be a pleasure to do the extra code for the keyboard and the LCD.
Vincent


plsPin and int0Pin are triggered from the same input.
plsPin counts impulses (from a hall sensor for example)
init0Pin - when uC on this input detects rising edge then
void trigger() function is executed and it will give output only if potentiometer values are not zero.

hope it helps

ПЕРЕВОД:
plsPin и int0Pin запускаются с одного входа.
plsPin подсчитывает импульсы (например, от датчика зала)
init0Pin - когда uC на этом входе обнаруживает нарастающий фронт, тогда
выполняется функция void trigger (), и она выдаст результат только в том случае, если значения потенциометра не равны нулю.

Надеюсь, поможет

Vincent
Quote from: Romero on February 11, 2014, 10:12:07 PM
Vincent you are the best. I am only a beginer in arduino, but this is a must now.
When you have time think of a code to detect bemf spikes and do a sort there


Hi. I think the are 2 ways of measuring BEMF :

 :: Voltage : used on motor's to do speed and torque monitoring.  Take a look here : 
     http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09152003-171904/unrestricted/T.pdf

or a simple filter , divider resistance, high voltage linear optocoupler. I don't like any of them.

  :: Measuring the magnetic field collapse with a hall sensor. I tested it and it works. I have like 10 Allegro 3144 on stock. It's not the best to do the job, but quite impressive the result on a test. A simple Gauss meter, linked to an Arduino. I started the research for a better hall sensor. There are a few candidates that can have the job done.

So the idea is :

:: Measurement the BEMF Peak with an oscilloscope and the data captured by the hall sensor once, just to know the delay between them.
:: So you know when the field collapse and the time frame...BANG !!! You start to short there.

Question. How do you do to measure the BEMF without destroying the oscilloscope  ? An HV probe ?
ПЕРЕВОД: Здравствуй. Я думаю, что это два способа измерения BEMF:

 :: Напряжение: используется для контроля скорости и крутящего момента двигателя. Посмотрите здесь:
     http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09152003-171904/unrestricted/T.pdf

или простой фильтр, сопротивление разделителя, линейный оптрон высокого напряжения. Мне не нравится ни один из них.

  :: Измерение развала магнитного поля с помощью датчика холла. Я тестировал его, и он работает. Мне нравится 10 Allegro 3144 на складе. Это не лучшая работа, но довольно впечатляющий результат теста. Простой измеритель Гаусса, связанный с Arduino. Я начал исследование для лучшего датчика зала. Есть несколько кандидатов, которые могут выполнить свою работу.

Итак, идея такова:

:: Измерение пика BEMF с помощью осциллографа и данных, снятых датчиком зала один раз, чтобы узнать задержку между ними.
:: Значит, вы знаете, когда крах поля и временные рамки ... BANG !!! Вы начинаете сокращаться.

Вопрос. Как вы делаете, чтобы измерить BEMF без разрушения осциллографа? Зонд HV?
Cheers,

V

[image: image16.jpg]Period

Frequency
Rise Tin
Fall Time
a2

Period

Rise Time.
Fall Time




 [image: image17.jpg]Frequency
Tin
Fall Time

Fall Time
+ Duty
Duty G






 hall.jpg
 (59.15 kB, 927x827 - viewed 302 times.)
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Далее инфа более специфичная, не для меня на: Topic: PWM frequency library (Read 303413 times)
Сайт: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=117425.0
О работе Arduino на нашем сайте:

https://realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh-tem/255-arduino
С пояснениями Abadiya
_1592203785.unknown

