Схема, которую имеет ввиду Олег в своей платформе

Лампа дневного света 
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  Данная схема позволяет запускать миниатюрные лампы дневного света от 5 до 20 Вт с подбором блокировочного конденсатора. Схема работает от аккумулятора автомобиля в течение 60 часов, так как ток потребляемый схемой составляет всего 750мА. И автомобильного аккумулятора хватает очень на долго! Схему можно так же питать и от блока питания, если предполагается её использовать дома в качестве местного источника света. Кнопка 1 служит для поджига лампы, если этого не произошло сразу, но обычно лампы зажигаются сами. Удобнее всего всё смонтировать в миниатюрном корпусе от лампы дневного света. Но если вы всё же хотите начать с нуля, то сначала вам надо запастись лампой, чтобы изходя из её реальных размеров делать корпус. 

  Трансформатор мотается на феритовом Ш-образном сердечнике Ш8х8. Обязательно выполнение нескольких условий: Первое, поскольку частота преобразования находится в пределах 10-12КГц, то намотку надо вести внатяг виток к витку, с перекладыванием каждого слоя либо конденсаторной бумагой либо фторопластовой лентой. Второе, после намотки всех обмоток трансформатор нужно проварить либо в воске, либо пропитать эпоксидной смолой, разведённой в спирту. 

  Транзистор можно взять и КТ827, но предложеный автором лучше, так как обладает лучшими характеристиками. Если корпус конструкции у вас аллюминевый, то корпус можно использовать в качестве теплоотвода, в противном случае транзистор установите на аллюминевую плавсину размерами: по длине 70мм, по высоте 30мм и по толщине 5мм, которая будет играть роль теплоотвода. Внимание! Коллекторный вывод транзистора не должен быть подключен к теплоотводу, а должен быть установлен через слюдяную прокладку с применением термопасты. Намоточные данные трансформатора приведены ниже: 

	Обмотка
	Кол-во витков
	Провод

	I
	30
	ПЭВ-2 0,5мм

	II
	12
	ПЭВ-2 0,3мм

	III
	500
	ПЭВ-2 0,15мм


  Начала всех обмоток на схеме помечены точками. Первой наматывают третью обмотку, затем к выводу третьей обмотки, которым вы закончили намотку, прикрепляют вывод второй обмотки и наматывают её в обратную сторону-так вы не ошибётесь с фазировкой обмоток. Проложив это толстым изолирующим слоем наматывают первую обмотку. 

  После сборки внимание на монтаж. Не допустили ли вы ошибок в монтаже. Не подкупайтесь на простоту схемы. Как показывает практика, чаще всего не работают именно простые схемы именно из-за нежелания собирающих лишний раз проверить правильность монтажа. Если всё правильно, то подключайте лампу, а затем подавайте питание(Не наоборот! Иначе трансформатор может пробить!). Если лампа не загорелась и не слышно характерного писка генерации, то скорее всего перепутаны выводы обмотки I. Перебросьте концы обмотки-генерация должна возникнуть. Если опять нет генерации, то вероятно, транзистор пробит. У КТ863 выводы расположены с права налево: база, коллектор, эмиттер. Если всё подключено верно, то генерация должна быть. На всякий случай понажимайте на SW1. Важная деталь-кнопка должна иметь хорошую изоляцию! Когда я собирал это устройство, то печатной платы не делал, а всё собирал навесным монтажом, но если вам интересно, то печатную плату можете сделать-устройсво получится надёжнее. 

