Устройство Стивена Марка - Репликация от Inogda
1.

Верхняя схема работает!!! В одночастотном режиме, 3 фазы - задающий как в НЕГе, на К155, гена на NE555 с диодным балансным модулятором - больно хорошо держит рабочую частоту! Острота настройки как на КВ диапазоне. При шине "мёбиуса" 2,8*6мм нагрузка: 150 ватт лампа + нихром - 2Квт+5Квт+5Квт - вых. напряжение 105-120 вольт. Зависит от рабочей частоты. Нагрев лампы максимальный, ТЭН поменьше, и голый нихром (на воздухе) порядка 150 ~170 градусов! Это при его толщине 1,5мм. По мере подключения доп. нагрузки яркость лампы не снижается. В радиусе 30 метров компас показывает наличие измененного поля. При попадании в центр поля - выгорает сетчатка глаза! Держать данный девайс не ближе сарая, и никого туда не пускать! С увеличением нагрузки падает потребляемый ток! - на 150 ватт лампочку при 12 вольтах питания 18 ватт, при полной нагрузке (в тестах) 12 ватт!

2.

В общем всё довольно просто: попался "корявый" перевод end game, с оверунитиком, первое, что пришло в голову - как раз та самая схема трехфазника на К155, за ней на раскачку IRFP460 поставил КТ817 в коллекторе 360ом 1Вт и на затвор полевика. В сток 10ом 50Вт проволочники - теперь внимание: управление прямоугольником, а на нагрузке с одиночного импульса имеем затухающие синусоидальные колебания как на катушке зажигания! Настроил на столе без всяких "мёбиусов", включил - через несколько секунд плавно разгорелась лампа 220*150WT, напряжение по ТЛ4М - 90 вольт, но от неё жаром аж прёт!!! Не по детски. Потаскал частоту - есть ярко выраженный ЯМР, настройка очень острая. Поставь на ДМВ диапазон, на настройку 100килоом и всё поймёшь!!! NE555 питался +12V, затем ПУ на КТ315 до уровня ТТЛ, каскады на КТ817 +8V, - выше 10V на затворы IRFP460 не подавать - вылетят! Паралельно 7805 и 7808 в обратном включении обязательно диоды, всю цифровую часть питать через LC фильтры, это кроме "керамики", - при нахождении электроники в рабочем поле "мёбиуса" в 5 вольтовой цепи взрывались электролиты 100,0*450V! "Китайцы" рвутся поголовно - использовать лишь добрую "совдепию". При работе "девайса" есть 1,3А обратного тока на аккумулятор, более того: он "чистится", конденсатор в качестве источника самозапитки в данном случае не годится - как говорил СМ: слишком велико внутреннее разложение. Отсюда и взрывы кондесаторов - "алюминий очень горяч!" Для отопления использовать полученую энергию можно - нагревателю и лампам накаливания по барабану все присутствующие компоненты. С выпрямлением и преобразованием пока проблема, связано с доступной элементной базой. Вся силовая электроника очень низкочастотная - необходимо чтобы работала на частотах до 90 МГЦ, почему и пришлось заменить КТ817 на КТ972!!! Первые не тянут по крутизне передаваемых импульсов. Необходимо как можно быстрее разрядить цепь затвора полевика. Удобнее всего в качестве драйверов использовать 7307 или 7343 - они даже лучше. В этом случае в цепь затвора необходимо поставить резик ом 30. Но драйвера использовать лишь комплементарные пары. Ток перезарядки затвора достигает 0,8А - мгновение, но какое! Чего, кстати не происходит в цепи сетки лампы!!! Полевик - не совсем аналог лампы. Да и внутренний защитный диод только мешает.

3.

Ещё одно: с нагревателями проще - ТЭНы можно найти на любые напряжения, а вот с лампочками некоторые проблемы - на 127 вольт сейчас днём с огнём не сыскать. Ну, это так: прелести всеобщей сети на 220 вольт! У СМ тоже лампочки использовались на 120 вольт - стандарт хоть и американский, но в нём тоже может быть "ключик". В последствии мотал разные коллектора, работает фактически всё, но очень часто просматривается эффект отставания тока от напряжения: на лампе может быть 260 вольт - нить холодная - частоту потянул, напряжение падает - нить раскаляется! Максимум отдачи в районе 90-130 вольт!!!! Стоит задуматься: почему не работают репликации. Да, ещё: на задающем гене гитара керамики на 11 положений (переключатель), в каждом конкретном случае необходима настройка. Как правило работает начиная с 430Кгц. Перемешивание частот и работа пачками импульсов практически ничего кроме вреда не дают. СМ: "никаких прерываний тока - только ШАГ!". На переменке отдача значительно ниже. Думайте о постоянке как об очень высоком СВЧ! Однонаправленный ток и очень резкий обрыв управляющего импульса. Что ещё можно добавить: катушки управления греются не более 50 градусов, мотал проводом МГТФ 0,35 - ПЭЛШО при одном из запусков прошило, причём не подключенную - висела в воздухе! Мотать нужно метрами, а не витками. "Диаметр провода остаётся открытым пока выдерживается соотношение по весу 1:2" - Н.Тесла. Есть резонансные длинны проводов, у Отто они сведены в таблицу. Работает и с одной обмоткой на катушке, но потребляемый ток при этом будет в районе 3,5А. Просятся по три обмотки на катушку. Направление поля проверять компасом, у вторичной обмотки оно обратное. Работает, что на "мёбиусе", что на плоском бифиляре, и с сердечниками и без них - отдача повыше, на кольцевом магните на выходе синус, но нужен ли он - это ещё вопрос! Диоды на выход ставить не советую: греются, мост 50А*1000V - не тянут по частоте, а энергии там хоть отбавляй. Да и замерить её нечем - не для такого вида энергии у нас приборы! Самый совершенный - КОМПАС!!! Удачи.

4. 
Именно, тянется в направлении бублика, над ним сверху показывает направление закрутки поля.
Что там на самом деле происходит - неведомо, монополь или нет, но магнитная аномалия точно!
Насчёт схемы - так она у вас где-то вверху валяется - НЕГ. Вещица довольно интересная. Но...

Просто ЭДС... Класс! Попробуй такую фигню: дроссель от ДРЛ-400 или покрупней, но обязательно двухобмоточный стержневой - на другом не получишь! Включи его в стокоую цепь IRFP460, вдарь по затвору прямоугольником начиная от 7Гц и до 500Гц, питание +12V, вместо шунтирующего диода поставб цельную батарею 10А10 анодом к стоку и каждый катод на свой БУМАЖНЫЙ конденсатор 10,0х630V, второй вывод всех кондюков на +12V и с точки подключения каждого диода, ну например через ТО125-12,5-10 бегущей волной на нагрузку ватт 300 (лампочку). Только все соединения выполни проводом сечением как на обмотке дросселя! И погляди на баланс мощностей! Емкости конденсаторов не увеличивай только их количество - чем длиннее гирлянда тем лучше. Двухтактный вариант на 2 дросселя ещё круче! Просто да не просто ЭДС... 10,0мкф да на 600в - как она плюнет? Статика на кондере перейдет в динамику на нагрузке. Заряжаем все сразу, отбираем кусочек - отряд не заметил потери бойца. Эх... молодёжь

Ещё: на счёт провода я не пошутил, и на кондёрах паяться надо прямо к выводам, а не к лепесткам - ну не пролазят через них все электроны-позитроны (понавыдумывали шнобелевские лауреаты) скорость электрона в меди составляет 2-7мм/сек - лампочка должна загораться спустя полчаса после включения выключателя - но на деле этого не происходит! Если бы они перескакивали с орбиты на орбиту то это уже было бы совсем другое вешество и алхимики давно нашли бы свой философский камень - есть просто взаимодействие носителей зарядов и не более, в одном и том же проводе без всяких проблем преспокойно уживаются и переменка и постоянка - TV антенна с питанием УСа по кабелю - сколько частот + постоянка - и никто никому не мешает и драйвера для совместимости путей им не нужны! Да, насчёт дросселей: возьми старые, совдеповские, и обязательно потом изучи их сердечник - в нём всё! И 4 зазора с взаимным пересечением силовых линий - МП роится, как пчёлы. Не бери алюминиевые - только медь! СЕ это или не СЕ - какая разница! ... то получаем СЕ. Только вот катушка зажигания немало жрёт. И ещё. Почему же наши устройства не работают? В чём ошибка?

Ошибка прежде всего вот в чём: НИКАКИХ ПРЕРЫВАНИЙ ТОКА, ТОЛЬКО ШАГ (поля)- обязательно должно быть перекрытие импульса предыдущим. Ток ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ хотя и не совсем постоянный, "мусора" в нём хватает. Это о TPU. Первичка мотается поверх вторички и в обратную сторону - ЭДС самоиндукции в ней направлена встречно. Длина обмоток критична ~24мм, не более! Первичку лучше намотать в два провода и соединить конец первого с началом второго. Мотать МГТФом - надёжнее и энергии больше, ведёт он себя как литцедрат изолированный. Чем ниже сопротивление открытого канала мосфета тем лучше, отлично работают те которые "звенят" по затвору. Большую роль играют ударные процессы в самом кристалле - это вообще особая тема.

5. 
val_001 

Не надо путать поиск СЕ и использование СЕ. Во втором случае остро стоит вопрос рентабельности. 
Поймите, что в битве с Чубайсами Вы будете противостоять своим СЕ против их СЕ.
Ведь все, что они используют - это СЕ в чистом виде.
Вода в гидроэлектростанции - это результат действия сил природы, а не результат их личных усилий. Запасенная энергия в топливе атомных электростанций - 
тоже результат сил природы. Они везде используют то, что нам уже дала природа всем нам, то есть СЕ. Они добывают СЕ - нефть и продают нам результат переработки. 
Представьте себе масштабы вложения средств в эти отрасли и масштабы продаж. Наше СЕ в в виде единичных устройств еще долго будут и дорогими и ненадежными. 
Они украли у всех нас самые простые и очевидные источники СЕ, а нам осталось собирать то, что более трудоемкое и не такое очевидное.
АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН!

Но по порядку: приношу свои извинения, что пропадал год (для крикунов) – просто так складывались обстоятельства, да и не до нета было, с моей тмуторакани по интернеткафе не наездишься! Но зато я себя уже полтора года чувствую АБСОЛЮТНО СВОБОДНЫМ – ко мне не лезет никакая тварь из всех городских служб с одним: ты ДОЛЖЕН нам платить, даже если мы и ничего не делаем – ты всё равно ДОЛЖЕН! Посмотрите вокруг: мир абсурда! На земле кто живёт? – НАРОД, и все что есть, принадлежит всем, оно ОБЩЕЕ – не НИЧЬЁ, а именно общее: предков, наше и следующих поколений! Не кучки “перевёрнутых дебилов – абы урвать”, я не социалист и не признаю ничего – кроме: ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, всё остальное суета – У ГРОБА КАРМАНОВ НЕТ! Хватает и ладно, больше не надо. То о чём пойдет речь может и не по ветке, но без нормального мировосприятия ничего у вас, в подавляющем большинстве, не получится. Вся наука уже больше ста лет направлена на одно. Поймите: НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ! Для этого и растащили ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ на физику, химию, астрономию и пр. Каждый сверчок – знай свой шесток! Так проще доить это стадо, придет к вам “специалист” прикрутить розеточку корявенькими ручёнками, на тяп-ляп – а вы ему денежку, да +НДС – сами-то вы и этого не умеете: вас не учили! И называется такой развод очень прилично – СЕРВИС. Хотя правильнее его назвать – ЛОХОТРОН. Ну зачем спрашивается мне в бесперебойнике, утюге, электроплитке и пр. микроконтроллер или даже процессор?, который к тому же ещё и имеет выход в Интернет, - вам это надо!, это же так круто – ты деньжат отвали, а потом уже и напрягай свою извилину: впарили! И если “это” треснуло, то сразу куча проблем с ремонтом – проще выбросить и купить очередное чудо техники. “Экономика”, правда уж больно воняет, как от политики! Утюг должен стоить 4 рубля и иметь из “кишок” – нагреватель и термоконтакт, и никакие обновлённые драйвера ему не нужны! – “свежие дрова” надо только в печку, это она не может без них обойтись. Для нас этот процесс начался 1000 лет назад: “поколение Х”, потом было два ХХ, сейчас… всё, что на сегодня имеем и является прямым следствием. Хочешь не хочешь, а в конце концов признать всё равно придётся, и чем раньше – тем лучше. Чтобы понять, о чём идет речь, посмотрите “Игры богов”, кто не видел. Чем отличалась та страна в которой мы родились, от той в которой мы вынуждены жить? “коммунизм – есть советская власть плюс электрификация России” – это не бред, если взглянуть поглубже: строили ГЭС, АЭС, одно время было довольно много публикаций как самому построить ВЭС или на энергии течения маленьких речек – без плотин, причём шёл обзор сколько вы домов сможете запитать (попробуйте это сделать сегодня – вас обвинят в незаконном использовании природных явлений, даже за солнечную батарею и то: отвали бабла – то есть купи готовую, за бешенные деньги. Генератор Адамса “ВЕГА” 10КВТ, на постоянных магнитах – со всеми вытекающими, в Днепропетровске аж 170000гр./8=21250$ - класс? О какой ненаказуемой СЕ может идти речь?) Для того чтобы ПОСТРОИТЬ энергоисточник для личного пользования, пусть “косой”, информации вполне достаточно на этом сайте, только продавать никому не вздумайте, а то “вот пуля просвистела и ага…”, и хорошо если только вам она досталась. Готовые схемы и чертежи никто естественно не выложит примерно по тем же соображениям, можно лишь говорить что следует сделать и на что обратить внимание, сбросить видео – мне например это очень проблематично, скорость моего “могёма вкупе с нетом” 10-16кбит/сек!!! А оно в HD, пережму и будет всё как у всех – ни зги не видно! Да и восторженного мата там тоже хватает. Стыдно будет. Скорость низкая потому как линия USB порядка 10м на чердак, до точки где есть хоть какой-то приём – родимая моб. связь…, другой нету, не добивают “новые технологии”. 
Теперь для тех у кого хватило терпения дочитать до этого места.
Вопрос: откуда берётся СЕ в автомобильном генераторе? Возбуждение порядка 8В до 5А, на выходе 14,4В 50-150А. Забудьте сказочку про то, что механическая энергия преобразуется в электрическую – она тратится лишь на проворот управляемого магнита, очень умно решили вопрос стабилизации вых. напряжения, а ведь могли бы и додуматься втулить туда какой-нибудь дикомощный последовательный стабилизатор. Чем мощнее вы поставите ген. – тем меньше он будет реагировать на ваших потребителей: ИКС в цилиндр, обеднить смесь и тахометр – это кто захочет “протестить” – включаем - выключаем возбуждение под нагрузкой и смотрим на сгорание и обороты. И где здесь прямое преобразование механической энергии в электрическую? Всю работу выполняет вращающееся магнитное поле! Сердечники нужны для торможения реакции среды до удобоперевариваемых норм, для автомобильного моста предел 1300Гц, и то он при этом больше походит на утюг. Дальше: берем асинхронник от станочной помпы – тип ПА-22 3~ 220/380В 0,52/0,3А 50гц 2800 об/мин, якорь от пылесоса “ракета” – и там и там по 12 полюсов, диаметры правда не совпадают, выходов два: или изготовить двойник но на ~14мм больше или поставить проставочки, поморочиться придется и с тем и с другим, они тоже должны быть слоеные. Рабочий зазор 0,15-0,18мм на сторону. Вставляем внутрь асинхронника, щёточную крышку дорабатываем: она должна сидеть на валу якоря не на велосипедном подшипнике, подберите два нормальных шарикоподшипника, поставьте их вплотную, за ними снаружи два кольца как в автомобильном генераторе и шкив или муфта для внешнего привода щёточного узла на неподвижном якоре, радиальную регулировку якоря в пределах трех пазов для настройки, небольшой Эл. Двигатель постоянного тока с регулировкой оборотов (вых. частоты, пока железо пустит, оно разное) на 3~ фазную обмотку мост Ларионова + конденсаторы, запуск начинаем ~1000 об/мин и подаем возбуждение на кольца щёточного узла, добавляем обороты – оно покажет. Начнём с 12В, постоянки! В витке якоря ток течёт однонаправленный. Меряем что на выходе, корректируем возбуждение под нагрузку, цепляем нагрузку. В зависимости от частоты дополнительно цепляем или транс, или китайский трансформер (импульсник) на самозапитку. Наигравшись, и наконец поняв, что там происходит, насколько щётка перекрывает соседнюю ламель – всё перед глазами, берём статор большого асинхронника, и лишь потом садимся рисовать схему управлялки. Ключей – вагон! В два раза больше чем ламелек на якоре – рвать надо оба конца. Число полюсов статора и якоря одинаковое! Садимся и балдеем: сколько работы делают ДВЕ щёточки, думаем о их цене и цене “новых технологий”, теориях Дарвина и Энштейна, почему он язык показал?
Зачем перевели всё на цифру, битование и почему не работают PIC в ваших “девайсах”, но зато работает логика, в ней сигнал непрерывный –лог. 0 – это не полное отсутствие сигнала, просто там сопротивление ключей повыше.
И о том кто мы и зачем в этом мире… 
Русский язык является словообразующим в мире, и кто они: “богоизбранные” или БОГОИЗГНАННЫЕ? Таких “народов” три – евреи, цыгане и курды – причём все примерно в одно время… Почему наступает лето 7520 от сотворения мира в Поднебесной и от кого и когда китайцы построили свою стену и почему они так долго жили в самоизоляции, не рисковали нарушать границу – видать крепко по соплям получили.
Что америкосы, испанцы, англичане и французы (их христианская мораль и у себя и там) сделали с коренным населением Америки, да попозже тоже не сильно отличаются. Потомки кого пытаются диктовать миру законы, и какую роль они отвели славянам?
Почему Вавилон у всех: лоно Бога, и только у юдэ – бормотание?
Почему во время Русско-Польской войны наши Офицеры стрелялись чтобы не участвовать в захватнической войне, а не “исполняли интернациональный долг”. Во как промыли мозги за каких-то 100 лет.
Почему медицина – индустрия смерти? Почему Родина стала Уродиной, и что нам несёт Европа и Америка, а Китай со своим ширпотребом? Почему ближайший соратник Ленина – Лёва Бронштейн (Троцкий) выступил с пламенной речью: “мы должны превратить Россию в пустыню населённую белыми неграми, мы им дадим такую тиранию, которая не снилась самым страшным деспотам востока” – и это воплотили в жизнь! А страна сидит как дура и кивает головой…
Почему Германия – фашистская? Это была война двух социалистических, причём дружественных стран! И кто на этом заработал?
Что такое Гарвардский проект, и как его воплощают в жизнь.
Кто не понял – фильмы: Матрица (смотреть сразу все 3 части, и не экшн, а то что за кадром), Обитаемый остров, Игры богов, Кин-дза-дза ну и в таком духе… Гораздо проще понять почему всё так. Скачайте Тимура Шаова – опять же - всего. 
Тупиковый период уже наступил!
А вы СЕ – всё уже было. Дежавю….
Во всех устройствах рабочее тело одно и тоже, электричество – побочный продукт взаимодействия среды и магнита, он хранитель вечного движения. Правильно построенный коммутатор энергии практически не потребляет, вот почему настолько интересны мосфеты и не какие-нибудь, а с возможно меньшим сопротивлением канала, но только на выход. И ещё: а зачем вам синус? На прямоугольнике лучше работает.
Берём IRFP460 в затвор ом100 и на землю 1ком, синус с Г3-102 амплитудой 10В, в сток вешаем индуктивность, и где там синус? Посмотрите, что в блоке строчной развертки приходит на выходной транзистор (независимо: полевик или биполярник) и что выходит – вот это нам и нужно, и чем острее тем лучше, само поле сгладит сердечник. Удачи!
6. 

Маленькая подсказка: чистый TPU Стивена Марка наверное найти можно, сейчас поймёшь, году этак в 1998 или 99 в рекламе по Украине, реклама телемагазина шла речь о вечных лампах UEC – а они в итоге и перекупили его изобретение. Всё это было довольно недолго, наверное и им накинули на роток платок. Но может кто купил? И она ещё есть. Я тогда на это смотрел как на развод – лапочка в поле в палатке, под патроном какой-то бублик… Знал бы что сам в это влезу…
30-г. Работы Папалекси, в СССР, были изданы отдельной книгой.

Iled, к позавчерашнему посту, насчёт щёточек и неподвижного якоря: ты уж сам там смотри, я не против балаболки и в общем того если ты что подрежешь, просто дай подобным вещам повисеть несколько дней – кому суждено, тот ухватит мысль и сможет опробовать её, а потом к удалению. Люди разные, одни что-то застали и вспомнят, хотя в своё время и не обращали внимания – воспринималось как само собой разумеющееся:

7.
P.S.от 28.12.2011г. Если не пролезет изображение, То книга pdf – Мэндл – 200 избранных схем, изд 78г. Перевод на русский 85г. амплидин, раздел 13.14 стр. 149-150 - лишь в ней нашёл самое краткое и ёмкое описание.

Это была обалденная машина, я тогда ещё пацаном был, но мне было дико интересно следующее: стоит на станине спарка – асинхронник 3квт и дв. постоянного тока на 50квт а в нагрузке у него такой же постоянник на 45квт – привод шпинделя большого фрезерного станка, нагрузки там сам понимаешь какие, и всё нормально функционирует… В тех. документации есть только обслуживание, но не описание принципа работы – зачем это знать цеховым электрикам! Затем в 70-е эту машину благополучно похоронили внедрением тиристорных приводов – тогда для госпредприятий 1квт/час стоил 1 копейку! Чего там было экономить, а у тир. приводов нет подшипников, щёток, в них не надо особо лазить… Произошло то, что в своё время произошло с машиной Вильде, канадский патент уже больше ста лет недоступен. Последнюю её картинку можно увидеть в книге у Жоржа Дари “Электричество во всех его проявлениях” издание начала 900х годов. А теперь сведи воедино то, что было вчера описано и сегодня, подумай и реши куда девать. Стоит искать СЕ или она валяется под ногами – наклонись и подними. Насчёт СЕ – абсолютно каждый может её увидеть у себя дома! Более того, он является её поставщиком! Проверь и убедись: что нам говорит закон Ома для всей цепи? – а на деле? Почему в стартерах +щётки убиваются, а – нет, их меняют в комплекте из-за того что они в пакетике лежат! Возьми два амперметра с одинаковой тарировкой или токовые клещи и померь одновременный ток на фазном и нулевом проводах – при малых нагрузках не заметно, приборы такие, но начиная с 500 ватт уже хватает их чувствительности, подкинь ещё киловатик, ещё и ещё по столько же, пока автоматы держат. Подумай, почему фазная клемма всегда пригорает больше и почему в силовых кабелях нулевой провод меньшего сечения и его хватает. Вот эти 10% разницы и есть ТО, что у тебя осталось дома – остальное ты слил в виде СЕ энергопоставщику – счётчик-то стоит у тебя на фазном проводе, он не учитывает разницы сколько пришло и сколько ушло. Два кВт заявленных на твоём потребителе говорят лишь от том, что через него пропускают 9,3А , при этом 8,37А забирают обратно. Тебе же оставили в виде произведённой работы 200 ватт. Вот для этого и существует обратный провод! Дальше если будет интересно, ещё чего-нибудь подкину. Например: почему так быстро внедрили новые счётчики и что и как они считают… Что такое корректор мощности в лампе экономке или ИБП… Есть много друг Горацио интересного на свете… Насчёт горячей плиты ты прав!!!
Насчёт построения TPU: тема хоть и идёт в данной ветке, но если ты действительно СТРАННИК, не по названию а по жизни, то должен понимать: у людей это не праздный интерес – они хотят свободы, именно, а не платить, платить, платить… Кстати, у Н. Теслы, № патента уже точно не помню – оканчивается №…382 май 1888г., там как раз и есть бублик, правда метровый… но выходные параметры: при 10000В и токе 30А/мм^2, частоте прерываний 900 000/сек - выходная мощность составляла 7,2 Мегаватта!!! Данные сохранились лишь в стенографии одного из судебных заседаний, текст его у меня есть, найду – отправлю. Там есть одна золотая фраза: “умный поймёт как из этого сделать конвертер, я же его использовал в данном случае как коммутатор нагрузок”!... Морган, Эдисон и пр. не догадались выкупить стенограммы суд. заседаний – таким образом сохранились многочисленные технические данные и описания его конструкций прозвучавшие из его уст. 
От себя: не играет роли, есть сердечники или нет, они лишь определяют область рабочих частот и возможность использования элементов нынешней силовой электроники для дальнейшей переработки выхода. По большому счёту кроме вреда от них никакой пользы, это если не учитывать диапазоны рабочих частот тиристоров, IGBT и пр. – токи там далеко не маленькие, на Ронетовском TPU выполненном шиной - диоды В-50-11кл, мост в качестве детектора - стояли как утюги. Подсказка для ищущих в этой теме: очень короткий, наносекундный импульс выделяется на К561ИЕ8 (CD4017) во время принудительного сброса, скважность определяется в зависимости от № используемого выхода. Его как раз через IRF7307, IRF7343 и достаточно для драйвинга IRFP460 (на IRF840 не смог запустить!), а трёхфазный коммутатор лишь разрешает через какой И-НЕ пропустить этот импульс на какую катушку. Это уже после доработки, с целью сведения к минимуму потребления коммутатора, база - схема “бегущие огни” с перекрытием. Отдельные импульсы должны благодаря взаимному частичному однонаправленому перекрытию слиться в один сплошной импульс! Только шаг, причём такой как для выхода из зоны шагового электричества, и никаких PICов. Рассыпуха на ладони умещается. Но… частотный диапазон …. Он начинается с 430Кгц, мусор в виде шумов, высоковольтных кстати, до 2Мгц, поля – оно вам надо? На выход LC фильтр не поставишь – 14 витков ПЭВ-1,5мм, на кольце, с выводами L=20мм так просто отпаивается – его, что гвоздями прибивать? Выводы и проводка той же шиной – иначе: то что получили до удалённого потребителя не долазит, ну не пропускают столько керосина наши провода! Как игрушка, для понимания процесса, очень интересна, но до практического применения… ой как далеко! Вот и приходится искать более приземлённый вариант, но с той же мощью. Без механики и без того, что в случае глюка потребует перезагрузки – надёжность эксплуатации должна исчисляться десятилетиями. 
Кто попробует и получит результат, потом не остановится – своего рода наркотик.
Причём все эти устройства подпадают под аббревиатуру TPU – они КРУГЛЫЕ! 


P.S.II Это уже для тех кого интересует практическая энергия: Число полюсов и статора и якоря должно быть одинаковым и кратным 3 и 4 – 12,24,36… Чем больше фазность тем ближе к чистой постоянке. Дополнение: насчёт рекламы “вечных лампочек” корпорации UEC, то бишь, самого настоящего TPU СТИВЕНА МАРКА – это не шутка, они таки действительно были на рынке и где-то сохранились! Надо найти. Для начала район поисков: архивы рекламных роликов за период 1998, 99гг. на одном из трёх каналов (7,9,11) Днепропетровского телецентра, что-то типа “телемагазин на диване”. Вспомнил, как выглядел этот “девайс” – сияющая “матовая” сотка, белый торцевой патрон Е27, под ним утолщение ~40мм – как раз помещается самый маленький тороид С.М.
И главное, текст: “купив нашу “вечную лампочку” вы навсегда избавлены от необходимости подключения к сети, при выходе её из строя вы просто меняете саму лампочку…” даны координаты и телефон… Жена – купи, купи… - что покупать? Туда кроме “кроны” и не засунуть ничего…, лампа сотка - сколько она проработает?
…Но кто-то купил, кто-то продавал, привозил… Короче, надо заниматься маленьким сыском. Даже если фирму прикрыли, люди-то остались. Если были в Украине, то были и в России.

Всех с наступающим! 
8.

Да нет же, как раз самый маленький бублик от С.М.и помещался. В каком-то его видеоролике такой и есть, просто сопоставь размеры! Я тогда почему и пропустил всё - базовые представления о габаритной мощности сыграли свою роль. UEC - это надо ещё раз просмотреть переписку С.М. с Линдсеем из Австралии, потом где-то валялся файлик "перевожу письма С.М." - довольно неплохой перевод. Если не найдёшь - сброшу.

Эту не пробовал - незнаю, вообще для того чтобы получить выхлоп надо совсем не много - смысл в следующем: тебе нужно ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ поле, с перекрытием импульса. Представь себе шланг с водой, закольцованный, ты его пережимаешь в одном месте - просто бросок давления! но... если ты не отпуская этой точки перехватишь рядом, то сразу получишь резкое смещение жидкости в одном направлении - то есть ТОК! Теперь сделай следующий шаг и продвинься дальше, а теперь всё это быстро-быстро - шланг сначала нагреется и если ты не отберёшь энергию или не снизишь скорость - вода превращаясь в пар просто разорвёт шланг! Так и здесь. В старых журналах "Радио" была статья: трёхфазный ток это просто! Найди, возьми цифровую часть, через IRF7307 на затвор IRFP460... Отторонетовская схема начинает работать после 430Кгц. Я вообще её настраивал на резисторах ПЭВ50-10ом, как только получил на них затухающий импульс из 6 колебаний, подключил Ронетовский бублик. Лампочка на 150 ватт разгорелась через несколько секунд, последующие запуски, после подстройки частоты, без проблем. Но... поля, и не совсем полезные! Найди мои посты годичной давности - чтобы не повторяться. Удачи.

Maksim 16 написал: если бы я повторил,я бы конечно себя не выдал,но схему бы правильную опубликовал в интернете!

Нет у меня не тот, слишком медленный - я эту всю кухню на нём и за несколько суток не не затолкаю! Но... найди все мои посты начиная с ноября 2010г. там более чем достаточно. В том числе и с чем тебе придётся столкнуться. Только не пробуй на выход прицепить какой-нибудь инвертор - сожгёшь! Для освещения, отопления пожалуйста. Нагрузка только АКТИВНАЯ! Настройка элементарная как сопротом на ДМВ диапазоне. Что там на самом деле работает, кроме магнитного поля - неизвестно, иногда слышно шипение, словно газ через малюсенькую дырочку. Но это не шитьё высокого напряжения, камера в инфракрасном режиме тоже ничего не видит. Повторяется она элементарно просто. Удачи!
Привет! Нашёл кучу картинок, схему с котой начинал, дожимаю видео - попробую всё это слить. Возможно так тебе будет легче понять. Хотя... нового там ничего нет - в основании лежат давно похороненные идеи других людей. Если получится скинуть - это для остальных: не вздумайте патентовать - бошку отшибут сразу или как всегда подгебут под себя!

Да всё есть, начиная с первой страницы. Сохранилось... надо же! А клаву придётся менять - уже глючит.

Здравствуйте, inogda1 



tio отправил вам личное сообщение на RealStrannik.ru.

Чтобы ответить на него, зайдите на сайт!



*****************



inogda1 , добрый вечер.
Спасибо что наталкиваете на мысли !!!
Уже честно устал от поисков СЕ , иногда уже кажется что может это не работает у людей....
Но вы настолько уверенно пишете))) Огромное спасибо вам!!!
Можете дать какие-нибудь ссылки на материалы , может схемку , или хотяб где это рыть .....Отто , Тесла , Капанадзе , Смит , принцып, или на примере шланга(тоже пойдет)

Вы писали чтоб прочитали ваши посты начиная с год назад, но под каким ником вы были?
(Насчет поиметь на этом денег - тоже считаю бредовой мыслью)

Заранее очень вам благодарен!!!
Пусть у вас будет успех!!!


tio отправил вам личное сообщение на RealStrannik.ru.

Чтобы ответить на него, зайдите на сайт!

Отвечаю:
во первых Интернет безлимитный у меня только ночью – с 00ч. 01м. до 07ч. 59м.
этим и объясняется моё появление по ночам. Кроме всего прочего он в виду отдалённости от цивилизации и сопряжённых с этим проблем ещё и очень медленный. Посему дело обстоит так: сейчас уже практически всё понаходил – схемы (базовые), ролики – дожимаю, до тех размеров которые я за ночь смогу затолкать на какой-нибудь файлообменник. Затем брошу ссылки. На пальцах как я вижу, не все понимают – но только без обид! Старый НИК inogda – начинается на первой странице этой ветки, уже ноябрь позапрошлого года (2010г.) inogda – иногда: посещают очень серьёзные мысли, лишь опробовав их, иногда мы ними делимся, иногда мы попадаем в общество единомышленников… ну т.д. Ник пришлось немного сменить: старый комп выгорел начисто – один из экспериментов Папалекси с эфирной циркуляркой на недопустимо близком расстоянии (меньше 1 метра), пароли все были там – так что всё кануло в Лету…
До ночи.
P.S. Всё работает, причём в разных вариантах: и с сердечниками и без – ещё раз, до полуночи, прочитайте всё что написано, очень внимательно. Ночью встретимся!Сбросил куда придётся - время жрёт трафик....

Вот теперь всем привет! То о чём пойдёт речь дальше Iled имеет полное право отправить в балаболку… но без этого никак нельзя: “Если хочешь постигнуть ИСТИНУ – нужно стать её частью” Н.Тесла. Всё будет немного перемежаться, но всё в этом мире взаимосвязано – проще: ПЕТЛЯ МЁБИУСА! Знакомо? Имея за плечами более миллиона километров, и пробеги за один приём в 56 часов за рулём – сейчас за руль я не сажусь… Причин несколько: прозанимавшись авторемонтом более 9-ти! лет – при этом в серийном варианте я сделал не более 3х двигателей – все остальные “навороченные” и доведенные, вся мех обработка тоже была в моих руках, грешить что кто-то что-то просрал – не на кого! И вот выводы: всё это дерьмо, абсолютно все машины! Для 1200см3 достаточно 4,5л/100км, для 1500см3 – 5,2-5,3л/100км, для 2000см3 – 5,7-6,0л/100км, для 3000см3 – 7,4-10,2л/100км (последнее значение – это когда при старте рвётся корд в покрышках!), это городской режим, не трасса! НО… это всё карбюраторные двигатели! Я хочу увидеть хоть одну машину с такими параметрами заводскую, инжекторную! Есть о чём думать? + цена бензина, “дорожный” налог, продавцы полосатых палок и пр. Теперь заложенные, то бишь узаконенные характеристики ДВС: сжигаемое топливо – потери – с отходяшими газами, излучением и пр. 24%, потери с охлаждающей жидкостью – 29%, работа масляного насоса – 4%, механические потери – 10%, полезная мощность на валу – 33%! Это только сам двигатель, без коробки, дифференциала, ступиц колёс и самой резины! Ну и как баланс мощности? И какой прогресс за последние 100 лет? Кроме внешнего вида и отделки салона. Что-то изменилось в лучшую сторону? Кому это выгодно?
Тоже происходит и с энергетикой: начиная со счётчиков и заканчивая тупым подключением нихрома в качестве активной нагрузки – смысл один: ПЛАТИ!!!!!!
160 лет уже известно: все электрические машины полностью обратимы! Один и тот-же двигатель работает и как потребитель и как генератор + зона мёртвого времени – отсюда и растут ноги реактивной энергии. Естественно энергопоставщику она не нужна (счётчик, обычный её не считает!), более того ещё и пытаются рассказать, что она нарушает работу сети. Но никто и не вспоминает такой факт: При соединении в одну сеть нескольких генераторов ВСЕ они автоматически синхронизируются на рабочую частоту самого мощного, без проблем, сто лет назад это использовали – а сейчас это целый процесс. Видел такой момент: асинхронник 55Квт + маховик 2 тонны – слесарь пытался двигателем понемногу проворачивать, результат превзошёл все ожидания: после набора некоторого числа оборотов двигателя при отключении последнего выгорает контактор 6-й величины, подводящий кабель до электрошкафа, и наконец кабель между двигателем и шкафом (в шкафу стояли компенсационные конденсаторы), пока не перерубил жилы кабеля двигатель уверенно продолжал работать на скорости отключения, с небольшими колебаниями скорости – попросту ловил резонанс, это при том, что вся питающая сеть уже давно отгорела! Откуда взялась энергия? Теперь: пила “Matrix” с электротормозом – хит! Износились щётки, родных не было, но… мы народ умный – с другом берём стартерные от “Газели”, по размерам проходят с небольшой доработкой – пила работает класс…. А теперь очень внимательно: класс она работает – но КАК ТОРМОЗИТ!!!!! – загляденье… из под щёток брызги металла, разряд на коллектор такой, что вроде через него пропустили не 2Квт, а все 10! Новых щёток хватило на несколько часов… Причина банальна: внутреннее сопротивление щёток – родные были графитовые, а мы всунули МЕДНОГРАФИТОВЫЕ – рассчитанные на большие токи, и та энергия противоЭДС, которая раньше рассеивалась на внутреннем сопротивлении щёток, и была не заметна, сразу дала о себе знать. Главное, что её там намного больше, чем выделяется при самой интенсивной нагрузке! Более того, она сосредоточена во всём якоре и действует она не один десяток оборотов – память вращающегося магнитного поля, не взирая на КЗ и отсутствие подпитки. Можно конечно сказать, что это остаточный магнетизм – но… это ничего не объяснит, и мы опять пройдём мимо того, что лежит на виду! Тем более, что ток в якоре течёт в одном направлении, независимо чем питается сам двигатель – переменкой или постоянкой, Н.Тесла в конце ещё позапрошлого века использовал коллекторные машины для выпрямления переменного тока – дёшево и сердито! Какие диоды могут составить конкуренцию, и сколько они будут стоить? При его-то мощностях! Измельчали мы… Кого интересуют не игрушки и обсуждение: работает-неработает, я не просто так описал, что произойдёт при симбиозе асинхронника и якоря от коллекторной машины + см. ссылку на МЭНДЛа. Дальше уже дело техники. Без сердечника тоже будет работать, но на более высоких частотах, самая практичная статорная (съёмная) обмотка – волновая (автомобильные генераторы на токи от 80А, как образец), которая является модуляторной (якорная, как у пылесоса). Число рабочих точек (наконечников) полюсов одинаковое, должно быть кратно 3 и 4 (12;24;36…). Маленькая подсказка: что сделано в автомобиле чтобы ремень ГРМ не съедал шкивы и сам долго работал? Очень даже может быть, что это именно то что использовал Стивен Марк – “обегающая частота около 5кгц” – тогда ему сердечник нужен был только несущий, а он может быть и пластиковый. Насчёт дросселей тоже не шутка, надо будет попробовать их завести с магнита. С ними вообще очень интересно вышло, коротко: встал вопрос – а нужна ли самозапитка?
Всё продолжает работать и после отключения питания, важно лишь не снимать питание с управлялки (9В: 1,8ма) выходное напряжение при этом вместо 600В остаётся 440В но на тех же микрофарадах и чуть медленнее заряжается. Отрыв “земли” с другого Гена… вроде всё повисает в воздухе на некоторое время… и начинается перекачка через обратные диоды в IRFP… и по кольцу… Но тикает! Тоже есть о чём думать… Что получится опишу позже – когда сам со всем разберусь.

Сейчас найду и вернусь

Стивен Марк 

Тороидальный модуль мощности 

Технология не волшебна, для повторения демонстрируемых результатов используются простые радиодетали.

Теория состоит в том, что телевизор во время работы стал приемником чего-то иного, нежели телевизионные радиоволны. И случилось это на миллисекундное время. Телевизор стал приемником и разрядником огромного количества электрической и магнитной энергии. Этот разряд магнитной энергии изменялся подобно всплеску магнитной энергии в момент ядерного взрыва...

Я размышлял о возможности объединения многих частот в один миг времени, в результате чего произошел эффект, совершенно неожиданный и не предусмотренный проектировщиками. Очень возможно извлечь электрическую энергию из магнитного поля Земли.
Задумайтесь о том, что только за один оборот вокруг своей оси Земля производит
электрическую энергию, достаточную для снабжения Северной Америки в течение более чем 100 лет!
Все, что мы должны сделать – собрать эту энергию.

Я постиг тайну, когда читал книги об электронных лампах.
Назад, в дни электронных ламп!..
В одном из технических руководств фирмы RCA я читал, что в проводе происходит небольшое увеличение тока в момент начала движения первичного потока электронов.
Объяснялось это тем, что магнитное поле Земли оказывает некоторое
влияние на провод и электронный поток в нем. Или, точнее, на электроны в поверхностном слое провода.
Сегодня Вы можете ознакомиться с обсуждением этого факта даже в ненаучных
журналах.
Если Вы заглянете в книгу Моргана Джонса «Усилители на электронных лампах» 3-й
выпуск, то на странице 262 прочитаете: 
Бросок тока через проводник взаимодействует с магнитным полем Земли,
что производит небольшой импульс.
НЕБОЛЬШОЙ ИМПУЛЬС.
эти слова имеют важное значение.

Figr. 4.26. Подав напряжения накала, нагрели торированную вольфрамовую нить накала (прямонакальный катод) – проводник. 
жизнь проводника сократилась на 0.2 % от ее максимальной продолжительности в 30 000 часов. Это на первый взгляд не так уж плохо, но вместе с тем, это означает, что 500 циклов включения/выключения разрушат проводник (нить накала). Так, если бы Вы включали электронную лампу ежедневно, то смогли бы убедиться, что это время истечет меньше, чем за 7 месяцев. Неудивительно, что разработчики неодобрительно смотрели на этот неприятный факт и искали метод продления жизни накального проводника.
Есть две причины, по которым цикл включения/выключения накала уничтожает торированные вольфрамовые проводники:
• Поскольку температура проводника проходит через ~ 900градусов по Кельвину, эффект Миллера-Ларсона истончает и удлиняет нагреваемый металлический проводник вследствие переориентировки элементов внутренней кристаллической решетки вещества, из которого изготовлен проводник. 
Совсем плохо, если какой-то участок проводника окажется немного тоньше остальных участков, на этом участке плотность тока окажется выше, и нагрев этого тонкого участка увеличится. Локальный перегрев, усугубленный воздействием эффекта Miller-Larsonа вызывает дальнейшее утончение проводника. В конечном итоге это утончение приводит к таким глубоким трещинам, что оставшийся проводящий материал при такой высокой плотности тока и местном перегреве, разрушается.
• Сопротивление холодного проводника - одна десятая часть горячего, поэтому бросок тока через холодный проводник в десять раз сильнее, чем ток в рабочем режиме. Бросок тока через проводник взаимодействует с магнитным полем Земли, производя небольшой импульс. Вкупе с эффектом Miller-Larson процесс постепенно проникает вглубь, и поверхностные трещины разрушают проводник, ставший очень ломким и хрупким. Повреждение, наносимое проводнику, пропорционально кубу тока броска, поэтому только плавный разогрев нити накала может оказаться хорошим «лекарством» от преждевременного выхода из строя лампы, в которой и находится этот проводник – НИТЬ НАКАЛА. 

Что и доказывает наличие взаимодействия между магнитным полем Земли и простыми электронами, пробегающими через провод. Это взаимодействие, хоть и оказывает небольшое влияние, но это – фактически СВЕРХЪЕДИНИЧНОСТЬ. Я несколько лет думал об этом.
Ученые говорят нам, что сверхъединичность невозможна.
Они заявляют, что мы не можем извлечь больше энергии, чем было затрачено.
Тогда я вспоминаю о том проводе и о небольшом импульсе в момент включения.
Там во лжи тайна, мой друг! (Стивен Марк)

У меня есть один комментарий по поводу того, что KOSH отметил в отношении измерителя. Измеритель отображает некоторую энергию электронного потока, наведенного магнитным полем. Т.е. измеритель показывает несомненное наличие БОЛЬШОГО магнитного поля!!!!
Если амперметр показывает пять ампер, то это только та часть мощности, что вращается внутри цепи! Это поражает меня, являя элементарный пример, показывающий, для чего ваттметр...
Это не подключено ни к чему. Один инженер большой американской энергетической компании рассказал мне, что измеритель именно «показывает».
Вы смотрите на обманывающий измеритель, между тем должно иметься сильное поле, чтобы измеритель реагировал и показывал ток.
Так вот, это не батареи и это не радиоволны, но это – электронный поток высокого порядка, создающий большое магнитное поле. Или наоборот? Ха, Ха!!!

1. Для создания управляющих импульсов высокой частоты я использовал электронные лампы, благодаря которым мы осуществили заметные достижения.
2. О разряде, как о подобии пламени. Да, разряды высокой частоты действительно вызывают ожоги.


Я собирался рассказать о своих наблюдениях, но решил подождать, чтобы увидеть, сумеет ли кто-нибудь из вас понять всё самостоятельно. Патенты описывают изобретение по частям, каждая из которых описывает различные блоки, а не только катушку коллектора непосредственно, поэтому я пошлю Вам лишь примерные схемы.
ДА, тороидальные трансформаторы демонстрируют некоторые очень странные явления. Изучите странные явления.
Ваши соображения по части гармонического резонанса также способствуют правильному пониманию. Но, с другой стороны, это зависит от вашей точки зрения, чем именно является гармонический резонанс и какое он имеет отношение к магнитным полям, и как в моем модуле мощности преобразуется энергия. Мы провели много экспериментов с постоянными магнитами, получив весьма интересные результаты. Многие из вас наверняка читали сообщения о наших экспериментах, в которых упоминалась магнитная тень, отбрасываемая материалом? 
Вы будете удивлены количеству постоянно возобновляющейся энергии, которую можно извлечь из постоянного магнита!
Мы протестировали магнитные материалы высшего качества из неодима и кобальта в наших экспериментах, которые обошлись нам в десять тысяч долларов. Я мог бы выложить горы информации об этих материалах.
Эти эксперименты имеют отношение к разработке нашего модуля мощности.

Многие из нас предполагают, что магнитные поля одномерные, но это не так. 
Да, есть инерция. Да, наблюдается самый настоящий гироскопический эффект во время работы устройства. Каждый заметил, что модули во время работы вибрируют и обладают гироскопическим эффектом. Они как бы сопротивляются перемещению. Когда устройство работает на гладкой поверхности, это очень заметно. Вы должны подумать над этим!
Вращение поля... Столько людей думает об этом. Если бы у вас было поле, которое Вы могли бы представить себе как большой шар и могли бы вращать его в двух направлениях. Какие у вас соображения будут? Я надеюсь, что некоторые из Вас оценят эту информацию, мой ответ и дух, в котором этот ответ дается.

ВОПРОС: 
В одном из видео Вы демонстрируете своё устройство, к которому "ученый " подсоединил измерительный прибор.
Когда Вы поворачиваете его, напряжение уменьшается, затем увеличивается, и Вы не дали никакого объяснения этому. Мой вопрос: Вы пробовали проверить работу устройства на южном полушарии Земли?
Ответ: Да, мы действительно испытывали устройства к югу от экватора, они работают НАОБОРОТ. Кто-то может сказать мне, ПОЧЕМУ?

ВОПРОС: 
Я вспоминал о взорвавшемся телевизоре и проводе, расположенном в нем.
Расположение в телевизоре этого провода – свернут в спираль, подобно ракушке, а также небольшие катушки внутри устройства.
Эти небольшие катушки намотаны на катушку, похожую на первичную катушку трансформатора Тесла. Направление намотки небольших катушек также важно.
Первичный стартовый импульс создается магнитами, и, благодаря наличию инерции свободных электронов, импульс появляется в кабеле.
Что касается управления, уверен: есть конденсаторы, но я не знаю, как сконструировать его.
Мне думается, что небольшие внутренние катушки создают индукцию последовательно «против часовой стрелки» так, что появляется вращающееся магнитное поле. Norbert KдЯner

Ответ: ДА, есть ПОЛЕ ВРАЩЕНИЯ, заставляющее электроны течь в медном проводе и быть использованными, чтобы предоставить ПОЛЕЗНУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ. Имеется множество проводников, перпендикулярных КОЛЛЕКТОРУ. 
Что касается вашего вопроса об импульсном преобразовании постоянного тока и «неподвижном» использовании катушки, чтобы обеспечить движущую силу:
Вы могли бы определить электричество на выходе моей катушки
как постоянный ток, но с небольшим количеством помех.
Он действительно не имеет никакого компонента переменного тока, могущего обеспечить механическую движущую силу. Множество частот, перемещающееся вокруг катушки, имеет слишком высокую частоту, для того, чтобы предусмотреть любое движущее усилие.

Множественные импульсы превращаются в один общий большой импульс. Я называю это резонированием. Именно поэтому, как можно видеть при просмотре записи, процесс занимает только несколько секунд, прежде чем устройство выйдет на нормальную рабочую мощность.
Вы видите, что один небольшой импульс является почти «ничем», однако вообразите, что у Вас сотни тысяч небольших импульсов, объединившихся в один большой токовый импульс...
Первоначальную идею я позаимствовал из электронных схем, в которых используются вакуумные выпрямители типа 5U4 GB или 5AR4 и т.д. (5Ц3С, 6Ц4П – прим. переводчика)
Анод имеет высоковольтный потенциал. Вы подаете на нить накала (являющуюся катодом в прямонакальных лампах) напряжение переменного тока 5-6 вольт 50 Гц, катод нагревается и «принимает» электронный поток от пластины.
Или фактически наоборот, но это неважно в данном случае.
Высокое анодное напряжение проходит через лампу, через катод и далее через катушки трансформатора накала вместе с переменным током накала на 5-6 вольт обратно в источник. Если напряжение анода не выпрямлено, то ток через лампу будет содержать компонент переменного тока частотой в 50 Гц.
Напряжение пульсаций анода «сливается» с 5 вольтами 50 Гц накального трансформатора и составляет почти ничто. Фактически мощность трансформатора на 5-6 вольт, разумеется, не составляет ничто.
Это - незначащий источник питания, но только до тех пор, пока эти два трансформатора в питании немного не совпадут по фазе друг с другом, или если будут соединены друг с другом «в реверсе». Тогда вы сможете произвести все виды помех и множество частот, я заявляю: все виды. То, что я измерил в течение этого эксперимента, было очень интересно. Все эти частоты могут встретиться в одно и то же мгновение, создав намного больший импульс на выходе.
В то время я работал с намного лучшим оборудованием, чем было доступно большинству других лабораторий. Я мог исследовать все происходящее при смешении этих переменных токов от двух обычных трансформаторов. В большинстве источников питания существует множество помех на выходе, и проектировщики добиваются коэффициента пульсаций, равного приблизительно 0.05. Для снижения помех в максимально возможной степени прежде, чем они доберутся до нагрузки на выходе.
Эти помехи – от сети питания и, особенно, от трансформаторов непосредственно. Конденсаторы сглаживания дополняют остальную часть этого множества помех, имеющих более высокие частоты, по сравнению с гигантскими 50 Гц питающей сети, проникшими на выходные клеммы питающего устройства. 
Я заинтересовался взаимодействием между двумя трансформаторами переменного тока. Взаимодействием их можно очень долго забавляться, поверьте мне. 

Кроме того, есть другая интересная аналогия.
Мы, кажется, пропускаем очень много моментов в нашей цепи. И проходим мимо них вообще без интереса.
Когда я начал изучать эффекты взаимодействия множества частот, объединенных
вместе, то узнал, что когда Вы преднамеренно стремитесь создать худший случай их взаимодействия, то получаете некоторые реально измеримые импульсы. Сами по себе они не очень сильные. Но если Вы создадите их достаточно много, в быстром темпе, то получите выброс накопленной мощности, которая окажется большей, чем была затрачена вначале. Вредное нагревание, вызванное вихревым током, становится проблемой, перед которой мы оказываемся, когда делаем действительно большую мощную катушку.
Теперь Вы понимаете, из-за чего происходит нагрев, и почему использование
вентилятора не спасает.

Следующий пример:
Я провел большое исследование источников питания для электронной лампы, о которой рассказывал Вам. Это все очень интересно.
Пожалуйста, напомните мне, почему Никола Тесла использовал электронные лампы в своих самых ярких демонстрациях технологий преобразования мощности?

Я сделал высоковольтный источник питания следующим образом:
Взял анодный трансформатор с двумя обмотками на 300 миллиампер, 500 вольт и лампу 5U4, выпрямительный двуханодный кенотрон. Вы знаете, что для питания накала лампы 5U4 требуется переменный ток в 3 ампера и напряжением в 5 вольт. Накал производит электроны, покидающие катод лампы. Я измерил ток через лампу, при постоянном напряжении цепи в 500 вольт, ток составил 250 миллиампер.
Потеря происходит из-за высокого сопротивления лампы и ее ограниченной способности без выхода из строя рассеивать мощность при токе, большем, чем 250 миллиампер. Что такое 5 вольт переменного тока наряду с постоянным током в 500 вольт? да, 5 вольт переменного тока в 3 ампера! Оба эти тока полностью независимы друг от друга за исключением некоторых очень интересных моментов, о которых я упомяну чуть позже.
Важно то, что можно иметь несколько различных компонентов в выходном сигнале мощности.
Вы можете иметь постоянный ток и переменный ток в совокупности без каких-либо проблем.

О выходе постоянного тока с компонентом переменного тока.
Есть книга о Николе Тесла под названием «Человек, приручивший молнию»
Я намекаю на то, чтобы Вы нашли эту книгу и прочитали её.
В книге Тесла заявляет: Вы можете получить все виды электронов, текущих через провод, перемещающихся в различных направлениях, связанных только с их потенциальным источником мощности.
Он даже показывал, как можно получить различные электронные потоки, полностью отделенные друг от друга, через одиночный провод. Я пробовал это, и он прав!

Он рассказывал, что однажды в своей лаборатории заметил реакцию своего магнитометра безо всякой понятной причины.
На следующий день он принес много магнитометров в свою лабораторию, и начал дополнительное исследование. Представьте, что у Вас есть устройство, которое измеряет очень небольшую магнитную силу, возникающую при генерации магнитных волн большим «магнитным шаром», в виде которого мы представим себе вращающуюся Землю.
Если Вы посмотрите на Землю с научной точки зрения, Вы увидите, что она напоминает собой большой генератор мощности. У нее есть полюса, магнитное поле, вращение, все имеется. Далее, мы знаем, что всегда, в любое время у нас есть магнитное поле, перемещающееся вблизи провода, у нас имеется электронный поток в проводе, а точнее, на его поверхности.
Таким образом, Земля производит невероятно огромное количество мощности непрерывно, и мы не можем её отвести?! Я не верю этому!
Никола Тесла нашел решение, как отвести потенциал мощности Земли, и он демонстрировал его часто.
Вы знаете, что все его патенты были куплены Эдисоном и Вестингаузом?
У него было очень много патентов, и они скупили их все, но только
использовали для того, чтобы передавать электрическую энергию путем трансформации переменного тока, используя силовые повышающие и понижающие трансформаторы, которые стали обычным явлением в сфере передачи энергии по сей день. Вернемся к его лабораторному исследованию. Он заметил, что большую часть времени магнитометры оставались относительно уравновешенными на одном уровне. Они колебались, но несильно. Однако однажды он заметил, что показания измерителей подскочили весьма необычно. Это привлекло внимание, и Никола стал замечать, что измерители реагировали на грозу за много сотен миль.
Интересно, не правда ли?
Он продолжал свои эксперименты и нашел, что, если гроза подходит ближе, магнитометры регистрируют все большие и большие колебания. Он приобретал лучшие магнитометры, и вскоре исследование показало, что можно настроить магнитометры на определенные частоты и соотнести их большим магнитным волнам. Тесла был очарован и захвачен этим. Это оказалось годной к употреблению мощностью. Когда я говорю большой, я имею в виду - огромный. Вы можете заметить, что потенциал в схеме перемещался посредством электронов. Это было трудностью, которую он преодолел, чтобы провести свои знаменитые демонстрации мощности «из ниоткуда».

Давайте рассмотрим еще одну точку зрения.
У Вас есть магнитное поле, возможно, это – только небольшой постоянный магнит.
У Вас есть медный провод 30 см длиной.
Если Вы перемещаете магнит поперек поверхности провода слева – направо с определенной скоростью, Вы создаете электронный поток - постоянный ток, имеющий мощность, пропорциональную интенсивности поля и быстроте перемещения магнита. Так, если Вы увеличиваете размер магнита или скорость, оно (поле) двигается. Вы создаете больший поток электронов, больший при более высоком напряжении или при большем токе. Каждый знает, что магнитное поле Земли измерено как слишком малозначащее, чтобы произвести годную к употреблению энергию.

Если взять короткий провод и перемещать магнит поперек него, то получится слабый потенциал, так как длина провода незначительна. Если же мы увеличим длину провода до многих миль, то даже при очень слабом магнитном поле, двигающемся поперек провода, у нас появится намного больше энергии.
Если мы рассмотрим его как единицу мощности на дюйм, может быть легче будет 
понять.
Если небольшое магнитное поле, двигающееся поперек провода 30 см длиной, может произвести электронный поток в один милливольт на дюйм(2.5см), то если мы начнем перемещать магнит на двенадцать дюймов при той же самой скорости, то получим 12 милливольт, поскольку проходим двенадцать дюймов провода. Я излагаю принцип, который Вы сможете использовать в будущем. У нас провод двенадцать дюймов длиной, и мы можем получить 12 милливольт, перемещая магнит поперек провода.
Если же взять провод длиной 300 метров и перемещать таким же образом небольшое магнитное поле поперек этого длинного провода, то можно произвести намного больше напряжения. Возможно, 12 вольт, так расчет показывает. Получить существенное количество электричества при слабой магнитной силе вполне возможно. Хорошо, насколько это нам полезно? Что мы делаем с этими наблюдениями?
Предположим, у нас есть 1 000 кусков провода по 30 см длиной, общая длина также 300 м, и воздействие осуществляется тем же слабым магнитным полем в то же самое время. Получаем такой же самый поток электронов. Если провода будут соединены последовательно, получатся эти же 12 вольт и т.д.
Если Вы соедините провода параллельно, то получите более высокий ток, но понизите напряжение. Однако, потенциал мощности - тот же самый, провода
последовательно или параллельно - неважно. 
Если схема собрана правильно, созвучна нужной частоте, провод набран из коротких кусков (витков провода), то можно преобразовать такую большую мощность, какую пожелаете в заданном пространстве. Устройство сложнее, чем я рассказал Вам, я только пытаюсь передать Вам идею относительно того, как оно работает.
Как использовать то, что кажется слабой магнитной силой для получения больших, годных к употреблению, мощностей?

Между прочим, когда я встретился с доктором Шинзинджером много лет назад, мы
обсуждали точку зрения, которая может оказаться неоценимой в ваших поисках.

Вы знали, что невозможно проигрывать виниловую запись алмазной иглой, с «научной» точки зрения?
Хорошо. Наука говорит нам, что если мы станем использовать алмаз, самое твердое
природное вещество в качестве острия иглы для воспроизведения мягких дорожек виниловой записи, мы разрушим запись уже с первого проигрывания, но, насколько известно, этого не происходит. Записано множество пластинок, миллионы слушателей использовали проигрыватели, снабженные алмазными иглами, чтобы крутить эти пластинки неоднократно по многу раз. Как могло нечто, не имеющее возможности выдержать механическое влияние алмаза, играть столько времени?
Наука не может объяснить этого. Позвольте отметить, что если Вы проведете алмазом по стеклу, то обязательно оставите на нем серьезную царапину, приложив даже очень небольшую силу, однако мы проигрываем виниловую запись, и нет никакого повреждения или, по крайней мере, имеет место только очень небольшое изнашивание.
Есть над чем подумать, не так ли?
Причина этого казуса с иглой кроется в невежестве.
Отметим, что когда стали делать хорошие записи в начале прошлого столетия, то использовали иглы кактуса для проигрывания записей.
Иглы кактуса стирались, и нужно было заострять их время от времени.
Поэтому инициативные молодые люди придумали стальные иглы.
К сожалению, они тоже стирались, и должны были затачиваться.
В конце концов эти инициативные мужчины начали использовать все более твердые материалы, и в итоге добрались до алмаза, самого твердого материала, который можно только придумать. Эти люди не знали, что согласно науке, только одно проигрывание диска из шеллака должно разрушить его.
Поэтому они продолжили делать и продавать алмазные иглы не только для воспроизведения дисков из шеллака, но и для новых мягких виниловых дисков тоже.
Эксперименты и ошибки - лучшее средство для новых открытий.
Если мы будем полагаться только на то, что нам говорят ученые и инженеры, мы
никогда не сделаем никаких значимых открытий, потому что нас убеждают не
пробовать экспериментировать, потому что «это невозможно».

Напряжение на выводах устройства смертельно опасно!!! Мы говорим приблизительно о нескольких сотнях вольт и токах в районе ампера и больше.
Средний экспериментатор не должен иметь дело ни с чем подобным.
Я не хочу, чтобы средний человек, фактически натолкнувшийся на один из
правильных компонентов частоты, проводил измерения, не понимая, что такое - пятьсот вольт, сердце может остановиться от удара током. У вас должно быть достаточно опыта для работы с высоким напряжением. Если кто - то не знаком с высоковольтными схемами выпрямителя на электронных лампах, то не должен ни при каких обстоятельствах пытаться повторять мои эксперименты. Если такая элементарная вещь, как схема лампового выпрямителя не понятна экспериментатору и если экспериментатор никогда не имел никакого опыта с высокими напряжениями,
особенно с такими, которые могут легко убить, то не должен пытаться экспериментировать.
В ходе моих экспериментов и даже во время моих демонстраций были травмированы несколько человек. Возможно, Вы читали сообщение о человеке, которого просили НЕ касаться двух выводов, выходящих из небольшой катушки, потому что там было высокое напряжение, как в розетке, 120 вольт (американская розетка, прим. переводчика).
В один из моментов этот человек решил убедиться наверняка, что моя демонстрация не является обманом, и прикоснулся к двум выводам, идущим непосредственно из катушки. Он сильно обжег кожу руки и вынужден был обратиться к врачу.
Однако он быстро стал сторонником.
С уважением, SM

Теперь слушайте внимательно. Я собираюсь заявить только характеристики. Мои модули ведут себя подобно радио. Существует много различных радиовещательных станций, работающих на различных частотах. Да, я знаю о различии между частотной и амплитудной модуляцией. Но этот момент в нашей беседе неважен. Вы настраиваете радио на передающую станцию как можно точнее, тогда сигнал будет усилен, и радио примет и усилит сигналы. Если радиосигнал слишком силен, приемник будет перегружен, и появятся искажения и другие неприятные эффекты. Настраиваясь на частоту не совсем точно, мы можем ослабить сигнал, и радио будет принимать, усиливать и воспроизводить звук. Однако звук не будет высококачественным. В музыке будет недоставать тембра, и т.д. Теперь давайте вспомним историю общественного радиовещания. Рассматривайте модуль мощности как устройство, подобное радиоприемнику. Я не пробую убедить мир, что мой модуль работает на радиоволнах!!! Но он ведет себя как простой радиоприемник за исключением того факта, что радиоволны должны быть усилены прежде, чем мы сможем найти им применение. Мои же модули ведут себя как переменные настраивающиеся устройства, и мы настраиваем их на частоту точно так же, как радио. Ближе к центральной частоте мы получаем больше мощности, которую коллектор передает в нагрузку. Важное различие здесь в том, что в радиоприемнике Вы настраиваетесь в резонанс частоте и усиливаете ее для дальнейшего использования. 
В моем модуле мощности мы создаем несколько частот в пределах окружности катушки коллектора. Значения частот непосредственно связаны с размерами и формой окружности катушки коллектора.
Вы можете начать собирать энергию и рассеивать ее без потребности в усилении,
потому что источник сигнала также становится источником энергии и имеет естественную тенденцию работать с высоким коэффициентом усиления.
Важно отметить, что Вы никогда не должны настраиваться слишком близко к правильным частотам преобразования мощности, потому что очень высокая мощность, полученная на коллекторе, немедленно разрушит его. Вместо этого мы должны преднамеренно отстроиться от правильных частот преобразования, чтобы заставить эффект должным образом проявлять себя. Помните, что это устройство, которое питает себя. Именно поэтому блоки управления так важны.
Без блока управления, постоянно контролирующего рабочие частоты и вносящего необходимые изменения, а также предохраняющего от попадания точно в «правильную частоту», обойтись нельзя. Так как модуль способен очень быстро сам себя разрушить. Между прочим, на видео, стрелка компаса, помещенного в центр работающего модуля, вращается. Заметьте, когда я сначала включаю модуль, стрелка компаса начинает вращаться очень медленно. Затем вращение убыстряется, и, в конце концов, стрелка останавливается.
Когда она останавливается, модуль всегда работает, приблизительно, на максимуме.
Мы так и не узнали, почему все это происходило. Имелась тенденция к усилению и выглядело то, что я наблюдал, как турбинный эффект. Когда модуль выключается, стрелка компаса начинает вращаться снова и затем медленно останавливается.
Между прочим, вспышка от разряда хорошо заметна на видео после того, как выход устройства нагружен на сопротивление большого значения!
Я надеюсь, что это натолкнет кого-нибудь из Вас на нужные мысли по поводу опасных потенциалов. Cтефан весьма прав, когда говорит о количестве мощности, необходимой для того, чтобы вытащить гвозди из стен в момент взрыва цветного телевизора фирмы «Дженерал Электрик» в Чикаго. Доктор Шинзинджер сказал мне, что это потребует очень большого количества мощности. Мы размышляли, что телевизор, должно быть, стал на доли секунды источником энергии, очень похожим по принципу работы на одно из моих собственных устройств. За исключением одной детали: не был разработан блок для сбора и преобразования доступной мощности в полезном направлении. Вместо этого телевизор «случайно наткнулся» на миллисекундное время на правильную комбинацию частот, вызвавшую эффект магнитного накопления. Но, к сожалению, телевизор не имел никакой способности к управлению эффектом и начал поглощать и разряжать электрические и магнитные энергии, вызванные влиянием сильного поля. Именно в этом обсуждении доктор Шинзинджер указал, что в момент ядерного взрыва кроме гигантской взрывной волны и тепла, произведенного взрывом, также возникает чрезвычайная магнитная сила, настолько большая, что энергии её хватит для выхода космического корабля в космос. Магнитная волна настолько сильна, что может полностью вывести из строя любые незащищенные электронные компоненты в схеме проекта. Именно поэтому полупроводниковая радиоаппаратура будет бесполезна после ядерного взрыва. Давайте задумаемся, откуда берется такое огромное магнитное поле в момент взрыва атомной бомбы? Это поле создается? Или только преобразуется? Это поле является частью Земли, так или иначе? Является ли оно продуктом времени и пространства, разрываемого на куски в течение долей секунды? Мне любопытно: как, откуда и где эта невероятно огромная магнитная сила появляется в момент ядерного взрыва... Есть над чем поразмышлять. 

Доктор Шинзинджер объяснял это явление результатом разбиения атома.
Однако это объяснение было очень кратким и недостаточно удовлетворительным, для того, чтобы правильно понять, что же производит магнитную силу. Он согласился со мной в том, что в действительности мы знаем очень немного о магнитных полях их взаимодействии.
С уважением,
SM.

Самый первый пример, который я приводил, был таким: общеизвестно, что если у вас есть кусок провода и вы пропустите через него электричество, возникнет небольшой импульс, возбужденный в самом начале пропускания электричества.
Энергия импульса, в общем-то, принадлежит магнитному полю Земли.
Мы можем получить НЕМНОГО ЭНЕРГИИ от Земли!
Следующее соображение: Мы можем отметить, что можно ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО от куска провода в момент его подключения. Мы не говорим о катушке, трансформаторе или о чем-либо, передающем магнитный поток от первичной обмотки ко вторичной. Мы говорим просто о прямом куске провода, об электронах и о методе измерения, связанном с этими элементами. Я даже дал Вам ссылки на это явление в нескольких технических журналах. Кто-нибудь искал эти журналы?
Кто-нибудь искал в основных научных публикациях хоть какую-то информацию?
Проводил ли хоть кто-то измерения на хорошем оборудовании и ставил ли
эксперименты?

Я сказал Вам, что самая простая форма сверхъединичности может проявляться в экспериментах с куском провода и источником напряжения. Любой может собрать эту цепь и как следует всё измерить. Лично убедившись в наличии импульса. Только импульс. Это значит, что существует форма энергии, конвертируемой и годной к употреблению, которая непосредственно связана с простым куском провода и мгновенным электронным потоком.
Никто, кажется, не желает поднять свою задницу и начать делать хоть что-нибудь, все только спрашивают и требуют информации прежде, чем начнут
экспериментировать. Да, я разочарован.

Вы знаете общеизвестную в мире электронных ламп истину, что холодный проводник проводит больше электричества, чем горячий. Что один из процессов, разрушающих проводник в электронных лампах - это импульс в момент подачи напряжения. Импульс ускоряет разрушение катодов. Таким образом, каждый знает об импульсе и понимает, что он, так или иначе, возникает из магнитного поля земли. Так что сделайте кое-что с этой информацией! Не сидите на своих задницах, ожидая, пока кто-то объяснит, что это означает.
Эдисон не объяснил, что это означает! В своих мемуарах он показывал, что этот эффект фактически был, и что все мы должны с ним бороться, но он не понимал, почему это случалось.
Если Вы называете себя экспериментаторами, то начинайте экспериментировать.
Я знал только об этом эффекте в начале своего исследования. Когда я начал экспериментировать, то постепенно выяснил, как создать много, несколько тысяч импульсов в секунду.
И вы знаете, это не трудно ВООБЩЕ.
Нет, беру свое утверждение назад. Фактически трудно, если Вы отказываетесь начать думать. Информация, которую я дал Вам – золотая.

Перейдем к дальнейшему нашему обсуждению. 
Причина невозможности использования небольших трансформаторов в непосредственной близости к вашему модулю, это поля утечки магнитного потока. Они индуцируют ток в соседствующей цепи и, как следствие, вызывают изменения и сбои частоты рабочей точки в блоке управления. Помните, когда мы вводили даже небольшой компонент частоты в это чувствительное частотно-зависимое оборудование, происходил сбой.
Этот сбой происходит, когда Вы пробуете использовать трансформатор близко к вашим модулям. Появляются все виды гармоник, распространяющиеся на весь радиочастотный диапазон в пределах действия этого поля.
Если бы я должен был сравнить два вида трансформаторов на предмет восприимчивости к этим гармоническим наводкам, то выяснилось бы, что тороидальные трансформаторы были бы наиболее восприимчивыми. Это может противоречить общепринятому мнению. У тороидальных трансформаторов весь магнитный поток сориентирован по направлению внутренних кристаллических структур в кремнистой стали, используемой в них.
Это является причиной их меньшего размера по сравнению с другими сердечниками из электротехнической стали. Если управление будет осуществляться при более высокой плотности потока, можно выбрать меньший сердечник.
Тороиды будут всегда насыщаться быстро, однако, линейное изменение магнитной индукции в электротехнической стали тороидального трансформатора до порога уровня насыщенности - медленное. Если бы я посоветовал Вам работать с электротехнической сталью, то рекомендовал бы именно тороидальные сердечники.
В любом случае я полагаю, что Вы выясните причину, по которой Вам придется поместить инвертор вне катушек коллектора. Эта причина, по которой инвертор мощности всегда помещается вне катушек модулей мощности, отражена на видео.


ВОПРОС:
Об импульсе:
Когда включались генераторы постоянного тока Эдисона, происходил выброс этого 'импульса', и погибало немало рабочих за годы эксплуатации.
Человек по имени Никола Тесла видел это. Он задавался вопросом, как и почему этот 'импульс' возникает. Он экспериментировал с проводом, резко разряжая об него 
конденсаторы. Он обнаружил, что этот импульс был настолько мощным, что был способен мгновенно с взрывом испарять провода.
Этот импульс выходил из провода в перпендикулярном направлении. Тесла разряжал конденсаторы об толстый провод через искровой разрядник.
Ключ к пониманию природы появления импульса мощности в том, каким образом так быстро Тесла разряжал конденсаторы об искровой зазор, и каким путем Тесла останавливал ток в искровом зазоре.
Тесла использовал разные типы устройств, чтобы остановить этот ток: магниты,
пламя, вращающиеся электромеханические приспособления.
Его целью было добиться наиболее короткого времени протекания разряда, путем прерывания разряда, чтобы разряд был как можно более коротким.
Поскольку Тесла это удалось, он выяснил, что перпендикулярно направленное излучение от проводов порождало электрические эффекты на медных и других металлических предметах в зоне влияния протекающего разряда. Эти электрические эффекты стали причиной появления электронов на медных и других проводниках вблизи провода с прерывающимся разрядом. Вышесказанное тоже может помочь правильному пониманию работы ТПУ.
Стивен брал большой толстый кабель, свернутый кругом в одно или несколько колец, а на это кольцо он наматывал многовитковые обмотки. Теперь, если Стивен пускал в этот толстый кабель ток, то прежде, чем ток успевал добраться до конца провода, Стивен резко останавливал этот ток. При этом наблюдалось перпендикулярно направленное излучение (ИМПУЛЬСЫ), такое же самое, как у Николы Тесла.
Излучение появлялось и распространялось от этого толстого кабеля, у Тесла оно обладало заряжающим эффектом, вызывая сильный наэлектризовывающий ток, который возбуждал все остальные провода в катушках Стивена.
Теперь Стивен правильно соединил катушки и прервал разряд тока
через них и смог извлечь много дополнительной энергии с выводов катушки.
Это устройство, в основном, работает,

как передатчик увеличения энергии Николы Тесла.
Конденсаторы разряжали об провод РЕЗКО, затем ток РЕЗКО обрывали прежде, чем он достигнет конца провода, в результате чего получившийся ИМПУЛЬС выходил из проводов в перпендикулярном направлении. Этот ИМПУЛЬС может зарядить электроны меди (горячее электричество) или их противоположности (холодное электричество). Это зависит только от того, как Вы спроектируете устройство.
Я бы отметил, что ИМПУЛЬСЫ Стивена имеют прямое отношение к
Передатчику Увеличения Тесла, его реальной работе.

ОТВЕТ СТИВЕНА:
Линдсей, этот парень определенно знает тайну.
Я не знаю, будет ли он в состоянии добиться генерации энергии, но он действительно знает тайну.
Вы думаете, что он знает это?
Единственная часть, о которой он не имеет никакого представления, это то, что в самом начале колебания Вы получаете в коллекторе ток, вызывающий усиление процесса в пределах коллектора, в результате производящий большее напряжение и полезную мощность.
Линдсей, настолько трудно описать моменты словами!
С уважением,
SM

ЦИТАТА: tao 28 июня 2006, 4:04:44
Tao, Между прочим.. Когда Стивен говорил, что Вы знаете тайну, то писал в
другом письме, что у Вас коллектор и управляющие обмотки имеют неправильное направление по отношению друг к другу. То есть управление возбуждением позволяет коллектору выполнение магнитного преобразования.

ЦИТАТА: Mannix 16 августа 2006, 22:41:54
В течение нескольких лет я строил свои собственные проекты, повторяя двигатели и,
главным образом, генераторы по схемам Bedini.
Действительно, у меня есть пять, работающих в любой момент, моделей.
Я близко следовал за Штефаном Хартманом, Эдвином Бейдрчером, Жан-Loius
Naudinом, Маркусом Уогнером, Полом Линдеманном, и несколькими другими экспериментаторами в совместных научно-исследовательских бригадах, куда взяли и меня.
Я полагаю, что ценой собственных усилий по постройке и исследованию, узнал многое об электромагнитных схемах. Я размышлял над каждым постом Стивена Марка и его изобретением. Простота и элегантность его устройства восхищала.
Я получил образование инженера-электронщика давно. Излагаю то, что понял в устройстве Стивена Марка, попробую сделать это кратко и лаконично:

1. При сборке «устройства Бедини» мотают бифилярную катушку, используя одну обмотку для отбора мощности, а другую для запуска при помощи транзистора. Есть
определенно важный момент: если Вы поднесете магнит близко к одному концу катушки, то раздастся громкий визжащий шум от катушки.
Это - обратная связь, результат работы запускающего устройства, и катушка мощности, постоянно переключаемая транзистором, стала пропускать ток через себя снова и снова. Это тот случай, где взаимодействие катушки и транзистора порождает
высоковольтный импульс, который можно снять с коллекторного вывода транзистора. Если позволить импульсу беспрепятственно поступать на транзистор, то резонансная частота переключения выведет транзистор из строя, поэтому в запускающее устройство придется установить резистор, чтобы уменьшить напряжение обмотки с
целью защитить транзистор. Это первый момент, который, я полагаю, имеет место в устройстве Стивена.
2. Когда мы мотаем несколько катушек вокруг тора, то можем думать о включении сначала одной катушки, затем следующей, и так далее по кругу. Минимальное число катушек - три. В этом случае можно использовать напряжение для запуска с обмотки одной катушки, чтобы запустить вторую катушку, от напряжения второй катушки запустить третью, третье запускающее напряжение направить к обмотке управления первой катушки.
3. Поток может менять направление в пределах железного материала мгновенно, по некоторым свидетельствам, быстрее скорости света.
Требуется очень небольшая мощность для переключения – всплеск тока связи от одной точки к другой, при условии, что направление потока через материал, в котором он движется, является правильным. Тороид для этого пригоднее всего.
Если включить магнитное поле в одной катушке, поток пробежит большую часть тороида, но что еще более важно, воспримется следующей катушкой.
Это в свою очередь заставляет работать следующую катушку, в то время как первичное поле первой катушки уже отсутствует. Таким образом, можно использовать 3 катушки, чтобы перемещать импульсный магнитный поток по кругу внутри тороида.
Это переключение от катушки к катушке, достигнутое при использовании малой мощности. Возникающие высоковольтные импульсы имеют «естественную» частоту, обусловленную параметрами элементов схемы. Эта частота такова, что может быть обработана управляющими ключами – транзисторами. 
4. Высокое напряжение, низкая мощность управляющего импульса – результат его «краткости», вот о чем говорит Стивен Марк.
Это явление было наиболее ясно описано Николой Тесла, когда он наблюдал очень
высоковольтный выброс при ОЧЕНЬ БЫСТРОМ отключении постоянного тока. Фактически он говорил о людях, погибавших от поражения этим импульсом напряжения. Такой выброс (хотя и меньший по величине) происходит в цепи транзистора при очень быстром его закрытии, для того, чтобы не позволить току пройти через него. Я узнал об этом от моего папы, когда он разъяснял мне, как построить свой первый коротковолновой приемник в 1963. Он говорил: "если есть возможность, оставляй радио включенным, оно не потребляет большой мощности. При частом включении/выключении броски тока быстро выжгут твои лампы".
5. Когда катушка активизирована подобным импульсом, то в самом начале импульса возникает очень мощный магнитный всплеск. Представьте, что этот всплеск может стать еще сильнее, если транзистор включен настолько коротко, чтобы сразу закрыться после включения. Все это для того, чтобы конденсатор мог разрядиться об катушку как можно резче.
6. Становится понятно, что когда говорится о переключении транзисторов с частотой 5kHz, совершенно разумно предположить, что напряжение переключается от одной катушки к следующей.
7. У нас есть возможность создания множества мощных магнитных однонаправленных импульсов. Поскольку все мы знаем, что ток, пробегающий провод, создает круглое по форме магнитное поле, сосредоточенное в этом проводе.
Это также и ответ на старый вопрос, который Вы изложили на одном из ваших постов
относительно того, почему два параллельно расположенных провода, с одной стороны замкнутые перемычкой, отскакивают друг от друга, когда оставшиеся их выводы присоединяют к батарее. Поскольку направление тока противоположно в обоих проводниках, магнитная сила в узком пространстве между этими двумя проводниками учетверяется. Что закономерно. Этот мощный "линейно" сконцентрированный магнитный поток между проводами в этом случае пытается сориентировать себя согласно линиям магнитного потока Земли, отсюда и отскакивание. .

Если Вы ОЧЕНЬ БЫСТРО подадите питание на кабель, Вы также получите этот очень высоковольтный всплеск, говорил Никола Тесла.
Этот всплеск содержит значительный компонент Радиантной энергии, вносящий большой вклад в появление мощного магнитного импульса.
8. Вернемся к однонаправленному потоку в тороиде.
Чтобы создать постоянный ток (главным образом) в обмотках вокруг части или
всего тороида, мы должны гарантировать перемещения потока в ОДНОМ направлении.
Размещение магнита под прямым углом к потоку вокруг тороида дало бы
возможность заставить поток принять предпочтительное направление.
Ток управляющей катушки в устройстве Джо Флайна весьма слаб, однако способен управлять очень мощным направленным магнитным потоком в системе.
Это понятие эксплуатируется в проекте самого нового патента Магнитного Модуля
Мощности. Поэтому вместо того, чтобы использовать дополнительные небольшие катушки для создания потока в тороиде, можно предположить, что предпочтительное направление потока может быть достигнуто при помощи ферритового магнита, как
запечатлено на видео (я его смотрел много раз).
9. К вопросу о маленьких кусочках провода и магните. Я не услышал ни одного удовлетворительного ответа. Позвольте мне сделать попытку. Когда Вы перемещаете магнит поперек провода, Вы наводите в нем ток.
Однако не было сказано, что количество произведенного тока – не столько продукт материи магнита, сколько продукт СКОРОСТИ и расстояния, которые магнит перемещался поперек провода.
Поэтому когда мы перемещаем магнит поперек куска провода со скоростью пули, мы создаем очень внезапный высоковольтный выброс на этом маленьком кусочке провода. Наоборот, если Вы стали бы двигать этот провод с большой скоростью, пересекая даже небольшой поток слабого магнитного поля, Вы также смогли бы получить выброс напряжения.
Стивен Марк именно это и делает в своем тороиде.
Он заявляет, что устройство работает на частоте около 5kHz.
Для четырех катушек (как в том устройстве, которое собрано в открытом виде на куске картона, в его гараже, где две лампы), он может ударять по двум
противоположным катушкам одновременно с выбросами, с магнитом,
вызывающим движение поля в одном направлении, если он толкает их последовательно.
Для последовательной версии, которая означала бы, "Север магнитного
потока" (из-за отсутствия лучшего варианта описывать это) проходит
тороид по окружности 1250 раз. Поток поэтому будет иметь скорость вращения ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 75 000 ОБОРОТОВ В МИНУТУ.
Вы можете представить себе, сколько энергии можно было бы получить, используя неодимовые магниты в якоре, размещенном внутри обмоток, если Вы МОГЛИ БЫ вращать его со скоростью 75 000 ОБОРОТОВ В МИНУТУ? И чтобы этот тороид не имел никакой противо-ЭДС, когда нагрузка подключена.
10. Помните, я говорил о том, какую существенную роль в получении напряжения играет СКОРОСТЬ магнита, проходящего мимо провода?
Если мы возьмем вышеупомянутые 75 000 ОБОРОТОВ В МИНУТУ, то легко
вычислить для 14" (35 см) диаметра, что фактическая скорость магнита, «летящего» мимо проводов на очень близком расстоянии, составит 4 581.5 фута в секунду (1400 м/с). Это быстрее скорости пули мощной винтовки в 2800 футов в секунду (850 м/с).
11. Остается только объединить все маленькие кусочки провода, которые являются индивидуальными петлями непосредственно вокруг кольца тороида, чтобы понять, почему тороид производит такие огромные напряжение и ток.
Само собой разумеется, тороидальная катушка, как любая катушка имеет свою резонансную частоту.
Если тороидальная катушка настроена на частоту "импульса", то можно догадаться, какие страшные количества мощности начнут генерироваться в ней.
12. Я сделаю акцент на том, что эти тороиды не нагреваются, пока нагрузка не подключена к выходу. Это интуитивно имеет смысл, что нагревание происходит только вследствие тока в выходных обмотках тороида, но также и из-за нового
магнитного поля, которое замыкалось бы в пределах тороида, из-за постоянного тока, текущего через него.
Странно, но для правила левой руки в магнетизме, этот тороид - отклонение.
Если представить себе ток, текущий в самом начале подключения через нагрузку, магнитный поток, создаваемый нагрузочной обмоткой, СОВОКУПЕН пульсирующему магнитному потоку, созданному катушками.
13. Если мы внимательно рассмотрим магнитное поле Земли, то заметим некоторые странные моменты. Быстродействующая сила вращающегося магнитного потока концентрирует магнитные линии в устройстве? Точно, именно так и происходит.
Вращение просто ДОБАВЛЯЕТ больше плотности к полю.
Однако вот что еще волнует меня.
Mark создал своё потрясающее последовательное импульсное магнитное поле, вращающееся со скоростью, почти в два раза большей, чем у пули от мощной винтовки. Поле создает огромное число линий потока, пересекающего провода. Это является ключевым моментом, причем требуется немного мощности.
Как только устройство заработало, можно взять крошечное количество энергии с выхода и запитать им схему управления, поэтому наличие батареи необходимо только для запуска.

Интригует странная реакция устройства на перемещение в пространстве.
Я приписываю это явление наличию ОГРОМНОЙ СКОРОСТИ, с которой движется магнитный поток.
14. Мы видим, что поток даже небольшой плотности, разогнанный до очень высокой
скорости, МОЖЕТ производить ток в проводниках, будь это провода или даже плоские поверхности. Когда мы говорим об этих эффектах, мы понимаем, что ЛЮБОЕ магнитное устройство, даже простой компас, будет пытаться ориентировать себя к магнитному полю земли. Пробуйте и экспериментируйте.
Смотрите, как намагниченная игла в чашке воды медленно поворачивается в направлении север – юг. Теперь возьмите сильный неодимовый магнит и подвесьте на нитке. Отметьте, как БЫСТРО и как СТРОГО он сориентируется к полю Земли.
Стивен Марк доказывает, что можно создать эффект увеличения магнитной мощности за счет увеличения скорости движения поля.
И поле очень усилится СОВОКУПНЫМИ импульсами катушек, качающих тороид, если качать до состояния насыщения.
15. я думаю, причина "сильной вибрации" тороида в том, что поскольку каждый домен пытается двигаться. Поскольку поле вращается, есть точка в устройстве, где поле вращения (возможно, вращение - неправильное слово) на протяжении своей траектории сориентировано прямо противоположно магнитному полю Земли. На диаметрально противоположной стороне устройства – поле, согласное (не противоположное) притяжению Земли.
Это означает, что «подталкивание» от Севера и Юга создавало бы в устройстве явную сильную вибрацию.
Однако на пересечении севера и юга могут иметь место странные эффекты, когда линии потока, перемещаются под прямым углом друг к другу.
Я полагаю, что это могло бы происходить еще более явно, если большая нагрузка подключена к катушке выхода, если верны мои предположения о внутреннем СОВОКУПНОМ потоке при подключении нагрузки.
16. Если мы перемещаем относительно слабое магнитное поле с очень высокими ОБОРОТАМИ В МИНУТУ и высоким коэффициентом сцепления с витками, тогда возможно, мы также говорим о гравитационном взаимодействии.
Так как есть мнение, что гравитация и вращение сверхпроводящих магнитов связаны между собой, и мы вращаем это поле ОЧЕНЬ БЫСТРО, тогда ориентация при
запуске, наиболее вероятно, также непосредственно взаимодействует с «гравитонами»?
Я не буду ничего утверждать, поскольку я знаю слишком мало о поле.
Прокомментируйте мои соображения, чтобы показать, что гравитация направлена, к земле или в космос от центра земли. В любом направлении.
Инвертирование тороида МОЖЕТ быть задействовано в работе? Стивен Maрк решил это? Это кажется очень интересным. И естественно, при использовании более мелких тороидов, Стивен также говорит о более высокой угловой скорости поля, из-за меньшего диаметра. Это также имеет воздействие на линии?
17. Интригующая телевизионная история вызывает интерес.
Устройство Стивена могло быть близко к отводу или созданию такого мощного магнитного вихря? Он наблюдал притяжения каких-нибудь металлических объектов около тороидов? Еще одна бессонная ночь. Я уверен, что каждый через это прошел. Я посылаю Вам это письмо вслепую, не зная, проверяете ли Вы электронную почту, но хотелось бы обсудить с Вами мои новые мысли.
Работая много со схемами Bedini, я очень хорошо знаю, с каким количеством ПОТЕНЦИАЛА можно работать, используя даже небольшую батарею.
Я думаю над использованием четырех катушек в двух кольцевых моделях, увиденных в Вашем гараже на картонной коробке, снова и снова. Они очень заинтересовали меня. Используются ли конденсаторы и очень короткий импульс на транзисторах, чтобы ударно возбудить катушки. Это происходит только в первые микросекунды, когда возникает высоковольтный выброс. Это лишь только потенциал (напряжение), но не ток. Но напряжение создает хороший, резкий, мощный магнитный импульс. Это тоже заставляет меня задуматься.
Эти катушки работают не только в одном направлении. После прохождения импульса в них происходит сжатие магнитного поля. Это ориентирует полюса катушки в противоположном направлении. Поэтому минимальное число катушек не должно быть три, как я говорил прежде, а ЧЕТЫРЕ, поскольку необходимы пары катушек для установления полной магнитной схемы в тороиде. Уловка здесь в том, что магнитный поток не идет со всех сторон через тороид, как мы можно было бы думать. Он идет от одной катушки к следующей.
Затем, когда поле катушки рассеивается, и полюса полностью сменились на противоположные, поток входит в катушку с другой стороны. Это создает эффект вращения поля, когда фактически мы говорим об импульсном поле, перемещающемся сначала между двумя катушками (от первой катушки ко второй), затем между двумя другими катушками (от третьей катушки к четвертой).
После сжатия – направление то же самое, но поле перемещается от второй катушки к третьей и от четвертой катушки к первой. Магниты, помещенные сверху противоположно стоящих катушек, гарантируют, что импульсный магнитный поток движется в одном направлении вокруг тороида.
Кажется понятным, почему Стив настаивает, что вырабатывается постоянный
ток с пульсациями в 5kHz. К обмоткам на тороиде импульсный магнитный поток всегда приходит в одном и том же направлении, несмотря на то, что он производится путем переключения назад и вперед между парами катушек.
Это также означает, что поток не только является своего рода энергией высокой частоты, но и то, что эти чрезвычайно крутые импульсы магнитного потока создают собственный импульсный, продольный постоянный ток (волну Тесла). Это также объясняет, почему, когда Стив кратковременно замыкает выход устройства, загорается дуга.
Я удивился бы, если бы кто-нибудь из присутствующих сообщил, о том, что наблюдал Тесла: легкое жжение кожи. (Хотя оно, возможно, было смягчено достаточно короткой продолжительностью импульсов).
Я твердо полагаю, что он строил совершенное импульсное динамо постоянного тока. Только представьте, какие могут последовать эксперименты в области продольных электрических волн. 
ОТВЕТ:
Карл абсолютно прав в большей части своего письма. Вы, я уверен, уже поняли это. Есть правильные мысли в 9 и 13 пунктах. Да, мы определенно вращаем поле с невероятно высокой скоростью. Но я думал, что люди поймут это к настоящему времени. Никто не понимает, как все изменяется в физическом плане, когда скорости становятся чрезвычайными. Если Вы возьмете небольшой кусок свинца размером с пулю от винтовки и бросите его об дверь вашего автомобиля, то ничто не случится, кроме того, что он отскочит прочь. Теперь, загрузите пулю в винтовку и выпустите свинец с высокой скоростью. Он не только пройдет сквозь металл вашей автомобильной двери, но, вероятно, через весь автомобиль, противоположную дверь, и далее пролетит некоторое расстояние.
Имеются ли исследования относительно того, что случается, когда мы создаем магнитное поле и вращаем его всё быстрее и быстрее.
Какие будут изменения при резком изменении скорости или частоты пульсации импульсного магнитного поля?
Пункт 17, ответ – ДА. Это очень интересно. Я рад, что Вы ясно видите турбину...
Интересно, что при помощи правильной комбинации частот удается создать автоматически возобновляемое поле, обладающее инерцией! Именно про это я говорил, про эффект инерции, Вы помните?

Хорошие новости, теперь Вы имеете ясную картину, и у вас фактически
есть все для того, чтобы добиться положительных результатов.
Это может отнять у Вас много времени, прежде чем Вы наткнетесь на правильные
частоты, необходимые для действительно хорошей работы сверхмощного 
генератора, но теперь Вы МОЖЕТЕ сделать это. Потому что я сделал.

Вы написали:
Различие в резком отключении напряжения – могут быть любые другие рекомендации. Эдвин Грэй использует нечто более опасное?
Большие коллекторы имеют намного большую способность собирать и
рассеивать большую энергию, чем маленькие коллекторы.
Однако если они превратятся в бомбу, то большого различия уже не будет.
Не бывает небольшого удара молнии. Возможно, маленький коллектор безопаснее, потому что единственное, что может остановить раскаленный коллектор – это распад его материи, действующей как приемник. ТО ЕСТЬ провода все выгорают.
Вы написали:
Я предполагаю, что некоторые ранние модули имели 2 коллектора?
ответ: Мы строили много модулей с различными комбинациями коллекторов. Мои коллеги и я можем припомнить около сотни далеко не лучших проектов. Ха, Ха!!!
С уважением, SM

О коллекторе:

Это три витка многожильного медного провода, положенного один на другой. Важно, что ТРИ. Вы можете сделать многое с тремя витками. Вы можете заставить работать их параллельно, две последовательно и одну параллельно и т.д.
Вы можете заставить работать каждую катушку управления на своей частоте для лучшего управления большими модулями мощности в случае необходимости.
Обмотка управления - перпендикулярная намотка в виде нескольких сегментов вокруг катушек коллектора.
Другая разновидность обмотки управления – перпендикулярная намотка в три провода по всей окружности катушек коллектора, вместе взятых.
У вас должен быть экстренный АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!!!
Он должен прекращать всю одновременную работу управляющих катушек.
Этот аварийный выключатель должен быть соединен с датчиком тепла, вмонтированным в катушку коллектора. Он должен автоматически остановить модуль прежде, чем он сам себя разрушит. Это важно по очевидным причинам.
Также аварийный выключатель должен срабатывать всякий раз, когда напряжение превысит предельно допустимое, так как не окажется достаточного количества времени для ручного отключения прежде, чем произойдет неизбежный взрыв. Вы знаете, это очень подобно ситуации с длинным садовым шлангом. Представьте трубку с водой. Если Вы возьмете в руки один конец шланга и будете двигаться вдоль трубки, то начнете перемещать воду вперед в направлении вашего движения. Вы можете также сжать трубку, чтобы переместить воду вперед, можете сделать и то и другое, чтобы управлять движением воды более точно. Вы можете представить себе движение воды как движение электронов через катушки коллектора.
Знайте, соображения, которыми я делюсь с Вами, дадут Вам представление о том, как мой модуль работает. Как Вы знаете, я - большой сторонник понимания, а не копирования.
С уважением, SM.


Хочу обратить внимание вот на что. При взрыве цветного телевизора в Чикаго случилось нечто очень необычное. Случившееся подобно тому, что происходит постоянно в дозированном виде в моем устройстве преобразования энергии. Но люди, очевидно, пока ничего полезного из всего этого не извлекли.
Я имею большое уважение к Стефану, однако, после чтения об инциденте
с цветным телевизором и о моем утверждении о том, что этот вопрос оказал большое влияние на меня и мое понимание в отношении моей технологии, Стефан начал
рассуждать в неправильном направлении.
Он стал говорить, что телевизор, возможно, преобразовал электричество из
настенной розетки в электромагнитное явление, наблюдаемое в процессе взрыва.
Он даже заявил, что плавкий предохранитель перегорит прежде, чем преобразование станет возможным.
Но это взрыв телевизора является очевидным историческим фактом.
Телевизор, должно быть, стал важной центральной точкой взрыва и создания
сильного магнитного поля. Телевизор, очевидно, стал конвертером, подобным моему. И, к счастью, только на короткий миг. Очевидно, мощность должна была взяться из какого-нибудь другого места, не из розетки.
Я пробовал объяснить, между прочим, откуда взялась мощность!!!
И эта мощность доступна всегда и всюду. Телевизор, похоже, наткнулся на некоторые правильные частоты, необходимые для сосредоточения энергии магнитного поля Земли или какого-то другого источника поля.
Я полагаю, что энергия, которую мы преобразовали, произошла из магнитного поля Земли. Я думаю так, потому что это наиболее очевидное объяснение. Однако заметьте, у меня нет намерения утверждать наверняка, откуда эта энергия берется. Я не уверен, что кто-либо может утверждать что-то по этому поводу. На самом деле в данный момент пока неважно, откуда она берется.
Все, что мы можем сделать, - строить большие и лучшие модули мощности и
продолжать эксперименты, пока не узнаем наверняка, с чем имеем дело.
Это примерно тот вариант работы устройства, который я обсуждал с доктором Шинзинджером. Как сделать музыку, мы знали, но понятия не имели, как устроена скрипка. Он понял полностью то, что я объяснял и сказал, что хотел бы работать вместе со мной, если я пожелаю. 
А теперь другая часть истории, в другой период моей жизни.
Я всегда любил изучать странные явления, даже в то время когда был еще очень молод. Существует столько всего разного на Небесах и на Земле, и многое из всего этого мы так никогда и не узнаем.
Я думаю, наибольшее влияние на меня и мое желание экспериментировать над изобретенным мной устройством и всеми необъясненными моментами, оказало прочитанное в юные годы. Есть очень много фактов, которые не могут объяснить научные умы. Мы наблюдаем явления, но не находим никакого объяснения.
Имеет ли сколько-нибудь вразумительное объяснение феномен Орегонского вихря?
Нет ни одного объяснения, поддающегося проверке, из тех, что я знаю.
Если там полностью необъясненное явление происходит в нескольких местах, почему люди настаивают на том, что моя технология преобразования мощности должна соответствовать общепринятым научным законам, не могущим объяснить столь очевидный и реально наблюдаемый природный феномен?
Я путешествовал в то место, где наблюдается Орегонский вихрь, видел вращающиеся компасы, и т.д.
Между тем, я знаю, что многое в жизни может быть объяснено большими умами нашей науки.
Я очень рад, что почти сразу Вы начали схватывать основной смысл моих исследований. Почти в каждом из моих писем есть что-то важное и полезное для правильного понимания принципа работы моей установки. Вы, кажется, единственный, кто имеет способность правильно усваивать информацию, в нужном направлении.
После того, как я недавно перечитал мои письма к Вам, я понял, что фактически уже
послал Вам достаточно информации для повторения моих модулей энергии. 

Да, я могу показать и другое видео.
Между прочим, выяснилось, что обычный многожильный кабель от бытовых электроприборов показал себя очень хорошо в качестве коллектора. Провод большого диаметра может хорошо рассеивать тепло, но есть две проблемы.
Во-первых, одножильный провод большого диаметра не столь же эффективен как многожильный. Во-вторых, преимущество в большей безопасности при использовании многожильного кабеля. Если модуль окажется очень точно настроенным на нужную частоту, может начать вырабатываться слишком много тока, и на коллекторе будет рассеиваться слишком много тепла.
Многожильный провод в таком случае просто выгорит и разомкнет цепь, тогда как одножильный провод большого диаметра продолжит проводить, пока не случится катастрофа. Работа модуля, конечно, прекратится.
Некоторые из модулей в демонстрационных видео действительно
фактически имели одну или две 9V «Кроны», чтобы запитать управляющую схему в момент запуска.
В конце концов, мы заставили запускаться конвертеры мощности от щелчка постоянным магнитом поперек катушек.
Вы можете найти комичным то, столько усилий мы приложили к осуществлению безбатарейной работы устройства. Люди спрашивали: «батареи внутри есть?»
И мы были в состоянии правдиво ответить: «Нет!». Любому, кто задавал этот вопрос. Вы очень удивитесь, насколько трудно объяснить человеку, что батарейка на 9 вольт, «Крона», не в состоянии обеспечить энергией даже одну лампочку на 120 вольта на 100 ватт (даже в четверть накала не удастся зажечь на такое длительное время), не говоря уже об электрическом тостере!!!
С уважением, SM

Слушайте, Вы должны сделать приблизительно три катушки, одну за другой, важный момент: катушки управления должны быть намотаны перпендикулярно вокруг катушек коллектора. Каждая из них полностью вокруг коллектора. Запускайте каждую из них поочередно. Частота первой гармоники в первую катушку, вторая гармоника во вторую катушку, и третья в третью.
Вы будете знать то, что случилось в точке оптимального возбуждения. Кроме того, Вы можете обнаружить измерительным прибором небольшое напряжение на выходе, даже если неправильно возбуждаете коллектор.

Во многих из наших проектов мы используем три катушки коллектора.
Их можно соединить параллельно, чтобы получить более высокий ток и более низкое
напряжение. Они могут работать последовательно, чтобы создать более высокое напряжение, но более слабый ток. Работать начинает правильно только при достижении оптимальной точки возбуждения. Мы использовали другие однотипные устройства. Большинство самых успешных модулей, которые мы сделали, имело обмотку управления, намотанную перпендикулярно на горизонтально расположенные провода коллектора. Вы можете видеть их в модулях на некоторых видеороликах, где модули покрыты черной пластмассой.
Они работали перпендикулярно проводам коллектора. Они состояли из множества сегментов, каждый сегмент мог питаться различной частотой индивидуально и получать питание от секции коллектора, для продолжения работы в авторежиме.



Кажется, почти невозможно представить себе, как все это действует.
Именно поэтому я был заинтересован в ТОМ, чтобы объяснить все это, используя только слова.
Дорогой Линдсей,
Я проводил годы, совершенствуя генератор.
Теперь я оглядываюсь назад и вижу, насколько глуп я был, и насколько легко это в действительности. Я думаю, что легко, так как теперь знаю точно, как это сделать!
Для Вас это не так. У вас нет даже самых простых понятий, чтобы направить Ваши усилия в нужную сторону.

Пожалуйста, вспомните, я говорил вначале, что схемы на электронных лампах работают намного более точно, чем на полупроводниковых элементах. Особенно на первом этапе экспериментов. Вы будете в состоянии получить некоторый эффект, используя полупроводниковые элементы, но для начала лучше собрать на лампах, а затем, добившись эффекта, пробовать повторить схему функционирования на полупроводниках.

Следующее очень интересно:
# 1. Эксплуатационные режимы твердотельных устройств изменяются в зависимости от применения различных конструкционных материалов.
# 2. Спайка компонентов, по крайней мере на 1.5 см выше самой панели существенно способствует созданию хорошего твердотельного блока управления.
# 3. Как Вы знаете, большая глубина ОБРАТНОЙ СВЯЗИ существенно влияет на стабильность частоты управления, и используется в твердотельных устройствах во всем мире электроники, однако она в данном случае является врагом нашего генератора! Если любой из этих моментов будет иметь место, сделайте замеры уровней магнитных наводок и радиопомех вокруг модуля и добейтесь корректной работы управляющей схемы устройства в непосредственной близости к коллектору.
Почему Вы думаете, что мы ДОЛЖНЫ БЫЛИ поместить наши устройства
управления в середине рабочей катушки? Слушайте: когда эти модули начинают запускаться, сигналы, которые производит и получает управляющее устройство, заглушаются помехами, и у модуля нет никакого выбора, кроме как сбиться с нужной частоты и перестать функционировать. В большинстве случаев модуль не будет даже запускаться.
ЛАМПЫ не столь чувствительны к помехам, как твердотельные устройства управления и не требуют для своей корректной работы глубокой обратной связи.
Преимущество ламп только с этой точки зрения очевидно, не говоря уже об
остальных моментах, которые я упомянул в прошлом.

Haresy!!!
Материал, из которого сделаны некоторые детали, может поглощать влагу... Так, в зависимости от уровня влажности, у деталей изменяются характеристики, поэтому твердотельные схемы управления так нестабильны.
Этот факт отнял у нас много времени, прежде чем мы узнали, в чем дело. Мы и представить себе не могли, в чем причина неудач. Поскольку этот момент оказался настолько существенным, мы применили очень тонкий материал, используемый в ракетной технике.

Единственный момент, который не давал нам прекратить исследования, это наличие рабочего модуля, в напоминание нам, что создание работающего устройства возможно. Иначе бы мы ни в чем не преуспели. 
Я упоминал вначале, что если Вы используете лампы в системе управления, вероятность создания работающего устройства намного выше. Если будет хоть небольшое несовпадение по частоте, все это прекратит работать. Некоторые из парней получили результаты, получили большие волны мощности и потери тепла. 
Твердотельное устройство управления должно быть помещено в катушке коллектора. Это правильное направление, по крайней мере. Мой дорогой друг, можно получить результаты, используя транзисторы, потому что в конце концов, патентованные блоки управления, принадлежащие UEC – твердотельные.
Но помните, на их проектирование у меня ушло много времени и денег. Необходимо проделать большую работу, использовать лампы, правильно возбудить коллектор и развить правильный звук, затем сделать лучший звук.
Звук, созданный тем джентльменом, показывает хорошие результаты, однако он отличается от оптимального, как небольшая динамитная шашка от 1000-килограммовой бомбы… Пусть продолжает. Он может найти более безопасные частоты и доработает схему управления. Если модуль производит больше тепла, чем мощности, Вы в безопасности, потому что он расплавится быстрее, чем взорвется. Берегите себя.
Между прочим.
Провод, что я использую в коллекторе, тот же самый, что соединяет у меня колонки с 
усилителем. Вы должны услышать мой новый усилитель, который я сделал.
Я использую 6BQ7-A лампы на входе и в фазоинверторе, потому что эти триоды созданы для усилителя УКВ. Они разработаны для работы в цветном телевизоре на самых высоких частотах. Так что, Вы можете вообразить, насколько прозрачны высокие частоты в моем стереоусилителе.
Да, я знаю, что эти триоды трудно найти, однако я понял, что могу использовать любой триод, разработанный для УКВ канала цветного телевизора.
Имеется много ламп, подходящих для наших целей. Я предпочитаю использовать триоды, потому что они производят меньшие искажения.
При воспроизведении звука любое отклонение от первоначального сигнала или дополнительные гармоники и интермодуляция крайне нежелательны.
Стерео?
У меня аудиосистема на 3 канала. Иногда эти три канала объединяются вместе и можно услышать самый великолепный звук, который можно вообразить.
Перед вами открывается целая звуковая картина.
Черт возьми, я ненавижу транзисторы только, потому, что они очень медленны и производят слишком большое искажение!!!

Я думаю, что транзисторы в основном бесполезны в деле достижения действительно хорошей высокой точности воспроизведения. Как следствие наличия транзисторов в звуковом тракте, гармоники тем или иным путем проходят на выход усилителя, и искажают музыку... Я уверен, что Вам понятно и известно то, о чем я рассказываю. Наверняка вы знали, что время пролета электронов от катода к аноду в некоторых лампах приближается к скорости света? Лампы – мини-ускорители частиц (электронов). Вы знали, что лучшее значение времени пролета электронов в транзисторе, в сравнении со скоростью переключения лампы, подобно переключению транзистора по сравнению со скоростью переключения механического выключателя? Это, вероятно, потому, что в схемах с транзисторами используется глубокая отрицательная обратная связь для сохранения выходного сигнала близким по форме к входному. Но если Вы нуждаетесь в этой отрицательной обратной связи, чтобы
снизить искажения, вам придется смириться с тем, что усилитель станет замедленно реагировать на мгновенные изменения сигнала. То есть станет нечувствительным, тупым и неповоротливым. Почему же не делают только ламповые усилители?
Меньше искажения и небольшая потребность в обратной связи. Усилитель становится намного быстрее. Вы знаете, эти качества особенно удовлетворили бы спрос на высокое качество воспроизведения высокочастотного диапазона. 
Я проектировал некоторые усилители, используя полевые транзисторы, эти усилители похожи по своему поведению на ламповые усилители.
Однако когда я хочу спроектировать новый усилитель, я всегда начинаю с ламп, а когда я усовершенствую его, то перехожу к полевым транзисторам.
Я сделал усилитель и имел неприятности с резонансом на частоте 35 кГц. Неприятность была настолько трудноустранима, что я, в конце концов, оставил этот резонанс в покое. Я измерил его, он был точно на частоте 35.705 кГц и имел действительно высокий уровень.
Хорошо, что я не могу слышать этот высокочастотный звук. Но сей факт в действительности доказывает, что мой выходной трансформатор способен пропускать частоты до 245 КГЦ. Что и подтвердили измерения.
ЭЙ, Вы знали, что частота пропорциональна окружности динамика? Значит, частота должна измениться в связи с изменением длины окружности динамика.
Это имеет отношение к нашей ситуации, не так ли?
Никто из тех, кому я это говорил, не понимает этого еще.
Я использую 15-дюймовые динамики. 
Вы знаете, что транзисторы не преуспевают только на высоких частотах, при этом их работа сопровождается появлением всех видов гармоник на протяжении всего диапазона.

Полевые транзисторы лучше, если Вы хотите сделать усилитель, который вел бы себя подобно ламповому усилителю, но при меньших габаритах. Как только я закончу конструировать свой новый усилитель, я сообщу, какие встретятся на этом пути проблемы. Но я люблю хороший чистый и мощный звук.
Берегите себя.
С уважением.

Я действительно ДУМАЛ, как помочь Вам и другим.
Я не имею возможности рассказать Вам слишком много о своем изобретении, потому что компания, являющаяся правообладателем, читает каждое мое слово, как Вы знаете, и только и ждет, как лишить меня гонорара, как только я начну говорить Вам слишком много.
НО!
Я хочу, чтобы Вы начали думать о принципе работы генератора в том самом
направлении, посредством которого было достигнуто прохождение звукового барьера.
Надлежащая намотка позволяет достигнуть звуковой скорости, как в сверхзвуковом самолете. Я надеюсь, это даст Вам намек на происходящее в генераторе и особенно, в коллекторе. Представьте, что у Вас есть орудие, которое посылает снаряд со скоростью 1500 км в час.
Энергия, сосредоточенная в движущемся снаряде пока ни во что не преобразована. 
Энергия будет медленно рассеиваться, пока снаряд не замедлится настолько, что начнет падать на землю, и когда это случится, оставшаяся энергия потратится на сотрясение земли или на разрушение объекта, на который снаряд был нацелен.
Теперь нам сказали, что у снаряда не будет большего количества энергии, чем было приложено при запуске, за исключением следующего примера:
Дополнительная энергия появится, если снаряд несет заряд динамита, чтобы затем взорваться.
Вы видите, какие различные моменты имеют влияние?
Пойдем далее. Предположим, что снаряд, который Вы запустили, был не снарядом, а каким-то еще одним более маленьким орудием?
Теперь Вы имеете другое орудие, перемещающееся в 1500 км в час...
Теперь, если бы Вам удалось задействовать это самое другое орудие, снаряд, вылетающий из него, перемещался бы со скоростью 1500 км в час, спустя час после того, как был запущен. Однако орудие уже перемещается со скоростью 1500 км в час,
когда Вы запускаете второй снаряд, скорость второго запущенного снаряда, по существу, будет равна 3000 км в час, и энергия, доступная от второго
снаряда, теперь равна дважды по десять, доступных от первичного снаряда!
Вы теперь имеете двадцатикратное количество энергии, доступной от второго
снаряда. Теперь, если снаряд, запущенный из второго орудия, окажется, в свою очередь, третьим орудием, и Вы выстрелите из него, то, поскольку второе орудие перемещается со скоростью 3000 км в час, то снаряд, который Вы выпустите из него, будет лететь со скоростью 4500 км в час, и так далее и так далее....
Энергия, полученная от последнего из множества снарядов, сильно превышает энергию первого снаряда!
Большая скорость ЧЕГО – НИБУДЬ, значит – больше энергии будет доступно.
Давным-давно я говорил, если Вы возьмете пулю и бросите ее в автомобиль, то она отскочит прочь. Однако если Вы вложите пулю в оружие и выпустите в автомобиль с достаточной скоростью, пуля пройдет сквозь металлическую дверь и через дверь с другой стороны из-за энергии инерции. Скорость - это энергия, если Вы можете преобразовать массу в энергию достаточно быстро! Даже электроны имеют массу и, будучи в движении, могут преобразовывать свою массу в энергию.
Электроны могут перемещаться быстро по поверхности провода под влиянием магнитного потока. Что, если Вы создадите эти эффекты потока? Мой модуль работает на этих принципах. Электроны плавают свободно, ничем не сдерживаемые.
Электроны, разогнанные до скорости света – вот возможность!
Сколько энергии может быть преобразовано из потока электронов, перемещающихся со скоростью, близкой к скорости света?
Подумайте вот о чем:
Преобразование энергии различно, когда Вы полагаете различную скорость.
12 вольт при 100 амперах – медленно, и энергия не может рассеяться достаточно быстро, чтобы уничтожить Вас разрядом.
Но, это - много энергии, особенно если она преобразована так, чтобы ускориться.
Уменьшите эти 100 ампер до 100 миллиампер, но при этом увеличьте напряжение
(скорость) до 100 000 вольт – и Вы сможете казнить кого-нибудь на электрическом стуле!
Думайте обо всех тех частотах, перемещающихся в катушке коллектора и о том, как они между собой взаимодействуют. Люди, которые утверждают, что лампы – это в точности то же самое, что и транзисторы – очень, очень наивны.
И теперь я скажу Вам кое-что очень важное.
Вы помните, я упоминал о кратчайшем времени полета электронов в вакуумной лампе по сравнению с медленным, вязким движением электронных носителей в полупроводнике? Давайте исследуем простой звуковой усилитель.
Когда Вы проектируете усилитель, то пытаетесь избавиться от шума, от помех
источника питания, наводок, фона, и т.д.
Вы можете измерить все виды шума от источника питания в вашем усилителе, включая шумовые выбросы от твердотельных выпрямителей, дающих постоянный ток сглаживающим конденсаторам.
Все это легко измерено, или рассмотрено с помощью осциллографа при обзоре и тестировании большинства твердотельных звуковых усилителей.
ТЕПЕРЬ рассмотрим хороший ламповый усилитель, при этом немедленно выяснится очень заметное различие между осциллограммами на выходе питания транзисторного и лампового усилителей. Нет больше выбросов от твердотельных выпрямителей, почти никаких помех от источника питания!
ПОМНИТЕ, весь тот шум и помехи от источника питания в вашем твердотельном усилителе окажутся в выходном сигнале!

Radioman написал:
Ну и что здесь нового? Все эти портянки лежат в интернете в открытом доступе.
Гора родила мышь.

Ответ: “эти портянки” лежат, не вопрос, но кто-нибудь кроме как просто прочитать и забыть - пробовал перечитать повторно, затем по ходу выделить для себя то, что спрятано между строк, отсеяв лишнее – необходимое лишь для того чтобы за ним можно было спрятать! А так нового ничего – только в конце IXX века были “электрические дрова” которых хватало для отопления помещения 64м^2 при высоте потолка в среднем в 5-6м и расходе энергии порядка 0,5Квт/час! Попробуй это сделать на “новых” обогревателях! И там был не нихром с гелем – “пылесос” из твоего кармана! Вывалил я эти “портянки” для того чтобы те кому это интересно – хоть немного сохранили своего времени не тратя его на поиски. Кому не дано что-то увидеть – тот пройдёт мимо… А так в общем нового ничего нету – всё давно забытое СТАРОЕ… только почему-то его приходится вспоминать!
Ну, а теперь совсем серьёзно: начет Моисея и христианства (да и любой религии) вообще – я уже стал антисемитом (но не богоотступником – между верой и религией нет абсолютно ничего общего!). По пустыне ты ходишь сам… даже на одном этом сайте есть вся необходимая информация как это сделать, причём при минимальных затратах. Схемы все есть, просто разбросаны они по разным веткам. Как это сделать я уже неоднократно описывал – попробуй понять… Кроме всего – для того чтобы выложить этот перевод С.М. мне понадобилось более 2-х часов – скорость передачи от 1 до 14Кбит/сек, не выше – теперь подумай сколько понадобится времени чтобы отгрузить несколько гектар, и сколько при этом будет слётов и потерь связи. Так это скорость для передачи буков – что будет с графикой и видео? Да и что оно тебе даст, если ты не видишь того что лежит на этом сайте! Инфы полно, много лишнего – того, без чего можно и обойтись при практической реализации. Хочешь повторить Отторонетто – пожалуйста: журнал “Радио” за 1989г. № точно не помню, статья “трёхфазный ток – это просто” – возьми из неё ту часть К155ИЕ4 и К155ЛП5, задаюший ген. должен быть на частоту в 6 раз выше чем частота коммутации обмоток Роннетовского “девайса” – дальше всё по Роннетовской схеме: irf7307 + IRFP460 (на 840 я запустить не смог – у них сопротивление 0,8ом – а у катушки 1,3ом. Где и какая энергия выделится?) В этом и есть основная ошибка репликаторов – не надо использовать транзисторы подешевле, даже в параллель тебе их надо будет поставить не менее 3-4х штук! В итоге обойдётся дороже… Мотать надо не витками а метрами. Сначала вторичная, затем первичная – намотаны в разные стороны т.к. вторичка работает на обратном ЭДСе. Поле можешь крутить в любую сторону – работает. До Земли не меньше пол метра – падает отдача! Табуретки достаточно. Коллектор намотай медной шиной и имей на выходе 105-130 вольт с диким током и всем прочим. Нагрузки можно подключать пока не уравняются внутренние сопротивления коллектора и нагрузок! Частота переключения, а не задающего гена – начиная от 430Кгц! Настройка очень острая, обязательно надо найти баланс между выходным током и напряжением – там будет максимальная отдача! Упрёшься в вопрос: где взять лампочки на 127 вольт. Я не нашёл их в свободной продаже. Раньше были. Нагрузка только активная!!!! Остальное читай в моих “портянках”. Когда всё точно повторишь и получишь результат – просьба: разгонись и ударься лбом о стену… чтобы больше этого в жизни не делать. Моисеи в “учебниках” по которым тебя научили верить в “основы”, а не видеть!
С наилучшими пожеланиями!
Блин, я с тобой скоро сожру весь трафик.

Да причём здесь Мимо, у него принцип рассматривается совсем другой. Я его не тестил до конца, И вот по какой причине: то что у него внутри – это как раз и есть работы Папалекси! На маленьких колечках оно может и ничего, но на К80х60х12 феррит 2000НМС – это просто бомба, я ней и угрохал себе комп и всё что было рядом и имело во входных цепях индуктивности с ферритовыми и сендастовыми сердечниками. Не зря же он писал: не ближе 25 метров! Затем, у него собирательный коллектор представляет из себя жезл Тота – найденный в одной из пирамид. У Н.Теслы тоже такие катушки были, и пораньше, до находок археологов. В конечном счёте: пока всё отложено по причине акустического провода, которым исполнялась обмотка. Там одна жила красная, а другая белая – но он не лужённый, это алюминий! Возьми кусок метров 10 и померь сопротивление – длина-то одинаковая. А теперь возьми совдеповский провод, обычный медный, такого же сечения и померь его! Это только китаёзы умеют делать такую “медь”… Подумай куда расходуется мощность на новых проводах от твоего суперусилителя! Так он НЧ, а что будет на ВЧ? Хочешь получить рабочее устройство – сделай то, что описано чуток повыше. Не гробь коллектор Мимо – вполне возможно, что он тебе впоследствии пригодится. После первого положительного результата ты уже не остановишься… По себе знаю! Просто думать надо… Кстати: IRFP460LC открываются логикой намного легче чем просто 460. Но у них и по затвору +-10 вольт, не перепрыгни. Оптимально: питать IRF7307 от 8 вольтового источника – 7808. 


Ну. вот добые люди чуток почистили, а то уж больно мы тут сегодня нагадили! Ну на конец-то!!!! Да это оно! К155ИЕ4 работает до 10 Мгц входной частоты, можешь взять и что-нибудь побыстрее, но хватает и её. На конденсаторы электролитические по +5V обязательно поставь дросселя: витков 14 на колечке. По +8V и +12V этого не происходит… 7805 и 7808 зашунтируй обратными диодами. Запитывай сначала от аккумулятора, через амперметр на 20А – на некоторых частотах по диапазону будут дикие токи, на рабочей в районе 1,5А и меньше. Можешь попробовать и с однообмоточными катушками – ток потребления просто вдвое выше. Ну и съём через такое же сечение как и сам коллектор… немного другие законы прохождения “электронов” через узкий мост…
Теперь о поисках резонанса и рассмотрения что же там всё таки работает (по последнему пока только предположения и попытка объяснения). Во первых, разная медь ведет себя по разному, роль играет не только её жёсткость, но и хим. состав. Толщина изоляции, а её необходимо ещё раз обмотать, минимум стеклолента со слюдой – иглы выбросов: минимум 1,6 киловольт и до 3!!! Расстояние между петлями, зазор между катушкой и коллектором (катушки подвижные – окончательно фиксируются после нахождения своих рабочих точек), диаметр верхней и нижней петли – он тоже будет отличаться от расчётного, хотя бы в силу радиусов перегиба – всё это погрешности изготовления, поэтому и настройка будет индивидуальная. О рабочем теле: представь ситуацию – параллельный колебательный контур с какой-то внутренней энергией, и тут ты резко растягиваешь обкладки конденсатора друг относительно друга, не нарушая их параллельности – индуктивность ответит увеличением потенциала, ток не может в ней резко исчезнуть, она как пружина работающая и на сжатие и на растяжение. А теперь, поскольку сам коллектор очень походит на конденсатор, и по нему бежит волна магнитного поля – которая не просто наводит ЭДС в витке, но ещё и воздействует на расстояние между обкладками нашего индуктивно-ёмкостного короткозамкнутого, да ещё и с переходом (снаружи-внутри) коллектора – конечно он не будет в упор замечать внешнюю нагрузку до тех пор, пока не уравняются импедансы. А сколько там миллиомов у шины? Кстати: когда катушки стоят и на меньшем кольце – на выходе ПШИК! Не от чего отталкиваться… То бишь, одна часть является базовой, неподвижной, а другая относительно неё колеблется. Столкнёшься и с тем, что на лампочке 260В – а она не горит. Максимальная яркость ~105-130В – это и будет баланс между потенциалом и током в нагрузке. При столь низком напряжении она сияет намного ярче чем от 50Гц… И жар от неё прёт как от инфракрасной! Лишь когда достигнешь результата в этом “девайсе” – тогда поймёшь: что было сказано о TPU S.M. в килобайтах “портянок” – но там пока ещё лишь мои предположения на основе тех эффектов с которыми мне пришлось столкнуться. Это ещё необходимо изготовить и протестить: лишь потом можно будет сказать – я знаю как он работал! Радует, что хоть один понял: о какой схеме идёт речь – схема стара как 155 серия. И ещё: ради любопытства подключи осциллограф между фазными выходами К155ЛП5, а потом отпиши – ЧТО ты там увидел, и что оно тебе напомнило, объясни его амплитуду. И как это согласуется со “здравой” логикой “букварей”. Почему нет трёхлучевых осциллографов – есть одно, двух, пяти – но не три! Чтобы пыл у любопытных поубавить?

Да…. Жаль “транзистора”, может всё-таки исправился. Ну, да ладно: поiзд iде – воно лiзе!
Отвечу на все вопросы – на которые есть ответы. Пока выглядеть это будет следующим образом: что увидел на странице – всё в одну кучу, то бишь на одного человека. 
Длина катушки: 22,5-24мм – в общем всё по С.М. “у дюйма 25,4 нет никаких оснований в природе” – он просто не попадает в гармонический ряд! Метр тоже – порождение Парижской академии, добро они хоть не тронули ноты. 

Дальше:
Серия 1554 намного лучше. Если есть конкретные и обоснованные рекомендации по созданию девайса до 50 корпусов, то излагайте. При таком количестве корпусов разработка схемы - максимум 2 дня, 2-3 дня пайка, не более 2 дней настройка. Одновременно можно прогнать частотную характеристику катушек, трансформаторов и пр. на трех фазах трекинг-генератором с частотой от 1 Гц до 4,4 ГГц. Точность установки частоты до 10 в минус 6. Вот образец моего исследовательского генератора.

Всё очень хорошо, но зачем такие сложности – всё гораздо проще! Можно и вообще обойтись без микросхем: алгоритм следующий – предыдущий транзистор должен закрыться лишь после открытия следующего за ним – перекрытие импульсов однонаправленное и всё в кольцо. Старые многофазные генераторы на транзисторах, типа “бегущих огней”, надо будет подавать лишь синхросигнал. Чем резче происходит процесс открытия и закрытия – тем лучше. То есть: затвор первого должен закрываться с датчика тока от второго, небольшой резистор в цепи истока. Правда придётся немного поднять Uпит. Для закрытия можно использовать и биполярник (наприм. КТ3117). Синхросигнал будет нужен со скважностью равной числу катушек, достаточно той же К561ЛН2 – чем меньше в ней транзисторов, тем быстрее она работает. Сейчас в работе (помимо других) такой образчик и есть, на 10 катушек – просто стало интересно: какое напряжение будет у него на выходе? 
По частотному диапазону: то, что интересует в меди - находится до 2Мгц. Тут и это не знаешь чем переварить, питать-то надо не одну лампочку. Ток померить – нужен тепловой амперметр, тоже проблема. Напряжение только стрелочный вольтметр, да и тот несуразную ахинею несёт – виной всему хаотичный шум в меди, там частоты скачут как им хочется. Там на первой странице ветки было описано, как проявляется работа на разных активных нагрузках одновременно подключенных. Тоже нюансов хватает.
Ещё момент: два одинаковых, независимых “Мёбиуса” помещённых друг на друге, и работающих в поле одних и тех же катушек “живут своей жизнью” каждый, ни нагрузки не проявляются на другом, ни выходные напряжения их не складываются… Тоже есть о чём подумать… Вроде всё просто: ну, есть у тебя 130 вольт, добавь ещё 130 – а фигушки!
Это не батарейки! Был и коллектор из 17 жил провода ПЭВ литц. – тоже фокусы.

Извини, что вклиниваюсь.

не чуток не так нужно от 3 фаз ... по минимому 
и частота от 0 .. ну путь 10 герц до .. пока не знаю предела 
на скока возможно нужно так что бы можно было один из генераторов генерирующих 3 фазы немного что бы отставал .. или опережал .. от 2 остальных ...
короче 3 генератора создают синхронно 3 фазы но потом по моему ... желанию один стал бы чуток отставать или опережать два других .. и оставание и опережение что б я мог регулировать йехх

До чего техника дошла… зачем всё так усложнять? Я вчера не просто так писал о ремне ГРМ… не поняли – объясняю: число зубьев на шкивах относится как 2:1, а число зубьев на ремне не должно быть кратно ни тому ни другому! Вот он постоянно и обегает – потихоньку, но всё время со смещением: лишь при таких условиях и обеспечивается живучесть всего узла. Это механический аналог, для наглядности. У С.М. была необходимость контроля частоты, как впрочем и нагрев коллектора. Элементы у него там были НАВЕСНЫЕ – хотел бы я увидеть столь “навороченный девайс” собранным в куске изоленты… У него на ролике видна скважность: “представьте себе трубу по наружной стенке которой катится шар, вы его подтолкните – он ускорится, не толкайте – он остановится” – для чего это было сказано? Синхроимпульс должен появиться лишь при завершении оборота – чтобы заново запустить всю цепочку. А контроль, за выходным напряжением и достижением конца цепочки. Отсюда и скважность! Причём там видно, что он не совсем мог засинхронизировать развёртку – картинка постоянно плыла. Для коллектора Отто (Мёбиуса) проблемы нагрева выше 50 градусов не существует, да и то – греется не коллектор, тепло на него уходит от катушек! Частота фиксированная, с чем она связана, я уже написал. Если габариты не сильно волнуют – у него всё вполне разумно.

Берутся обороты коленвала к распреду, но это так, специфика. А вот 123 зуба - они не попадают, и получается довольно медленное обегание. С.М. был прежде всего автомобилистом - у него это скользит во всех высказываниях."пинок" - удар ногой по газу...

Привет! Можно влезть? Всё правильно: это одно соединение и провоцирует начало процесса! Так же эта цепь дает снижение потребляемого тока вдвое. С одной катушкой не работа – минимум ТРИ! Почитай дальше о “шланге”, всё поймёшь. Можно сделать и ещё веселее, качнуть первички с кольца: берём два куска провода Ф0,7 эмалированного по 4 метра, один из них складываем пополам – чтобы не возиться с весами, сначала мотаем вторичку. Затем поверх неё первичку в обратную сторону, два начала в одну кучу, это и будет средняя точка – на сток, выходом вторички туда куда раньше подключался полевик, и поехали! Но… изоляция! И межслойная и межобмоточная, лучше смолой заливать. На выходе будет класс!

#30778 стр 30

Тут не СЕ, Цельсий, Фаренгейт, Кельвин… речь об одном и том же и размерность та же – точка отсчёта! Внутри проводника начинается затухающий резонанс, искра его просто поддерживает, а энергия внутри самого материала, ну и кроме всего прочего благодаря искровому промежутку исключается проявление нагрузки в первичной цепи, да и ещё искровичёк работает как диод (в какую сторону искорка летит?) – однопроводная передача с коротким импульсом связи (в первом приближени). Ток жрёт сама катушка, и обусловлен он прежде всего её исполнением. Опять же: Н.Тесла “пока не уравняются импедансы...” и далее по тексту. Можешь называть это и СЕ… кому как хочется – смотри первую строчку.

Ну, это не стробирование 16-ти фаз по центру принимаемого импульса. Если на жесткой логике, то часов 5-6 работы на создание схемы. Схема достаточно простая и даже примитивная, если задержки можно выставлять механическими коннекторами. Точность регулирования получится около 0,3% от ширины импульса генератора. Если нет ФАПЧ, то все совсем просто.

Да, действительно всё просто! Для реализации практического устройства, но… если предполагается использовать для исследований, то…. Уууууу! На ВЧ отдачи будет много, а чем её потом переварить до приемлемого уровня? Имеется ввиду силовая часть. Для того и есть промышленная частота 50Гц – практически вся доступная силовая электроника: чем мощнее – тем низкочастотней. Даже с индексом “Ч” и то потолок 16Кгц, который с ростом тока снижается… Это по тиристорам, у IGBT повыше, но у них и сопротивление в открытом состоянии по более будет! А выпрямительные силовые диоды чего стоят? В смысле частот. Да и конденсаторы тоже – но вместо них можно хоть аккумуляторы использовать, хоть и не лучший вариант. Опять - же для получения трёх фаз 50Гц с “допустимо” покупных модулей преобразователей необходим мощный источник постоянного тока… вилка… Снизить генерируемую частоту позволяют лишь сердечники – наверное это единственная польза от них. Т.к. практика показывает, что при импульсном воздействии более 100-120 витков на катушке не надо – импульс рассеивается на этом количестве, а дальше лишь омические потери. Фазовая автоподстройка не нужна – достаточно управления величиной магнитного поля, как в автомобильном генераторе.
#39419
У меня есть вопросы. В первом блоге на первой странице форума, тема «TPU» приведены схема устройства. Чтобы читать такую схему для успокоения нервной системы неплохо выпить бутылку водки. Впрочем, по сравнению с глобальной задачей, капризничать не стоит. 
Вопрос 1. Наружные и внутренние кольца индуктора состоят из одинарной шины, набранной из тонких проволок, или это катушки, состоящие из нескольких витков (3, где то было сказано), концы которых соединены по казанным на схеме образом? Это они намотаны по схеме Мёбиуса? 

Ответ: в первом приближении – берёшь медную шину, 2 куска с небольшим запасом – длину посчитаешь, стык выполнишь почти по центру меньшего кольца спилив до половины сечения – так чтобы получился замок, ну это уже потом, перед спайкой. 2 куска – каждый дополнительно изолируешь, одного слоя достаточно. Находишь их середину, метка, метки и на все точки перегиба – удобней будет работать. Дальше весело, работать лучше вдвоём – не хватает третьей руки. Идём и меряем банки, стеклянные: трёхлитровая – на ней огибаем 6-ти дюймовое кольцо, на 4х дюймовое по моему 0,75Л было. Вот на них и формуем предварительно. Катушки тестишь без сердечника – компасом положенным на них сверху. Стрелка при одинаковой полярности должна показывать в одну сторону, не концами потом перебрасывать, стрелочкой направление поля. Да, перегибы сразу не полностью – иначе катушки не оденешь. Затем уже одев катушки, они довольно свободно ёрзают – большие кольца ещё раз уматываешь для полной фиксации. Догибаешь перегибы и сводишь нижнее кольцо, увидел что всё подогнал (по длине) – уматываешь его. Незамотанным оставляешь лишь переходы. Точки подключения как в той схеме, начальное положение катушек примерно такое же. Удобно когда есть круговой транспортир – нету: на бумаге разметь.

Вопрос 2. Вроде говориться, что катушки возбуждения являются бифилярными? Бифилярные катушки бывают нескольких типов. На форуме есть подробное их описание. Но мне представляется, что когда говорят о бифилярности, то преследуют цель сведения индуктивности катушки к нулю. Хотя, при этом, пока фронт импульса не добежал до конца катушки с такой намоткой, её индуктивность не скомпенсирована и она имеет внешнее магнитное поле. Не имеется ли, в данном случае, намотка катушек (первичной и вторичной) в два провода, для обеспечения равенства их параметров. Да нет же – уже несколько раз сказано, что первичная мотается поверх вторичной в обратную сторону. Так при чем же бифилярность?

Ответ: Можно намотать и как написано – больше шансов получить межобмоточный пробой! Намотаны в разные стороны – это так. Бифиляром мотаешь лишь первичку: берёшь два провода и параллельно укладываешь, затем конец первого соединяешь с началом второго – просто мощнее и быстрее поле, каждый соседний виток находится под половиной общего потенциала. Её лучше выполнить МГТФ. 


Вопрос 3. Сказано, что первичную и вторичную катушку меряют не числом витков, а метрами. Тогда из каких соображений оценить число этих метров.

Ответ: Таблицы в метрах в Оттовском файле.

Каково соотношение витков? С другой стороны, первичная катушка не должна иметь много витков. Иначе не создать большой ток для раскачки среды. Первичная и вторичная катушки это – мини трансформатор Тесла? Если так, то есть чем руководствоваться при их изготовлении. 

Ответ: Здесь всё перекликается с Н.Теслой: “диаметр провода остается открытым пока выдерживаются весовые соотношения…” – ну и далее по тексту. Витков у тебя будет не больше 100-120!

Чуть выше был разговор об искре. Это не от этого мини трансформатора Тесла? В видео ролике С. М. не эти ли разряды создают шум, который производит TPU?

Ответ: Искра не сюда относится, шума у меня такого не было – но шипения… На некоторых частотах, но это не “шитьё” высокого!
Удачи!

P.S. По форме импульса - обрывать надо задний фронт. Посмотри осциллограмы блока развёрток TV начиная от второго поколения: что на базе и что на коллекторе, на полевиках кстати то же самое.
P.S.2 Извиняюсь. Класс! Всё что жёлтенькое и на его фоне отбрось. Смотри только на то, что находится после - вот оно работает! А для жёлтенькой... слов нет. А я-то думаю почему люди не могут понять о чём идет речь! Тебе нужен вместо желтенького просто коммутатор "трехфазный ток это просто". Смотри пост выше. В файле с Оверунити передней части не было. Даже если её кто-то и делал - то почистили основательно! Там даже номеров ног нет!

Насчёт гидроудара всё правильно, я там повыше приводил аналог со шлангом - так вернее будет. Но это моя точка зрения. На схему я тоже первый раз смотрел примерно так же. Ничего - попустило.

#39357
Мы говорим об одних и тех же вешах? TPU можно рассматривать в разных исполнениях.

Посмотри почту должно упасть письмецо с базовым описанием "начал " TPU. Я-то думал: все это знают!

#39474
Подождём немного, преже чем повторять попытку. Он наверное пока сам просматривает.


Ещё раз просмотрел первую страничку - все посты по этой теме: кольца между собой соединять тем же из чего они сделаны, а не гибкими проводками. Катушки не размазывать по длине. Достаточно одночастотного трёхфазного генератора. ТО, ЧТО "ЖЁЛТЕНЬКОЕ" - нафиг!!!! ВСЁ гораздо проще!

Подойдёт! Дальше на К155ИЕ4 + К155ЛП5

Кроме всего прочего, он так же может использовать обычный генератор синуса - необходимо лишь на входе сформировать подобие прямоугольника. Резик в базу КТ315 2ком, на коллектор 15ком и между коллектором и базой *75ком - хватает аж на ура! Я не просто сказал: всё намного проще! Буду надеяться, что почта таки достигнет своего адресата.

ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!
На всякий случай. У кого-нибудь есть следующие файлы: 
otto_ronette_TPU_ECD-V1_0 - pdf
stevenmarktpu - pdf
TPU__End_Game - pdf
TPU-ECD rus - djvu
??????????????????????????????
Если есть выложите их пожалуйста – это и будет ОБЩИЙ ЯЗЫК!

МОЛОДЕЦ!!!! Хоть кто-то выложил то о чём речь! Размерности там есть все. СПАСИБО!

ХОТЬ БУДУТ ЗНАТЬ ОТ ЧЕГО ОТТАЛКИВАТЬСЯ! И желтенького там совсем нет... Ну, а дальше вверх и по постам - для тех кто не захочет играться по второму кругу. Всё уже сделано - осталось проглотить и жить счастливо!

,2,4! последний -Н.Тесла
Ночью если получится сброшу фото с чего начинал.
Коллектор просто ШИНОЙ - как в сварочнике!

Наконец всё прояснилось! Наверное в самый раз вернуть на форум RADIOMANа и сказать ему большое СПАСИБО! Прежде всего он спровоцировал развитие событий и оживление. Но я всё-таки хочу увидеть 2 фото: на первой - он с рабочим TPU, а на второй 
- как он бьётся головой о стенку!!! Ну и ещё хотелось бы узнать статистику: у кого и поскольку лет провалялись “портянки”.
Насчёт: как это сделать – уже всё описано: придётся ещё раз прочитать.
Сразу: аномальные поля наблюдаются не у всех устройств – с чем это связано, может быть несколько объяснений: геометрия, отклонение или попадание размеров, рабочие частоты тоже разные, придётся каждому находить свою. Но… будьте готовы! И по центру работающего устройства не заглядывать!
Удачи!
P.S. На этом принципе работает очень много устройств, при том что они и не совсем похожи на данный вариант – все они: TPU! Под этой аббревиатурой, прежде всего следует понимать: проявление вращающегося вихревого магнитного поля. Поэтому если будет интересно, продолжим эту тему. Файлы сбросил.
Да, каркасы с катунками на 6", это немного отличное от S.M. устройство, но принцип практически тот же. Затрат значительно меньше.
Всех с наступающим Новым Годом! Катушки на 6”, начальное положение как у Отто, фокусное расстояние роль играет, но только в смысле отдачи. За счет такого исполнения “Мёбиуса” достигается искусственное сжатие воронки, там в верху по постам кто-то выкладывал картинку – здесь мы и получаем искомое! Кроме всего ещё и раскачку в скорости потока – длина колец разная. Это не обязательно должно быть шесть дюймов – важно выдержать соотношение: 6:4, потом когда у вас будет первый рабочий коллектор, можно вдоволь наиграться с размерами, мощностями и вариантами исполнения – пока необходим первый Рабочий экземпляр. Чтобы не опускались руки! Пожалуй надо будет сбросить ещё раз перевод S.M. – в том виде как он у меня (не просто набор букв, а со всеми выделениями важных, ключевых мест). Для начального запуска достаточно и 555 таймера, но не все микросхемы тянут по частотам, но если работает – то держит она обалденно! Дальше трёхфазный генератор и на Оттовскую схему. Предварительную настройку можно провести без коллектора: вместо катушек ставим проволочные резисторы ватт на 50 по 10 ом – дело в том, что он представляет из себя прежде всего индуктивность и лишь потом сопротивление, плюс защита от больших токов. На проволочнике надо получить затухающий резонанс из шести колебаний на один управляющий импульс – это и будет та точка, с которой вы первый раз запустите свой коллектор! Лампа разгорится не сразу после включения, а плавно в течении нескольких секунд. Это возможно и не будет полная мощность – но она покажет, что вы на правильном пути. Затем уже можно играться по частоте, после нескольких учебно-тренировочных запусков вам даже осциллограф уже не будет нужен: достаточно всё правильно собрать. Напряжение питания коллектора не советую слишком поднимать – возрастут пиковые токи переключения и выбросы на стоке – если они попадут в один отрезок времени: транзистору хана! При +24 В я сжёг один IRFP, а так всё нормально. Есть и такой момент как обратный ток в источник питания, как у С.М. “…заряжает кепку и батарею…” – кепка, пробка – это всё вариации с америкосовского: конденсатор питания, поэтому все источники питания кроме батарей должны иметь демпферную цепь. При правильной настройке обратный ток в аккумулятор на уровне 1,3А – коротким высоковольтным (для аккумулятора) импульсом – очень полезная штука.
Между петлями, как у Отто.

Ответы:

Val_001
Теперь по делу. Думаю, что можно подвести первые итоги. Одно дело мнение автора, который постоянно в теме. Многое из того, что он считает очевидным, большинство из нас может и не понимать вовсе. Другое дело мнение активных участников данной ветки. Коллеги, быть может, у кого-нибудь возникнет настроение резюмировать, что мы нового и перспективного узнали от inogda1, какие существенные отличия от ранее размещенного материала, какие на ваш взгляд возникают направления изучения данной темы?
iled, если есть возможность и не будет разрешения на размещение фотографий, то, плиз, Ваше личное мнение без нарушения авторского права, стоит ли адептам данного направления активизировать свои усилия? Есть ли изюминка в новом видении материала?

Ответ:
Нового практически ничего нет: всё именно ДАВНО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ, причём не нами изобретённое. Авторы того, что здесь рассматривается уже давно в мире ином. Всё, что я сбрасываю на форум, не может расцениваться с точки зрения авторских прав! Это для всех и каждого! Как вы этим воспользуетесь – ваше дело. Изюминка во всём лишь одна: многие просто не видят что у них лежит под ногами! Я просто дал возможность на это взглянуть.

As8
"ИНОГДА! писал "А теперь, поскольку сам коллектор очень походит на конденсатор, и по нему бежит волна магнитного поля – которая не просто наводит ЭДС в витке, но ещё и воздействует на расстояние между обкладками нашего индуктивно-ёмкостного короткозамкнутого, да ещё и с переходом (снаружи-внутри) коллектора – конечно он не будет в упор замечать внешнюю нагрузку до тех пор, пока не уравняются импедансы." 
Что значит уровняются импедансы - импедансы чего? относительно чего?
Одно кольцо замыкаем через нагрузку на другое кольцо до тех пор замыкаем пока не уравняется что? где? вот тут поподробнее пожалуйста если можно.

Ответ:
Импеданс: в первом приближении, просто внутреннее сопротивление. В нашем случае, это омическое сопротивление петли “Мёбиуса” оно представляет из себя… миллиомы. Нагрузка включена между двумя петлями. Пока не уравняются между собой внутренние сопротивления петли, соединительной линии и собственно нагрузки. По тому как ведут себя нагрузки одновременно подключённые я где-то сбрасывал. Коротко: больше всего видно на лампочке, затем идёт ТЭН и лишь потом открытый нихром. Очевидно, что некоторую роль играет геометрия построения нагрузки (с геометрической точки рассмотри лампочку) и наличие внешнего корпуса (отделенные среды), но это пока предположения, не мешающие использовать то, что доступно и понятно. Скажем так: нихром Ф 1,5мм – спираль на 5 Квт имеет температуру ~280 градусов, появляются цвета побежалости, две спирали тоже самое, + ещё 2 Квт электроплитка – ну она погорячей (тёмновишнёвая) но у неё и соотношение между подводящими проводами и собственно спиралью побольше будет. Вывод: или у каждой батареи отопления свой TPU – или проводку по квартире той же самой шиной…

Каждый решает сам – стоит ему это делать или нет. Я не просто так ушёл в несколько иное исполнение. Просто Radioman хотел увидеть хоть одно рабочее устройство, да и наверное не только он. Для того чтобы понять то, что я намерен выложить дальше этот путь необходимо пройти. Кто-то остановится на достигнутом, а кто-то пойдёт дальше.
Если будет интересно – я только ЗА!

К посту #39597
+5 баллов! Отроку!
И не один, а два работающие на друг-друга, нагрузка между ними, типа дроссельного клапана: сколько пришло - столько и ушло. Энергия нужна лишь на поддержание потока. Ток, вернее поток, однонаправленный, весь “мусор” в нём – работа самой меди. Я просто не додумался с чем можно провести аналогию.

As8
Ну, не совсем воздух, назвать-то можно и так. Воздухозаборником забираем из среды и отработанное в неё же и возвращаем. Неработоспособность скорее всего: при том, что там написаны несколько частот – ты их замучишься ловить. Пока только трёхфазный генератор. ШИМ тоже не подходит для начала. Когда будет в руках рабочее устройство – тогда развлекайся сколько влезет: там очень много ИНТЕРЕСНОГО… Пока получи работу, и не на тоненьких проводках! Ну не пролазит через них столько керосина! 
И ещё: сколько вольт на выходе в начале не важно – лишь бы ты зажёг лампу, дальше по ходу будет всё видно, анализируй с чем столкнёшься. А не “этого не может быть”!

#39624
As8

Да в том то и дело у меня лампа горела и тем сильнее чем шире импульс накачки.на входе прямоугольник однополярный - на выходие красивый синус. Вот только потребление было примерно как и на выходе
Ответ: скорее всего проблемы с катушками, шитьё вторичной на перв. Проявляется только во время работы (лавинный режим), либо одна катушка работала навстречу. Трехкатушечный коллектор после запуска и откатки – то есть накопления начального опыта: как и что – удаётся запустить и с 2 катушками, при третьей пробитой… выход значительно ниже, а ток потребления в несколько раз выше… при хорошей межобмоточной изоляции отключение пробитой вторичной обмотки на одной катушке относительно работы в исправном состоянии схемой воспринимается как всё в порядке – то, что там КЗ – по барабану… Что ещё может быть: сечение коллектора было не достаточно: – ты сколько затрачивал – столько и снял, работа магнитного поля впустую!


#39626 
GLZ
Для TPU данный выходной каскад быстрей всего не годится, так как он в одной половине периода подключает нагрузку к источнику питания, а в другой накоротко замыкает её через внутреннее сопротивление канала силового транзистора, при этом полностью блокируются колебательные процессы в нагрузке.

Да, сюда это не годится… но зато годится к управлению якорем в режиме амплидина!
Ещё раз МЭНДЛ, вверху по постам есть сноска. Почитай.


И всё же, какое соотношение витков или длин первичной и вторичной обмоток, хотя бы приблизительные соотношения с которых нужно начать?

Ответ: да в Оттовском файле выше всё есть! Целыми таблицами!!!

При изготовлении обмотки для получения нужного направления магнитного поля следишь за направлением намотки и направлением тока в ней. После изготовления, контролируешь себя с помощью компаса, подавая ток в обмотки по отдельности: подключил сначала одну к источнику питания через ограничительное сопротивление, посмотрел направление магнитного поля по компасу. Затем то же самое проделал с другой катушкой. Я правильно понимаю назначение компаса? Извините, люблю убедится на 200%. Да и другим будет предельно ясен этот момент.

Ответ: ложишь катушку на стол, сверху неё компас – ориентация оси катушки запад-восток, и просто поискри от источника, никаких резисторов не надо. Затем по направлению поля первичной, где будет у неё север, рисуешь стрелочку. На коллекторе все стрелочки в одну сторону. У меня было по часовой, хотя работает и наоборот.
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Просьба: добейте чем нибудь 38стр. до перехода на 39. Она очень долго грузится и я не смогу днём на неё заскакивать. А её просмотрю ночью.
Ответы: 
Ребята, без обид – но вы очень невнимательно читаете! Придётся повторяться…

Fractall
Иногда, такой коллектор жизнеспособен?

Ответ: запустить ты его запустишь, сдвинь катушки против часовой стрелки – они не должны быть по центру, это одно из условий, как впрочем и точки подключения. Посмотри как это выполнено у Отто, как у меня в трёхкатушечном коллекторе – там видно откуда идут съёмные провода Ф1,5мм – но их сечения НЕДОСТАТОЧНО!!! Нет они не греются – они просто всего что есть НЕ ПРОПУСКАЮТ… Ну это как автомобильный насос: и в нём воздуха много, и камера вроде небольшая – а качать замучишься, виной всему шлангочка и золотник с малюсенькой дырочкой! Ты пыхтишь – а воно не лизе…
По поводу круглого провода для исполнения коллектора: единственная “ёмкость” с обкладками из круглого провода – это индуктивность! А вам в данном случае нужна именно ёмкость! Работать оно будет, но косо – мощности на выходе не получите… Смысл? Просто демонстрационная установка?

Какие мосфеты лучше применить для обмоток, они отличаются токами, напряжением, сопротивлением? Или нужны именно 460?

Ответ:
требования следующие: достаточно быстродействующие, ток стока от 20А и выше (на некоторых частотах будут дикие забросы тока! И дай бог вам не попасть со своей геометрией в эту зону), напряжение сток-исток не менее 400 В, и самое главное – как можно меньшее сопротивление канала в открытом состоянии – энергия от источника должна идти на создание магнитного поля, а не на нагрев кристалла. Как сказал Форд: машина может быть любого цвета – лишь бы он был чёрный!...

Разница в длине первички и вторички у Отто 4.2 к10.5метрам. А может ли диаметр обмоточных проводов быть одинаковым?

Ответ: можно намотать и 10 к 16 метрам – вопрос, успеет ли у тебя сигнал добраться до конца катушки, чтобы она работала вся, а не висела балластом. Некоторые коллекторы начинают работать на довольно низких частотах (см. что написано о меди). Всё весьма индивидуально.
По поводу диаметра проводов: “размер провода остаётся открытым пока выдерживаются весовые соотношения 2:1…” Н.Тесла – для кого он это сказал? Но чтобы не возиться с весами: на первичку лучше всего Ф0,7-0,9 (изоляция фторопласт и подобное) он может быть многожильный – ещё лучше! На вторичку не менее 0,5 – через её сечение должен успеть пролезть импульс противоЭДС первичной (см. выше по постам что я писал насчёт дросселей). Возможен вариант: берёшь два одинаковых куска провода, один из них складываешь пополам и первичную мотаешь в два провода… но габариты катушки!

Kater
Если коллектор выполнен петлями Мебиуса и съем энергии идет от петель связанных только емкостью между петлями,то вероятно эта емкость при выполнении шиной будет значительно выше чем емкость между петлями проводом круглого сечения.А раз так,то частота коммутации при малой емкости должна быть значительно выше.

Ответ: мысль правильная!

Если коллектор выполнять бифилярно,то вероятно,съем будет вестись совершенно иначе непосредственно с обмотки коллектора и совершенно на другом принципе.

Ответ: Сначала я хочу увидеть надпись на экране: ЗАРАБОТАЛО! Хоть одну единственную, а потом развлекайтесь с коллекторами, с чем угодно – там очень много интересного! И далеко не того, чему нас учили! Это именно: “коснуться горячей дверцы!”


Непонятки есть и по управляющим обмоткам.Я так понимаю,что катушки мотаются одна обмотка и вторая равной индуктивности и включенные встречно или есть другие варианты?

Ответ: Поля обмоток должны быть встречными! Об индуктивности речи нет вообще на этом этапе. 

И последний вопрос к знатокам,нужнали обмотка синхронизации для возобновления цикла развертки с каждым новым оборотом коммутации?

Ответ: не нужна, пробой в 240эл/град – тот который можно было бы увидеть на трёхлучевом осциллографе, вполне допустим. Он есть в промышленной сети, но всё оборудование его практически не замечает…

И ,вообще,хотелось-бы решать вопросы не только с уважаемым Иногда 1 ,а и с форумчанами которые въехали в тему и могут подсказать и выложить свое мнение по тем или иным вопросам.

Ответ: Сделайте сначала хоть одно устройство – потом подсказки из вас посыплются как из рога изобилия!


As8
Генератор по схеме на рис. 5.36 отличается от рассмотренных по принципу действия. Здесь два одновибратора DD1.1 и DD1.2 работают поочередно, каждый в типовом режиме, так, что один из них, оканчивая формирование импульса, переключает второй, а тот — снова первый, чем поддерживается непрерывная генерация. Период колебаний, таким образом, равен Т=Ти1+ти2- Выходное напряжение можно снимать с любого одно- 
вибратора. Выходы взаимно инверсны. Длительность составляющих периода 
колебаний тщ и Тиг можно рассчитать по D.2). 
Путем наращивания числа элементов этот генератор легко обратить в 
многофазный мультивибратор (рис. 5.37). 
Вариант схемы генератора прямоугольных импульсов на двух микросхемах К155 А Г1 показан на рис. 5.38. Здесь каждый одновибратор запускается по двум входам: с выхода Q на входы А1 и А2 отрицательным перепадом и одновременно с выхода Q на вход В — положительным (см. табл. 4.1 переключений микросхемы К155АГ1). 
Резистор R1, которым регулируют частоту колебаний, общий для обеих хронирующих цепей. Если конденсаторы С1 и С2 имеют одинаковую емкость, скважность выходных импульсов равна 2 и не зависит от частоты. 
Частоту колебаний можно изменять не только переменным резистором R, но и внешним управляющим напряжением Uynp в пределах от 1 до 6 В. 
Частота генерации связана с этим напряжением линейной зависимостью. 
Рабочая частота может достигать 8 МГц.

За схему спасибо! Но это потом, сейчас надо просто спаять 3! микросхемы и получить РАБОТУ! Я в генераторе на снимке тоже поизвращался: там и контроль, и сравнение, и внешняя синхронизация – оказалось всё НЕНУЖНЫМ… Пройдёт совсем немного времени и каждый из вас поймёт КАК это всё сделать вообще без микросхем – на одних полевиках. “Правильно сконструированный переключатель для своей работы энергии практически не потребляет” Стивен Марк. 
Можно и на биполярниках, но они управляются током – полевики потенциалом, мощность не нужна. Это одно из решений самозапитки.

уже отключил, объм всё равно великоват для моей "скорости".
Рад, что ты здесь! Radioman
есть эмальпровод ф3мм, есть шина 10х2, могу свить литцендрат любого сечения. Что выбрать для коллектора?

Ответ: Шину, только шину!!! Она у тебя обалденная! Переходы с кольца на кольцо тоже ней! Помучишься, но согнёшь.

Что, правда?? Покажи свой работающий ТПУ. Не надо мучаться с видео, достаточно фотки в 100 кбт на чистом столе без внешних проводов.

Ответ: нарезку из ролика скинул iledу, пусть выкладывает. Ролику уже правда больше трёх лет. Фома ты неверующий!!! Жил я тогда ещё в городе, да и задачи “чистого стола” не было – ролик был предназначен моему другу!
Пересмотри пожалуйста свои взгляды насчёт валяющихся “портянок” из них иногда можно многое почерпнуть.
Так это было первое включение, после настройки на проволочниках без коллектора. с.м. выше в постах. После нахождения рабочей точки всё значительно веселее работает!
Radioman
inogda1, благодарю за ответы, за фото. Правда я спутался - шина у меня 5х2 - т.е. 10 квадратов, но все равно, другую негде купить в нашем колхозе. Сколько длины отрезать? Всего около 63 дюймов + переходы? Вроде правильно.
IRFP460 нету, есть IRF3205 / у них канал еще толще, меньше 0,1 ома.

Ответ: дюйм бери стандартный 25,4 – по крайней мере это проверено.
Шина пойдёт. 
Длина: верх – 478,536мм
низ – 319,024мм
переход ~55мм (один, а ветвей две = ~110мм)
итого: 907,56 (берёшь два куска по 950мм – остатки пойдут на выводы)
это на одно кольцо. Понятно, что при всём старании, на коленках ты этого не выполнишь.
IRF – если они по току и напряжению проходят: ВПЕРЁД! У меня нет их паспортных данных.

Kater
Спасибо за ответ.С коллектором нет вопросов.Если я Вас правильно понял,то катушки управления вы мотали МГТФ ом сложенным в два провода,а вторичка одним проводом т.е. больше витков на вторичке соотношение первички и встречно включенной второй обмотки по виткам 1 к 2.Тут основная непонятка.

Ответ:
На том коллекторе, что на картинках вторичка намотана ПЭВ Ф0,5, первичка после выгорания (тестовой катушки – там был ПЭЛ Ф 0,7), я сразу сделал 4 каркаса, выгорела она по причине изоляции. Потом следующие перемотал МГТФ, валялись несколько кусков по 10 метров – туда они и пошли, причём не по 4,20 а целиком. Чего там вымерять, это было просто проверочное устройство. Компас у меня жидкостный, хорошо видно время реакции поля, практических изменений я не заметил – ну и попал в точку. Теперь надеюсь ясно: почему об индуктивности нет речи – нужен хороший концентрированный электромагнит, не более. Лишь бы он мог работать в нужном диапазоне частот. Я ещё раз повторяю: всё намного проще, чем может показаться на первый взгляд!
Называть это можно СЕ, не СЕ – как угодно, смысл не меняется: всю работу выполняет магнитное поле! Если энергокомпании что-то производят, кроме возмущения в проводах – то я хочу видеть свалку отработанных электронов. Так, ЧТО есть электричество? И о каком токе может идти речь в теории переменных токов? Сколько подвинулись в одну сторону – столько и вернулись назад: есть только дергание носителей зарядов – они-то и производят своей туснёй всю работу…
Fractall
Как хорошо, жена швея.... Шпуля швейной машинки как раз 12 мм ... Две шпули склеил- катушка, 24 мм на обмотку, внутреннее отверстие - можно надфилем подточить под коллектор... Вот проблема с проводами появилась... Негде купить обмоточные провода для катушечек... пришлось старые трансы дербанить... Значит МГТФ можно использовать? Это плюс. Браты, есть у кого схема как из генераторного простого сигнала, меандр, с помощью ИЕ4 и ЛП5 на драйвера 7307 вывести? Хочу за выходные попробовать собрать ТПУ...

Ответ:
Можешь и шпули использовать, но не забывай о температуре катушек: когда всё нормально – она в районе ~ 50 градусов, но если у тебя повиснет коммутация обмоток: резистор в задающем шьёт, отвалился провод – я так понимаю, всё собрано будет “на соплях” – навесной монтаж, в этой ситуации возникнет непрерывный ток через катушку, отключение- то мосфета не предусмотрено… думай. На каркасы катушек старые платы, фольгу только сдери – оно понадёжней будет, и с размерами меньше мороки. Специально померил свой МГТФ – он в изоляции = 1,0мм. Нет провода нужного сечения? Набери жгут из жил меньшего сечения, свей литцедрат и намотай – данное устройство это допускает. Основное требование: изоляция! По поводу как подать от генератора синуса смотри выше я там написал: резики + КТ315, с его коллектора на ИЕ4. Такого сигнала будет достаточно. 

Radioman
МГТФ есть но тонкий - сечение 0.07 кв.мм, его в наличии 55 метров - пойдет?

Ответ: это сечение всего провода или одной жилки? У меня там тоже 0,07, но жилок в проводе 35 штук! По проводам чуть выше^. Если есть старый провод ЛЭШО тоже очень хорошо: попадался даже ЛЭШО- 120х0,05 – ну это просто красавец! В крайнем случае: жгут, каждый слой проложить лакотканью и проклеить – иначе долго не проработает.

Fractall, смотри даташит. Я бы поставил триггера Шмитта с открытым коллектором на выходе . с них - на pnp ключи, с коллекторов которых на затворы 7307. А ключи - от +9в. Правда не припомню что-то в ТТЛ логике тр. шм. с открытым коллектором, если их нет, в таком случае врезать между шмиттами и ключами буфера ЛН1-ЛН6, какие-то из них есть с ОК.

Ну, не мудрите!!!!
С выхода ЛП5 резик 1 ком на базу КТ972 (КТ817 не тянут!), коллектор на +8-9В через резистор 150 ом, и на коллектор же через Ом 30 вешаешь затвор мосфета – заряжается он через резистор – КТ972 его разряжает! Всё. Это даже без IRF7307. Вначале так и было.
Ещё раз: ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ!

А клеить обмотку к фторопласту ты каким Х будешь - если только попробовать: то вперёд!

А зачем ее клеить??? Лента в качестве изоляции между обмотками.
Ну можно еще найти пергамент, или пропитанную парафином бумагу, или целлофан, но лакоткани тут нет...

Ответ:
Клеить надо будет по следующим соображениям: МГТФ имеет очень много положительных качеств – надёжная скользкая изоляция, достаточно высоковольтная, работает ~ 250 градусов – нам столько не надо, но всё таки запас… Если у тебя провод в шёлке – тоже нормально. А вот с простым эмальпроводом не совсем порядок: как ты его не натягивай во время намотки – медь тянется, + тепловое воздействие – появляется слабина… дальше: импульсы ударные, витки начинают шевелиться и протирают изоляцию: какова её толщина? На сколько её хватит? Результат: межвитковое КЗ, выжженный мосфет, куча дыма, искр, убитая вера в свои силы или выводы о неработоспособности! Оно тебе надо? Нет лакоткани? Возьми простую тонкую ХБ (носовой платок) и проклей каждый слой. Киперная лента есть? Да на худой конец бумагу. Но обмотку зафиксируй! Я не ради развлечения обмотки заливаю эпоксидкой…
Да, я себе "поджарил" глаз, но это было с многочастотным резонансом. В ныне описываемом варианте этого нет! Работайте смело. Кольца сверху тоже поглощают некоторые вещи, но можно обойтись и без них.

Привет! Да: – лучше бы я не трогал эту тему. Дальше тишина, иначе уйдём в дебри.
Русскими буквами: это не обсуждение Ника, но ещё раз – ЧТО в нём?
ДОЗОР
Прочитал ветку - все прекрасно. Остался один вопрос, так какую нагрузку тяет устройство по схеме уважаемого inogda 1? И получил ли он самозапитку своего устройства??? Какие меры предосторожности и безопасности использования его устройства??? Как влияет его устройство на человека??? И вообще данное устройство безопасно для здоровья? Нет ли побочных эффектов переизлучения СВЧ? Если эти все условия выполняются то моя организация готова взять на промышленную основу и сделать настоящий промышленный образец. Естественно все авторские права уважаемого inogda 1 остаются за ним. Мы готовы профинансировать его опытные образцы и дать дальнейшее развите уже в промышленном масштабе в малой энергетике, конкретно в Поволжском федеральном округе на базе одного специализированного завода в г.Самаре. Данный завод выпускает электроподстанции малой и большой мощности. Считайте что Вам всем искателям "СЕ" дали конкретное коммерческое предложение вернее сказать заказ на изготовление, которое будет нами профинансировано.

Ответ: А ВЫ как потом будете на практике реализовывать осуществление своего коммерческого предложения? Будете бесплатно раздавать людям свои изделия? Или хотя бы по разумным ценам? У нас продаётся генератор “ВЕГА” Дона Смита по цене ~170000гр. = 21250$! Это 10 Квт установка. Кто сможет её купить? Толстые жирные черви? Так они уже давно ведут альтернативную жизнь – так пусть хоть немного, но постоянно, друг-другу платят! Ни о каких авторских правах не может быть и речи: это всё придумано не мной! Я лишь пытаюсь объяснить: как это всё работает, и насколько всё просто. Кто сможет понять – ему считается! О финансировании я слышал очень много предложений: все они отклонены! См. выше. 
“Я взяток не беру, мне за державу обидно!”


Fractall
Можете пояснить как мотать катушки? Оба провода одновременно, как писал Отто или сперва короткий а потом длинный? И в одну ли сторону? Есть ли ньюансы по намотке?

Ответ: А какая разница? Кроме уровня изоляции. Если ты мотаешь два прода одновременно, то их начало и есть точка подключения к стоку – поле будет встречным, но надёжность ниже. Намотай сначала длинный, разверни катушку на 180 градусов и намотай короткий, незабудь только метить начала, контроль компасом. Обмотка рядовая многослойная, с хорошей межслойной изоляцией. См. выше – всё уже описано. Нужен просто хороший электромагнит, по своей длине попадающий в гармонический ряд.

Serg V..
Первые признаки передозировки воздействия Торсионного поля на человека: 
- кратковременное потемнение в глазах, шум в ушах, гнетущее чувство переходящее в панический страх, плаксивость, тошнота и позывы к рвоте. Возможно усиление болевых ощущений в области сердца и в больных органах. При длительном воздействии ТП на тело человека возможна кратковременная анемия. Все эти признаки проявляются от передозировки..

Характер воздействия и последствия воздействия ТП зависят, в основном, 
от его напряженности, спиральности т.е. топологии и частотного спектра. 
Спиральность зависит от взаимной ориентации магнитного поля и направления вращения.
Частотный спектр зависит от используемых в конструкции материалов, напряженности магнитного поля, скорости вращения.От правильности выбора перечисленных параметров во многом зависит и безопасность прибора.

При остановке вращения, Торсионного поля спадает экспоненциально в течении десятков минут до некоторой постоянной величины, которая сохраняется уже недели. Порой, в течении двух недель сохраняется негативное воздействие от неправильно подобранных характеристик ТП.

Ответ:
Всё это так и есть, но данный вариант как раз и лишён указанных моментов. Хотя, чтобы из него получить изделие двойного назначения надо совсем немного! И никакая экспертиза ничего не докажет… Был вариант который после обесточивания и закорачивания коллектора в течении 2,5 часов, после снятия перемычки сам заводился: сначала медленно, до половины выходного напряжения, затем пауза, и скачком до полного. Камеру там глючило! Она не могла сфокусироваться, съёмка лишь на расстоянии. Для любопытных: там другое исполнение бублика, не ищите.
Насчёт самозапитки: всё разбросано выше, вкратце: если у вас ток потребления вашего коммутатора порядка 1,8мА – будут ли проблемы с организацией самозапитки? Но это уже не на ТТЛ – следующий шаг возможен лишь после предыдущего! Посмотрите как переработан маскарад, сделайте тоже самое – и всё поймёте!

Radioman
а что это за коллектор на фотках например на DSC01039.JPG , DSC01040.JPG - там 10 катушек и кольца коллектора в одной плоскости? 

И где же все-таки правильная схема коммутации катушек, тут несколько разных схем. На первички нагружены мосфеты, это ясно. А вторички?

Ответ:
Прости, но я уже устал повторяться! Внимательно ещё раз пройди всю ветку!
Коллектор на этих фотках, как пример дальнейшего развития и исполнения, делал его не я, а мой друг – предназначен он для отопления: нагрузка – масляные радиаторы (лишь бы в них электроники не было, только термоконтакт, либо вообще напрямую: регулировка выходным напряжением – но все сразу). И управление этим коллектором обходится вообще без микросхем: одними мосфетами – пока не заморачивайся! Правильная схема включения катушек приведена в Оттовском файле, из него и исходи. Тебе нужен только ШАГ – такой как при выходе из зоны шагового электричества, с перекрытием, длина перекрытия 1: на число катушек. Минимум три! Внимательно: не на первички нагружены мосфеты, а мосфеты нагружены на первички! Вторички являются источником инициирования процесса выделения энергии носителей зарядов сидящих в самой меди, можешь читать как свободные электроны. Пусть будет так, лишь бы было понятно! Взаимодействие между кольцами индуктивно-ёмкостное, я уже описывал в первом приближении: что из себя они представляют. По сути: на каждой катушке тебе надо получить два встречно направленных импульса действующих с временным сдвигом – достигается это тем, что для реакции вторичной обмотки ты используешь противоЭДС первичной, а шагом ты выдавливаешь бушующую внутри коллектора энергию в нагрузку. Так понятно? Коллектор можно выполнить и плоским, без фокусного расстояния – сможешь поймать искомое – ура! Это следующий шаг.

По величине зазора: просто обмотай ещё раз лентой, можешь использовать фторопласт.

На всё ответы будут ночью.

Обхохотались? Я с самого начала твердил: всё намного проще! Теперь вопрос: вы будете рассуждать или сначала делать, а уже потом рассуждать: что там и как – там много интересного! Но сначала в руках РАБОЧЕЕ устройство. Схему начального этапа сразу не выкладывал по соображениям “дозоров” – у них и так бутерброд толстый.

Ответы стр. 40
Прежде чем перейти к конкретным ответам, прошу прощения, если задену кого-то. Но… в наших Никах и содержится наша суть: это не то имя которое нам дали при рождении или крещении… И так:
Iled – разбейте, получится: я яркий!
As8 – когда-то было неплохое масло!
Val_001 – хоть первый, но ВАЛ! По всему видно отличный электронщик.
Versila – он и есть верзила, но скоро он поймёт в чём суть! Удачи!
Kater – быстрый, и схватывает быстро.
Inogda – выше есть объяснение.
Это те – кто есть сейчас. Но наверное стоит подумать, что надо организовать закрытую ветку, куда не смогут заходить посторонние “наблюдатели”. Просто то, что я описал до этого – это конвертер энергии, причём построенный на коленках, но нельзя и забывать, что это устройство “двойного” назначения. То, что описано – у меня внучка делает на ура, так ей нет ещё и 10! Схему сбросил на клочке бумаги – сейчас нет сканера, а заморачиваться с прорисовкой – кому это надо? Примитив в данном случае предназначен для тех, у кого ограниченные возможности по элементной базе: работать будет! – дальше человек уже сам решит: надо ему дорабатывать или и так устроит. Главное донести суть. 
Дальше каждый увидит свои строки.
Cегодня спаял макетку генератора на 555ие4,ла3 и лп5.Перестройка по частоте от 200 кГц до 2 мГц.В принципе, для начала сойдет,но по катушкам управления непонятки остались.Сразу я думал,что прсто две встречно намотанные обмотки включены в нагрузку ключа,а теперь думаю,что первичка работает в нагрузке ключа,а вторичка встречная подключен к коллектору к большим петлям мебиуса и в коллектор вкидываются импульсы обратной ЗДС самоиндукции.
Ответ: 555 отлично, а зачем ла3? Частотный диапазон нужен от 10Кгц и до 1Мгц – до 2Мгц: это то, что гуляет в самой меди! По обмоткам: пять баллов! Понял!
Получается так, что схемотехники увлечены сборкой самой управляющей частью и мало экспериментируют с контуром и наоборот, люди, которые на ощупь улавливают взаимодействие полей, не могут спаять схему и пользуются очень ненадежными самопалами. Увы, это так. 
Добавить нечего!
Начнем?
Например я не совсем понимаю как может навестись магнитное поле на соседние контупра, они отстоят друг от друга далековато. 
В случае же, когда "коллектор" или как его... переходит восмеркой в малый обруч, то можно понять как ускоритель. Электрон условно пролетая по большому кольцу влетает в малое и получает прирост скорости.
Алаверды
Да! Это именно ускоритель частиц, и магнитное поле на соседние контура не нужно, надо просто выдавливать в нагрузку то, что происходит в меди! О надёжности: надёжней чем 155 я не знаю! Да, она дубовая – но работает от начала своего создания… Жрёт много… найди чем заменить ИЕ4 – сразу решишь все проблемы. Для работы данного устройства достаточно и К561. КТ817 не тянут по частоте, а К561 – работает! Где истина? 
Спасибо что ответили, хотя вопрос Вам был по существу.Вот именно что за державу обидно, крупным алигархам до нас с Вами уж точно нет дела. Смею ли у Вас спросить, Вы сами откуда будите? (страна, город....) А то как то не понятно у кого какая держава.В частности у меня Россия г. Самара. Так я правильно понимаю что Вы тоже из России. Ваш принцип работы ТПУ немного напоминает емкостной трансформатор. Только возбуждение просходит по другому за счет магнитных катушек. Так всетаки сколько Вы получили (или Ваш друг) получил на Выходе данного устройства на активной нагрузке? И получилась ли у Вас реально самозапитка или это у Вас пока еще в планах? Если Вы действительно хотите что сделать для простых людей так делайте,распространяйте свои теории и дайвасы в массы!.Я Вас никчему не призываю,просто не понятна Ваша позиция. Вы и против продаж, но и не выкладываете свои наработки для всех (схемы и эксперементы). Тогда получается Вы просто всех заводите и ничего не делаете для всех людей. Просто как всегда обычные личные амбиции.Типа вот у меня все есть, а Вы все помучайтесь и сами догадайтесь, как в игре "Поле чудес". Здесь не игра Вам на форуме, простые люди верят в Вас и не привиди господь что Вы их обманите - ....
Ответ: ошибаетесь, крупным олигархам как раз и есть дело – мы им кормушку отрезаем, но кто-то из нас может себе это позволить – я сам бывший, и тоже являюсь кнопкой – а они этого боятся больше чем наёмников. Но, это отдельная тема.
Страна: сейчас украина – но в конечном счёте мы все из одной страны, независимо на сколько частей её раздербанили! Всё преходяще, и власть, точнее: кучка воров – тоже…
Опустим некоторые вопросы: на тот, что на картинках я больше 12Квт не вешал – небыло в наличии, какие у него возможности – не знаю. Но с других устройств сдували и по 40Квт, но там были другие коллектора… Кроме принципа работы: есть ещё и конструкция. Насчёт самозапитки^. Там уже описано. Выложить то, что наработано: не проблема – как вы ним воспользуетесь? Как всегда? Да и вообще, всё началось с “портянок” – надо человеку дать пощупать ЧТО у него валяется под ногами! Может внимательнее будет в дальнейшем.

ясно. если ты уменьшишь размеры - сразу возрастет частота, возникнут проблемы. Не стоит проходить уже пройденный путь. Ещё раз: рабочее устройство на руках - а дальше полёт фантазии.

Dozor
По существу заднного мною вопроса к Вам, Вы ответили наконец принципиально правильно. 12 кВт действительно реальные результаты, молодцы!!! Но на вопрос самозапитки, по всей ветки я что то не нашел. Вопрос остался открытым. Если можно проясните для всех участников форума. По разработкам которые представляли наши партнеры в украине по системе Вега были у них очень большие проблемы, по истечении 1 года АКБ приходилось менять напрочь. Это не "СЕ". А "бабло" стоит не "малых". Другими словами красивая замануха - игрушка для развода толстосумых и не более того. Кстати для информации у нас в Росси наконец приняли закон по энергетике где привествуются использование частными энергоснабжающими организациями ВИЭ (восполняемые источники электроэнергии)и предусмотренно по законодательству продажа для государства излишек мощностей. Надеюсь Вы понимаете о чем я говорю. Что теперь любая частная организация у которой есть ВИЭ может спокойно продовать эл. энергию государству по закупочным ценам. И начиная с 2012г.в министерстве энергетике грядут великие перемены на благо народа. А некак было раньше, что только монополия выбивала все предприятия в тупик в качестве развития малого и среднего бизнеса. Поэтому я не стремлюсь зарабатывать на Вас сверх прибыли,дело принципа донисти до Всех потребителей эл. энергии доступные и экономически без затратные источники эл. энергии и это главное.Иначе скоро будем покупать эл. энергию у тех же Китайцев только в три дорого.



Ответ:
В данном варианте вопрос самозапитки пока неуместен, но ответ положительный – если у вас ток потребления на уровне 1,8мА – возникнут вопросы как запитать устройство? Всё описано выше. Более того, даже вскользь дано разъяснение: каким образом можно запуститься при помощи магнита. Проскочили? Если что-то непонятно – надо вернуться к тому месту, где всё было ясно. По поводу принятых законов: сколько столетий должно пройти, пока они станут нормой? Не верю! Покупка втридорога: так хохляндия уже давно по таким ценам покупает уран у америкосов, хотя у самих под ногами – как грязи. Чему удивляться. Проблема не в том, за сколько покупают, а сколько шкур с людей снимают! Другое дело, если человеку нет дела до мировых цен: у него всё есть с избытком. Вот это хочется увидеть. Насчёт “ВЕГИ” – я в курсе, да и чего ожидать, магниты хоть и неодимовые, но они всё равно истощаются – их надо перемагничивать, а это опять: плати! Насчёт аккумуляторов: ещё не видел доступных с нормальным ресурсом и по приемлемым ценам. Их можно использовать только в режиме буфера, не более. Либо в конденсаторном режиме, но при токах не более 10% от номинальных. Ёмкость неплохая.

Dmax
Какую еще инструкцию надо, может сразу KIT набор? ВСё уже описано.

Radioman
Обязательно предусмотри плавную регулировку частоты, настройка очень острая.

спасибо, учту. Составил схему с входом для лабораторного промышленного генератора, у него "цена деления шкалы" 1 гц. Я уже понял, что нормальные потенциометры в провинции не купить. Как закончу катушки, спаяю плату. Кстати если 561 серия пойдет, лучше на ней - 155-х даже нет под рукой - оказия вышла...

Ответ: потенциометры – регуляторы громкости, тембра – с графитовым токосъёмом, смазку положи и будет порядок, возьми пару с соотношением 1:10. задающий на К561ЛН2 – она самая быстрая, можешь использовать КПЕ от приёмников, и параллельно набор керамики – перекроешь весь диапазон.

Странички 41-42 сохранил, подготолю ответы - сброшу. ИЕ4 = 7492, ЛП5 = 7486. Смотрите платы старых компов!

Viknel
Внимательно прочитал все, что пишет inogda1. Возникло несколько групп вопросов.
1. Электрические параметры:
а)Как производится запуск — на холостом ходу или под нагрузкой.

БЕЗ РАЗНИЦЫ!

б)отношение устройства к «КЗ» и «холостому ходу» (кратковременно и долго).

КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНОШЕНИЕ К КЗ? – ЕСЛИ ОН САМ КЗ! ПРИ КЗ ИЗНАЧАЛЬНОМ ТЫ ПРОСТО НЕ СМОЖЕШЬ ЗАПУСТИТЬСЯ, ПРОЦЕСС РАЗГОНА НЕСКОЛЬКО РАСТЯНУТ ВО ВРЕМЕНИ.

2. Наиболее критичные для изготовления и настройки:
а) схема запуска,
б) конструктивные параметры коллектора (соотношение диаметров большой и малой петель, размеры медных шин и пр.)
в) геометрическое расположение катушек по углу, их диаметру и пр.

Для изготовления: ВОЗВРАЩАЕМСЯ НАЗАД И ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!

3. Масштабирование и местонахождение. Что целесообразнее делать: много генераторов на каждого потребителя (ТЭН, электроплитка, утюг, лампа накаливания) или один мощный с разводкой по дому или квартире?
Если один, то располагать в подвале, отдельно стоящем помещении? Если в квартире, то около счетчика?

МАСШТАБИРОВАНИЕ: ЧЕМ БОЛЬШЕ КОЛЛЕКТОР В МАССОВОМ ОТНОШЕНИИ ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫХОД – ЕСЛИ СМОЖЕШЬ СОЗДАТЬ ПОЛЕ ДОСТАТОЧНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ. НУ, НЕПЛОХО ПОЧИТАТЬ СТИВЕНА МАРКА – ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, УСТРОЙСТВО ХОТЬ И ОТЛИЧАЕТСЯ, НО ТОЛЬКО НЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОСЛЕДСТВИЙ!
Располагать желательно чуток подальше. А счётчик тебе зачем?

4. Возможна ли, с вашей точки зрения, замена электронной раскрутки магнитного поля на «механический ротор» с соответствующим увеличением диаметра коллектора и использованием мощных постоянных или электромагнитов (линейная скорость предполагается одинаковой как в электрической, так и механической системах).

ОТВЕТА НЕ ДАМ, ХОТЯ-БЫ В СИЛУ МАКСИМАЛЬНОГО УХОДА ОТ МЕХАНИКИ: УЖЕ КАНУЛИ В ЛЕТУ ВРЕМЕНА КОГДА МОЖНО БЫЛО ВЕРИТЬ КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ. А ИЗ ДЕРЬМА ПУЛЯ… ДА И НЕ ДОСТИЧЬ РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ – ПРОСТО РАЗОРВЁТ!


Wersila
Странно видеть
как люди себя генералами назначают и на разогнанного форумом коня себя сажают.. какието правила качают, темы "закрывают " 
Я мотал на бухту провода обмотку как на торроидальном сердечнке, подавал на эту обмотку меандр, меандар с изменением скважности, треугольник, треугольник с наклоном и смотрел на показатели, что в бухте. НИ ФИ ГА. Мотал и по бухте железного провода в изоляции, которым цветочники укрепляют и тоже НИ ФИ ГА. 
Преэде чем чтото камстролить надо ведь хоть какой то эффект поймать. Может ктото уже делал экс с одной обмоткой? Только желательно без теорий.

Ответ: насчёт закрытия тем – слишком много вопросов, когда к тебе дяди в серых костюмах придут с вопросом: а на фига ты обо всём этом рассказываешь? Мы тоже без работы остаться не хотим! Кому мы будем надо, если все станут свободными? – что ты им ответишь?
Прочти ещё раз всё внимательно: мы ПОСТУПАТЕЛЬНО ВЫДАВЛИВАЕМ В НАГРУЗКУ то, что есть в меди, с одной катушкой ты этого никогда не сделаешь! МИНИМУМ ТРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ещё раз: Стивен Марк! Да, сколько он пытался донести…. И всё без толку!


Andruha
а эту схемку можно брать как основу ?
её с болгарского мазето взял

Ответ: В прямом исполнении нет – у неё нет перекрытия импульсов, если ты после 4017 (К561ИЕ8) поставишь ещё один дешифратор на диодах, или лучше на логике ИЛИ – тогда возможно. Но у неё максимальная входная частота 2 Мгц, а тебе придётся вести пересчёт до 9! То есть твоя максимальная составит порядка 200 Кгц, если попадёшь хотя бы в первую резонансную точку – снимаю шляпу! Возьми приёмник КВ диапазон и покрути настройку: всё поймёшь! Удачи.
Lazi
Ребят, я что-то запуталась. Пережатие шланга это здорово, да... но вроде Стивен четко говорит о треъ частотах. а не о трех фазах? Причем, касколько я поняла. то проявление эффекта он нашел в эксперименте с диодами прямого накала, и именно когда эти частоты совпадали по фазе? (вернее там наверное две частоты было) , ну и в письмах он говорит о частотах первой второй и третьей гармоник... Или я туплю? А из прочтения описания опыта с прямонакальными диодами я вижу, что эти частоты должны быть фазосопряженными... Или я чего-то не то читала?
В принципе при трех частотах и той топологии, что указана. наверное и получится это "вращающееся пережатие" с разностной частотой в 5 кГц. Нет?

Речь идёт несколько о другом, но принцип тот же. В данном случае без разностной частоты. Главное чтобы люди поняли как это делать, а потом … фантазия и воплощение в схемотехнике!


Andruha
а вообще-то стивен специально мог следы запутать, он же под контролем был, и заставили пустить ложную инфу

Именно, но сумел сказать он очень много! Правда довольно разбросано, но основное есть всё! Наверное таки надо будет ещё раз сбросить перевод в таком виде как он у меня, со всеми правками и выделениями.


со стороны смешно выглядет, 
но так и есть, думаю за всеми кто висит на подобных форумах следят

Да и не только за теми кто висит… сбросить инфу о мобильничках? Так они же не одни – есть ещё типа отчётов в мелкософт… кеширование эскизов в самой винде – маленький такой снимочек… И это не паранойя, к сожалению.

Meon
Тариэль по рукам и ногам связан договором с турками на все время действия их совместного патента!

Да, только турки продали его патент китаёзам, и ни хрена он теперь не добьётся. Печально…

Val_001
Извини, но о какой корректности сейчас может идти речь? Можешь? – нарисуй, причём на том, что сейчас есть у каждого в наличии! Думаю, что корректную схему потом создаст себе каждый: по своему кошельку, и доступности компонентов. У людей нет 155, а у меня её ящик валяется: ещё со времён ЕС-1022, да и на платах чердак забит. Но, чтобы было легче сбросил почту iledу, должон выложить, а там кому чего удобнее…

Ох, и возню мы устроили!
Iled
какова длительность импульса самоиндукции ???? и каковы же тогда у этого импульса длительность фронтов ?

Немного не в свои ворота, ну да лишь бы польза была. То, что мне приходится наблюдать: длительность импульса самоиндукции составляет ~ 1/24 от входного сигнала, независимо от частоты, формы модулирующего сигнала, по мощности он намного превосходит затраченную энергию на его создание, но очень короткий. Наверное надо сбросить схему как его собрать в ёмкость…

zilibob4ik
Первая схема (и трёхфазная на ТМ8) вроде "не клеется" с некоторыми другими.
inogda1 говорил, что нужно плавное перетекание фазы (перекрытие импульса), т.е
следующий импульс появляется в момент, когда предыдущий импульс ещё не отключен, и так далее.
Если мы начнём ступенчато переключать фазы как к примеру на 3-ей схеме, то думаю эффект будет другой.
Опять же шланг с водой, кольцо,
нажимаем в одном месте, потом не отпуская первого места чуть правее, отпускаем первое место и не отпуская второго правее в третьем месте и тд, произойдёт движение воды.
Но если мы в кольцевом шланге начнём прерывисто нажимать пусть даже и по кругу, эффект будет совсем другой и движения воды не будет, по крайней мере однонаправленного.

Мне так кажется это и была ошибка многих репликторов ТПУ, фаза не переходила плавно одна в другую.

БРАВО!!! Но на эту схему всё-таки стоит посмотреть внимательнее. Посмотри на осциллограмы они относятся к ТМ8, IR2101 тебе пока не надо.


NEXT
вопрос, испытывались на предмет материала для коллектора медные трубки(для многих их наверно проще найти)?

Нет, трубки не испытывал, как будут работать не знаю. Проблем с приобретением шины не существует – она есть в каждом стартере на башмаках, придётся отрихтовать и обмотать. Чем мощнее стартер - тем лучше! Грузовики вообще песня. Есть также в дв. Постоянного тока: сколько их валяется?

GLZ
Какие Вы шустрые. Думаете наделаете свои генераторы и припеваючи будете жить? Кого вы хотите обмануть? Вломят такой налог на использование ваших печек - будете дровами топить. Да ещё штрафанут за загрязнение эфира. Сумеете ли подавить такое мошное внешнее излучение, чтобы его не засекли. Первые какое-то время попользуются,потом скажут хватит. Так что, готовте денежки.
От понимания этого и всех остальных светлых перспектив сам в трансе.

Всё так! Просто не отключай демонстративно счётчик, пусть хоть холодильник крутит – киловатт до 35 набежит. Насчёт светлых перспектив – да, они совсем не светлые…

Val_001
Перекрытие фаз: 100%/на число катушек. Частотный диапазон 10Кгц - 1Мгц.

Lazi
Модулирующего? Я чего-то не знаю?
Импульс самоиндукции зависит скорости закрывания ключа, параметров его сапрессора, ну и длительности импульса накачки, так же от параметров индукивности. По мгновенной мощности он возможно и превосходит образующий импульс, но по средней он всегда будет меньше, в лучшем случае ПОЧТИ равен (по площади осциллограммы, а соответственно и по средней мощноси) образующему. На этом построены все флайбэки.

Оно может так и принято, чуть попозже сброшу схемку, попробуешь – закачаешься. Но это уже другая тема.

Radioman
Катушки нормальные.
Iled, убери предыдущие коротыши.

На всё, что было до этого поста за сутки: файл сброшу ночью.

pmob11
есть лист меди 600*700*2 мм, какой ширины лучше отрезать шину? И по поводу схемы с 74HC175(TM8) и драйверов IR2101 - это готовый 3-фазный генератор с внешним задающим, IR2101 работают до 3 МГц, проверено, почему не применить?

Ответ: Длины вообще-то не хватает, но выход есть всегда: переходы впаяешь. Максимальная ширина шины с которой я работал = 22,0х2,8. Проблема может быть только одна – недостаточной величины магнитное поле, у тебя увеличивается длина витка, а мотаем метрами. Ничего, используй провод Ф 0,7-0,9, он вообще показал самую высокую отдачу, и мотать легко. Длину можешь смело брать 10 метров. IR2101 – на выходе будет двухполярный сигнал, нам этого не надо! Как ещё можно выкрутиться? Посмотри книгу ШИЛО “популярные цифровые микросхемы” – там есть внутренняя структура ИЕ4 – сделай тоже самое на чём угодно, лишь бы работало быстро. 3х Мгц явно не хватает, по этой причине пришлось отказаться от КТ817… Уж больно сильно они валят фронты, падает отдача, растёт потребляемый ток.

GLZ
Рисунок посмотрю ночью.
1. На рисунке слева приведена схема намотки. Вторичная обмотка мотается первой, например, по часовой стрелке. Первичная мотается поверх вторичной против часовой стрелки. Пусть, например, определено, что для ее намотки нужно 4 м провода. Тогда берём два провода длиной 4 м, складываем их вместе и наматываем их на катушку (в два провода), как уже сказано, против часовой стрелки. После этого начало второго провода (НП2) соединяем с концом первого (КП1). При этом получаем бифилярную первичную обмотку с общей длиной провода 8 м и близкой к нулю индуктивностью на низкой частоте.

Ответ: Дело здесь не в индуктивности, а в том, что два соседних витка оказываются сразу под половиной потенциала – отсюда сразу резкое приращение поля: даже если ты их косо сделал – поле будет раза в 3 мощнее. Отлично!

2. Справа на рисунке показано подключение концов первичной и вторичной обмоток к коллектору. На рисунке обмотки подключены к коллектору рядом с самой катушкой – правильно ли это? Не следует ли их подключить параллельно нагрузке, как показано в файле zOtto1.2.pdf (пост #40173). Но тогда получатся длинные выводы обмоток из катушек, на индуктивностях которых будут гасится фронты возбуждающих импульсов и какие еще эффекты могут получится неизвестно.

Ответ: самый лучший вариант – как можно короче концы и транзисторы рядом с катушками, выводы паять сразу на сток. Но насколько это удобно? Решение принимает САМ! Чем-то приходится жертвовать.

3. Какие будут рекомендации по величине расстояния между шинами в большом и малом кольцах?

Ответ: Расстояние между кольцами: изоляция на шине 0,12мм х 2, идет с перекрытием, добавь ещё столько же, дополнительная обмотка, если её нет думаю для начала тоже не страшно, хотя и рискованно… Итого: 0,12х4=0,48 – это и будет твой зазор. Какой он должен быть теоретически: не проверял. Цели стояли несколько иные.

4. Например, из теоретических предположений (Преобразователь энергии Эдвина Грея 2, пост #39867) зазор в большом кольце должен быть 3,5 мм, в малом 2,4 мм.

Dozor
В конечном счёте, зазор будет определяться не тепловыми параметрами, а чем ты кроме IRF начнёшь работать! Потенциал у самой идеи Отто огромный. Он молодец – сумел свести в одну конструкцию разработки разных Авторов, разнесённых на столетие!

Через час.

LZ
Порядок, на 10 катушечном они такие же, чуть сложнее - но и получше, для всех у кого катушки простые: работают тоже без проблем

Freeng

1.Хочу вас спросить о зазоре между торцами какой толщины ? 
2.Каркас для катушек,его насаживать на две шины или на четыре?

Ответ: зазор между торцами, либо хорошая изоляция, так чтобы не тянуло дугу, порядка 5 мм. Каркас катушек на верхних кольцах, если используются 4 – то каждый живёт своей жизнью, это не батарейки – напряжения не складываются, и нагрузки на разных коллекторах независимы, лишь бы хватило магнитного поля!

Дополнение: об аварийном отключении - я сразу его предусматривал: не понадобилось. Можно зашить термопредохранитель и команду на автоматическое включение всех катушек - электромагнитное торможение.

Val_001
За схему огромная благодарность, в работе пригодится!

Для всех остальных, кто хочет самостоятельно “коснуться горячей дверцы” – надеюсь теперь понятно: почему я так настаивал именно на ИЕ4 (даже привёл её внутреннюю структуру)? Для того чтобы попробовать - нужна максимальная простота, это дешевле чем “Кировцем” пахать землю в цветочном горшке! 
И ещё одно: весь тот “мусор” который вы увидите в выходном сигнале – это ЭНЕРГИЯ МЕДИ, и её необходимо собрать, а не пытаться отфильтровать – при фильтрации кроме нагрева фильтрующих элементов не получите ничего! Здесь и возникает главная проблема использования данного модуля: частоты внутреннего шума меди лежат до 2 Мгц, токи внутри коллектора… если верить работам Н.Теслы – тысячи ампер, выходные напряжения (шумовые) до 3 киловольт! Встаёт вопрос: ЧЕМ ЭТО ВСЁ ПРОЖЕВАТЬ? Да ещё и так, чтобы это было доступно. Поэтому и нагрузка: только активная! Кроме всего прочего: чем больше становится ясным в работе устройства – тем больше возникает вопросов…

Iled, следующее - через два дня к удалению.

Всем без обид!

Lazj
то есть получается что тема сродни ЯМР? Но открыт вопрос - при чем тут влияние планеты?


… нет, ты действительно: “… с паяльником, которую уволили из гестапо за зверства!” – фраза твоя, подумай когда ты её обронила. У тебя всего два предложения, а ответы на них займут половину книги! Я очень хорошо отношусь к женщинам с пытливым умом, сейчас это очень большая редкость, поэтому есть предложение: или ты всё заново читаешь, и находишь – где что разбросано (надеюсь объяснять не надо, зачем так сделано.) или мы с тобой связываемся, ты приезжаешь в гости – а я, походу работы даю тебе ответы, займет это не один день. Думай.

Просто я уже начинаю вязнуть в эпистолярном жанре, а работать-то надо, кроме этого и решение бытовых проблем тоже времени требует.
Ответы на все вопросы только по данной теме. Выше уже изложен принцип построения более трёх десятков устройств получения электроэнергии, с затратами лишь на саму конструкцию. Материал для диссертаций никому давать не буду, как и ищущим: где чего урвать – дойдете: флаг вам в руки и электричку навстречу! Скажу одно: после прохождения описываемого “девайса” каждый изменит своё отношение к “фундаментальной физике” и её законам. Любые законы придуманы: для того чтобы лишить вас воли! Природа книг не читает, тем более от лохматых дядек с высунутым языком!!!


Я не видел спасибо радиомену! А хотелось-бы справедливости ради...

pmob11
Вопрос otroku - схема 3-фазного генератора на 74HC393 в мультисиме выдает ахинею с всплесками переходных процессов, правда и с 7492 тоже самое выдает или я не умею пользоваться мультисимом, лучше в железе смотреть

Вопрос хоть и не мне, но отвечу.
74…92 прямой аналог К155ИЕ4, на выходе то, что в статье трёхфазный ток, на всплески не обращай внимания, но… посмотри, что я написал по поводу электролитов на шине +5В, если ты этого не сделаешь: в зависимости от качества конденсатора, через N времени произойдёт взрыв. У меня рвались и на 450В – это в 5-ти вольтовой цепи! Очевидно происходит наложение всплесков и бушующего рядом поля. В 8в и 12в этого не происходит. И вид останков конденсатора заставляет кое о чём задуматься. Если будешь собирать по приведённой схеме: полезно параллельно резистору в цепи затвора поставить керамику порядка 1000 пик, уменьшишь и суммарную ёмкость затвора и увеличишь скорость процесса. Да, тоже самое неплохо и после ЛП5. По микросхемам: особого внимания заслуживает К564ИК2 – выход сразу на пять катушек, но их к сожалению найти не смог! Причина: все сдали на драгметаллы!!!! Куда мы идём? В качестве драйвера отлично работает IRF7343 – она даже быстрее.

Keb
скажите пожалуйста у вас на данный момент есть работоспособное т.е полностью собраное устройство тпу

На данный момент нет, но вся комплектация есть – запустить: без проблем. Просто я ушёл в несколько иную тему, более приземлённую.

и завершили ли вы свой генератор на базе эл двигателя с вращающимся магнитным полем о котором вы упоминали в ветке

Пока еще в состоянии сборки и изготовления железа, но это на 10 киловаттнике, управляющая часть готова.

Fractall

Я только сейчас понял, что запутался окончательно... Перечитал все посты по два раза. Не могу понять, на управляющие катушки мы должны подавать импульсы одной частоты и сдвинутые по фазе (трехфазный одночастотный генератор) или три разные частоты f, f/2, f/3 ? Иногда1, подскажите пожалуйста. Из поста № 37724 получается что три импульса с перекрытием - как один большой, шаговое..

Ответ: Именно трёхфазный одночастотный генератор! Если ты пойдёшь по пути трёхчастотного – с первого раза ты его ни в жизнь не настроишь, будешь иметь некоторую декорацию на балконе, не более! Сначала надо научиться чувствовать как это делается, а уже потом ты будешь знать, ЧТО тебе необходимо сделать чтобы устройство работало. Пока не заморачивай себе голову тем что написано у Отто, на момент написания он уже прошёл достаточно ёмкий курс молодого бойца – сколько ему пришлось изрезать провода для катушек, прежде чем он вывел таблицы?

Radioman, Спасибо конечно, хорошая книга. Помогли Вы мне - супер... 
Но вкратце может кто сказать, мы на катушки управления подаем три разных частоты или три одночастотных сигнала сдвинутых по фазе? В описании Отто, подаются три кратные частоты (перекрытие как раз 100%) на три катушки управления.


Lazj
Можно попытаюсь я? Стивен Марк говорит о трех частотах, но в данной ветке тот же эффект, или близкий к нему, получают на одной частоте, тремя фазами с перекрытием. Собственно если использовать три частоты сопряженных по фазе, то суммарное воздействие будет по крайней мере похожим. Мои прежние эксперименты с тремя частотами показали, что в такой системе даже ненастроеной творится бедлам, как ее настраивать, я пока думаю, но с тремя фазами очевидно проще.

Ответ: Конечно – намного проще!!!

KvaNtRoN

Интересно, обязательно нужно три отдельные катушки со встречными полюсами мотать, или же можно одним проводом?

Ответ: можно и одним, но почитай ЧТО написано выше, прежде всего о весовых соотношениях. Очень много данного материала в работах Н.Теслы…

За истёкшие сутки.

Fractall

Я только сейчас понял, что запутался окончательно... Перечитал все посты по два раза. Не могу понять, на управляющие катушки мы должны подавать импульсы одной частоты и сдвинутые по фазе (трехфазный одночастотный генератор) или три разные частоты f, f/2, f/3 ? Иногда1, подскажите пожалуйста. Из поста № 37724 получается что три импульса с перекрытием - как один большой, шаговое..

Ответ: Именно трёхфазный одночастотный генератор! Если ты пойдёшь по пути трёхчастотного – с первого раза ты его ни в жизнь не настроишь, будешь иметь некоторую декорацию на балконе, не более! Сначала надо научиться чувствовать как это делается, а уже потом ты будешь знать, ЧТО тебе необходимо сделать чтобы устройство работало. Пока не заморачивай себе голову тем что написано у Отто, на момент написания он уже прошёл достаточно ёмкий курс молодого бойца – сколько ему пришлось изрезать провода для катушек, прежде чем он вывел таблицы?

Radioman, Спасибо конечно, хорошая книга. Помогли Вы мне - супер... 
Но вкратце может кто сказать, мы на катушки управления подаем три разных частоты или три одночастотных сигнала сдвинутых по фазе? В описании Отто, подаются три кратные частоты (перекрытие как раз 100%) на три катушки управления.


Lazj
Можно попытаюсь я? Стивен Марк говорит о трех частотах, но в данной ветке тот же эффект, или близкий к нему, получают на одной частоте, тремя фазами с перекрытием. Собственно если использовать три частоты сопряженных по фазе, то суммарное воздействие будет по крайней мере похожим. Мои прежние эксперименты с тремя частотами показали, что в такой системе даже ненастроеной творится бедлам, как ее настраивать, я пока думаю, но с тремя фазами очевидно проще.

Ответ: Конечно – намного проще!!!

KvaNtRoN

Интересно, обязательно нужно три отдельные катушки со встречными полюсами мотать, или же можно одним проводом?

Ответ: можно и одним, но почитай ЧТО написано выше, прежде всего о весовых соотношениях. Очень много данного материала в работах Н.Теслы…


Fractall
Одним проводом получится обычный трансформатор, со всеми вытекающими меньше единицы последствиями. Тут принцип качелей, как вокруг карусели стоят три человека и каждый по очереди тихонько толкает карусель, (причем чем больше человеков-катушек -тем проще ее раскрутить)
Думаю аналогия примерно в тему.

Ответ: Не просто обычный трансформатор – получится кака! Насчёт проще раскрутить: да, причём появится возможность работы в смешанном режиме (последовательно-параллельно), на каждую катушку СВОЙ КЛЮЧ! А не просто концы в кучу. Затворы объединять можно – катушки нет!

pmob11
Для наглядности разноцветный провод вместо шины, коллектор спаян мебиусом, можно спаять в два кольца, но это же не мебиус, inogda, поправь, если что не так.
С уважением.

PS: хотя не долго проверить оба варианта

Ответ: посмотрю ночью. В общем все видно на фото, см. по ветке выше, я специально снимал под такими углами – чтобы можно было рассмотреть.


Igor63
Расскажите методику настройки . 
Вот например. Собранная конструкция.Подаём питание на генератор ,На выход вешаем активную нагрузку и осцилогрф . Играемся частотой генератора , перемещаем туда-сюда катушки возбуждения на коллекторе ...
Ответ: Сначала, до подключения коллектора – загоняем частоту задающего на максимум, чтобы был поменьше ток потребления, и начинаем опускаться. Кроме грубой, нужна очень плавная регулировка. На самом первом было так: ген. 555, на нём 5пик + КПЕ 12-495 от старого приёмника, воздушный, переключатель на 11 положений с батареей керамики, нижняя частота менее 10 Кгц, регулировка грубая: 2 потенциометра – 1Мом + 47Ком (грубо - плавно). Ну и поехали: сверху вниз. Когда-то очень давно пришлось столкнуться с таким эффектом: динамики 2ГД36, мешок, на слух надо было отобрать по верхней воспроизводимой частоте. Так вот: если на генераторе частоту поднимать – тишина наступает 18-19,5 Кгц, но если спускаться с 50 Кгц – динамики начинаешь слышать от 27 Кгц и до 23,5 Кгц! При непрерывном синусоидальном сигнале устаёт барабанная перепонка – это не граница восприятия, а граница восприятия в данном случае была ограничена лишь качеством динамика! При воспроизведении музыки сигналы-то пиковые, и на уши не давят! Тоже есть о чём думать.


Lazj
если следовать логике пережатия садового шланга, то не только перекрытие фаз, но и прекрытие катушек было бы не лишним? В этом случае происходил бы полный перехват "пережатия", как по времени, так и пространственно? Механический аналог - так называемый перистальтический насос. Но в этом случае остается неясна роль свободной петли коллектора. Только как вырожденный резервуар в котором поддерживается повышенное давление?

Ответ: не просто резервуар, а зона ускорения и плюс зона действия кольцевого тока. Склей из бумажной ленточки “мёбиус”, сложи в примерном соотношении – и мысленно прорисуй себе весь путь. Всё станет пояснее! Насчёт перекрытия катушек: наилучший вариант – они конические, и одна заходит в другую ровно до половины! А мотать ты их как будешь? Прямо на коллекторе? Я тебе сочувствую! Не мудри…

Fractall
Думаю свободная петля коллектора - это типа горки...Разогнанные электрончики пролетают по малой петле и с ходу врубаются в большую..А нагрузка как раз между ними.

Ответ: Да нагрузка между ними! Вся ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ ЗАПИСАНА ЕЩЁ Н.ТЕСЛОЙ ------------ RLC! Не более того! Просто как мы этим пользуемся? Может надо пересмотреть свои взгляды насчёт подключения нагрузок?

vv710
А не кажется ли вам уважаемые форумчане, что у Капанадзе почти тот же принцип работы, что и TPU. Если представить, что работает только один сегмент TPU. То в отличии от Марка у Капанадзе магнитное поле не закольцовано. Как говорят очевидцы у него через катушку проходит медная трубка(своего рода коллектор)

Ответ: Принцип прежде всего в заглядывании за точку 0 по Цельсию, а до Кельвина там ещё ой, как далеко!

Kater
"Я не такой узел вяжу".Посмотрел еще раз схему включения управляющих катушек на схеме Андрюхи пост 40070 и схему распайки катушек GZL пост 40278 и везде одно и тоже,как под копирку.Все стоки соединены вместе и все вторички управляющих катушек впараллель.Ну я-бы понял если устройство работает на десятках или сотнях мегагерц где отрезок провода индуктивность,ну а так....Бред какой-то или целенаправленный увод от истины.Могу ,конечно,заблуждаться,но это не по-моему.С уважением.

Ответ: вот потому на схему Отто и тяжело без бутылки смотреть – не привыкли видеть некоторых вещей… На самом деле там далеко не бред!

Lazj
Вероятность ненулевая... но катушка с высоким(пусть и относительно) импедансом получится нагруженной на низкоимпедансный отрезок коллектора. Очевидно необходимы дополнительные условия, чтобы эти импедансы состыковались. В тпу возможно стыковка засчет перехвата следующей катушкой (хотя трудно представимо), но у Капанадзе необходима некая извращения... если трубка неразрезная, то в качестве этого извращения могут выступить вихревые токи? (предположение).

Эхххх травушка, травушка-муравушкааааа 

Если посредством разности потенциалов удастся "задать направление" этим токам... короче поперло, что они в сигареты добавляют?

Ответ: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это в отношении сигарет. Всё остальное – не заморачивайся, нервная система сможет всё воспринять лишь осознав, что перед глазами реальность! А не этого не может быть!


Fractall
В данной репликации у ТПУ преимущество - нет высоковольтных разрядов... экологичнее... А принцип может быть один... Только разные подходы.

Ответ: А также и нет жёсткого рентгеновского излучения!!! …Чернетский…+

as8
посмотрите схемку если вместо теристоров полевики поставить пойдет?
еще не собрал но детали привезли.
сигнал с перекрытием такой?

Ответ: все рисунки просмотрю ночью, но если там схема Мимо – в данном устройстве даже не пробуй!


Iled
третьей и первой фазы нет перекрытия

Ответ: Ну наконец-то! ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПРИБЛИЗИЛСЯ – А ЧТОЖЕ ТАМ В ТРЁХФАЗНОЙ СЕТИ ТВОРИТСЯ? Но всё работает, и даже этого и не замечает. Так почему нет трёхлучевых осциллографов??? А если ещё глубже заглянуть: там есть ешё и пробой в 240 эл. градусов!

и желательно регулировка длительности перекрытия фаз
ответ: необязательно, примерно 30-33% достаточно.



Lazj
Капанадзу скока годиков копаем, какая уж тут срочность, понять бы...

Ответ: Да не копать надо, а делать! Осмысливать уже потом будешь. Ещё раз: ТАМ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!!! Кому я это писал?

pmob11 пост 40579
Если заменить 561ИЕ8 на 74НС4017, то до 3-6 МГц схема предположительно должна работать, т.к. "The 74HC4017; 74HCT4017 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible with the HEF4017", по даташиту для 74РС4017 максимальная частота 77 МГц, диоды можно заменить на 3или-не 74НС27. ЛА7 конечно тоже менять на подходящую 74 или внешний генератор.
Pic 16F73 в четыре раза медленей ATMega88, а мега под вопросом по верхней частоте, программно делить на 6 все равно надо.

Ответ: просто отлично! Если это всё есть в наличии…

w_cooper
Разрешите вас немного обломить.
Несмотря на слова С.Марка о работе TPU на частоте 5 кГц, вы лезете на радиочастоты.

Цитата из 2magclashtpu_RUSSIAN.pdf:
===
Лампочка светит очень ярко, но не на полную мощность. Я имею в виду, что нить накала почти белая и горячая. Очень сложно замерить эффективную энергию на выходе (the effective output power) т.к. она импульсивна, и только нить накала да?т необходимую интеграцию!!! Сила тока на лампе (замеренная токовыми клещами для постоянного тока) составляет около 0.2А !!??? Просто ради прикола я пытался подключить эту же самую лампу к БП: она вообще не светит. 
Отключение лампы меняет не более, чем на процент, амплитуду волн на выходе… Надо попробовать подключить несколько ламп… Я это сделал, но свет был тусклым… т.е. необходимы бОльшие токи на выходе… значит, больше параллельных катушек.. 
====
Радиолюбители объяснили бы это очень просто – они настраивают антенны передатчиков с помощью лампочек (обычно неоновых, т.к. лампы накаливания обладают инерцией)
Так как отто туповат, горение лампочки на радиочастотах показалось ему чудом.

Убийственное излучение девайса - обычное радиоизлучение, довольно вредное. Особенно при нахождении рядом. 
Это радиоизлучение заставляет приборы врать. Измерения обычными мультиметрами на этих частотах невозможны.
Продолжайте эксперименты с репликацией отто – возможно, вам удастся создать экономичный радиопередатчик.

И по поводу ссылки detkomb.narod.ru/tpu_1.html
Пишет самовлюбленный фантазер.
Цитирую :

В скорости приехали из энергонадзора (приезжали чуть ли не каждую неделю). Видели бы вы их лица, когда они пытались найти скрытую розетку в открытой проводке. 

Человек вообще незнаком с работой контролирующих структур.
Ну какие еженедельные проверки, народ, что вы как дети?
Сразу после его демонстрации, начались бы поиски скрытого подключения, вплоть до рытья траншей.
И посмотрите на 001lab генератор этого деятеля, запуск от касания проводов,без питания!
Это же посильнее "Волшебника страны Оз".
ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТСЯ В МОТКЕ ПРОВОДОВ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ?
НИЧЕГО!
Это типичный развод.
Посмотрите фильмы со СМ еще раз.
Обратите внимание на магниты.

Ответ: из всего вышеизложенного – приборы действительно дерьмо, а для “особо одарённых нефантазёров” – запуск с одного касания провода возможен!!! Сейчас как раз и работаю с таким устройством, достаточно лишь поддерживать потенциал на управлялке, не ток а именно ПОТЕНЦИАЛ!!! И всё работает часами, без затухания, на ёмкостную нагрузку – порядка 160мкф*600В, с отбором мощности. Съел? Так-то… Когда у тебя это перед глазами и никакой фантастики, с книжками правда не вяжется, но зато РАБОТАЕТ!

Viknel
TO ILED!
Я превратил все посты inogda и inogda1 в текстовый файл (с фотографиями и ссылками на файлы).
Если это кому-нибудь будет интересно, то могу залить. Естественно с разрешения и после проверки либо inogda1 либо вашей.

Ответ: если ты всё сохранил – без проблем, всё сбрасывалось для всех ищущих. Разбросать описание – думаю сам понимаешь: зачем! Чтобы троглодиты не могли собрать мозги в кучу: а как же он это делал? Ну а нормальные люди поймут, пусть не с первого прочтения, но поймут.

iled!
DonRumata с зеленого матрикса случайно не inogda? Тоже живет где-то за городом и тоже делится сведениями по ТПУ.

Ответ: нет – зелёный матрикс меня совсем не интересует, как и скиф впрочем. Когда-то см. 1 страничку, я случайно сюда забрёл, ответил – дальше уже описано, просто я привык отвечать за произнесённые слова – если прозвучало… Так-то! Ник пришлось немного дополнить… пароли тю-тю.

Fractall
У меня эта же мысль появилась... очень стиль изложения материала похож... Ни одной грамматической ошибки...И извинение за долгое время отсутствия совпадает... Но к делу это не имеет никакого отношения. Оба автора безвозмездно и терпеливо пытаются довести до масс истину, за что огромное спасибо!!!

Ответ: вы меня заинтриговали вторым автором, надо будет найти его! Насчёт ошибок – привычка сразу писать так, чтобы потом не проверять, да и работал когда-то, где за неправильную букву по результатам последствий можно было уехать лет на 10 без суда и следствия.

as8
изменение токов трехфазной обмотки
я бы чуть по другому сказал - изменение токов в НАШЕЙ трёх фазной сети

Посмотрю.

Iled
так я ж откуда такие подробности могу знать то ?? я на матриксе .. с год уже наверное небыл ...

Ответ: “я на матриксе .. с год уже наверное небыл ...” – аналогично! Просто есть вещи которые мы принимаем сразу и есть которые сразу отвергаем…

NEXT
я как и kater,что-то не могу понять,как на трех катушках будет бегущее поле,если выходы всех трех транзисторов соединены в один провод.При перекрытии фаз будет почти постоянно "земля" висеть с транзисторов на катушках.Или все кроме нас двоих смотрят другую схему?

Ответ: да НЕ БУДЕТ ОНА ВИСЕТЬ! Смени категорию мировосприятия – очень долго объяснять как эта схема работает!

pmob11
Вот что пишут об этом в TPUECD-V_1_2:
"Эта установка может показаться немного странной, как будто Вы
смотрите на эквивалентную схему постоянного тока: все соединено
вместе. Это может быть вводящим в заблуждение фактом. Фактически
это устройство обладает комплексным взаимодействием и в
настоящее время не так явно пока проявляемым."
А за коллектор - что это две петли мебиуса вставленных друг в друга.

Ответ: У Стивена Марка “язык является очень трудным, чтобы это можно было описать простыми словами” – добавить нечего!!!

NEXT
не всегда можно написанному верить,нужно и голову подключать,а то уже по этому переводу подключили выход генератора к постоянке через лампу,видимо предохранитель спас генератор.

Ответ: внимательнее читай что пишут, и всегда задумывайся: как прячут от “недоброжелателей” – так чтобы им и ста лет не хватило! И зачем всё разбрасывается сегментами.

единственное пояснение в тексте перевода,которое дает думать,что обьединение всех выходов с транзисторов не ошибка,это название его «проволочной заглушкой».При таком раскладе получается,что имеем смеситель частот и без разницы,как и в каком порядке будут подключены выходы с генераторов на ключи и как с транзисторов на катушки.Направление вращения поля в коллекторе только определяет направление намотки катушек.Все это мое личное мнение,но хотелось бы услышать нашего практика,неужели и у него в схеме только с одной частотой применяется так же «проволочная заглушка».

Ответ: правильно рассуждаешь!

SERG V.
От нас скрывают и технологии по получению бесплатного электричества.
Приводить текст не буду, но ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Это не совсем устройство S.M. – хотя и очень похоже, а вот файлик с патентами С.М. пропихнуть не удаётся – пишет: сервер столкнулся с внутренней ошибкой… Кто-то эту ошибку заложил! Именно на эту информацию. Ничего, наколем. Да и мне интересно: за какие грехи я просидел сутки заблокирован – сначала на передачу, а потом и на приём… Допи@делся?

smart30001
уже три года на разных форумах народ бьется за ТПУ - реально выкладывали русские мужики видео с работающим устройством, но секретом не поделились. Кстати эти люди очень быстро с форумов исчезли.

Ответ: понятное дело… почему исчезли, долго на линии оставались.

SERG V.
Их убили за желание стать Руссами !!

Не только: Джон Кили, Вильде, Морей, …. Продолжать можно до бесконечности!

Генри_Нильский
Илед! Я поддерживаю товарисча!
Если СМ описывает своё устройство как УСКОРИТЕЛЬ скалярной волны, значит ты не должен просить у человека "фазы наложения" для программирования контроллера.
Ускоритель - это не наложение! Ускорение - это ОПЕРЕЖЕНИЕ.
Фазы волн должны быть разделены промежутком, который будет достаточен для слияния цуга новой и фронта предшествующей волн. Вот тогда мы получим ускорение и разгон.
Разгон достигается только при автоматической схеме типа как блокинг. Отсюда и бешеные токи фуко в коллекторе, там же ускорение и на участке слияния волн происходит выброс тепла.

Таких программистов надо бы поучить эфиродинамике.... 

спасибо SERG V., только всем вместе нам прийти к истине.

Ответ: УСКОРИТЕЛЬ! – просто методом выдавливания, в коллекторе не ТОКИ ФУКО! Посмотри работы Теслы, белградское издание – он, что ИХ ВИДЕЛ??? Что происходит в проводнике!

Ну когда же мы впитаем в себя главную мысль?
МЫ СОЗДАЁМ ГЕНЕРАТОР, а не трансформатор. Забудьте Отто, накуй Отто!!! 

Ответ: в корне неправильно – “ЭТО НЕ ГЕНЕРАТОР, А…” СТИВЕН МАРК!
У Н.Теслы: “умный поймет как из этого сделать конвертер…” – далее по тексту.

А вот вопрос, очень серьёзный и почти философский.
Если две волны идут рядом и почти готовы слиться и ускориться при этом увеличивая амплитуду что им для этого нужно? Смогут ли они сойтись сами? Или им для этого нужна твёрдая среда и доменные стенки?
Если не смогут, то может именно для этого СМ использовал постоянное магнитное поле? Может не зря он так много писал о постоянных магнитах в своей установке, может они и помогают ускорению(слиянию двух волн)????
Магнит может влиять на волну зарядов, хоть и по классике сила Лоренца не совершает работы для ЭМ волны, но это не касается скалярного ускорения.

Ответ: кроме всего прочего – магнит является источником питания разнесённым во времени, но это уже другая часть и описана она будет позже. Как и то: как запуститься с одного движения магнита рядом с устройством – это не фантастика! Шаги необходимо делать последовательно, а не на хип-хап.
Насчёт полей: см. работы АМПЕРА (при чём старые издания, прижизненные!) – зря его тогда заплевали, вот и имеем то, что имеем!

w_cooper
Ну какие 20мгц может дать 555 таймер?

Ответ: поставь запятую, и будет всё проще! Не умеем читать между строчек, вот так и родилась схема на рисунке помещённом на первой странице – неужели Отто для публикации самостоятельно даже номера выводов позабивал?

HIDE
Кто же мешает трансформатору от рождения стать генератором по призванию..?

Ответ: в однофазном варианте мешает сама конструкция, но лишь в однофазном!

Kater
Если смотреть на эти схемы включения катушек и им следовать,то нифига оно не заработает.Это мое глубокое убеждение.Проволочная заглушка это полная чушь .Каждый сток транзистора идет только к своей катушке и более никуда.А вот вторичные катушки уже питают Мебиус ЭДС самоиндукцией ,но здесь еще надо подумать.Создается впечатление,что всем уже все понятно или просто и нафиг не нужно.

Ответ: Заработает! А вот то, что нафиг не нужно – это уже просматривается, окончательно понять как оно работает можно лишь имея на руках РАБОЧЕЕ УСТРОЙСТВО, при этом ещё и придётся в корне пересмотреть “физическое” мировосприятие, да и отношение к схемотехнике тоже! Для работы двигателя пылесоса можно поставить 24 мужика с рубильниками, которые по команде будут переключать ламели – и можно это сделать всего двумя щётками… ВСЁ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ!!!

Когда-то, после первого устройства я написал целую книгу - получилось 218 стр. Ты их осилишь?
Да ещё и куча ссылок на другие работы...

Otrok

С удовольствием бы почитали..
Не пробовали делать коллекторы диамагнетиком и парамагнетиком? один медь другой алюминий?

Ответ: Насчёт меди и алюминия – алюминий металл хороший, но не всегда и не везде! Золотая фраза: “- мы люди цивилизованные, работаем только с медью”. Её я услышал от одного продавца, но сколько за ней стоит! Алюминий… был коллектор намотанный в сеточку, как у Максвелла прорисованы силовые линии, коллектор был медный, обмотка тоже медная – выполнена литцедратом ЛЭШО 35х0,07 – но, IRFP стояли в центре на алюминиевом радиаторе, круглый такой от II пня с кулером, так вот: без кулера температура радиатора падала градусов на 10 по сравнению с окружающими предметами… При снижении температуры коллектора сразу упадёт отдача – все внутренние процессы замедлятся, это не охлаждение до температуры сверхпроводимости! Сопротивление у алюминия тоже выше, а плотность максимально допустимого тока в два раза ниже при том же сечении… Не вижу смысла его использовать, да и как показала практика: чем тяжелее материал коллектора, в удельном весе, - тем больше отдача. 

Elim
А на саму установку посмотреть можно?

Ответ: да, только на фотографиях, ну и ещё там где они используются – туда наврядли пустят! Или сделать самому и смотри сколько захочешь!!! Для меня это была ступень, которая открыла глаза на многие вещи… Например как затраты получения энергии свести лишь к затратам на саму конструкцию, где происходит прорыв поля и что нужно для восприятия обратного удара среды, как это всё собрать и переработать в нормы заложенные в традиционных потребителях… Самое смешное: это всё давно забытое старое! Всё уже было! Кстати: у меня внучка в пятилетнем возрасте на одном дыхании прочла Жоржа Дари “Электричество во всех его проявлениях” – кто-нибудь может похвастаться тем же?

Генри_Нильский
Я бы почитал!
Но только при условии что собранное вами устройство действительно работает. 
Пока что ни у кого ничего не получилось.
Кстати, ламповая схема СМ мне больше всего напомнила 3 блокинга разнесённые на коллекторе геометрически.
Если СМ и добивался ускорения, то не наложением импульсов а их "упаковкой". Я боюсь что в одночастотный генератор на 3 фазы придётся добавлять хитрые паузы между фазами.
И только потом медленно добавлять основную частоту.
Что я думаю по поводу биений,? Если Марк пишет что частоты должны быть близки к разрушению ТПУ, это значит что у него стояла некая защита от такого разгона. Я бы поступил так - при достижении определённой величины тока на выходе просто сбрасывал одну из частот. Тем самым защищал устройство от коллапса. Отсюда и биение (срыв генерации).

Ответ: Возможно удастся сбросить, но только с другого компа и под другим ником, я последний длинный пост сбрасывал следующим образом: загрузка страницы, закладка письма в теме, пишет – сбой, стрелочку назад, отключение Интернета, быстрое включение – IP другой, и пока никто не понял куда я делся – быстрый сброс. Только так. И выключатель сидит здесь в Украине, заблокирован я был и на украинские сайты тоже…
А насчёт работает: – что ещё нужно? Всё уже описано, причём в том варианте, чтобы могла повторить домохозяйка. Не надо мудрствовать – просто повтори тоже самое, а потом уже будешь придумывать свои схемы и всё прочее – анализ лучше проводить на готовом, потом будет достаточно времени для осмысливания всех наблюдаемых процессов. Кстати: один из моих друзей, который видел работу, тоже уже бывает на этом сайте – Ника я правда его не спрашивал, сам отзовётся – его отец, проработавший всю жизнь с электротехникой уже три года не может понять: как это всё работает! Он видел, но тормозом являются его жестко усвоенные “ЗНАНИЯ” – этого не может быть! Грустно… Насчёт ламповой схемы – я неспроста её сбросил! КПЕ на неё надо от “РИГИ”. И лампы 6С62Н – интересная вещь… Кто-нибудь смотрел у Отто DTO diagramm? А там тоже очень много: если вместо выключателя поставить триггер на переключение… отсюда он и отталкивался. Так что: коллапс у нас в мозгах, и заложен он ещё со школы!

За ответами всё время забываю объяснить: дроссель в пятивольтовой цепи последовательно с электролитом на шине питания, а не в цепи питания! Иначе будет БУМ!!! По +8В и +12В этого не происходит.
Грустно!!!
Без обид!
На описание элементарнейшего устройства понадобилось 100! постов, надо кому-то что-то доказывать, по 350 раз объяснять, и всё без толку! Неудивительно, что такими темпами идет продвижение к цели… “Школа” сделала своё дело! Лезем в объяснение с позиции теории, не задумываясь о том, насколько она верна и всеобъемлющая, кто её выводил, и за что дают Шнобелевские премии! Для восприятия данных процессов придётся выводить собственную теорию, как впрочем и измерительные приборы разрабатывать и делать самим – с этим вы ещё столкнётесь, самым кардинальным методом придётся пересмотреть своё мировосприятие, но это будет следующий шаг, и сделает его каждый самостоятельно, по мере готовности взглянуть на мир другими глазами… Вот и думаю: если мне понадобилось столько терпения для первоначального толчка, сколько потребуется сил для объяснения более серьёзных вещей, и стоит ли это вообще делать?... Да, замучились вы с иксами – запутались в нулях… Печальный юбилей, я в обшей сложности сделал более 50 коллекторов абсолютно разных конструкций, были в них различные аномалии: температурные, временные, гравитационные, “фантомы” – у меня не хватит ни сил ни терпения для их описания при такой “математике”, да наверное оно никому и не нужно. Без эфира жить проще! Наверное поэтому и похоронили все накопленные знания. Лохматый дядька с высунутым языком сделал своё дело!!!

Интернет заблокирован (почта), всё нашёл, отправлю через друга, скорее всего во вторник. Наверное, таки допи@делся!!! Одни проблемы… зебра: белая/чёрная… а потом… жопа!!!
Шина 25*2 мм, inogda, можно ли взять соотошение 600 и 400 мм ?
Есть лакоткань, фторопластовая лента и слюдинито pmob11
Шина 25*2 мм, inogda, можно ли взять соотошение 600 и 400 мм ?
Есть лакоткань, фторопластовая лента и слюдинитовая лента, чем изолировать шины?
Кому надо, могу поделиться бесплатно, по Украине

PS: медным листом тоже бесплатно
PS PS: деньги - это бумага, главное идея !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответ: 
У тебя получится: 600 к 375 (соотношение 1,6), при такой ширине я думаю – фокусное расстояние трогать не придётся. Сначала слюдинитовая лента, затем пару слоёв фторопластовой – на каждую шину! В общий пакет уже можешь и лакотканью, следи чтобы не повредить изоляцию, а так всё отлично. 

Кэб выложил устройство которое будет работать, смотрите внимательно за начальным положением катушек – оно правильное. Единственно: верхний и нижний коллектора нужна та же шина – выше писал почему. Благодаря Кэбу, глядишь и у меня проблем поменьше станет! 

Sergdo
в первую очередь не в обиду админу сайта - сам сайт -и пасёт...
у меня всё время фаервол ругается на сканирование открытых портов, в момент посещения реал странника, и кстати и на большом форуме bolshoyforum.org/ - таже фигня...
или же это движки форумов так настроены, или же ....
собственно ведь достаточно просканировать айпи но зачем после этого сканировать открытые порты - не понимаю..
в итоге у меня ясное дело фаервол "оутпост" - блокирует входящие с сайта и исходящие на сайт ...
так что хватает отправить только одно сообщение после авторизации %-)
а Вы говорите пасут...
%=_))))

Хорошо, может и движки так настроены – но почему тогда всё остальное тоже самое? К сайту претензий никаких не имею, во время связи возможно отслеживаются маршрутизаторы – пока не поняли куда делся, через другой IP легко! Но очень быстро и тут идет отсечка – просто нервов не хватает! Причём происходит это ещё в Украине…

pmob11
Keb, спасибо за фото, интересуют размеры

Вот для этого и существует тонкая настройка по частоте! После первого успеха поймёшь насколько всё просто! Удачи!!!

Картинки пока посмотреть не могу, это связано с трафиком, не беда – глянем позже. вая лента, чем изолировать шины?

от иногда при увеличении сечения коллекторов нужно увеличивать и сечение провода первичной катушки силовые транзисторы располагать на или непосредственно возле катушек

Катушки по рекомендациям "Иногда" и исходя из таблицы Отто.
Вторичка проводом 0,3 11м каждый слой отдельно изолируя.
Первичка 0,6 ПЭЛШО, общая длина 4м, двойным проводом, получается каждый кусок по 2м.
Расчет по таблице Отто исходя из длины коллектора 47 см.
Длина катушек около 23мм. "Иногда" писал что длина критична и должна быть не более 24мм!
Соотношение масс 1:2 примерно

inogda еще советовал кондер ставить переменный, можно для большей плавности перестройки поставить впараллель ему подстроечный скажем 8...30 пф. Многооборотные сейчас продаются некачественные, вот если найти советские только СП5-2, СП5-14 (которые на драгмет скупали. И если у тебя задающий по стандартной схеме, то можно последовательно переменнику на 1к врубить еще один на 100 ом.

И так диаметр две Мёбиус петли или коллектора 6 дюймов т.е. 15.24 см., периметр коллектора 47.85 см. и диаметр коллектора для 4 дюйма 10.16 см., периметр 31.90 см.

Катушки управления минимум три и на 120 градусов.
Первичка мотается в два провода МГТФОМ поверх вторички (буквально это бифилар т.е. соединить конец первого с началом второго). Вторичка мотается в обратную т.е. встречно первички. Длина обмоток катушки максимально 24мм.

Первичка мотается проволокой 0.5мм-1мм., 4.20м х 2 = 8.40м; Вторичка проволокой 0.35мм., 12.5м

Это для диапазон 100–300 КГц и напряжение питания 12–13Вольт, 2-3А

еще одна особенность настройки изза которой у многих сразу не запускается - частоту надо поднимать очень медлено гдето 1 гц в мин так как эффект имеет инерцию и при быстром переборе частоты его просто пролетают.
Итак:
Для начала: Всем привет!, и друзьям и недругам – к сожалению: таковые тоже имеются, даже здесь…
Проблему с Интернетом пока не решил, модем похоронил, и вкупе с ним СИМ-карту, она тоже оказалась заблокирована! Интересно? Следующее для тех кто “контролирует” – поздно: одеяло убежало, улетела простыня!!! Смысла электронной войны уже нет, но если она будет продолжаться – буду привязывать ко всему всякую заразу, у меня её есть очень много – за 30 лет! Я вирусы и пр. не уничтожал, а аккуратненько собирал в базу – всё есть в наличии, действовать буду вашими методами – посмотрим, кто вывалит больше компов! В конечном счёте будущее за производством, а не за международным валютным фондом, сильная страна может быть только энергонезависимая, пока вам дают бесплатно – берите!, и не будете иметь нетопленных цехов вместе с чужеземной экономикой, не будет “чёрной дыры” в будущем ваших детей…

Теперь по теме:
За время вынужденного перерыва было сделано следующее устройство: у меня валялся счетверённый коллектор (4”x6”), катушки управления, ввиду снегопада, мерные метки у меня стоят во дворе, намотали мягко говоря “от фонаря”, окно в катушке 16х10мм, длина намотки 24мм, вторичка: провод ПЭЛ Ф0,5мм, шесть слоёв виток к витку, первичка: провод ПЭЛ Ф0,7мм, четыре слоя, намотана встречно. Межслойная изоляция бумажным скотчем, выводные концы по 150мм, соединение первички и вторички у самой катушки – хвост Ф0,5 к точкам подключения на Мебиусе, хвост Ф0,7 к IRF, вторые концы первичек в одну кучу, и через отрезок Ф1,5мм х 200мм к +12В (аккумулятор 12В 4А). В общем катушки – дерьмо, магнитное поле довольно слабое, НО… IRFPS43N50K HEXFET
500V 0.078Ω 47A!!!
Это определило очень многое! 
Два коллектора, стоящих один на другом, в зоне перехода с 6” на 4” замкнуты между собой шиной (получается две параллельных линии) – нет никакого резонанса меди, всё просто тупо работает, никаких точек настройки, за исключением нахождения зоны минимального потребления от аккумулятора. Реально полученный результат по току потребления – 0А!!! Судя по показаниям “китайца” DT890B+ предел измерения 20А, цена отсчёта 0,1А. При подключении – отключении от аккумулятора – наблюдается очень слабая белесая искорка, от кроны не запускается – очевидно ток потребления есть в первый момент времени, конденсатора в цепи +12В не было. Есть обратный ток в аккумулятор в виде игл амплитудой 300В, количество игл: две, три и четыре – они напрямую связаны с положением катушек на коллекторе… В управлялке использовался задающий ген. На NE555 – батарея конденсаторов: 10 пик, 100 пик, 1000пик… до 2,2мкф. Нужны 10пик и 100пик – ниже нет смысла: там растёт ток потребления, нужна также раздельная регулировка времени заряда и разряда конденсатора – отвечает за совмещение тока и напряжения на нагрузке, далее: К155ИЕ4 и К561ЛП2 (схватил ту, что под руки попалась), ну и КТ972 в затворе IRF. Нагрузка: лампочка 100Ватт х 220В, при напряжении на ней 90В сияет как от 220В 50Гц, подкидывали спираль на 5Кватт – выходное напряжение просело на 20В – нехватка магнитного поля из-за катушек! Ток потребления зависит только от частоты и не зависит от нагрузки, по крайней мере не заметили. NE555 при питании 12В максимально разгоняется до 2,7Мгц, 15В до 3Мгц, завалы фронтов компенсируются согласующим каскадом с ПОС на КТ315, ниже 0,55В на базе для него ноль, а выше 0,6В – единица. В качестве инвертора на ЛП2 был тоже каскадик на КТ315. Отсняли видео, при попытке слить его на форум TIO получил выжженный экран ноута… Так-то! Но зато у него теперь есть рабочее устройство. Это уже в отношении электронной войны.

Jury
Пост #43107
МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!!
Увидел! Но в ТЛ4М вероятно придется менять диоды на головке на более высокочастотные или искать схему В7-15 и её собирать: она без ВЧ головки легко жуёт 1Мгц, по идее с ним можно будет и ток в нагрузке вычислить.

Hruber
Не забывайте измерять ток потребления сего девайса.
Скачки бывают до 13А.
Мне странно, вообще то.
Почему вы не обращаете внимания на очевидные ошибки.
В доках отто - два устройства, оба разные, в обоих ошибки.
Вы делаете на основе двух ошибочных устройств - свое.
И почему то полагаете, что оно то и верное.
Кто то же должен помнить всю историю - начиная от тиристорных! устройств мимо.
И чем все заканчивается.
На 001лаб , например, ветка тпу хранится, с весьма примечательным окончанием.

Извини, для того чтобы этого не произошло, я как раз и описываю всё. Не Отто правил свои отгрузки, смысл забивать свою схему???? Думай!

GLZ
Пост 43111
Низкий поклон: ты многое уже понял!

st79
пост #43112
У меня все три намотаны,мучал одну(Уже отмучал , шить начало ), а при подключении вторички к коллектору у меня пики 820-1325В, а лампа на 1/3 горит.
пит 12,5В 2,1А 18-28КГц

ответ: подыми частоту! И не одну катушку, при нормальной изоляции шить не будет, шитьё возникает вследствии протирания изоляции на проводе – я писал, зачем их клеить!!! Чем меньше сопротивление канала – точнее: чем оно ближе к сопротивлению линии объединяющей катушки – тем ниже ток потребления от источника! Баланс, однако… 

radioman
Ой кого ж мы видим! Наш доктор вернулся. 
Отсняли видео, при попытке слить его на форум TIO получил выжженный экран ноута… 

Иногда, с баснями нужно меру знать Или как у рыбаков (особенности национальной рыбалки) .

Лучше ответь на вопросы.

нужна также раздельная регулировка времени заряда и разряда конденсатора – отвечает за совмещение тока и напряжения на нагрузке,
Какого еще конденсатора? Где? в задающем только есть у нас конденсаторы от которых что-то зависит. Если менять скважность на выходе задающего - то какой смысл, ведь она все равно выравняется в счетчике ИЕ4. Не понял... 
Ответ: без басен – насчёт моего Интернета – вам сообщение сбрасывал TIO – ему тогда пришлось зарегистрироваться под другим ником, по другому не получалось – человек столкнулся с атаками, гостем без проблем, под другим ником тоже – если у вас всё свободно: флаг вам в руки – по днепропетровщине всё оказалось далеко не так… И не он один с этим уже столкнулся! Оставь сарказм, всё гораздо печальнее. Мне для того, чтобы сбросить предыдущее сообщение понадобилось 10$ - это без регистрации в сети, подумай, стоит ли переубеждение тебя этих средств? Я привык прямо отвечать на поставленный вопрос! – всё зависит лишь от того, насколько он правильно поставлен… TIO после восстановления компа, сам объявится, ролик у него – да и что он тебе даст? Просто мы как оказалось – живём в 100 км друг от друга, погостил он у меня 1,5 суток – в итоге сказал: “Ну, здравствуй СЕ!”. Хочешь? - в личку – найдёмся, и добро пожаловать! Уедешь с новым взглядом на мир. Делов-то! 

Какого еще конденсатора? Где? в задающем только есть у нас конденсаторы от которых что-то зависит.

Ответ: на NE555 между выводом 2 и землёй – это и есть задающий конденсатор!!! От него зависит выходная частота, можешь использовать и что-то другое, я CD4069 при 9В разогнал до 10Мгц, при параллельном соединении по два элемента, после ИЕ4 она в 6 раз ниже! 

Казах
привет!очень интересно)))схему бы с фото увидеть!!!))))

ответ: при первой возможности сброшу.

Dmax
Высженый экран? Как такое возможно? Нету таких вирусов и программ чтобы такое сделали.

Ответ: у него это не вирусы сделали! Вирус был у меня в систем волуме информейшн – в точках восстановления, довольно в глубинных слоях – вычистил. У TIO была хакерская атака при попытке слить видео, и очевидно в БИОСЕ перемычка не была переключена – улетел в перезагрузку и дальше хана… 

zilibob4ik
ответ: в общем всё так! – но… монитор – единственная вещь которую можно вывести из строя программными средствами – тоже есть о чём думать. Насчёт внешнего монитора я ему сразу говорил, в конечном счёте любой ноут со временем превращается в стационар! Он с этим согласен, просто небольшой вопрос времени.

Jury
Ответ: мы благодаря этому форуму и познакомились!!!

Radioman
А TIO тоже участник этого форума . По крайней мере есть чел. с таким ником.
так это хорошо. теперь у доктора есть заместитель, его трясти бум... 
Вы не поверите, но существует реинкарнация душ у мониторов. Что у каждого монитора есть душа, наверно уже никто не сомневается. Привожу неоспоримые доказательства: как раз сегодня у меня включился монитор, сгоревший в прошлом году! Да-да! 

по делу: осуществил выпрямление сигнала с ТПУ. Напряжение на нагрузке не уменьшилось, чуть поднялось - по всем законам выпрямления переменки.

Ответ: да монитор мы ему найдём без проблем! 
Вопрос: чем ты выпрямлял сигнал? Дело в том, что при правильной настройке данного “девайса” – у тебя диоды будут как утюги! По крайней мере 50-ти амперные… Энергию необходимо собрать, а не отсеять!!! “Шум” меди это тоже энергия, и не малая!

zilibob4ik
radioman, кое что не понимаю,
ведь Стивен Марк говорил что у него на выходе и так постоянное (импульсное напряжение)?
Значит всё таки устройство не работает именно так как ТПУ СМ?

Попробую ответить: да, это не совсем устройство С.М. – я об этом уже говорил: Отто сумел свести воедино несколько устройств! В данном варианте отсутствуют многие негативные стороны присущие С.М. – но есть и свои. 

Otrok
Заряды попадаемый на коллектора в виде импульсов с трёх обратноходовиков ускоряются этим разогнанным "колайдером" и приходят в нагрузку с энергией много выше до попадания в ускоритель.

Катухи намотал. Завтра обвешиваю "колайдер".

Ответ: ты уже рядом!

Radioman
#43178
ответ: о! – фигня какая!!! Там и постоянки полно, и ВЧ, и “шума” – всё это: ЭНЕРГИЯ! – бери и пользуйся! 

#43180
А, здесь ты зря! Да, работает и с разрядником и с ВН – во всём свои прелести, а чудеса надо ещё научиться видеть (без обид!) – просто мы привыкли от многого отмахиваться…

Yuriy
#43200
ответ: когда решу проблему с Интернетом – обязательно всё опишу. Можешь не ждать – просто попробуй – и всё поймёшь сам.

pmob11
#43202
Включил в заказ IRFPS43N50K, а что на счет катушек - не совсем понятно.

Ответ: коллектора – 2 шт. стоят один на другом по высоте, в точках перехода закорочены между собой – получаются две линии. Т.е. 4 шины! Катушки для них необходимы: первичка – бифиляр, в два провода и соединение конца первого с началом второго проводом Ф1,0-1,2мм, два куска по 4,2м. Тогда будет поле достаточной напряжённости.
#43209
ответ: то, что я у тебя видел – это ближе всего к цели! Если какие-то проблемы просто опиши – пока не могу посмотреть, а текст обработаю. Или вывали фото на страницу, пусть медленно, но увижу.

Elim
#43206
Спасибо! Почти так!!!

#43211
В чём-то ты прав, прежде всего в том, что не умеют читать! Но и сам прочти, что сказано у Отто – 2000 витков не обязательно! – это прежде всего относится к ВН! Я не претендую на “директора” – просто пытаюсь донести до ВАС: насколько всё просто! Не хотите понять – ваши проблемы! Более того: у меня работает не только это, данное устройство рассматривается как первый шаг – прежде всего для ВАС! Потом уже будет целая куча самостоятельных устройств, безо всякого “руководства” – но лишь после понимания самого процесса. Насчёт присвоения: уже по моему достаточно сказано – я против патентования, и какой-либо регистрации! Выкладывается всё типа “ликбеза” не более того! То, что вы делаете сейчас – я прошёл уже несколько лет назад, и ушёл в несколько иные вещи: схему сбрасывал – вы её и не заметили! А там намного интереснее! И ближе к реальной жизни. 

Iksus
#43213
ответ: работать будут обалденно!!! Не просто два соседних витка под половинным потенциалом, но и соседние слои! Поле будет в 9 раз мощнее!

pmob11
#43218
PS:Это не схема TPU, а совсем другое устройство !!!

Во! Ну, наконец – хоть один заметил!!! Там есть она же в Диптрассе, не дорисован один проводник на самозапитку, при внимательном рассмотрении поймёшь, где он. При “тупом повторении” – потребляемый от +12В ток = 8А, на выходе болгарка 950Ватт, больше просто не пробовал, ещё не дошли руки – сейчас дорабатываю вариант поновее: питание нужно лишь на управлялку (+9-+12В 1,8мА для накачки, и 30мА по части съёма энергии), силовая часть запускается с одного касания на контакт “кроны”. Дальше работает в самоподдерживающемся режиме. В приведённой схеме есть всё для оценки энергии противоЭДС, просто выдерни кусочек схемы. Но даже в том варианте – 16 конденсаторов 10,0х630В несут на себе полноценной постоянки 600 вольт, а дальше инвертор – и имей себе счастье… Я не просто так писал про дросселя, почитай – кой-чего увидишь… Но это уже следующий шаг… в направлении давно незаслуженно забытого… “СТАРЬЯ”!
P.S. Правда ТО125-12,5 – дерьмо редкое: 10-11классы “текут” периодически, хотя для тестов достаточно и их.

HIDE
#43237
Ответ: разрисую всё в картинках и солью фотографии при первой возможности. Без теории – её пережёвывание займёт ещё 170 страниц, но в итоге каждый выведет для себя свою – так уж устроен наш мир… И я тоже далеко не всё заметил, толку с того, что я могу собрать всё из “подножного корма”, не это для вас важно – необходимо понять суть происходящих процессов – сиё возможно лишь на собственном опыте! 

Radioman
#43238
"" нужна также раздельная регулировка времени заряда и разряда конденсатора – отвечает за совмещение тока и напряжения на нагрузке, ""
??? Частоту мы и так регулируем и находим частоту резонанса (правда непонятно чего). 
И еще вопрос: как мне снизить эту частоту? У меня 1250 кгц.

Ответ: тебе прежде всего нужна регулировка длительности и скважности – это уже из последнего опыта, осциллограф подключи туда где у тебя затворы, между фазами, и посмотри соотношения при регулировке. 1250Кгц – это частота переключения? Или задающего? Если это частота коммутации обмоток, то ясно почему у тебя мало мощности! На такой частоте коммутации обмотки надо будет по другому исполнять, иначе их внутреннее сопротивление не даст импульсу добраться до конца обмотки – работать будет только ближняя часть к IRF, а остальное: бесполезное рассеяние мощности источника. Попробуй найти более низкую рабочую частоту – настройка-то как у приёмника. Поставь на катушку компас и без IRF просто поискри на 12В, если стрелку пытается вывернуть наподобие авиационного винта – порядок! Иначе ты что-то неправильно сделал, поле должно быть очень сильным. По поводу тока потребления: при правильной настройке он в районе 1,5А и через 2 минуты падает до 1,2А. Дальше стоит на месте. По поводу прямоугольника на затворе – при открывании он должен расти вертикально хотя-бы до 6 вольт, потом может быть и небольшой завал, а вот закрываться должен РЕЗКО!

#43239
Спасибо! У меня всё необходимое ПО стоит, даже намного больше – любое ПО имеет “дырки”, их специально оставляют разработчики… То, что пролезло ко мне – не увидел ни файервол, ни НОД, ни Малваре! 

И почему ближе к реальной жизни - а ТПУ что, далеко?
Ответ-вопрос: имеешь ты офигенный источник, в коллекторе гуляют токи в тысячи ампер, добрую сотню ты можешь смело снять на свои нужды: но… энергия очень специфическая, находится в частотном диапазоне ~ 400Кгц – до 2Мгц, причём не чистая постоянка, “шума” высоковольтного в ней хоть отбавляй – твои потребители, кроме активных, привязаны к другому виду энергии… И дальше что? Чем это всё переработать, и где взять доступную по многим параметрам элементную базу? Заказывать в том же Китае? Но мне-то партии в 1000000 шт. не надо! А меньше будет дико дорого… Самый большой + TPU: это открытие глаз к пониманию процессов получения относительно беззатратного способа энергии, без механических приводов, со всеми вытекающими… Как правило: до 10% ты можешь смело снимать с вихревых устройств и те же 10% выходной мощности необходимы для генерации в устройствах с сердечниками, исключение составляет лишь амплидин – вот тебе и библейская “десятина”! В отличие от наших налогов…

Hruber
#43251
По описываему "inogda" случаю - слышал человек звон,да не знает где он.
Ответ: я компа TIO не видел, человек отзвонился и сказал какой ему вынесли вердикт.

papa3902
#43262
Что же отказаться от вихревой энергии? Взять же ее так просто. Поставил над каждой трансформаторной подстанцией резонатор – и получай в 10 раз более дешевую энергию! 
Нет. Освоение нового источника должно носить цивилизованный и строго организованный характер. В силу изложенного, – только под государственным руководством. В международном сотрудничестве. При согласии с нашими будущими действиями со стороны контролирующих галактических органов. 
В противном, мы и себе, и планете нанесем такой вред, что Хиросима или Чернобыль покажутся цветочками!»

Ответ: если бы всё было так страшно – фиг бы я хоть словом обмолвился! Под госруководством – ВАС от ЗАПРАВКИ никогда не отпустят! И плевать им и на планету и на галактику вкупе с Чернобылем и Хиросимой!!! Последние “проекты” под чьим руководством были??? А ООН что из себя представляет? Ещё у Н.Теслы по поводу Лиги Наций от Карнеги было… Стоит почитать! Только сжигание 1Кг дров потребляет 2Кг кислорода, а 1Л бензина 14Кг!!! И долгоживущие азотистые соединения вперёд на 150 лет! Это стехеометрия. И где здесь интересы планеты? На каком месте? Для них главное – бабло! Так чтобы ты всю жизнь должен был!

HIDE
#43237
Ответ: разрисую всё в картинках и солью фотографии при первой возможности. Без теории – её пережёвывание займёт ещё 170 страниц, но в итоге каждый выведет для себя свою – так уж устроен наш мир… И я тоже далеко не всё заметил, толку с того, что я могу собрать всё из “подножного корма”, не это для вас важно – необходимо понять суть происходящих процессов – сиё возможно лишь на собственном опыте! 
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Что же отказаться от вихревой энергии? Взять же ее так просто. Поставил над каждой трансформаторной подстанцией резонатор – и получай в 10 раз более дешевую энергию! 
Нет. Освоение нового источника должно носить цивилизованный и строго организованный характер. В силу изложенного, – только под государственным руководством. В международном сотрудничестве. При согласии с нашими будущими действиями со стороны контролирующих галактических органов. 
В противном, мы и себе, и планете нанесем такой вред, что Хиросима или Чернобыль покажутся цветочками!»

Ответ: если бы всё было так страшно – фиг бы я хоть словом обмолвился! Под госруководством – ВАС от ЗАПРАВКИ никогда не отпустят! И плевать им и на планету и на галактику вкупе с Чернобылем и Хиросимой!!! Последние “проекты” под чьим руководством были??? А ООН что из себя представляет? Ещё у Н.Теслы по поводу Лиги Наций от Карнеги было… Стоит почитать! Только сжигание 1Кг дров потребляет 2Кг кислорода, а 1Л бензина 14Кг!!! И долгоживущие азотистые соединения вперёд на 150 лет! Это стехеометрия. И где здесь интересы планеты? На каком месте? Для них главное – бабло! Так чтобы ты всю жизнь должен был!

По поводу пайки шины: без проблем – лудишь концы, капля ортофосфорной кислоты, сплав Розе – лудится очень легко, паяльником 40Ватт. Затем пока сплав не застыл, быстро протираешь тряпочкой, должен остаться тонкий слой, а потом паяльником 80Ватт ПОС-40, или в два паяльника по 40ватт – одним подогреваешь, а другим паяешь. Можешь снять олово с совдеповских плат, которые паялись волновой пайкой – тоже очень легко.

mob11 написал:

Собрал для урезанной схемы 10 шт МБГЧ 10 мкф, пробовал оптосимисторы - твердотельные реле S202 на 2 А и 8 А - не годятся, работают BTA41-600 40 A в паре с MOC3081 или с S202. Пока жду оптосимисторы. Управлять лучше контроллером, при включении симистора, отключать его приходится снятием питания, но это уже по ходу с алгоритмом разберемся. Дроссель из старого стабилизатора, перемотан. 
inogda, спасибо за подсказки, с уважением

Ответ: понял где ЭНЕРГИЯ? Только дросселя от стабилизаторов не совсем годятся: сердечник нужен следующий – в катушках полосы стоят по длинной стороне, а перекрышки как обычно! 4 зазора!!! И пересекающиеся магнитные силовые линии – они должны роиться как пчёлы! Зазоры формируются в процессе штамповки, либо резки – за счёт прогиба металла, шлифованные сердечники не подходят: чем грубее – тем лучше, всё в разумных пределах конечно – не зубами рвать! Очень хорошо работает ст.08КП. Максимальная отдача на 7,8Гц – потому и дросселей несколько, перемножь их количество на число конденсаторов, перепрыгни 50Гц и живи спокойно. От ДРЛ перебрали уже массу дросселей – их лепили разные заводы… Сердечники необходимо просматривать и отбирать только подходящие, или делать самому. Катушки в 2 провода Ф1,5мм 100 витков (на одной получишь 200) больше не надо, соединение бифиляром, каркасы подходят от ТС-180, сердечник заменить! В качестве коммутирующих элементов просятся IGBT, но… коммутация идёт по +600В – необходим отдельный источник питания для каждого затвора транзистора, ток небольшой, но изоляция… Посмотри какую ты увидишь скважность ответа среды, как она согласуется с наклоном земной оси… Это хоть и не совсем TPU – но ответ был получен оттуда, энергия циркулирует по кругу – а мы отбираем излишки, в конечном счёте поле тоже вращающееся, и без побочных эффектов. Поздравляю, ты уже сделал следующий шаг!

Elim
#43341
О, иногда СИМку отремонтировал, скоро появится фильм его ТПУ! И к интернет кафе на соседней улице уже скоро провода протянут, тогда и фото увидим. 
Иногда, на счет ортофосфорной кислоты чтоб медь паять это Вы круто придумали Название кислоты конечно замысловатое, но для меди достаточно ацетилсалициловой кислоты. Вам шепну на ушко, это ни что иное, как АСПИРИН. Кстати аспирином легко лаковая изоляция с провода снимается. Просто прижал жалом паяльника провод к таблетке и протянул провод. Все, лака нет , провод залужен. Ну это пустяшный советик, главное бы ваш ТПУ в действии увидеть.

Ответ: начнём с аспирина – пей его почаще, головка болеть не будет! Ортофосфорная кислота сейчас продаётся свободно, в маленьких “маслёночках”, в отличие от аспирина не разъедает места пайки со временем, нейтрализуется простой водой, дает при пайке красивый глянцевый шов, применяется для пайки кучи цветных металлов за исключением цинка, очень хорошо лудит нержавейку, применяется в гальванотехнике. СИМку не отремонтировал – мне друг привёз другую, на другого оператора. Что тебе даст фильм? Кроме просмотра “мультиков”? Ты свой TPU скорее посмотри в действии, старые кадры из ролика где-то выше по постам валяются – оно тебе даст что-нибудь? В тех коллекторах, что на фотографиях никаких ферритов нет, внешние кольца незамкнутые, одно к +12В и на катушки, второе посмотри куда припаяно – оно как раз для подавления “фантомов”, просто на тот момент была ситуация ранее описанная. Про 2,5 часа в закороченном состоянии… Читай, всё поймёшь! И пей побольше аспирина, и кислород попробуйте! Без обид!

Ant4
#43343
Получается нужно принудительно полевики по затвору отключать-и так регулировать скважность?

Ответ: а мы что делаем? Открываются они через сопроты в коллекторе КТ972, а управлялка их принудительно закрывает!

Radioman
#43303
inogda1 я тебе уже третий раз толкую: зачем нам в задающем генераторе регулировать скважность??? Ведь (в любом счетчике, не только в 155ИЕ4, в любом триггере, не только в 155ТМ8 как у меня) все равно она пережуется и будет меандр! что такое меандр ты понимаешь? Про какую ты схему вообще-то пишешь? 
1250 кгц у меня на выходе задающего. Только при этой частоте загорается лампа, искал лабораторным геном. Если ниже 1250 лезть - растет потреба до 20А, но резонанса нигде нет (выше тоже нет). Понятно?

Ответ: схема та, из журнала “Радио”- ИЕ4, ЛП5, инвертор на один элемент ЛП5. На ТМ8 не делал – выложи прямо на страничку свой фрагмент схемы, не вложенным файлом – я её спаяю и посмотрю, что у тебя получается в действительности. А то говорим на разных языках. Во сколько раз у тебя частота коммутации катушек ниже входной? Коллектора начинают нормально работать на частотах переключения от 430Кгц и выше, ниже просто жрёт ток от источника. Сбрось схемку – посмотрим, что и как.

Коллектор 6" к 4" (у меня шина 3х25)
ширина катушек 24мм
первичка 2,1х2 бифиляром, последовательное соединение
вторичка 10-12м поверх первички, встречной намоткой
второй конец вторички на коллектор 6"

Коллектор 2х10 мм 6" и 4" разнесены по высоте на 44 мм, соединение колец такой же шиной, вторичка 10,2 м провод 0,55 мм первичка 2х4,2 м 1,0 мм. Результаты такие же как и на плоском коллекторе, лампочка 40 вт еле тлеит. Придут IRFPS43N50K, попробую еще их. TPU Otto - вчерашний день.
От стр. 80 и дальше.
К постам: #4338, #43396
Именно! Пока лишь индикаторы – приборы будут несколько позже, и очень даже может быть, что будут они ламповые… Ввиду всей специфики измерений. Да и более пристально рассмотреть исполнение самой спирали обычной лампочки – там доже далеко не всё просто, очень можем быть, что подобным образом придётся мотать нихром для нагревателей.

#43410
Поэтому счётчик и не перемалывает всё в меандр, а меняет соотношение между включенным состоянием катушки и ноль состоянием – между фазными выходами всё довольно хорошо видно.

#43519
Во, наконец добрались до развёртки! Можно работать и пилообразными импульсами, лишь бы было однонаправленное фазовое смещение, будет больший нагрев ключей. Прежде всего необходимо как можно резче оборвать импульс.

#43552
wersila
Вы так пропагандируете "что пи0ет иногда" А почему бы Вам тогда не попросить иногда показать то, о чем "он пишет"? Странно получается, "иногда" находит возможность писать такие длинные тирады, в которых кстати подталкивает ребят изготовливать приборы по высосанным из пальца схемам, а сам в нужный или точнее сказать горячий момент исчезает. Неужели ему таак трудно сфотографировать и отправить фото через этот вот сайт? Извените, уважаемый, но этому я не поверю. Скорее я поверю тому, что некто ИНОГДА просто напросто пиарит свою личность. Конечно можно этот мой пост снести, но это лишь послужит тому, что ребята будут тратить деньги и к тому же разочаровываться в результате. Этого хочет админ этого сайта? 
Мы уже видим пример романовской ветки. Где обещанный им девайс? Нет никакого девайса романова и никогда не было, сидят вон олухи и звёзды мотают. Так что нечего тут никого питарить и нечего на других рычать. 
И самое главное. Почему это ИНОГДА заявляет, что эфимерный "его" девайс "работает" по другому чем ТПУ? Ну так пусть создаст ветку ДЕВАЙС ИНОГДА , выложит свой фильм . 
ТПУ работает только как ТПУ и не надо слушать никого. Не надо уходить от принципа..Весь мир работает в одном направлении. Разве вы не видели уже повторенных ТПУ? Помните, мужик в резиновых перчатках демонстрирует? Это и есть реплика. Не от "ИНОГДА" к счастьтю.

Ответ: Дятел! Не хотел обидеть, но ты действительно – дятел. Вся переписка завязалась благодаря Radioman – я просто попытался человеку показать, что у него валяется под ногами, для того чтобы он сам смог лично убедиться в том, что всё это работает! Причём практически с нулевыми затратами, всё необходимое можно найти у каждого в ящике с “барахлом” – покажи мне хоть одну строчку где я призывал кого-нибудь что-то покупать! Кто захотел – сам занялся сооружением данной конструкции, без всяких призывов! Сколько раз я повторял: это лишь первый шаг! Кто-то успокоится на достигнутом, кто-то пойдёт дальше. Отто молодец – он сумел воедино свести многих Авторов! Ты этого не увидел? Энергии там море, но её ещё необходимо научиться взять! Теорию потому и не выкладывал – из-за таких как ты, правда была попытка слить через друга – он тоже потерпел фиаско, гость залить не может – вход под ником просто отрубается связь, либо грузится не всё. Ну это наши, местные проблемы. Дальше: модем я свой похоронил, СИМку тоже, привезли другой, затем следующую СИМку, на другого оператора – результат: без регистрации удалось слить то, что после перерыва – но цена такой отгрузки, 100гр. За сутки, раздели на 8 и получишь в $. Это текст! Стоит переубеждение тебя и подобных этих средств? У меня есть куда их потратить с гораздо большей пользой! Ближайшее интернеткафе от меня за 40км (столько до соседней улицы!), и несколько км пешком до электрички, при -25С да с ветром в поле – буду я туда идти? И где гарантия, что оттуда получится? Кроме Lasi: - Radiomana так никто и не поблагодарил… Кэб выложил практически тоже самое – достали и его! Устройство отличное от Стивена Марка – это так, но рабочее тело одно и тоже! Потому они все и перекликаются между собой. В конечном случае: спинами или мордами там разворачиваются электроны-позитроны друг к другу, какая разница, сначала научись эту энергию использовать, а уж затем выводи свою теорию – иначе просто увязнешь, там много законов работают комплексно, причём те, что лежат в основах и прижизненных изданиях Ампера, Фарадея и др. – но есть и свои, которые ещё лишь предстоит вывести. Прежде, чем бросить обвинение: всегда думай – заслужено ли оно! Иначе так всю жизнь и просидишь на куче нерабочего барахла…. 

#43570
Добавить нечего!!!

#43571
Причина в одной катушке, моща в нормальном случае не делится, она практически не проявляется (доп. нагрузка), напряжение меряешь осциллографом? Возьми стрелочник, и не на растяжках, только на кернах! Я сжёг один вольтметр на 600В – отгорела именно платиновая растяжка, оказалось достаточно нескольких бросков при настройке. Можно землю и не подцеплять, просто висящий конец – его тоже достаточно. Лампу возьми побольше.

#43583
Отдельное спасибо за всё! Терпения тебе, и безпроблемной связи.

#43584
А вот это как раз и интересно, только сведи в одну кучу два его варианта – получишь поставленный друг на друга коллектор, в две собирательных линии, на переходах замкни между собой верхний и нижний, не надо будет ловить никаких резонансов – всё просто перестраивается по частоте, находишь лишь точку наименьшего потребления от источника, оно так же зависит от конечного сопротивления открытого канала мосфета – чем ближе к сопротивлению проводов от катушек – тем меньше потребление! Это уже из последнего опыта. (for Radioman)

#43593
Реально я, следя за этой веткой, тоже думал (навеяло) что Иногда это Румата из зеленого матрикса... поэтому ничего не собирал (попробовав ТПУ оттуда - и ничего не получив, конечно может не так собрал, но ... "учитель" исчез", да и не я один...) Буду пробовать собирать отсюда, если не возражаешь..., Шину купил, проволока осталась после опытов... По поводу генератора с регулируемым перекрытием - надо алгоритм продумать. Если моих мозгов хватит - ченть может и получится...

Ответ: нет, не из зелёного матраса, всё что у меня есть оттуда – привозили друзья, инфы там тоже достаточно… но в Нете меня интересует лишь старая литература, древние предания, история – не та которая в “учебниках”… Ну, а исчез он – скорее всего его “исчезли”, вариантов много. У меня после третьего поста тоже начались проблемы со связью, да и не у меня одного… Недавно у вас картинки не загружались и вл. файлы – я с этим столкнулся ещё 25.12.2011г. почему и приходилось отправлять эл.почтой, затем и там проблемы с загрузкой, сейчас туда даже не захожу… 

#43595
Малярный скотч выдержит по крайней мере пики до 2 киловольт. Пока ещё не пробило. Последний клеили ним и клеем “Наирит”.

#43596
ИМЕННО!!! Чтобы не было иллюзий и надо изначально нагрузку брать помощнее! Маломощные могут даже перегорать.

#43598
Самое малое потребление у тебя в районе 18В? При 24В я сжёг один полевик во время протяжки по диапазону – очевидно перепрыгнул допустимый ток.

#43599
ИМЕННО!!!

…SPP17N80C3 CoolMos для работы в лавинном режиме…
Спасибо!

#43615
Прочти ещё раз у С.М.: катушек может быть сколько угодно, минимум три, если у вас их больше… то можно сделать много вещей – заставить их бежать последовательно, часть параллельно, или смешано… Чем их больше - тем больше ты сможешь выдавить из меди! Ещё раз: на один ключ одна катушка, иначе работает та к которой ближе… Затворы параллелить можно, но не катушки! Последовательно – следует понимать как: действуют друг за другом, а не висят одна на другой – кроме омического сопротивления ничего не получишь. Шаг и ещё раз шаг! Пойми, есть разница: 9х3=27, а трижды девять это 729! – Х=9, Y=9, Z=9! Вижу, что ты уже кое-чего получил, поздравляю!
Да, это ИСТОЧНИК ТОКА! Но не генератор, а конвертер. Преобразует он массу видов энергии, в том числе и те о которых мы можем только догадываться. Очень много зависит от конструктивного исполнения коллектора, Оттовский вариант далеко не единственный! Для начала самый наглядный и довольно хорошо показывающий принцип.

#43616
Смотри Оттовский файл, или первую страницу этой ветки, просто провода подключения не рассматривай как точки соединения – это ДЛИННЫЕ ЛИНИИ! По крайней мере на рабочих частотах, не смотри с позиции ТОЭ о постоянном токе. 

#43623
pmob11
Да не паяйтесь вы прямо к коллектору, где ближе. Далеко не всегда при таком подключении удаётся получить полную мощность. Концы обмоток я тоже всегда подрезаю строго перпендикулярно – так кусачки точу, чтобы не было колючек, в результате имею все условия для отражения внутри проводника. Возможно это поможет.

Специально для тебя: относительно схемы Вариант 3.1. При 4х дросселях ток потребления ~7,9А от 12В, но… когда запустишь, попробуй сделать следующее: истоки выходных ключей в одной куче, через сопрот МЛТ-1-100ом на землю, параллельно сопроту ещё одну IRFку и от второго задающего гена, который использовался для управления оптронами. Включаем питание управлялок 9В, 1,8мА (Крона), другую Крону одним концом к питанию выходного каскада, а к другому кратковременно коснись вторым проводком, и отключи его. Послушай, что ты услышишь в дросселях! – питания-то нет! Оно подаётся лишь на управлялку. Посмотри на показания вольтметра на конденсаторах – там будет не 600В, а где-то 440В. Ты их можешь по очереди разряжать через лампу ватт 300, пока ты добежишь до конца линейки – у тебя уже будет заряженная вся батарея… И тикать всё это счастье будет пока ты не снимешь питание с управлялки. Так откуда там берётся энергия? Дальше ещё проще: возьми головку от магнитофона (лучше лампового), на неё мост и электролит, через стабилитрон или динистор, что тебе удобнее, в цепь питания! Теперь в руки магнит и мимо рабочего зазора – что получишь? А у четырёх дросселей зазоров 16, поле прорывается под углом 45 градусов, и ничего не мешает поставить на некотором расстоянии несколько таких примочек! Это чтобы не брать энергию на самозапитку с выхода “хитрого обратноходовика”… Как тебе идейка? Уже проверено. 
#43642
Всё верно, но работает в довольно широких вариациях подключения. Вообще: там ещё копать и копать!

#43672
К сожалению у меня этой страницы нет, отвечу позже, текст набираю дома а отгружать буду с чужого компа, ещё одна задержка… Да и сама отгрузка многого стоит: с ноута через блютуз и телефон… Но это лучше чем ничего!

#43682
Пробовал, иногда очень плохо заканчивается для обмоток, но там факторов масса.

На этом стр. 82 закончилась.

Продолжение:

GLZ #43791
Увидел!!! Молодец! Сразу, чтобы ты долго не заморачивался: Сердечник из обычных пластин, таких как на перекрышках Ш-образного железа, просто полоски. Единственное условие: способ их набора! Вкратце: возьми двухкатушечный трансформатор, разбери и вынув сердечник посмотри сверху на окна катушек составленных так – как они стоят в трансформаторе. Внутри катушки пластины должны стоять в таком положении как у родного железа, таким образом набирается сам стержень – пластины параллельны длинной стороне окна, а вот перекрышки получаются параллельны короткой стороне окна, прокладку можешь положить – вреда от неё не будет, можешь даже поиграться с её толщиной – найдёшь максимальную отдачу. Сталь не обязательно трансформаторная, нужна магнитомягкая, ст08КП – в самый раз! Кровельное железо. Обрезки автомобильной кузовщины. U-образное железо сводит на нет весь эффект, оно рассчитано прежде всего как для трансформаторов, регулировка частоты только плавная – никакой дискретизации: чем скажем ты будешь ловить 7,83…………Гц, до 16 знака? Как показывает практика все железные сердечники укладываются в диапазон до 500Гц, дальше потери… Вся конструкция не должна иметь ярко выраженного резонанса: частота-сердечник-обмотка. Иначе просто не будет возможности найти максимальную отдачу. Как пример: польские и румынские ДРЛ, дросселя от ламп дневного света – для данного устройства это просто пожиратели энергии… С них ничего ощутимого не получишь! Обмотка лучше работает бифилярная, число витков (суммарное) на одну катушку 180-200, диаметр провода… чем больше – тем лучше, на каркас от ТС-180, на одну катушку, по габаритам проходят два провода Ф3,0мм, мотали Ф1,5, толще у нас просто не было, получился эквивалент ДРЛ-400, с более высокими характеристиками. В качестве индикатора поля – кто-то по ветке выше выкладывал палочку на феррите: я такой давно пользуюсь, различие в одном – светодиод один – двухцветный: видно не только север-юг, но и угловое отклонение поля. 
Был и сердечник с наполнителем, там использовались всевозможные отходы: опилки, мелкая обрезь, чугунная стружка (мелкое серое крошево) но… его протестить не удалось, причина довольно простая: во время намотки его попросту сломали – сердечник был для якоря неподвижного генератора, в пазах немного перекосило обмотки… Технология очень удобная и до войны широко распространенная, работала ничуть не хуже штампованных пластин. Насчёт токовой зашиты ключа – она не нужна: просто подключи к источнику питания на постоянном токе и замерь сколько жрёт твой дроссель без ключа, напряжение должно равняться напряжению источника первичного запуска, как запустить на самозапитку выложил уже вчера. А вот по напряжению ключ должен быть!!! Импульсы наносекундные – но какие! Да и не совсем они наносекундные, поболее будут.

Ну как Вам уважаемые форумчане моё сочинение, какую оценку поставите? Я на любую не обижусь.

Оценка: ОТЛИЧНО!!!
P.S. Кстати, если по такой технологии был изготовлен 15” “бублик” у С.М. – то его легко можно было резать электролобзиком, а заливать он мог и пластиком и жидкой резиной, в последнем случае проявится куча дополнительных качеств… Тот вариант, что я сбрасывал ранее как раз и вышел из экспериментов по TPU, но в более приемлемом диапазоне.

Ant4 #43798
Да! И не один раз… Для того чтобы изготовить самостоятельно. Всё важное вы найдёте уже сами – я тоже далеко не всё знаю, что-то тоже проскочил. Но… самое важное: те у кого уже что-то получилось – теперь знают: эта штука работает! Причём собранная из “подножного корма”, и она даст толчок для дальнейших разработок – потихоньку всё разойдётся и выплывет в массы. 

Radioman #43817
Привет! А ты думал я мульку травлю? Смотри внимательно: тебя сгубила одна-единственная фраза – не существует проблемы 127 и 220В! Это и поставило точку: “они” поняли, что человек сделал прорыв. Теперь прикинь: насколько я им уже надоел! У меня проблемы проявились прежде всего с мылом – я оттуда сбрасывал всё кроме текста, первично упорно не пролазил один из патентов С.М., у вас его нет, наверное довольно редкий или уже зачистили всю сеть: интересы-то одни невзирая на страну… Теперь дальше: текст заранее набираешь, копируешь в буфер, заходишь гостем, просмотрел странички, затем быстро под ником, ответить в теме – вставить, отправить и наблюдая за скоростью передачи – быстро сваливаешь. У них просто не хватает времени, чтобы тебе что-то пропихнуть под видом обновлений винды, работай на том что надёжно работало! У меня “гадость” была в глубинных слоях на винте, если ты даже переустановишь винду с форматированием и то это вряд ли поможет, не совсем всё уничтожается и всегда есть возможность восстановить файлы удалённые несколько лет назад, от момента первого включения винта, с флешками тоже подобное – геморроя побольше, но возможно! Приходилось вытаскивать всё от момента схода телефона с конвейра… задумайся! СИМка для абонентов – для оператора ты IMEI, это далеко не просто трубка! И чем больше в ней наворотов – тем ты ближе к “ним”… Для связи: 0501730632, сбросишь СМС от постороннего чел, который тебе затем сообщит об ответной, что это ты и сюда подтверждение, что ты её отправил, я через неделю вставлю карточку в левый телефон и посмотрю №, а телефон под электричку… Остаётся только так. Это же касается и pmob11.

x-net #43853
Через обновления, можно и без них – если ты достаточно долго остаёшься на линии. Я вообще хотел запустить второй комп – пустой, чисто для связи… но в связи с последними событиями, не думаю что это поможет… За сайтом пасут скорее всего “гости” – им зараза не лезет… IP можно отследить через маршрутизаторы, в любом случае набор их ограничен для каждого пользователя. Самое интересное: у меня в списке установленных программ дважды появлялась Sputnik.ru – я её не ставил…! Обновление (KB№…..) для вашей системы очень нужное… под этим можно спрятать всё что угодно!

Diod #43859
Если не поможет под чистую – отформатируй на другом компе, лишь бы твой IDE, SATA был вторичен, форматируй сразу после обнаружения устройства, без перезагрузки и раза три кряду!
#43863
Этим “лишним” окажется всё необходимое, но не зараза – есть такая штучка “stels” – можешь неделями гоняться, он тебе и антивирусник снесёт, и другой поставить не даст, и по файлам кочует и по дискам… имеет счётчик перезагрузок и т.д. Если админ даст добро - могу образчик слить на сайт и пускай за ним погоняются хакеры, но и нам тоже на каникулы надо будет, и антивируса на него у них не будет – дорабатывал его я сам в своё время, упражнялся в программировании, пока пылится за невостребованностью – можно и поделиться…
anti-malware – вещь хорошая, но она пропустила, правда с её помощью потом и обнаружил и снёс так наз. обновление. Заразу они нам пихают разную – чтобы дольше искали: чем её снести!, тема на их взгляд поднялась уже нешуточная – “быдло” уходит от заправки… 

Mibor #43892
А я где-то говорил что это моя идея? Я просто объяснил как это можно сразу запустить, а дальше ваш полет фантазии… Насчёт взрывов тоже предупреждал – как их избежать! Многие услышали? Всё что не относится к Отто – там я поделился своим, но не в этом случае! Ну, а насколько это вчерашний день покажет лишь время. В своё время генератор Грамма тоже похоронили, мотивируя это тем, что у него используется не вся длина витка! А где она используется вся? В каких электрических машинах? И могут ли нынешние соперничать с ним по отдаваемой мощности?!!! А машина Вильде… канадский патент уже более ста лет недоступен! На весь “вчерашний день” сегодня стоит взглянуть несколько по иному: стала появляться элементная база, которая позволяет приблизиться к работе разрядников, коммутаторов, осцилляторов – с присущими им характеристиками, и с уменьшенными недостатками по степени износа и пр.

#43903
В любом случае попробую отгрузить всё, но уйдёт это даже не в моём регионе. Судя по складывающейся ситуации – скоро и из интернеткафе это будет сделать далеко не просто. Почему я не мог залить один из патентов С.М. – хоть открытый, хоть в архиве – грузится примерно до половины и “на сервере произошла внутренняя ошибка”… ??? Наверное даже не название, а содержание некоторых файлов под контролем! Этот отбивает, но следующий за ним в списке идёт без проблем!!! О какой “ошибке” может идти речь?

pmob11 #43913
Мне очень жаль… ты невнимательно читал, и пока я не мог вмешаться ты пошёл на взрывы. Просто необходимо учитывать некоторые моменты: дроссель последовательно с конденсатором по питанию +5В, не в цепи питания! Не все устройства так ведут себя, но учитывать это необходимо! Ты отключил амперметр и напоролся на эффекты – а что у тебя есть в амперметре? Тот же дроссель! Либо шунт свёрнутый в катушку, либо довольно толстый проводник – индуктивность имеет и прямая линия… Особенно если она расширяется в своём сечении, она-то и обрежет все те выбросы и пики которые существуют в обратном токе. Я так понимаю, что ты использовал битование для управлялки – об этом тоже шла речь, как и о непрерывности регулировки частоты, заметь – не дискретности! У тебя самое лучшее исполнение в железе, но не в управлении. Ещё раз: взрыв 700гр. коллектора равноценен взрыву 1000кг. бомбы! С.М. – кому он это писал? Наверное кто-то уже прошёл этот путь… Считай, что ты легко отделался! У меня за всё время выгорело: 1 IRFP, 1 катушка, 1 вольтметр на 600В, взорвалось пяток конденсаторов, причём рвались и на 450В в пяти вольтовой цепи – всё! Это по данному устройству. Так и коллекторов самых различных я откатал более полусотни, и первички мотал проводом Ф1,5мм по 4 метра – при учёте некоторых моментов всё безопасно! Ну, это придёт! Это очень хорошо, что ты ухватываешь идею и делаешь как тебе удобнее, просто не пропускай некоторых мелочей – там кто-то выше привёл термин: “хрень-вылетун” – считай, что ты его поймал! Интересно: у моего друга была точно такая ситуация с тороидальным трансом – от ключа ноги и пластиковая рамка с дыркой, драйвер так же, ну и стол в придачу… ДЕЖАВЮ? Главное, что на КТ829 работало всё отлично, а поставил IRF – получи фашист гранату! Я не просто так настаивал для первого шага именно на ТТЛ – ей при случае глюка не потребуется перезагрузка, сбой пройдёт незамеченным, она если работает – то работает десятилетиями, не скисает как борщ! Небольшой пример: одна партия КТ3128 (много) в своё время что мы на них только не лепили – те которые впаяны в схемы: все без проблем, а которые хранились в жестяной банке, через 5 лет можно выбрасывать не проверяя – коллектор-эммитер течёт, микрофонный эффект – легонько ногтем постучал, а он реагирует – куда его кроме мусорки? Скисли!
Для того чтобы не спалить осцил используй ещё один делитель 1:10, можешь использовать два ламповых триода в качестве инверторов – в итоге они дадут очень линейную характеристику, мерить ты будешь уже на лампе и никуда не вывалишься, а сетка выдержит намного больше чем транзисторный вход, триоды есть очень миниатюрные, да и 6Н23П тоже много места не займёт, а по частотам – песня! А зачем ты меришь пики? И ёщё: поля от катушек у тебя в одну сторону? Может ты просто провоцируешь электромагнитный взрыв? – там тоже энергии полно, но столкнёшься с тем, что у тебя часы в одной комнате будут идти не совсем синхронно – оно тебе надо? Найди и прочти – Вейник: Книга скорби. Очень серьёзные вещи простыми методами. И что потом вылазит… У Гребенникова тоже был конус с мебельными магнитами… То, чем ты сейчас занимаешься не просто “горячая дверца” – она очень горячая, жаль что многие этого так и не поймут, может и к лучшему. Коллектора могут быть какие угодно – у каждого своё назначение, но база у всёго одна: число фаз – минимум три и шаг! Не просто переключение – посмотри на щёточный узел – там всё перед глазами.

#43933
От таких транзисторов самая большая отдача, и заводятся они с пол пинка, сгорел у меня тоже с таким “характером”, вкусные, но действительно будь осторожен^! Почему у тебя такая скважность? На одной фазе она должна смотреться меандром, между (зеркальными) фазами должно регулироваться “мёртвое” время (посмотри ж. “Радио” №7 1990г. Стр 58,59) и длина фазы по отношению к нему, но можно и просто фиксированное – отдача будет поменьше и ток потребления больше.
P.S. А на чём это у тебя такие пики? Если на стоке… Рихман тоже стоял у линейки подключенной к громоотводу…!
P.S.2 Иглы в акум – 2, 3, и 4 – разложи на экран длину коллектора, последняя пачка стоит на правом краю сетки, но там иглы 300В, но не 800+!!! Подумай, что ты можешь качнуть при СВЧ заполнении! Точно огнетушитель нужен! Вы не успеете убежать! С.М.
А огнетушителем добить чтобы не мучился… Без обид!!!
И если можно поподробнее: что ты там намотал? Просто опиши.
#4395
Извини, а что такое второй уровень? Давай встретимся – я хочу чтобы ты жив остался! Вы чего делаете? Lasi нарисовала своё видение – если она его запустит и попадёт в бегущую волну – психушка это самое малое, …и куда она делась? 

Iksus #43937
Попробуй в блоке зажигания поставить такую цепочку – она тебе сожрёт всю энергию искры, если транзисторы нормальные - они это дело выдерживают, пики такие не на стоке, хотя…^^^

HIDE #43956
а случайно,не надо хоть чуть-чуть рассчитать их длину???

Рассчитать может и не надо, но и чересчур укорачивать провода от катушек тоже не следует – из последнего: их сопротивление должно быть близким к сопротивлению канала, лишь тогда достижим самый эффективный режим и микроскопический ток потребления. Удлинить их необходимо примерно до ~ 150мм, и для начала подключать на точки съёма, как у Отто. На счёт отрицательных результатов с других сайтов – прежде всего сами репликаторы и начудили! Даже у С.М.: “сколько мы потратили времени и сил при попытке повторения своего модуля… поддерживало лишь то, что у нас было единственное рабочее устройство, прошёл почти год, прежде чем мы поняли… материал платы оказался неподходящим, он гигроскопичен…” и далее по тексту! Есть даже сноска, на какой высоте располагать радиоэлементы, и насколько их поднимать над платой!!! Ни о каких видах СМД компонентов на первом этапе не может быть и речи. Так-то!

Очень плохо, что переписка сталкивается с такой задержкой!!!

установка - коллектора шина гдето 5 на 2.5 мм размеры -все по отто пространственно разнесены
схема подлючения - все по отто
обмотки - вторичка 14 м д0,4 ,первичка 4.2м общая длина биф д0,75
электроника - генератор задающий - стационар, фазовращатель - схема из ж. радио, силовые транзисторы - ирфп 460 с драйверами расположены на одном радиаторе от процессора

ток потребл замерен при нагрузке 500 вт лампа на 100 вт не мерил вкл в цепь питания амперметра выход падает, запитка - артоакумулятор 12 в, лдс ку не пробовал

при работе на расстоянии около 2,5м глючит мышка и клава

компасом пока ничего необчного не обнаружил
работают сразу три фазы при частотах ниже не работают создается впечатление кз
самое главное - этот коллайдер с первого раза не запускается при первом вкл при прохождении всей частотной полосы ничего интересного небыло обнаружено
запускал его так вначале с одной катушкой - нашел мах - дал поработать 
подключил вторую - нашел мах - дал поработать 
и только потом третью
если на первой и второй частоту гнал снизу вверх то при подключении третей надо сверху вниз как мин.наверное с 4МГЦ
я на свою частоту попал практически сразу так как на моем генераторе при нормальной работе потолок 1.5Мгц

Коллектор - это резонатор, точнее контур с распределенными параметрами, в вашем случае он не возбуждается по каким-то причинам - частоты, амплитуды не те, или ошибки в монтаже или в схеме. Система двунапрвленных катушек - это индуктор по идеологии еще SR (справедливо было бы - он заимствовал идею у СМ) - стоит еще раз перечитать откровения SR. Большое кольцо - накачка малого, которое является резонатором на гармониках большого, и мы получаем систему контуров, съем реактивки с которой не убивает резонанс. Что потом с ней делать - это уже другая тема. У меня например кипят лампы дн.св. и я включаю их впослед, камин включал но сейчас уже становится жарко(морозы прошли). Еще день и вплотную займусь переходом на второй уровень. 
p.s. резонанс острый, но все же вижу два горба с разносом 10-15 кгц. 
pp.s. inogda1 был прав.
Коллектор 2х10мм, 6 и 4 дюйма соответственно, так же разнес на 4.4см. Первичка 10,2 метра в 4 провода по 0,16мм, вторичка 2 по 4.2 метра в 7 проводов по 0,16мм. Собираю ключевую часть. Подскажите, ничего если я не использовал одну проволоку с сечением 0,6 а скрутил 4 штуки, вроде бы как в постах говорилось что возможно лучше работать может. И нужно ли пропаивать соединения, я их пока что заклепал.
К стр. 87-89 (97) пока с нетом проблемы: кiна нэ будэ – бо хтось насцяв у апарат…
pmob11 #44058
Конденсаторы МБГЧ 10х250 В, диоды HER508, может понадобятся более быстрые

Диоды понадобятся более “толстые” с выводами соответствующей толщины, диоды можно запареллелить по 3-4шт., с конденсаторами будут проблемы: даже если они и выдержат по диэлектрику – по изоляторам будут трещать, по реактивной мощности тоже маловаты… К дросселю всё это хозяйство подключать сечением не менее сечения провода обмотки – это уже о керосине в проводах… Для съёма на выходе можно объединять по нескольку конденсаторов в параллель, но тоже через диоды, учитывая мгновенные токи от каждого конденсатора – требования там поболее, чем для диодов накачки, проблем меньше – там чистая постоянка, смело можно использовать промышленные диоды. 

Дросселя ДРЛ-250, 400

Нижний слева очень похож на тот, с которого я начинал, посмотри лишь как в нём собран сердечник. Ш-образные сразу отбрось или поменяй у электриков на искомые… Двухобмоточные стержневые дросселя есть до 1,5Кватт, да и сделать самостоятельно их не проблема – на любую мощность, в качестве изоляции пластин очень удобно использовать скотч вместо лакировки.
Ошибаешься: вышел он как раз из работ по TPU во время поисков как переварить выход с наименьшими затратами не теряя мощности и с чистой постоянкой на выходе – пригодной для дальнейшего использования нынешней техникой. Здесь сразу на выходе ты можешь поставить два преобразователя: один в 220В 50Гц – к нему единственное требование: он должен кратковременно работать с перегрузкой до 8А, столько жрёт холодильник во время запуска, на всё остальное в доме тебе хватит и 5А, это по 50Гц потребителям – для них понадобится отдельная сеть. Второй преобразователь тебе даст возможность запитать всю остальную технику, которая не требует 50Гц. Но… ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ! Хорошие конденсаторы держат заряд в течении недели, резисторы на них вешать не советую, уж лучше при открытии ящика подключать гребёнку разрядных резисторов, с другой стороны допзащита от воришек: влез – уши на совок и в унитаз! 
С юридической стороны надписи: не влезай – убьёт! вполне достаточно.

Toptamburg #44063
Пока ты действительно счастливый человек! Твоё мнение изменится как только ты выложишь что-то своё, произойдёт это очень скоро – просто потом вспомни меня. Вся эта обрушившаяся хрень не самое страшное, с ней можно бороться. Я их тоже до поры до времени нигде не цеплял, кроме притащенных извне. Но вот интересная вещь: позапрошлая отгрузка с чужого компа, времени минимум, только сброс текста – после этого друг проверил – два Трояна в системе, я сохранял всё сразу на флешку – на ней чисто! Гадость не на сайте! Больше никуда не лазили…

st79 "Шура все пропало"
Ещё раз прочти описание, выдели в тексте важные моменты – ничего этого не будет!
“Хрень-вылетун” – “поздравляю” – на то она и СЕ! Когда научишься с ней работать – не опаснее батарейки… Удачи!
#44083
Ещё раз: почему шуруп с магнитом от батарейки вертится, а от БП – нет? Внутреннее сопротивление источника!!! Кроме всего прочего: аккумулятор это ещё и конденсатор! БП будет уже потом, когда со всем разберёшься. И пожаров не будет!!! У Н.Теслы: “если бы вы знали, сколько я сжёг своих устройств, прежде чем научился этого избегать”…
Но зато ты теперь знаешь: сколько керосина в проводах!!! А сколько в коллекторе???
Управлялку можешь питать от чего угодно, но выходной каскад на первом этапе – только аккумулятор, хоть от дырчика, на 4А!

pmob11 #44090
Почему то у меня тенденция понижения потребляемого тока запитки, желательно до нуля или в минус, такое получал, но это врут приборы, а желание осталось 

Приборы там вообще врут, они для других целей созданы.

PS:Выбросы на аккум как раз дают минус потребления

И заряжают аккумулятор – РЕКУПЕРАЦИЯ!

Фильтр по питанию все решает
Или мешает, для БП без вопросов, для аккума – он может просто отпаиваться… Смотря какого качества ёмкость в фильтре – может и она рвануть, сначала нагрев, спустя несколько минут взрыв – даже в отключенном состоянии процесс не прекращается.
Китайцам, типа К73-17 вообще ноги отрывало, либо разрывало как подушку – а совдепия стоит! Об электролитах и говорить нечего.
#44093
PS: можно и так, импульсный ток 100 А и выше, как его померять?
Самое простое: вычислить, и через Джоули или Кулоны пересчитать… Где-то попадалось: 10,0мкф х 200В в импульсе разряда равно 4 КВТ! У тебя будет 600В! Зависимость нелинейная… Пока ещё не знаю сколько кондёров можно зарядить одновременно – у меня их стоит 16, больше пока нет в наличии.
Ещё одна идейка насчёт измерения импульсного тока: Берёшь шунт амперметра, скажем ампер на 100 – 75 милливольт, на него цепляешь осциллограф, развертку – чтобы было просто смещение луча, разряд кондёра на шунт! Из видеоролика находишь кадр где видно насколько прыгнул луч, пересчитываешь на эффективное значение – и узнаёшь мгновенный ток разряда: будет очень много… На вскидку, при всех косяках: с трёх дросселей должно получиться что-то около 160 киловатт в переводе на 220В… Поэтому и симисторы-тиристоры “текут”, электронику нужно брать промышленную силовую, не ниже 11Кл. Или IGBT соответствующие, для исключения влияния внутреннего диода на них подавать тоже через диоды ампер на 160-200… Устройство получается не совсем компактное… Но и мощность… можно огород зимой подогревать, а не только теплый пол.
Думай, с какой энергией ты играешься!
PS:PS: схема действительно для примера, можно реализовать на любой элементной базе, и будут немного отличные алгоритмы.
Да, лишь бы была возможность кольцевой циркуляции. Сердечник даёт возможность работы на низкой частоте, при данной мощности это немаловажный фактор. Железо в сердечнике катушек разверни! Ещё лучше будет.



Urem #44099
Какие ВКУСНЫЕ!!! Белая зависть! Как их качнуть можно! Съём правда придётся цепочками из тиристоров делать. Но Супер!

#44102
Если это китайцы – не вздумайте даже и пробовать!!! Попробую слить фото, что от них остаётся! Серенькие в пластике – для любителей экстрима, да и на них написано, для примера: 25mF HY 400V~10000h/cl. B 450V~3000h/cl. C 500V~120/20% 1000h/cl. D
Понимать следует буквально: 500V~120/+-20% - это число импульсов, которое он возможно выдержит!!! Если устраивает: ставьте! В руки секундомер и из-за мелкой сетки наблюдаем…

#44141
Вот этот 10 мкф 630в CBB61 (МБГЧ) пишут вроде как аналог МБГЧ.
Если они в состоянии длительное время выдерживать ударные заряд-разрядные импульсы – то без проблем.

pmob11 #44151
Надеюсь, схема всем понятна. Мое видение - импульс очень короткий, при одном диоде и кандере потери колоссальные, а при многих?

ps: а при подключенным нескольким диодам и кандерам потерь будет по меньше, т.к. потери распределятся

Потери прежде всего в соединительных проводах, кристаллах диодов – очень толстые электроны не пролазят, и в лепестках на кондёрах – просто при таком способе съёма противоЭДС мы обходим фактор времени распространения заряда, поэтому и потери уменьшаются. Чем длиннее гирлянда – тем лучше! Толще выводы элементов, соединительные провода – теперь думаю, ты уже понимаешь, о каком керосине шла речь? Схема уже достаточно долго провалялась на сайте… После того, что ты увидел – тебе нужен будет Капанадзе и пр.? Кондёры только дорогие (жаль): 100,0х10Кв – 350гр. шт.
Но качнуть его можно… а если несколько десятков? Но без ёбанитового костюма не подходить! Ещё раз: будь осторожнее! – это уже не игрушечные “наладонники” с искорками для зажигалок…


Повторно.
Radioman #43817
Привет! А ты думал я мульку травлю? Смотри внимательно: тебя сгубила одна-единственная фраза – не существует проблемы 127 и 220В! Это и поставило точку: “они” поняли, что человек сделал прорыв. Теперь прикинь: насколько я им уже надоел! У меня проблемы проявились прежде всего с мылом – я оттуда сбрасывал всё кроме текста, первично упорно не пролазил один из патентов С.М., у вас его нет, наверное довольно редкий или уже зачистили всю сеть: интересы-то одни невзирая на страну… Теперь дальше: текст заранее набираешь, копируешь в буфер, заходишь гостем, просмотрел странички, затем быстро под ником, ответить в теме – вставить, отправить и наблюдая за скоростью передачи – быстро сваливаешь. У них просто не хватает времени, чтобы тебе что-то пропихнуть под видом обновлений винды, работай на том что надёжно работало! У меня “гадость” была в глубинных слоях на винте, если ты даже переустановишь винду с форматированием и то это вряд ли поможет, не совсем всё уничтожается и всегда есть возможность восстановить файлы удалённые несколько лет назад, от момента первого включения винта, с флешками тоже подобное – геморроя побольше, но возможно! Приходилось вытаскивать всё от момента схода телефона с конвейра… задумайся! СИМка для абонентов – для оператора ты IMEI, это далеко не просто трубка! И чем больше в ней наворотов – тем ты ближе к “ним”… Для связи: МТС 0501730632, сбросишь СМС от постороннего чел, который тебе затем сообщит об ответной, что это ты и сюда подтверждение, что ты её отправил, я через неделю вставлю карточку в левый телефон и посмотрю №, а телефон под электричку… Остаётся только так. Это же касается и pmob11.

gor63 #45445
На какой странице я говорил radioman: не трогай коллектор Мимо?! Возможно ты ещё к нему вернешься!!! Я рад за вас!

Kater #45485
Судя по приведённому описанию: прежде всего проблема в катушках. Радиаторы, которые ты используешь: тоже не совсем подходят – у них очень тонкий слой тепловосприятия, возьми что-то старое, чтобы под самим транзистором было мм5-6 толщины металла. Если сможешь – выложи на страничку свою схему и внешний вид, так чтобы можно было увидеть длину проводов, и как ты их подключил. Над нормальной катушкой стрелку компаса должно не просто поворачивать, её вдоль оси ещё и заворачивает наподобие авиационного винта и прогиб виден на глаз…

val_001 #45499
Обращу дополнительно внимание на то обстоятельство, что у меня транзисторы весьма высокочастотные (КТ972А). На более низкочастотных ничего не получилось (например, 840 полевиках).

КТ972 – они не просто 90Мгц! Прежде всего они транзисторы Дарлингтона, почему я их и использовал для управления IRFP 460! Все косяки работы К155 с лихвой компенсируются именно КТ972 – у него порог открытия находится практически на верхней границе логического нуля ТТЛ, дальше лавинный (триггерный) переброс состояния, заряд затвора через резистор – разряд через КТ972. Всё очень просто, нужно лишь правильно использовать некоторые свойства радиоэлементов, и не всегда помехоустойчивость определяется самой схемой… О IRF840 я писал в самом начале… они нормально работать не будут, хоть и более высокочастотные чем 460. Кстати: IRFP460 разрабатывались для применения в выходных каскадах установок ТВЧ… вместо ламп! А там и 66 и 80Мгц, не всегда надо смотреть в одни даташиты, тем более сейчас там параметра – верхняя граничная частота – уже нет… наносекунды не совсем обо всём говорят!

SERG V #45349
Ребята, не создавайте себе проблем на ровном месте! Никакой дискретизации частоты – регулировка должна быть как в аналоговом сигнале: НЕПРЕРЫВНАЯ!!!! NE555 при питании +15В, задающий КПЕ 12-495 две секции, коммутация только на одну секцию – вторая не всегда нужна. Легко заводится до 2,7 – 3,0Мгц! С её выхода через 10ком на базу КТ315 и с базы на землю 1-2ком, коллектор на +5В через 2ком, и с коллектора на вход ИЕ4. Этого – ДОСТАТОЧНО!!! Ещё раз просмотри картинку у С.М. – где изображён телевизор, и какие на нём регулировки вынесены на переднюю панель. Вот это вам и надо обеспечить в своих устройствах!

P.S. Класс! Три ядра 2,6Ггц и скорость нета: 40 байт/сек!!!!!

