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" чем Сейчас работаю над выяснением условий, при которых происходит распад, и параметров импульсов.
 
Вы писали:
"При длительности импульса 5 мкс ток течёт около 1 мс и больше..."
 
А можно уточнить по тому опыту несколько параметров?
Интересует:
1) средняя частота разрядов;
2) тип накопительной емкости (К15-5, К78-2, ...?)  и ее номинал (100 пФ?);
3) тип резистора (С2-33, МЛТ, ...?)(выделенный фиолетовым маркером);
4) Это резистивный делитель? (выделенный красным маркером) .
К сожалению, я не успел определить точную длительность импульсов, пока всё не сгорело. Но больше всего меня удивило, что после фронта с амплитудой порядка 600 В они быстро по экспоненте устанавливались на уровне 300 В и порядка 1 мс была ровная линия, которая потом резко обрывалась до нуля и без малейшего звона.
1. Частоту разрядов, конечно, не знаю, а частота генератора была порядка 10 - 12 КГц. Не могу утверждать, что разряды шили с частотой генератора. При большом зазоре бывали и единичные разряды. Но когда проявился эффект, разряд был шипящий и с очень маленьким зазором. При увеличении зазора просто увеличивалась в размере белая шипящая дуга. Я бы не стал утверждать, что там имеет место какая-нибудь низкая частота. Скорее широкий спектр частот, как в дуговой лампе.
2. Накопительный конденсатор типа К!5 - 5, брал разные ёмкости и без них. Какой стоял во время эффекта, уже не помню, но на схеме, наверное, по горячим следам показал то, что было  Только 100 пФ, как я понимаю, это оценочная ёмкость пластин. Достал тот блок, на нём стоит после диода типа К!5 - 5, 2200 пФ, а после него стоит уже тот диод, который идёт на пластину.. Но это уже после ремонта, На фотографии - как раз эта ситуация, то есть, снято после ремонта блока питания. Всё похоже, только лампочка уже так не светила, а слегка тлела, что и видно на фотографии. Импульсов после ремонта я так и не получил. Правда, сильно и не старался.
3. Резистор МЛТ, или ОМЛТ, 2 Вт, других у меня нет.
4. Это выходной диод, набранный из десятка последовательно включённых FR157.


Известные факты:
1) эффект не удавалось получить, пока источник ВН выдавал ниже 3.73 кВ;
2) эффект был получен, когда подняли ВН до ~ 4 кВ;
3) проводились мероприятия по снижению затрат, с сохранением видимой яркости свечения лампочки:
    (а) увеличение скважности генератора,
    (б) уменьшение зазора в разряднике.
 
Прошу уточнить следующие моменты:
 
1. Для запуска эффекта требовалось ли выставлять зазор на максимум выходного напряжения источника (~ 4кВ)?
 
2. Требовалась ли точная подстройка источника ВН (например перемен. резистором), или достаточно было просто поднять до ~4.5 кВ?
 
3. Зачем нужно было поднимать выходное ВН до 4 кВ, если зазор в разряднике не требовал такого значения ВН и его с тем же успехом можно было пробить и при 2.5 кВ? Или сначала эффект запускался на максимуме Uпробоя, и только затем можно было начинать уменьшать зазор?
 
4. Как влияет максимальное ВН на скорость заряда К15-5 2200 пФ в схеме источника заряда? Можно ли оценить скорость заряда 2200 пФ при ВН 2.5 кВ и 4 кВ ? (отличие ВН: в ~ 1.5 раза)
1. и 3. Как сейчас, после долгого переваривания информации, понимаю, для получения эффекта не имеет значения зазор в разряднике. Я его уменьшал когда эффект уже появился, с целью увеличить КПД. Имеет значение напряжение на пластине относительно земляного провода. Благодаря наличию резистора в цепи разрядника, оно не закорачивается сразу при разряде. Странным мне кажется то, что при уменьшении зазора в разряднике дуга становится слабенькой и падает потребление. Когда просто так шманаю искрами в голом разряднике (правда, без резистора) при уменьшении зазора частота разрядов увеличивается и потребление тоже.
2. Про точную настройку не могу утверждать ничего определённого. Скажу только, что при наладке схемы я понемногу увеличивал напряжение на выходе, изменяя сопротивление обратной связи. И при каком-то значении стало вдруг всё, как обещал Герон. Попал ли случайно в нужную зону, или превысил некоторый порог, выше которого эффект сохраняется, проверить не успел.
4. Не могу сказать ничего путного, источник уже не работает.

Есть основания предполагать, что стекающий "минус" со съемной пластины через лампочку делает "отрицательным" потенциал точки "А" (перед резистором). И этот потенциал "отрицательнейпотенциал заземления ("0").
 
Возможно ли было повредить осциллограф (предохранители) если "искрить" заземляющим проводом щупа на первичную пластину? (если предположить, что в заземлении щупа ослика "навелся минус", ~ -1 кВ)
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...Имеет значение напряжение на пластине относительно земляного провода. Благодаря наличию резистора в цепи разрядника, оно не закорачивается сразу при разряде.
 
Странным мне кажется то, что при уменьшении зазора в разряднике дуга становится слабенькой и падает потребление. Когда просто так шманаю искрами в голом разряднике (правда, без резистора) при уменьшении зазора частота разрядов увеличивается и потребление тоже.
 
Уменьшение зазора приводит к уменьшению напряжения пробоя, и при постоянной скорости заряда 2200 пФ от источника, частота пробоя должна увеличиваться. Если еще предположить, что потенциал в точке "А" становится отрицательней "земли" (когда работает эффект), то это снижает требуемый для пробоя заряд на конденсаторе, что приводит к снижению потребления от источника.
 
В отсутствии эффекта (без резистора), частота тоже растет, но так как нет "подпорки" от минуса со съемной пластины, то хоть энергетика заряда и уменьшается, но рост частоты разрядов имеет преобладающий эффект и потребление от источника растет.
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Если предположение с "холодным минусом" в точке "А" правильное, то возможно, что разрядник в течении 1 мс был "открыт" и передавал "минус" дальше на источник.
 
Очень похоже, что большую роль в получении эффекта играет взаимосвязь временных параметров схемы и заряда (скорость заряда накопительной емкости, скважность генератора, скорость рассеяния "минуса" на резисторе и лампочке, ...) которые заодно и определяют длительность индуцированных импульсов на съемной пластине.

Всем привет!
Хочется сделать несколько рекомендаций для тех товарищей, которые решили собрать данное или подобное устройство, возбуждающие мощные электрические поля. Они основаны на собственном горьком опыте. Писалось об этом многократно, но, как известно: не повторение- мать заикания. Во- первых. Перед запуском удалите из зоны поражения (я не шучу) всю аппаратуру, если Вы на 100% не уверены в эффективности и надёжности применённой Вами защиты. Во вторых. Не захламляйте лабораторию, особенно пол (соломку постелить можно), ибо наиболее опасные травмы получаются при падении неряшливого экспериментатора на захламлённый железяками пол при потере сознания или отпрыгивании. В третьих. Никогда не используйте любые коммуникации многоквартирного дома для своих целей. Вы уверены, что в Вашем доме заземление исправно? Одно дело, если разряд прийдётся в соседа, сидящего на унитазе. Это даже весело. Подумаешь, фонарь под глазом! А Вы уверены, что этажом ниже мама не купает в ванной младенца?
Последнее. Для контроля и исследования поля напряженности вокруг Вашего девайса рекомендую собрать простенькое устройство, которое с успехом может заменить обычные приборы и значительно расширит Ваши возможности.
Берегите себя и окружающих и успехов всем нам.
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