Автор: Владимир Коробейников
«Радиосвязь на спиновом электромагнитном поле»
Источник: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh
«С конца прошлого (XX) века радиолюбители многих стран начали эксплуатировать "очень странные" антенны. Эти антенны известны как CFA, A или ЕН. ЕН - яркий представитель этих "странных" антенн у радиолюбителей. Довольно трудно найти другое устройство, которое могло причинить такое огромное количество недоразумения и противоречий в истории. Огромный лагерь мнений говорит, что ЕН-АНТЕННА - очень плохая антенна. Она работает хуже, чем укороченный диполь или укороченный штырь. Маленький лагерь мнений говорит, что ЕН-антенна - очень хорошая антенна. Она имеет очень маленькие размеры, которые не соответствуют волновым размерам, и тем не менее довольно хорошо работают. ЕН может обеспечить радиосвязь, когда это не способны делать обычные антенны. Оба лагеря мнений никак не могут понять тот факт, что в работе ЕН-антенны кое-что оказалось таким НОВЫМ, которое не известно современной науке. Любая обычная антенна работает на динамике ПОСТУПАТЕЛЬНОГО движения электрических зарядов в элементах ее конструкции. Теперь уже есть множество исследовательских, экспериментальных и научно-теоретических работ о ЕН-антеннах, которые ярко показывают, что для всех обычных характеристик, эта антенна действительно хуже, чем укороченные штыри или диполи. Это замечательно. Это то, что и надо было доказать. Это показывает, что ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ динамика электрических зарядов в ЕН-антенне очень плохая. Кроме того, исследователи ЕН-антенны не понимают, что Эта поступательная динамика электрических зарядов в ЕН-антенне вообще является ПАРАЗИТНОЙ. ЕН-антенна может работать с обычными антеннами только потому, что она имеет эту маленькую ПАРАЗИТНУЮ компоненту. Конструкция ЕН-антенны выполнена таким образом, что электрические заряды в ее цилиндре имеют доминирующее ВРАЩАТЕЛЬНОЕ (спин) движение. Здесь состоит ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ различие ЕН-АНТЕННЫ от всех обычных антенн. Итак, обычные антенны работают на ПОСТУПАТЕЛЬНОМ движении электрических зарядов, а ЕН-антенна работает на ВРАЩАТЕЛЬНОМ (спин) движении электрических зарядов. В линии радиосвязи ЕН-антенна  работает намного лучше с ЕН-антенной, чем с обычной. Любой электрический заряд (электрон) всегда имеет две компоненты в динамике - поступательную и вращательную. Вектор магнитной индукции динамического электрического заряда КОМПЛЕКСНЫЙ, то есть состоит из двух ортогональных векторов с различными свойствами. В современных учебниках вектор магнитной индукции динамического электрического заряда до настоящего времени, представлен единственным (одиночным) поступательным. ЕН-антенна активизировала неизвестную вторую компоненту КОМПЛЕКСНОГО вектора магнитной индукции электрических зарядов (электронов).  Динамика электромагнитного поля электрических зарядов (электронов) от каждой компоненты (поступательной и вращательной) обладает полностью различными свойствами в пространстве. Читатели с высоким уровнем знания в области радиофизики и электрофизики могут посмотреть теорию и понять, что неизвестный вектор Нz электрического заряда (электрона) с необычными свойствами и вывели ЕН-антенну на абсолютной неизвестную дорогу в науке. Это - НЕИЗВЕСТНАЯ РАДИОСВЯЗЬ НА СПИНОВОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ в пространстве».
Разделение обычных и ЕН-антенн по видам используемой энергии на ПОСТУПАТЕЛЬНУЮ и ВРАЩАТЕЛЬНУЮ – глубоко значимо. Дальнейшее изучение текста иллюстрирует как глубокое понимание своего предмета исследователем с большим практическим опытом, так и отсутствие весомой теоретической базы ЕН-антенн. Совместный анализ современной практики антенн и практики радиантных (торсионных, аксионных) устройств может оказаться продуктивным для развития обоих направлений исследований. Можно сказать, что «ЕН-антенны – атрибут НЕИЗВЕСТНОЙ РАДИОСВЯЗИ НА СПИНОВОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ в пространстве».
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- Упрощённая схема ЕН-антенны, иллюстрирующая принцип её действия: - катушки L1 и L2 включены встречно-последовательно, компенсируя «поступательную» составляющую друг друга, но совместно создавая «вращательную». Реальная ЕН-антенна содержит ещё и цепи согласования с источником сигнала. 
Излучатель с Hz-антенной конструкции В.И.Коробейникова приведен на рисунке:
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На озере глубиной 5-6 метров был проведён эксперимент по подводной связи.

Конструкция «безантенного» Hz-передатчика и испытания его на озере.

…«Впечатляющие результаты: Самодельный "дохленький" передатчик (КТ315 – звуковой генератор, КТ315 - буфер-усилитель, нагруженный на Нz-антенну и зуммер-мультивибратор, как модулятор на двух КТ315, питание от батареи "Крона"). Передатчик настроен на частоту 100 МГц. Самодельный УКВ приемник из радио набора "МастерКит" NK116 с Нz-антенной. Для дополнительного контроля был и второй портативный высокопрофессиональный, высокочувствительный приемник "Kenwood TH-F6", которым вооружены спецслужбы для поисков "жучков" в офисах и для других целей. Передатчик утапливали с лодки в герметичной стеклянной банке. Сигнал принимали приемниками в лодке.

 "Чудо" обнаружили сразу. Когда передатчик находился на глубине 1,5 метров, то приемник "Kenwood TH-F6" перестал принимать сигнал, а до дна передатчику еще далеко. УКВ приемник-самоделка устойчиво принимает сигнал – (зуммер пищит). Достигли дна. УКВ самоделка-приемник принимает сигнал, а приемник "Kenwood TH-F6" молчит (шипит). Через несколько минут самоделку-приемник пришлось подстроить: на дне озера холодно, а передатчик с параметрической стабилизацией - был малый уход частоты. Шесть метров воды для "дохляка"- передатчика на УКВ это очень серьезно. Что принимает самоделка с Нz-антенной и не видит профессионал "Kenwood"? Куда "приткнуть-пристроить" Теорию АФУ (антенно-фидерных устройств) для этого случая? Это совершенно другая дорога в радиосвязи»…
Автор  утверждает: «…Радиосвязь в чрезвычайных условиях усложнена с обычными антеннами. ЕН-Антенна уже доказала, что в тех ситуациях, когда радиосвязь на обычных антеннах плохая или невозможна, необходимо использовать ЕН-Антенны». 
[image: image4.jpg]



На рисунке приведены  варианты антенных устройств: - обычная (диполь), ЕН-антенна и Hz-антенна. 
Опыты показывают:
- Диполи, работающие на «поступательной» энергии, не могут обеспечить связь с  Hz-антеннами, предназначенными для работы с «вращательной» (спинорной) энергией.

- ЕН-антенны способны связать как с диполями, так и с Hz-антеннами, являясь универсальными.  Эта универсальность достигается за счёт работы в не оптимальном режиме с  обоими видами энергий.  Эти же опыты демонстрируют, что поступательная и вращательная энергии «не дружат друг с другом»; их отношения можно уподобить  отношениям между вещественной и мнимой частями комплексного числа. 
Спиновое электромагнитное поле современная физика на практике еще использовать НЕ УМЕЕТ. ЕН-антенна первая на практике вторглась в эту «запретную» спиновую область.
 Концепция ЕН-антенны предполагает в качестве излучающего элемента - двух металлических цилиндров, соединённых с источником сигнала через фазосдвигающую цепь. Задача этой цепи – обеспечить синфазность сигналов в определённых точках цилиндров. Эта концепция ориентирована на использование логики «поступательной» энергии, и не учитывает логику «вращательного», вихревого её движения. Этим, возможно, отчасти и объясняется относительно низкая эффективность излучения-приёма  ЕН-энергии. 
В Hz-антенне излучателем служит глухой металлический корпус-экран, электрически ни с чем не соединённый. Экран служит фильтром-пробкой для поступательной энергии, а вращательную он пропускает свободно.
В.И. Коробейников о теории (Тима Харта): «…С математикой совсем проблемно. Ее там 11 страниц в чистом виде. Об нее сильно споткнулись 5 ведущих профессоров Питерского Политеха. Даже на самой постановке задачи. Для них электрон это элементарная частица, а применить к ней уравнения Максвелла практически невозможно.  Я рассмотрел электрон как простейший элемент электрического тока с электромагнитным полем вокруг него. В таком подходе к электрону более лучшего аппарата, чем уравнения Максвелла для описания динамических процессов не найти…».
И далее: «…Вас тоже будет "подмывать" на ситуацию понимания - утречком вводная лекция, а вечерком - на диплом. Такой вариант не работает, а как бы хотелось! Это принципиально НОВЫЙ ВИД РАДИОСВЯЗИ на СПИНОВОМ электромагнитном поле. Отсюда вся неразбериха внутри огромной армии радиолюбителей всех стран. "Прочистку мозгов" надо делать методически и довольно долго, иначе ситуация будет только обостряться с ЕН и другими разрабатываемыми «антеннами» для спинового электромагнитного поля…».
- «…До плебейства примитивно, но вот здесь-то мозги разбиваются на части и все извилины заплетаются…».
- «…Раздвинем катушки – индуктивность резко увеличится, но тогда плоскость Кулона «размажется» (это плохо). Хлопот настройка доставит много. «АНТЕННОЙ» является экран. На нем в плоскости Кулона электрические заряды делают «тик-так» или твист на месте. От такого танцевания твиста электронами в экране в пространство излучается СПИНОВОЕ электромагнитное поле. Его плохо принимают обычные антенны. Приемная «антенна» должна быть тоже противофазной резонансной катушкой в экране…».
- «…В данном случае я наплевал на все оптимальные соотношения. Мне надо было проверить возможность радиосвязи в воздухе и под водой. Эта конструкция заработала».
- «Вот сейчас сразу две разные радиоэлектронные конторы делают опытные образцы передатчиков на оптимальных пропорциях-соотношениях. Я им активно подсказываю. При одной конторе (НПО "Балтиец") состоит мой бывший коллега по ВНИИРА Володя Питулин с которым мы и наши другие разрабатывали навигационный бортовой радиопередатчик (6ГГц, 5см) для беспилотной посадки "Бурана"…».
Из приведённых выдержек и иных текстов из источников явствует, что теория связи с использованием «вращательной» энергии находится в зачаточном состоянии. Терминология явления путана: диалог с Тэдом Хартом, как с соавтором концепции ЕН-связи, происходит чуть ли не «на пальцах», фундаментальные положения физики явления размыты и не чётки. В. Коробейников, как автор, своё понимание сути ЕН- и (Hz)- связи черпает в основном из собственного опыта построения и применения антенн. Общение с объектом происходит на интуитивном уровне, полноценной теории не существует.
С другой стороны, впечатляют результаты практической деятельности: 

- Всё антенное хозяйство разделено на ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ и ВРАЩАТЕЛЬНОЕ, принципиально не совместимые друг с другом;
- Нащупаны конструкции элементов антенн для работы на «вращательной» энергии, а так же методики их наладки;
- Практически доказана повышенная проникающая способность «вращательной» энергии.
- Проиллюстрирована чувствительность устойчивости связи к идентичности геометрии  антенн и их режимов.
ВЫВОДЫ:
- ВРАЩАТЕЛЬНАЯ энергия ЕН- и (особенно – Hz-хозяйства) и РАДИАНТНАЯ энергия – близкие родственники, поскольку они обе имеют вихревую, спинорную (в общем – не линейную) природу.
- С физической точки зрения их роднит (аномально) высокая проникающая способность и помехозащищённость.
- ВРАЩАТЕЛЬНАЯ энергия не имеет на данный момент ни геометрической, ни топологической, ни математической модели динамики.
- Просматривается некоторая связь «вращательной» энергии с энергией  Нашего Качера (см. #124808), что диктует необходимость продолжения работ  над  темой.
Родственая связь ВРАЩАТЕЛЬНОЙ и  РАДИАНТНОЙ энергий диктует необходимость сопоставительного анализа конструкций Hz-антенны и Нашего Качера.
