
                                                                                     Встречный Бифиляр


Проведённые мной измерения  этих катушек при такой намотке показали 
Что при намотке катушки L1 вперёд и в право(начало указано на рис. 1) а катушки L2 вперёд и
в лево(начало указано на рис.1) L1 –имеет правое вращение, а L2 левое рис.2-3. Но когда система находиться в резонансе то в L1 вращение поля происходит в правую сторону, как и намотка провода. А  в L2 вращение поля происходит то же в право, хотя намотка провода левая. Такая особенность биф катушки. На рис.4 показано фиолетовыми стрелками вращение поля, а красной и зелёной – правая, и левая  намотка провода. В середине мощный импульс появляется при настройке в резонанс. На синусоиде видны верхний полупериод, и нижний.
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                                                                      Обычная катушка в резонансе
Эта катушка  может быть намотана как в право, так и в лево. Если  катушка находиться в резонансе то поля вращения выглядят как на рис.1 красным, и зелёным. Стрелками указано вращение поля красной и фиолетовой. Так же если рассматривать на осциллографе то синусоида налаживается именно так как на рис.1
Верхний полупериод, вращение поля идёт в одну сторону, нижний полупериод в другую. И само  поле выглядит в виде тора, между которыми рис.1(1) указана так называемая нулевая зона- или зона перехода(переворота). Если поднести светодиод (припаянный к дросселю) то в точке верхнего полупериода HL1 он будет ярко светиться как показано на рисунке, в нулевой зоне он вообще гореть не будет , в зоне перехода синуса через 0. И так  же светиться в нижнем полупериоде на краю катушки с другой стороны. Получается  симметричная система, электрическая – магнитная система перехода(одна в другую). Но нам нужно добиться асимметричности разницы между электрической и магнитной системами  с помощью ВВ импульса наносекундной длительности.  Толкая магнитное поля  в какой то момент времени происходит асимметрия где поле увеличилось, а перейти в электрическую ещё не успело(зарядить конденсатор). Но когда ёмкость зарядилась, то поле вернулось в исходное положение. Таким  образом происходит каждое полу периодное накопление  энергии, и увеличение мощности системы. Когда катушка в резонансе происходит вращение частиц, и их разделение(сепарация) , но главное РЕЗОНАНС МНОЖИТ! Вращающихся частиц получается больше чем в постоянном подведённом к системе токе. А с помощью ВВ импульса мы эти частица раскручиваем придавая им  большую кинетическую энергию(путём вращение – откуда и прибавка, но это не прибавка – это генерация) вот эту асимметричную разницу мы и загоняем на само запит и нужды. Как правило это не более 30% от  общего КПД  системы.  То есть если сказать более коротко откуда дровишки – то  МЫ ОБОРОТЫ ПЕРЕВОДИМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЧЕГО НЕ ЗАТРАЧИВАЯ. На высоковольтный импульс  потребление ничтожное требуется, напряжение легко сделать, а вот амперы, что нам и даёт пуш-пул + разгон электронов вокруг катушки.  
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