Зелёный:

Почему то чип говорит что он делает по другому и нагружает транс двумя биполярными транзисторами ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ проводимости, каждый на свою полуволну, а обрывает нагрузку генератором , на частоте резонатора, а потом ещё говорит что нужно подстраивать фазу.

По личным каналам связался с Зеброй, задал ему интересующие нас всех вопросы и получил его ответ. Публикую без правки и почти полностью.


- Здравствуй Николай с приветом Владимир!!! Трансформатор в резонанс в водить не нужно. Это придумали на глобальной волне старухинцы. А потом подошел Чип и схема так и осталась с ихней модернизацией. Чип подрисовал свою часть схемы и это пошло тиражирование по всем каналам. Чип о резонансах в первичке ничего не говорил , это домыслы разгоряченных умов , да и этого и не нужно. На счет режима транзисторного ключа. Чип действительно говорил о начальном приоткрытии транзистора. это легко сделать не изменяя кардинально схему. Нужно для этого отпаять сопротивление 100 ом от базы транзистора и в разрыв между резистором и базой в паять кондер 68 нано фарад. Потом с помощью резистора от 20 до 50 кил ( зависит от напряжения питания па вторичке транса и марки транзистора) соединить базу с коллектором транзистора ключа. Это приоткроет транзистор ключа как говорил Чип. Я дал на форуме самую простую схему с мостом, которая работает на оба полупериода. Кто хочет сделать на двух транзисторах и двух диодах включ. в цепь коллекторов транзюков, то надо перемотать разделительный транс тремя проводами скрученными вместе. Потом подключить к каждому транзистору отдельно в фазе соотв. правильной работе ключей. Лучше использовать транзисторы одной проводимости, а не разной. Приоткрывать ключи выше указанным способом. У Чипа всего было 300 вольт и 300 кгц и этого было достаточно + Высокое напряжение. Чип питает установку через дубовый инвертор чтобы сделать самозапит. Конструкцию бифа он утаил. Спросите у него он все расскажет. Вот и все. Пока 73 ск. Пишите как поняли .
