Интересный эксперимент с использованием спин-поляризованных электронов

© Сирил Смит, ноябрь 2019
Вот интересный эксперимент с использованием намагниченного Fe в качестве источника электронов со спиновой поляризацией. На следующем рисунке показан токопроводящий стержень внутри тороидального сердечника с переменным приводом. Электроны проводимости в стержне приводятся в действие электрическим полем для электрической поляризации стержня, при этом один конец заряжается отрицательно с избытком электронов, а другой конец заряжается положительно с дефицитом электронов.
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Количество конечных зарядов может быть увеличено путем емкостной загрузки стержня, например, за счет того, что каждый конец покрыт заземленным кожухом.
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На следующем рисунке показан полный эксперимент. Большое количество тонких стержней или проволок Fe используется для максимизации площади поверхности, несущей заряд. Емкостная нагрузка увеличивается благодаря наличию тонкого диэлектрического покрытия и чередующихся медных стержней или проводов, которые все соединены с землей. Постоянные магниты, размещенные на каждом конце, намагничивают стержни так, что электроны проводимости становятся спин-поляризованными. Две выходные катушки, намотанные вокруг Fe-пучка, получают индуцированные напряжения от изменяющейся намагниченности, поскольку электроны со спиновой поляризацией переносятся взад и вперед вдоль стержней, так как один конец теряет намагниченность, а другой конец получает усиление.

Эти две катушки соединены последовательно с нагрузочным резистором (не показан).
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Предлагает ли эта схема потенциал единства, еще неизвестно.
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