На примере Резонансного трансформатора 20 кВт от MUSTAFA007
Мустафа пишет: Не удержался! Решил написать. Я понял принцип сверхединичных СЕ генераторов.

Провел удачный эксперимент, на основе моих выводов и последнего видео Капанадзе я нарисовал схему.
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Заявляю, схема 100% рабочая.

На выходе 50 Гц с заполнением частотой генератора, которую легко убрать с помощью дросселя и конденсатора , тогда на выходе будет чистый синус.

 

Основа устройства:

1) Создать резонанс в LC контуре. При этом в контуре возникает реактивная мощность.

2) Снять реактивную мощность не повлияв на резонансный контур.

 

Подключение, показанное на схеме позволяет снять реактивную мощность с контура не влияя на параметры последовательного LC контура. При правильно подобранных параметрах катушек и согласующего трансформатора на выходе развиваемая мощность достигает 10 кВт. Ни направление намотки, ни способ намотки ни коем образом не влияет на параметры.

 

Важные замечания к токовому трансформатору:

1) первичная катушка не более 1 витка. Лучший вариант 0,5 витка.

2) токовый трансформатор делать на феррите.

3) габаритная масса феррита должна соответствовать реактивной мощности в контуре.
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Важные замечания к резонансному LC контуру:

1) Самый лучший результат. Реактивное сопротивление ёмкости на рабочей частоте должно быть равно реактивному сопротивлению индуктивности на этой же частоте.

2) Индуктивность лучше всего делать на воздухе, таким образом можно добиться большей реактивной мощности.

3) Токи в этом контуре ну ОООчень большие, провод брать не менее 4мм можно больше.

4) Ёмкость следует делать составной. Если к примеру нужно 2 мкФ её необходимо составить из 20 штук по 0,1 мкФ. Делается это для распределения протекающих токов.


Да, согласующий трансформатор и трансформатор тока построены на ферритах, резонансный контур воздушный. Чем больше в нем витков тем выше добротность, с одной стороны. А с другой выше сопротивление, что снижает конечную мощность, потому как основная мощность уходит на нагрев контура. Поэтому следует искать компромисс. По поводу добротности. Даже имея добротность 10 при 100 Вт входной мощности 1000 Вт будет реактива. Из них 900 Вт можно снять. Это при идеальных условиях. В реале 0,6-0,7 от реактива.

Но это все мелочи, по сравнению с тем , что не надо закапывать радиатор и париться с заземлением! А то Капе пришлось даже на острове разориться на устройство заземления! А оно оказывается и вовсе не надо! Реактивная энергия прет и без рабочего заземления. Это бесспорно. А вот со съемным трансформатором тока - придется повозится... Не так все просто. Обратное влияние имеется. Степанов как-то это решил, в патенте у него там диоды для этой цели нарисованы. Хотя наличие диодов у Степанова каждый трактует по-своему.

Степанов в Питере запитывал станки по след. схеме. Его схема была проста, но мало кем понимаемая. Изобразим ее в упрощённом варианте.
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Прямой диод забирает на нагрузку верхнюю полуволну. Это, по сути половина детекторного приемника .
Из моих наблюдений, я уже писал об этом, индуктивность первички токового трансформатора должна быть не более 1/10 индуктивности резонирующего контура.
 Многие заявляют, что с резонансного контура, как собственно и резонанса, снять ничего невозможно. Применяя классический метод съёма действительно с резонанса снять дополнительную энергию нельзя ей просто не откуда там взяться. Для понимания эффективного метода съёма необходимо знать и понимать классику работу контура. Довольно хорошее описание есть здесь http:// www.meanders.ru/ energyrezonans.shtml Обязательно прочтите перед продолжением чтения дальше, освежите память.

И довольно чёткое заключение « Закон сохранения энергии никто не отменял! Вечного двигателя основанного на резонансе не бывает, и не может быть! При работе колебательного контура, происходит черезпериодное накопление энергии источника тока, поэтому в результате накопления, в определённый момент времени энергия контура может превышать подводимую к нему энергию. Энергия из "пустоты" не может появиться.» В своих рассуждениях я от закона сохранения энергии не отхожу, а всячески стараюсь скорректировать мысль пропуская её через этот «фильтр».

Начну пожалуй с «Интервью Тесла с адвокатом», потому как более понятней не объясню.

Адвокат
Я понял очень немного из Вашего заявления- некоторое время тому назад, когда Вы заявили об использовании нескольких тысяч л.с. для зарядки конденсатора и получении миллиона л.с. при его разрядке. Я бы очень удивился, если бы Вы получили то же самое на этой машине.

Tesla

Да; я зарядил конденсатор 40,000 вольтами. Когда он был полностью заряжен, я разрядил это сразу, через короткое замыкание, которое дало мне шкалу очень быстрых колебаний.

Положим, что я зарядил конденсатор 10 ваттами. Для такой волны поток энергии составит (4 Х 104) 2, и это - помножено на частоту в 100,000. Вы видите, так можно получить тысячи или миллионы л.с.

Адвокат

Я хотел бы прояснить: это зависело от внезапности (быстрой) разрядки?

Tesla

Да. Это - просто электрический аналог копра или молота. Вы накапливаете энергию с помощью пройденного расстояния и затем Вы освобождаете это с огромной внезапностью (быстротой). Расстояние, которое преодолевает масса - малое, поэтому давление получается огромным.
Возвращаемся к этим словам «При работе колебательного контура, происходит череспериодное накопление энергии источника тока». Заметьте, накопление энергии в конденсаторе, требует постоянного тока, причём если разложить во времени заряд конденсатора, он постоянно сопротивляется заряду. Работа же колебательного контура при резонансе не вызывает сопротивление, когда его «заряжаешь». Наоборот он поглощает энергию из источника. Поэтому очень важно иметь цепь съёма, которая не будет, или если будет, то по минимуму, вносить искажение в параметры контура, срывая резонанс. Таким образом малыми порциями энергии происходит «заряд» контура. «Вы накапливаете энергию с помощью пройденного расстояния и затем Вы освобождаете это с огромной внезапностью (быстротой)...поэтому давление получается огромным.
Допустим в контур с каждым импульсом вносим 100 Вт энергии, потребляя с источника 100 Вт + потери. За 10 импульсов накачки, в контуре имеем 1 кВт — потери. Теперь на 11-ом импульсе снимаем с контура 1кВт энергии, опять ждем пока в контуре накопится энергия. И так далее. Исходя из этого. Должен быть динамический съём. Допустим если частота резонансного контура 100 кГц, а съем 10 кГц, мы имеем прибавку в 10 раз. Как в системе «рычаг».
Полагаю этой информации достаточно для замыкания всех умозаключений в одну цепочку.
А у некоторых это может привести к К.З. мозговых извилин, но тут исправить что-либо невозможно...
