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Предположительно, все источники "свободной энергии" и "вечные двигатели" есть ни что иное, как устройства для производства энергии на более тонком (молекулярном) уровне.

КПД будет по-прежнему измеряться как соотношение между полученной энергией и теоретически достижимой. Только расчетной формулой для определения теоретически достижимой энергии будет E=mc2. 
Возможно, и называться он будет иначе. Например, коэффициент массо-энергетического преобразования.

Как один из частных случаев выше приведённого способа получения источника энергии на "более тонком (молекулярном) уровне" можно считать Усилитель мощности нашей конструкции работающего на основе использования свойств межобмоточного экрана силового тороидального трансформатора.
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Bbille OTMEYEHHbIN CMOCO6 €CTb HE YTO MHOE KaK OAVH U3 BAapUAHTOB YCU/IEHUS MOLLIHOCTU SHEPrUK MOCTYMAOLWEN Ha BXOJ TOPOMAANBHOIO CUI0BOro TpaHcdop-
MaTopa B (600-:-1000) pa3 1 HaKOM/IEHMsI NOJIYYEHHOW SHEPrUM B KonebaTeNlbHOM KOHTYpe Pe3oHaTopa B BUAE peakTUBHOW 3Heprun BenmumHon ot 20 ao 100 kBA.

[Mpy 3TOM UCTOYHMKOM Takoro noMCTUHE OrPOMHOr0 YBEMMYEHUS NO MOLLIHOCTU 3HEPrMK, noctynatoLlen Ha Bxoa CTAHOAPTHOIO ToponaanbHOroO CMIoBOro TpaHcdopmaTtopa,
ABNAIOTCA AABHO U3BECTHbLIE U OUYEHb XOPOLLIO U3YYEHHbIE BMOSIHE 3€MHbIE (PMU3MYECKME NPOLIECCHI Nponucxoasime B peppoMarHUTHOM MaTepuane (0THOCUTENbHO TOHKOIMO

KOMWSt MHGOPMALIMM M3 KHUMM 3araesckoro 1976r o,uHoro M3 CTaHAAPTHBIX TMMOPa3MepOB (B HaweM cny4dae 120 BT) cunoBoro ToponaanbHoro T|3chcbopMaTopa, OT NPaKTUYECKN MFTHOBEHHOIO
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CTH MAriETHOrO HOJM4. YuntbiBast TOT QAKT, YTO KOHTPONMpyeMas C NOMOLLbIO CTaHAAPTHbLIX NPUbopoB (cepTnduLUmMpoBaHHbIX TpaHchopMaTopos Toka (TT) u ocuunnorpadoB) BeIMUYNHA SHEPrum
V3 pucyHka BUAHO, YTO MarHnT-  Hakannneaemon B KK Pe3oHaTopa aomkHa 6biTb B HECKOMBbKO pa3 bonblie eé hakTUYECKM MOTYYEHHOIO 3HAUYEHNS, MOXXHO CYMTaTb MHCTPYMEHTAPHbIM noaTBepXAaeHneM dakra
Has MPOHNLIACMOCTE 3aBUCT — greyTeTBUS KaKOro-NM60 BAMSHUS HEU3BECTHOM CYLLECTBYIOLLEN Hayke "OKpyxatoLei cpeabl TMna Sdupa 1 T.M." Ha NPOLECC 3HAYUTENILHOrO YBETUUYEHUS/YMHOXEHUS SHEPTUM

Kak OT MepPeMEHHON, Tak 1 OT v v v u
[OCTOSHHOMN COCTABNSIOLNX B KK Pe3oHaTopa no cpaBHEHUIO C 3HEPrMUen, NOTpedIAeMon UM U3 CTaHAAPTHOW NUTatoLLen ceTu!

HaNPSHKEHHOCTA MarHUTHOTO Kak Mbl BUAUM BCE AeN0 B CTaBLUEM YXXe NPUBbIYHbIM 3a NocneaHne rogbl HeCTaHAapTHOM UCMOJIb30BaHUM CTaHAAPTHBIX MaTepuanoB 3a CYET HOBLIX, paHee He MPUMEHSIBLUMXCS
, 90 T A 3)‘;’;”60':4‘;3@?4123%'*‘:4”;?;&:1 TEXHOMOMYECKNX NPUEMOB BO3AENCTBUS Ha Ha MEKTPOMArHUTHBLIN MaTepuan 3a HaHOCEKYHAHOE BPEMS U ero HeCTaHAapTHas peakumsi Ha NoaobHoe BO3AENCTBUE B BUAE
y ., KPaTKOBPEMEHHOrO BCM/IECKA 3NEKTPOMArHUTHOM 3HEPTUN 33 €ANHULbI HAHOCEKYH/. JaHHbIN TEXHONOMMYECKUIA MPUEM YEM-TO HANOMUHAET MOSIB/IEHNE HOBbIX CBOUCTB Y Pa3IMYHbIX
ﬂ,aHHbIVI npuHUUN N3MEHEHNA MarHUTHOU NPOHNLAEMOCTUN MHOIrme 6
[ECTANETUS MCMONL3YETCS B MArHUTHbIX YCUIUTENSIX. CMNIABOB METAsI0B, NoC/e A06ABNEHNA B HUX PA3NNYHBIX MPUCALOK. ) )
MarHUTHbIE YCUIMTENM YacTo PaboTalOT COBMECTHO C 31ekTpoHHbl-  KpOMe TOro, MexXobMOTOUHbIM 3KpaH UCMOMb3YeTCs B AaHHOM BapuaHTe YCTAHOBKU He /14 LieNen YBenMyeHus caBura rno gase Hanps»keHus Bo BTOPUYHON 0BMOTKE CUITI0BOro
MU CXEMaMU KaK BXOAHbIE UM BbIXOAHbIE KacKaAbl. B¢3aBV'CV'M0CTV' TpaHcopMaTopa OTHOCUTENBHO HaMPSHKeHUs B ero rnepeu4vHor 06MoTKe, a ANnS 3KPaHMPOBaHMUS NUTAIOLLEN CETM OT nocTynneHms B Heé BY n CBY nomex u3 cucTtembl Kio4eBaHUS
OT KOHCTPYKUWUU YCUNUTENS N UCMOJb3YEMOro B HEM (heppoMarHnT- v
HOTO MATEPUANA YCUNIEHHE MOLLHOCTH MOKET 4OCTHraT Benmunnpl  B1OPYHHOM 0OMOTKM CMNOBOro TpaHchopmaTopa, NpMHUMN paboTbl AAHHOIO npouecca aHasnornyeH paboTe BbICOKOBOJIbTHOIO pa3psaHuKa (HO Ha COBpPeEMEHHOM YPOBHE), B Lensax
103_105 pas. K03(b(bV|LW|eHT TaKoro YCUEHUSI MOXXHO MEHSTb KOTODOFO O6pa3yeTCﬂ OFpOMHoe KOJTMYECTBO VIMI'IYJ'IbCHbIX I'IOMeX, BIMJ10Tb D,O CBLI YHacCTorT.
M3MEHAS BEIMYMHY noaMarHuumneaHus eppomMarHuTHoro cepaed- I KOHEYHO XXe CaMoe flaBHOe 3aKJ/TIOYAETCA B TOM, YTO OYEHb Manas ToJWMHA MeTaia MeXXO0ObMOTOUHOrO 3KpaHa, NO3BOJSIET CYLLECTBEHHO CHU3UTb BbIXOAHOE HanpsikeHue

HWKa BTOPMYHOM 06MOTKM CMNOBOrO TpaHcdopMaTopa, AN NoyYeHns HeobxoanMoro 3HaveHns sHeprim B KK Pe3oHaTopa, npy MMU3epHOM noTpebneHun oT nuTatoLlen cetu!
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Как справедливо заметил форумчанин Romario 4.12.2004  ""Поздравляю, РАЗРОДИЛИСЬ! Смотрим: 
"Индукционный преобразователь 

(11) Номер публикации 98119340 (13) Вид документа A (14) Дата публикации 2000.08.20 (19) Страна публикации RU (21) Регистрационный номер заявки 98119340/09(22) Дата подачи заявки 1998.10.26 (43) Дата публикации заявки 2000.08.20 (516) Номер редакции МПК 7 (51) Основной индекс МПК H01F29/00 (71) Имя заявителя Мельниченко А.А. (72) Имя изобретателя Мельниченко А.А. 

Реферат 

Индукционный преобразователь, у которого первичная обмотка с сердечником любой формы или без него имеет электромагнитный экран (любой формы, сплошной или в виде короткозамкнутых витков), практически прозрачный для магнитного поля токов первичной обмотки; вторичная электрическая цепь имеет при этом ток с частотой пульсации более высокой, чем частота изменения напряжения, что достигается периодическим изменением управляющего сопротивления во вторичной цепи и поэтому магнитное поле вторичного тока затухает в экране значительно сильнее поля первичного тока, что уменьшает обратную реакцию в первичной цепи."

Что бы опять глупости не пороли- " вторичная электрическая цепь имеет при этом ток с частотой пульсации более высокой, чем частота изменения напряжения, что достигается периодическим изменением управляющего сопротивления во вторичной цепи и поэтому магнитное поле вторичного тока затухает в экране значительно сильнее поля первичного тока, что уменьшает обратную реакцию в первичной цепи." - ЭТО Р Е З О Н А Н С!""
Прошу обратить внимание на дату заявки 1998.10.26 года и его прототипа из Советской заявки "1783309/24-7, 1972.05.12" , когда о Чипе никто и не слышал!
Всё ниже сказанное форумчанином free_energy  4.12.2004 на все 100% относится и ко мне и к нашей конструкции усилителя мощности:

"Могу сказать сразу, я до этого принципа сам не додумывался. Моя работа, это результат больше "следователя", чем "изобретателя". Да расслабьтесь вы, собирайте простые генераторы, которые вам Мельниченко подарил. Тесла черпал от туда же энергию, что и Мельниченко, - резонанс основное условие. Вы для себя расшифруйте слово РЕЗОНАНС и все станет на свои места."
Я должен заметить, что всё выше сказанное справедливо с "малюсенькими" уточнением форумчан Dragons' Lord и QUOTE(Partner @):
Dragons' Lord  7.12.2004 - 19:58  

"Следовательно, индуктивность должна быть, как можно большая. Индуктивность, - хитрый параметр, зависящий от ГЕОМЕТРИИ обмотки (количество витков, размеры, топология). Кстати, на обычном трансе (как Вы и хотите сделать) резонанс штука совершенно бесполезная, т.к. ЛЮБОЕ изменение параметров вторичного контура (когда повесите нагрузку) моментально выведет транс из резонанса, превратив его в самый обычный.

Я бы не торопился со скоропалительными выводами. Я знаю free по частной переписке, - следовательно, не стал бы так категорично утверждать, что это "студент, парящий всем мозги". Рекомендую обратить внимание на ОТЛИЧИЯ трактовки всем известных понятий от того, как то пытается предложить free.

Кстати, ВТОРЫМ КЛАПАНОМ для "ловли" эфира является, по мнению free именно МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ферромагнетика (я ещё сам не вполне "въехал" в это понятие). А далее, привязывая осознание ИНДУКТИВНОСТИ (эффективность захвата или возбуждения эфира), он выходит на понятие резонанса..."
QUOTE(Partner @ 8.12.2004 - 16:30)

"На уровне идеи по управляемому сопротивлению Мельниченко:

Энергию из вторичной обмотки преобразователя перекачивать в колебательный контур через коммутируемую емкость с частотой превышающей частоту преобразователя в заданное количество раз.
 Во вторичную обмотку преобразователя включить через управляемый ключ (ключи) емкость. Ключ (ключи) подключают эту емкость поочередно или к вторичной обмотке преобразователя или к автономному колебательному контуру. Контур настроен в резонанс на частоте переключения ключей. Отношение времени подключенного состояния емкости к вторичке преобразователя ко времени подключенного состояния емкости к контуру, думаю, на вскидку порядка 10. Ну а снятие с контура нагрузки и рекуперация проблем не должно вызвать. Конечно, необходимо посчитать параметры схемы, а так вроде должно закрутиться…"
В итоге получается, что наша конструкция УМ вроде бы созрела 16-ть лет назад, но на том всё и остановилась.

Теперь дело за нами...

