Infinity SAV проводит исследования в области гидродинамической кавитации для разработки кавитационного котла, устройства, используемого для эффективного нагрева воды.
Кавитационный котел использует масляный кавитационный нагрев с помощью вихревого кавитатора в первичном контуре и предназначен для производства горячей воды с заданной температурой на выходе вторичного контура. Никакие другие нагревательные элементы, инструменты или методы не используются системой кавитационного нагрева, кроме самого процесса кавитации.
Кавитация относится к процессу образования пузырьков пара, называемых «пустотами» в толще воды, чему способствует постепенное снижение давления воды при высоких скоростях потока.
Образование полостей или заполненных паром карманов также может быть вызвано акустическими волнами или излучением лазерного импульса.
Закрытые воздушные карманы или «кавитационные карманы», перемещаемые водой в области высокого давления и разрушающиеся, могут генерировать интенсивные ударные волны.
Природа явления «кавитации» аналогична кипячению жидкости. Однако давление воды и давление пузырьков пара, будучи равными и средними значениями во время процесса кипения, отличаются для процесса кавитации, где давление воды выше среднего и выше, чем давления пара.
Однако падение давления происходит локально.
Когда создаются благоприятные условия, молекулы парообразных газов испаряются в полость из окружающей водной среды.
Этот процесс протекает с высокой интенсивностью, так как температура в полостях достигает 1200 ° C из-за постоянного расширения и сжатия пузырьков.
Кавитационный котел состоит из электродвигателя и вала с ротором. Корпус котла выполняет роль статора.
Ротор выполнен в виде диска с множеством глухих отверстий, «ячеек» определенного диаметра и глубины на его поверхности.
«Ячейки» ротора позволяют создавать турбулентность, образуя полости в водной среде, которая находится в постоянном контакте с поверхностью подвижного и статического цилиндра.
В этом же промежутке жидкость нагревается. Для эффективной работы котла минимальный поперечный размер ротора должен составлять не менее 30 см при скорости вращения около 10000 об / мин.
Основным теплоносителем в кавитационной системе является техническое масло специального сорта, с целевой температурой нагрева масла, установленной на панели управления.
Кавитационные процессы могут быстро нагревать масло до 100 ° C и выше, с диапазоном температур кипения для технического состояния 300C-320C.
Поскольку при кавитации невозможно достичь температуры воспламенения масла, такая кавитационная система полностью безопасна
Кавитационный котел может быть подключен непосредственно к системе водоснабжения напрямую или использоваться с резервуаром для хранения горячей воды.
Температура воды в кавитационном котле контролируется автоматическим клапаном путем изменения потока вторичного контура. Температура воды на выходе может регулироваться в диапазоне от 50 до 90 ° C.
По сравнению с прямыми электрическими нагревательными приборами, кавитационный котел имеет большее отношение полезной тепловой мощности к мощности, потребляемой от электрической сети, превышая значение 1.
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