Несколько замечаний об асимметричном встречном включении катушек
Намотаем симметричную катушку от центра в разные стороны равным числом витков.

Если несколько витков добавить на одну половину катушки, и несколько витков удалить с

другой половины, то получим дополнительное магнитное поле H3 созданное

индуктивностью - LD.
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В результате: катушка с большим числом витков будет действовать как индуктивность, а

катушка с меньшим числом витков будет действовать как конденсатор. Это хорошо

известный факт (читайте книги). Полное напряжение на катушке окажется меньше, чем на

её половинах.
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Вот результат подключения заряженного конденсатора к такой катушке:
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Однако, при определенном соотношении витков катушек и их размерах напряжение на

концах одной половины катушки (меньшей) будет нулевым. Что будет соответствовать

случаю асимметричного трансформатора. При этом, трансформация напряжения будет

нулевая как с входа (то есть, всей катушки) на выход (малую катушку), так и с выхода на

вход. Что будет говорить о том, что на одной оси находятся две ортогональные

индуктивности.
