Основа ферромагнитного резонанса

Когда ферромагнитный материал помещается в постоянное магнитное поле, то он может

поглощать внешнее переменное электромагнитное излучение в направлении,

перпендикулярном к направлению постоянного магнитного поля на частоте прецессии

доменов, что приведет к ферромагнитному резонансу на этой частоте.

Приведенная формулировка является наиболее общей и не отражает всех особенностей

поведения доменов.

Для жестких ферромагнетиков существует явление магнитной восприимчивости, когда

способность материала намагничиваться или размагничиваться зависит от внешних
воздействующих факторов (например, ультразвука или электромагнитных

высокочастотных колебаний).

Это явление широко используется при записи в аналоговых магнитофонах и называется

"высокочастотное подмагничивание".

Магнитная восприимчивость при этом резко возрастает.

То есть, намагнитить материал в условиях высокочастотного подмагничивания проще.

Это явление можно также рассматривать как разновидность резонанса и группового

поведения доменов.
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Это основа для усиливающего трансформатора Тесла.

Вопрос: какая польза от ферромагнитного стержня в устройствах свободной энергии?

Ответ: Он может изменять намагниченность своего материала вдоль направления

магнитного поля без необходимости использования мощных внешних сил.

Вопрос: правда ли, что резонансные частоты для ферромагнетиков находятся в диапазоне

десятков гигагерц?

Ответ: да, это правда, а частота ферромагнитного резонанса зависит от внешнего

магнитного поля ( высокое поле = высокая частота).

Но в ферромагнетиках можно получить резонанс без применения какого-либо внешнего

магнитного поля, это так называемый "естественный ферромагнитный резонанс".

В этом случае магнитное поле определяется внутренней намагниченностью образца.

Здесь частота поглощения находится в широкой полосе, из-за большой вариации в

возможных условиях намагничивания внутри, и поэтому вы должны использовать

широкую полосу частот, чтобы получить ферромагнитный резонанс для всех условий.

Здесь хорошо подходит искра.

Возможный процесс получения свободной энергии

1. Воздействуя на ферромагнетик коротким электромагнитным импульсом (даже без

внешнего магнитного поля), вызываем прецессию доменов (домены будут иметь

групповое поведение, и таким образом ферромагнетик может быть легко "расшатан").

2. Намагничиваем ферромагнетик с помощью внешнего магнитного поля.

3. Выигрыш в энергии получаем в результате сильного намагничивания образца,

вызванного внешним магнитным полем меньшей силы.

Комментарий: Вы должны использовать синхронизацию процессов облучения и

намагничивания образца.

Полезный комментарий: ферромагнитный экран не повлияет на индуктивность любой

катушки, помещенной внутри него, при условии, что концы той катушки помещены на

одной стороне этой катушки.
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Но, эта катушка может намагничивать ферромагнитный экран.

Но, эта катушка может намагничивать ферромагнитный экран. Но, эта катушка может намагничивать ферромагнитный экран.

Продолжение Секрета 5

Две перпендикулярные катушки на общей оси

(Стоячие волны, спиновые волны, эффект домино, лазерный эффект, открытый резонатор,

и т.д. ...)

Пояснение: стоячие волны могут быть возбуждены не только "подковообразным"

магнитом Тесла, но и в ферромагнитных трансформаторах Тесла (при искровом

возбуждении)
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Комментарий: возбуждение может быть организовано по-разному, путём разного

подключения катушек.

Частота колебаний в катушках зависит от числа витков в них (допустима большая разница

в числе витков возбуждающей и возбуждаемой катушки).

АКТУАЛЬНЫЕ КАТУШКИ

Комментарий: позиции катушек на стержне зависит от ферромагнитного материала,

который используется, и от его размера.

Оптимальное расположение должно быть определено экспериментальным путем.

Трансформатор может иметь две пары катушек: возбуждения (трубы), резонансной или

нагрузочной (внутри)

- См. рисунок Теслы.
